	불법주정차 단속CCTV시스템 구매 설치 시 방 서

불법주정차단속 CCTV 시스템 구매,설치 시방서

2008. 07.

정  선  군

1.  설계설명서

1.1  개요

1.1.1 사업명

불법주정차 단속 CCTV시스템 구매 설치공사

1.1.2 구축대상

1) 불법주정차 자동 단속카메라 시스템 신규 설치

가) 원주식육점 앞 1대 (주.정차 단속용)

나) 쌍광사 사거리 1대 (주.정차 단속용)

1.1.3  목  적

본 시방서는 강원도 정선군내의 불법주정차 자동 단속카메라를 이용하여 체계화된

시스템 구축을 통한 교통장애 해결과 업무의 효율화를 촉진시키며, 무인화된 시스템

구축으로 원가절감의 효과를 유발하며, 기존 (사북읍 소재 2대)시스템과의 유연한

연동으로 업무통합과 민원해소를 통하여 대민봉사와 사전에 교통장애를 차단하는데

목적이 있다.

1.1.4  공 사 개 요

1) 설비 현황 및 공사내용

가) 현장 감시 (자동(휴일 및 야간), 수동(평일) 혼용모드 지원)

나) 기존 시스템 보완 (사북읍 소재 카메라 2대 자동 계도방송 및 휴일 및 야간 투어링

모드 구축)

다) 현장 방송설비 구축 (주. 정차 단속용)

라) 교통상황실과 현장간 전송(영상, 음성, 데이터)

마) 중앙부(감시, 제어, 녹화, 방송, 과태료부과) 시설

바) 상기 설비에 대한 설계(제작, 설치, 시험 및 시운전)

사) 시운전중 운영요원의 운영교육 및 훈련

아) 대관 수속 및 인․허가 대행

자) 유지관리 지침서 작성

차) 준공도서 작성

2) 공사기간 : 착공 후 60일

3) 하자보증기간 : 준공 후 2년간

4) 설계변경 조건

가) 제품의 생산중단이나 기능에 영향을 줄 수 있는 문제가 발생시

나) 설계물량이 시공현장에 부적합하거나 물량변동이 현저할 때

다) 발주처의 요청시(감독관)

라) 천재지변 등 불가항력적인 상황의 발생으로 변경이 필요할 때

1.2  총  칙

1.2.1 적용범위

1) 본 시방서는 불법주정차 단속시스템 구축에 적용하는 일반 사항이며, 이 일반 시방에

준하는 사항 이외에는 관련 법규, 기술기준에 따라 구축해야 한다.

2) 계약자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상,

시스템 구성상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 설계서, 도면의 내용이 서로 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 경

우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

1.2.2 일반사항

본 시방은 불법 주․정차 무인단속시스템 설치공사에 대한 일반 시방서로서, 모든 CCTV

카메라 공사의 설계, 제작, 구매, 설치, 시험 및 시운전에 관한 공사 수행 전반에 대한 내용

을 언급하며, 공정별 기술시방은 특별 시방서에 준하여 시공한다.

• 적용범위

1) 본 시방서에 규정된 품목의 제작, 구매 및 설치

2) 승인용도서 및 검사관련 서류제출

3) 품질보증을 위한 시험 및 검사

4) 물품의 운반, 보관(보관 장소는 발주처와 협의)

5) 설치 및 시운전

6) 운전 및 유지보수를 위한 기술지도 및 교육

7) 공사물품의 인수인계 및 준공까지의 보관관리

8) 관계 관․공서의 인허가 및 대관업무

9) 기술지도 교재 및 유지관리 지침서 작성

10) 준공도서 제출

11) 기타 필요사항

1.2.3  참조 및 국내 표준

본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 아래 규정한 제 규정을 만족하여야 한다.

• 한국공업규격(KS)

• 공산품 풀질관리법

• 전기통신사업법

• 전기공사업법

• 전기통신기본법

• 전기통신설비 기술기준

• 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

• 기타 명시되지 않은 수입품등을 사용시에는 감독관의 승인을 받아훈 설치한다.

1.2.4  착공계 제출

계약 상대자는 계약일로부터 7일 이내에 착공계를 제출하여야 하며, 동시에 다음의 서류를

첨부하여야 한다.

1) 공사 착공계(감독관 경유)

2) 예정 공정표

3) 내역서

4) 안전관리자 선임계

5) 현장대리인계

6) 주요 종사원 이력서

1.2.5  계약자의 의무 및 자격

1) 계약자의 자격

가) 조달청 분류번호(46171610)로 제조물품으로 등록된 업체

나) 정보통신공사업 및 소프트웨어사업자로 사업자 등록된 업체

다) 중소기업청으로부터 중소기업확인서를 받은업체

라) 중소기업청이 발행하는 직접생산확인서 소지업체

2) 계약자의 의무

가) 계약 상대자는 공사를 시행함에 있어서 당연히 필요하다고 인정되어 감독관이 지

시하는 경미한 사항에 대하여는 추가 비용 없이 시공 하여야 한다.

나) 계약 상대자는 설비의 설치에 따른 공사내용을 충분히 파악하고, 설계상의 이의가

있을 경우 감독관과 협의 후 제작하여 현장에 반입하여야 하며, 설계시 예상되는

문제점에 대해서는 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에 따른다.

다) 계약 상대자는 현장여건 및 설계내용을 충분히 검토하고 이상이 있을시 계약 후 1

주일 이내에 문서로 의견을 제시하고 이를 소홀히 함으로써 발생하는 사항은 계약

상대자가 모든 책임을 져야 한다.

라) 계약 상대자는 계약 후 제작 및 시공 전에 설계서 등 다음 사항에 대해 사전 검토하고

그 결과를 문서로 보고한다.

(1) 일반시방서

(2) 특별시방서

(3) 설계도면

(4) 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부

(5) 설계도서와 같이 설계가 가능한지 여부

(6) 설계도서의 내용이 명확하지 않거나 상충되는 부분이 있는지 여부

(7) 기타 시공과 관련된 사항

3) 구축계획

계약자는 계약 후 현장조사를 한 후 자재의 물량 및 구축 여건을 파악하고 세부공정을

수립하여 다음사항을 감독관에 제출하여야 한다.

가) 공정별, 구간별 세부 예정 공정표

나) 작업 인원 계획서

다) 안전관리 계획서

4) 제보고

가) 계약자는 진행사항을 구축계획과 비교하여 주요공정에 대하여 현저히 지연될 때에는

공정만회대책을 수립하여 공정의 지연을 회복할 수 있는 구체적인 조치방안을

감독관에게 보고 하여야 한다.

나) 계약자는 공정 진척도를 작성하여 공정관리를 하여야 한다.

5) 구축방법

가) 계약자는 시방서 및 도면에 따라 구축하여야 한다.

나) 설계 및 공법에 대해 의견이 다를 경우에는 감독자의 결정에 따라야 한다.

다) 계약자는 구축에 필요한 현장조사를 한 후 추진계획서를 감독자에게 제출, 사전승인을

받아야 한다.

라) 구축 전ㆍ후 제반소요행정사항(해당관청의 인․허가신고 등)은 일체 계약자가 조치 하

며 인․허가에 필요 한 부대비용은 계약자 부담으로 한다.

마) 계약자는 본 계약에 의하여 공급되는 모든 기기와 기존 기기간에 하나의 종합적인

시스템이 되도록 하여야 하며, 이를 위해 필요한 경우 타 계약자가 공급하는 기기와

의 협조는 감독관을 통해서 하여야 한다.

6) 설계변경

가) 계약자는 시스템 구축 중 설계도가 현장시설과 상이하거나 설계도대로 구축하기가

불가능할 경우 감독관과 협의하고 필요시 설계변경을 요청하여 감독 부서의 승인을

득하고 구축하여야 한다.

나) 본 시방서, 내역서, 도면 등에 표기되지 않은 경미한 사항은 감독자의 지시에 따

라 구축하여 한다.

다) 경미한 변동사항으로 긴급을 요하는 경우는 감독관의 승인 하에 우선 설치하고 사

후승인을 받아야 한다.

7) 자  재

가) 자재는 K.S표시품 또는 국제적으로 인정되는 규격품을 사용하여야 하며 시방서에

제시한 규격과 동등하거나 동등이상의 제품이어야 한다.

나) K.S품이 없는 자재는 시방서 및 국내외 기술기준에 적합하여야 한다.

다) 각종 설비 및 부속품은 신품이어야 하며 최신 기술이어야 한다.

라) 컴퓨터 및 각종설비는 조립품이 아닌 제작회사의 완제품이어야 하며 법이 규정한

절차에 따라 전기안전시험, 형식승인, 전파장해 시험을 필한 제품이여야 한다.

마) 예비품 및 교체부품은 원래 공급한 부품과 같거나 동일한 기능을 발휘하여야 하며

시스템 운용에 직․간접적인 영향 없이 쉽게 교체되어야 한다.

8) 특허권

특허권, 제 3자의 권리의 대상으로 되어 있는 공법, 재료, 소프트웨어를 이용하였을

경우 계약자는 그 사용에 대하여 일체의 책임을 진다.

9) 소프트웨어 사용권

계약자는 불법주정차단속시스템 구축에 필요로 하는 소프트웨어를 개발하였을 경우 해당

프로그램을 원활히 사용할 수 있도록 충분한 교육과 자료를 제공하여야 한다.

10) 사고방지 대책

계약자는 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독관과 협의하여 입회를 요구하여야 하며

구축 완료 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 부상 또는 제3자에게 피해를 주는 사

고의 발생 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독

관에 즉시 보고하여야 하며, 구축도중 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대해서는 계약

자가 책임을 진다.

11) 시험 및 검사

가) 계약자 또는 그 대리인은 필요 시 계약자의 제품시험, 품질시험 및 품질보증을 위한

제반절차의 검사 권리를 갖는다.

나) 감독관은 계약자가 제시한 공인 시험 결과를 확인하고 현장 확인이 불필요하다고

판단될 경우에는 검수를 생략할 수 있다.

(정부 관련 기관에 의한 인증물자 및 형식승인 물자 등)

다) 계약자는 제장비를 포함하는 시스템의 전체성능이 구매 규격서에 합당한지 확인할

수 있는 인수시험계획서를 작성하여 인수시험 전에 감독관에게 제출하고 승인을

얻은 후 시행한다.

라) 계약자는 구축자 인수시험을 인수시험계획서에 의거 항목별로 시행하여야 하며 인수

시험 성적서를 감독관에게 인수시험 시에 제출되어져야 한다.

마) 계약자는 모든 시험들을 수행하기 위한 필요한 인원, 자재 및 측정장비 등을 제공

하여야 하며 원활한 시험의 진행에 대한 모든 책임을 져야 한다.

바) 인수시험의 시험 항목들은 시스템의 성능조건을 만족함을  입증할 수 있는 모든

항목들을 포함하여야 한다.

사) 인수시험에는 계약자측 인수시험 요원들이 참석하여 시험과정을 관찰하고 결과를

확인할 뿐 아니라 성능 확인상 필요한 시험항목을 추가로 지정하여 시험을 지시할

수 있다.

아) 인수시험 중 발견된 오동작, 미비점에 대해서는 계약자가 즉시 수리 및 보완하여

감독관의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

12) 종합 시운전

가) 계약자는 시스템의 구체적인 종합 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를 감독관에

제출하여 사전 승인을 득한 후 종합 시운전 시험에 참여하여 시스템간 상호 계통적

으로 연동이 되는가를 확인하고 연동중 상호 인터페이스 문제가 발생되었을 경우

즉시 해결방안을 제시하여야 하며 그 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

나) 종합시운전 중 발생한 문제점은 준공전 까지 해결하여야 하며 개통에 영향을 주어서는

안된다.

13) 상호 간섭 사항

계약자는 타 업무와의 간섭사항에 의한 마찰, 책임한계 불투명, 설계변경 요인이 발생

될 경우 타 계약자와 연계 조정하여 설계와 구축간의 오차를 제로화 하여야 하며 선구

축 계약자는 구축이 완료하였다 하더라도 후속공정 계약자에 의해 상호 인터페이스 확

인 시험 요구 시에는 반드시 응하여야 하며 그 비용은 계약자 부담으로 한다.

14) 교육훈련

가) 시, 해당 구, 운영요원이 계약자의 지원 없이도 시스템을 운영하고 설치된 시스템에

대한 충분한 지식을 제공하기 위해 각 계약자는 해당 시스템의 교육 훈련 계획을

제출하여야 한다.

나) 시스템 교육에 대한 책임은 해당 계약자가 담당하며 시스템 교육 계획과 절차는

해당 계약자가 준비하며 제반비용은 계약자 부담으로 한다.

다) 교육계획은 교육이 필요한 과업을 파악하고 교육에 필요한 교안은 사전에 제출하여

승인을 취득한다.

라) 교육자료는 시스템 설치완료 후 시스템의 동작개요, 기능, 운영방법의 이해 ,유지

보수에 필요한 모든 운영 시스템, 시스템 소프트웨어와 하드웨어 구성, 시스템 백

업, 기능복구 및 고장복구과정, 구성불일치, 사용자 오류에 대한 처리방법 및 사

용자 관리 부분 등의 내용이 포함되어야 한다.

15) 보증서와 약정서

가) 본 시스템은 일반적인 보증조건과 시스템 설치에 관한 보증서 및 약정서에 의하여

보증 받아야 한다.

나) 계약자는 보증의 확립과 수행에 대한 책임을 진다.

다) 보증기간은 2년으로 하며, 발주자가 전체적인 시스템을 서면으로 준공 승인한 날부터

시작된다.

16) 기존 시설의 고려

가) 본 계약에 따라 기존시설에 관련되어 설치하는 경우 기존시설의 상태를 사전에 충

분히 파악하여 관련된 시설 및 설비에 대해 충분한 협의를 하여야 하며 기존시설의

변경이 없는 범위내에서 기기의 선정 및 설치가 이루어 져야 한다.

나) 기존 시설의 철거 및 이설이 필요한 경우에는 감독관과 협의하여 지정 장소에

CCTV설비가 파손되지 않도록 완벽하게 보관 및 관리하여 신설되는 설비를 구축

하도록 하여야 한다.

17) 기타 사항

본 시방서에 명시되지 않은 구성 방안 및 구축 사항은 설계 설명서 및 설계 납품관련

도서에 준하여야 한다.

1.3  유지보수

1.3.1 유지보수지침

1) 유지보수 (Maintenance)

시설유지보수는 CCTV 시설 감시, 제어를 기본업무로 하는 시설운영과 구분되는 개념

으로서 건설된 시설물이 제 기능을 유지하기 위하여 정기/비정기의 점검과 진단을

통하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상 복구하여 당초 구축된 상태를

유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량과 추가시설을 함으로써

이용자의 편의와 안정을 도모하기 위한 목적으로 시행하는 일련의 활동을 일컫는다.

시스템 유지보수의 관리와 점검방법에 대하여 계약자는 구체적인 방안을 제시하여 유

지보수 관리의 효율성을 극대화해야 한다.

가) 정기 유지보수 (Scheduled Maintenance)

정기 유지보수라 함은 시설의 정상적 운영을 보장하기 위하여 일정주기로 수행되는 점

검, 진단, 보수와 관련한 모든 유지보수 활동을 말한다.

나) 비정기 유지보수 (Unscheduled Maintenance)

비정기 유지보수라 함은 시설의 정상적 운영을 보장하기 위하여 일정 주기나 계획에 의

하지 않고 수행되는 점검, 진단, 보수와 관련한 모든 유지보수 활동을 이른다.

2) 진단

진단이라 함은 점검 혹은 보수를 실시한 결과 CCTV 시설물이 사전 예방 및 안전성 확

보 등을 위하여 관리 주체가 특별히 필요하다고 인정하거나 관련법으로 정하는 시설물

에 대하여 물리적, 기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기

위하여 전문적인 고도의 기술을 사용하여 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사,

측정, 평가하여 보수, 보강 등의 방법을 제시하는 것을 말한다.

가) 정기 진단

정기진단은 시설의 안전을 위하여 일정 주기로 행해야 하는 진단행위를 이른다.

나) 비정기진단

비정기 진단은 상부기관의 지시 혹은 의사결정이나 일상적인 점검 등에 의해서는 판별

이 어려운 사항에 대하여 전문적인 고도의 기술을 사용하여 전문가가 이상유무를 파악하

는 비정기적 진단행위를 이른다.

1.3.2 유지보수 대상

1) 일반 정비대상

상황실에서 운영하는 운영시스템 및 현장에 설치된 현장 SET군으로 이루어 진다.

단, 통신망은 자가망을 이용하므로 자가망 유지보수업체가 일임한다.

2) 예방정비 대상

예방정비 대상이 되는 시설물은 다음 두가지 경우 중에 하나 이상에 해당하는 시설물을

예방정비 대상 시설물로 하여야 하며 주요 시설물에 대해서는 사후관리 보다는 사전예

방이 매우 중요하다.

가) 하나의 시설물의 고장이 다른 시설물에 연속적으로 고장을 야기할 수 있는 시설물

나) 안전, 환경, 운영적인 측면에 상당한 영향을 미칠 수 있는 시설물

1.4  준공

1.4.1  준공검사

발주자가 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

1) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용 여부

2) 제반 설비의 작동상태 등 기능점검

3) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

4) 제출물 및 공무 행정서류 처리상태

5) 부대시설공사 진행상태

6) 준공 전 청소 이행상태

7) 기타 계약문서에 명기된 사항

1.4.2 준공서류

준공서류는 계약 상대자 부담으로 필요한 부수만큼 문서로 작성, 제출하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

1) 해당 공사의 준공부분에 대한 설계도면(준공도면)과 공사현장에서 설계변경한 부분의

설계변경 도면원도

2) 시공 상세도면

3) 공사 진행 사진첩

4) 신고 및 인․허가 신청서류에 의하여 신고 및 인․허가 필증 원본

5) 도급, 하도급자 주소록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등)

6) 측정, 시험 및 검사 보고서

7) 준공 내역서 및 시방서

8) 운전 및 유지관리 지침서

9) 기타 시공상 특이한 사항에 대한 보고서 및 각종 자료

1.5  특기사항

1) 계약 상대자는 입찰 또는 계약전에 반드시 본 설계도서 및 관계조건 등을 충분히 검토

하여 의문사항이 있을 때에는 문의하고 제작 중 이견이 발생치 않도록 하여야 한다.

2) 현지 여건상 부득이 설계변경 사유가 발생할 때 또는 수정보완이 요구될 때에는 이에

응하여야 하고, 규정된 모든 사항에 대하여 계약 상대자는 임의로 변경할 수 없다.

3) 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여도 제작, 설치, 검사, 시운전, 관공서 관련서

류 및 기타 본 공사 중 발생한 모든 서류 및 사진 등을 준공 시 제출하여야 한다.

4) 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 발주자가 승인하는 제작자 표준 시방에 따른다.

2. 설치시방서

2.1 일반사항

1) 일반사항

본 CCTV SYSTEM 및 주변장치는 고도의 영상 제어기기이므로 전문기술자로 하여금

설치 매뉴얼에 따라 주의해 시공토록 하여 성공적인 운전과 긴 수명을 유지할 수 있도록

하고, 다음 기술하는 시방은 기본적인 사항으로서 각 현장조건에 따라 조정될 수 있으며

조정시는 감독관의 협조를 필요로 한다.

모든 경우에 최종적인 안정성은 시공자가 보장하여야 하며, 시공자는 전 설치 SYSTEM에

대해 완전히 숙지하고 시공에 임하도록 하여야 한다.

2) 예비작업

다음 사항들에 관하여 사전에 조사하고 적절한 조치를 하여야 한다.

가) CAMERA의 시계를 차단하는 장애물 또는 구조물 등이 위치하지 않는가

나) POLE 또는 BRACKET 설치위치의 지반 또는 벽체가 불완전할 경우 계약자부담으로

보완하여 설치한다.

다) 운영방침에 대한 각 기기들의 기술적 사양이 만족하는가

라) 건물 내 또는 외부에 조명조건과 CAMERA의 최저조도는 만족하는가

3) 위치선정

가) 내부조건 또는 구조물 등에 의한 시계차단이 되지 않는 장소를 선정하여야 한다.

나) 가능한 한 경계 취약지역이 없도록 POINT를 선정하여야 한다.

다) CAMERA의 사각지역이 해소될 수 있는 장소로 선정하여야 한다.

라) 햇빛이나 전등의 역광으로 인한 감시장애가 없는 장소를 선정하여야 한다.

4) CAMERA(LOCAL)장비의 설치

가) CAMERA로 인입되는 CABLE은 내부로 통하도록 하고, BRACKET으로 인출되는

CABLE들은 필히 후렉시블 처리를 하도록 한다.

나) 옥외에 설치시는 HOUSING의 상단에는 불필요한 액세서리(특히 풍압을 많이 받을

수 있는 구조)은 설치하지 않도록 하여 악천후시 PAN/TILT에 과부하가 걸리지

않도록 한다.

다) CONTROL SIGNAL CABLE은 DAISY Chain 또는 MULIT DROP 방식으로 결선

하여야 한다.

라) VIDEO CABLE은 차폐 CABLE(5C-2V 또는 7C-2V)을 사용한다.

5) 카메라

카메라는 감시 대상물의 식별이 용이하도록 설치하며, RX, TX방식으로 카메라의

POWER 및 P/T를 제어할 수 있어야 한다. 렌즈는 줌 렌즈를 사용하여 감시 대상물을

식별할 수 있도록 구성하여야 한다.

6) 영상제어시스템

카메라의 영상신호를 녹화, 보존, 재생 할 수 있고 카메라의 분할 화면 영상이 NTSC

신호로 출력되어야 하며, 이 출력된 영상을 차적조회시스템과 연동하여 과태료 고지서

발급을 원활하게 할 수 있어야 한다.

7) 도장

반청 인산 피막처리를 한 후 녹막이 도장(광명단 조합페인트)하며, 철부 에나멜 페인트

도장 2회로 마감한다. 기기 색상은 제작 전에 공사 감독관의 승인을 받아야 한다.

8) 기기결선

가) 전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

나) 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

다) 납땜부분은 반드시 납땜부위에  전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선

연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2.2 배관 및 배선공사

2.2.1 배선공사

1) 케이블은 IEEE802.3 기준에 의하여 설치하여야 한다.

2) 가능하면 케이블은 절단이 없도록 설치하고, 부득이 절단 및 접속할 경우는 Connect 로

연결하여야 한다.

3) 케이블 설치위치는 쉽게 접근이 가능하여야 하고, 보이지 않는 곳에 설치할 경우는 향후

위치변경 및 확장에 대비하여야 한다.

4) 구내 배선공사 시 보행통로를 가로질러 설치하는 것을 금하며 가능한 한 직선처리 하여야 한다.

5) 각 배선 케이블은 표준규격을 준수하여야 하면 식별이 용이하도록 관리번호를 부착하여야 한다.

6) 각종 케이블의 보호를 위하여 모든 케이블에 하이렉스관 플렉시블케이블 또는 PVC

PIPE 및 ALMOLD 등으로 보호하여야 하며 적정한 위치에 설치하여야 한다.

7) 배선은 전자기적 영향을 고려하여 고압선 및 전기선과 일정한 거리를 두고 차폐시켜야 한다.

8) EMI에 민감한 Cable이므로 전기 Cable과 이격시켜야 한다

9) RJ-45 연결시 배선 결선은 EIA/TIA 586 OR 586B 방식으로 한다.

10) Cable 포설시 HUB와 PC까지 100M가 넘을 수 없으며, 중간 결선없이 포설한다.

2.2.2 배선기구

1) 각종 배선 기구류는 특별한 것을 제외하고 K.S 규격에 적합한 것으로 한다.

2) 배선 기구는 수직으로 보기 좋고 튼튼하게 설치한다.

3) 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가

들어갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다. 감독관의 지시에 따라 설치 장소 및 기구의

구조에 적합한 방법으로 설치할 수 있다.

4) 통신 배선기구의 규격 및 사양은 특기 시방서 및 제작 사양서에 준하며, 그 성능과 사양

변경이 필요한 경우에는 설명서와 특성을 비교,검토하여 승인을 득한 후 공사에 적용

하여야 한다.

2.2.3 배선자재(규격, 용도, 특성)

1) UTP Cat.5 난연성

가) 규격 : 100Mbps 4P

나) 용도 : 통신용

다) 굵기 : 24AWG(0.51mm)

라) 재질 : Solid Copper with Color PVC

마) 외경 : 5.37mm

바) 직류저항(최대): 9.38Ω/100m

사) 평균 DC 저항값(불평형, 최대값): 5%

아) 상호정전용량 : 4.59nF/100M AT 1KHz

자) 특성임피던스

(1)105 ±15Ω at 0.772MHz

(2)100 ±15Ω at 1~100MHz

차) 특성

Frequency (MHz)	Attenuation (dB/100M) (AVG)	Cat5 Spec	Pair/Pair NEXT(dB) (AVG)	Cat5 Spec	Porer Sum NEXT (dB)(AVG)	Cat5 Spec	SRL(dB) (AVG)	Cat5 Spec	ACR (dB/90m)	CAT5 Spec
0.7721	1.6	≤1.8	77	≥64	74	≥64	TBD	TBD	74	≤62.4
1	1.9	≤2.0	75	≥62	72	≥62	45	≥23	73	≤60.5
4	3.8	≤4.1	66	≥53	63	≥53	40	≥23	62	≤49.6
8	5.4	≤5.8	61	≥48	59	≥48	38	≥23	55	≤43.6
10	6.1	≤6.5	60	≥47	58	≥47	38	≥23	54	≤41.5
16	7.7	≤8.2	59	≥44	55	≥44	36	≥23	51	≤36.8
20	8.7	≤9.3	57	≥42	54	≥42	36	≥23	48	≤34.9
25	9.8	≤10.4	55	≥41	52	≥41	36	≥22	45	≤32.0
31.25	11.0	≤11.7	54	≥39	51	≥39	35	≥21	43	≤29.3
62.5	15.8	≤17.0	49	≥35	46	≥35	32	≥18	33	≤20.1
100	20.4	≤22.0	47	≥32	43	≥32	29	≥16	26	≤12.5

2) 동축케이블(ECX)

가) 규격: 5C-2V, 7C-2V

나) 용도:CCTV(카메라)용 케이블

다) 물리적특성

규격	내부도체 (mm)	절연체 (mm)	쉴드두께 (mm)	외경(mm)	무게 (kg/km)	비고
5C-2V	0.80	5.6	0.9	7.4± 0.5	74
7C-2V	1.20	8.2	1.1	10.4± 0.5	140

라) 전기적특성

규격	최대도체저항 (Ω /km, 20℃)	Test 전압 (V/mm)	정전용량 (nF/km, 1KHz)	감쇄 (dB/km, 10MHz)	특성임피 던스(Ω)	비고
5C-2V	35.9	1,000	67± 3	2.7	75
7C-2V	20.9	1,000	67± 3	2.2	75

3) CV케이블

가) 규격 : 2mm²/2C   3.5mm²/2C   5.5mm²/2C   8mm²/2C   2mm²/3C                         3.5mm²/3C    5.5mm²/3C    8mm²/3C    14mm²/3C

나) 용도 : 전원용 케이블

다) 물리적 특성

규격	CORE	도체외경(mm)	외경(mm)	무게(kg/km)	비고
2mm²	2	1.8	10.5	130
3.5mm²	2	2.4	11.5	175
5.5mm²	2	3.0	13.5	245
8mm²	2	3.6	15	285
2mm²	3	1.8	11	155
3.5mm²	3	2.4	12.5	215
5.5mm²	3	3.0	14.5	295
8mm²	3	3.6	16.0	385
14mm²	3	4.4	17.5	575

라) 전기적 특성

규격	CORE	최대도체 저항 (Ω/km., 20℃)	최소절연저항 (Ω/km,20℃)	TEST 전압	비고
2mm²	2	9.42	2500	1500
3.5mm²	2	5.30	2500	1500
5.5mm²	2	3.40	2500	1500
8mm²	2	2.36	2000	1500
2mm²	3	9.42	2500	1500
3.5mm²	3	5.30	2500	1500
5.5mm²	3	3.40	2500	1500
8mm²	3	2.36	2000	1500
14mm²	3	1.34	1500	2000

4) CVV-SB 케이블

가) 규격 : 2mm²/2C,  2mm²/3C,  2mm²/4C,  2mm²/5C,  2mm²/6C,                              2mm²/7C   2mm²/8C,  2mm²/10C, 2mm²/12,  2mm²/15C,

2mm²/15C,  2mm²/20C

나) 적용: 제어용 케이블

다) 물리적특성

CORE	도체외경(mm)	외경(mm)	무게(kg/km)	비고
2	1.8	11	155
3	1.8	11.5	190
4	1.8	12.5	230
5	1.8	13.5	275
6	1.8	14.5	315
7	1.8	14.5	345
8	1.8	15.5	390
10	1.8	17.5	435
12	1.8	18.5	480
15	1.8	18.5	545
20	1.8	22	790

라)전기적특성

CORE	최대도체 저항 (Ω/km., 20℃)	최소절연저항 (Ω/km,20℃)	TEST 전압	비고
2	9.42	50	2000
3	9.42	50	2000
4	9.42	50	2000
5	9.42	50	2000
6	9.42	50	2000
7	9.42	50	2000
8	9.42	50	2000
10	9.42	50	2000
12	9.42	50	2000
15	9.42	50	2000
20	9.42	50	2000

5) CVV 케이블

가) 규격 : 2mm²/2C   2mm²/3C   2mm²/4C   2mm²/5C   2mm²/6C                              2mm²/7C   2mm²/8C   2mm²/10C   2mm²/12C   2mm²/15

2mm²/20C

나) 용도 : 제어용 케이블

다) 물리적 특성

CORE	도체외경(mm)	외경(mm)	무게(kg/km)	비고
2	1.8	10.5	130
3	1.8	11	160
4	1.8	12	200
5	1.8	13	240
6	1.8	14	280
7	1.8	14	300
8	1.8	15	340
10	1.8	16	380
12	1.8	18	490
15	1.8	19	575
20	1.8	22	735

라) 전기적특성

CORE	최대도체저항 (Ω/km., 20℃)	최소절연 저항 (Ω/km,20℃)	TEST전압	비고
2	9.42	50	2000
3	9.42	50	2000
4	9.42	50	2000
5	9.42	50	2000
6	9.42	50	2000
7	9.42	50	2000
8	9.42	50	2000
10	9.42	50	2000
12	9.42	50	2000
15	9.42	50	2000
20	9.42	50	2000

3. 특별시방서

3.1 설치 사양 (주정차 자동 단속용)

1) 강원도 정선군 관내에 설치된 카메라를 이용하여 관내지역의 도로상황을 동영상으로

전송받아 군청내 상황실에서 감시 및 단속할 수 있는 시스템으로 되어야 한다.

2) 기존 시스템을 휴일 및 야간모드로 업그레이드 해야한다.

(사북읍 소재 카메라 2대를 자동 계도방송 송출 및 휴일 및 야간 투어링 모드 구축)

2) 영상전송방식은 광 이더넷 방식의 통신 임대망 방식으로 구성한다.

3) 영상전송은 상황실에서 동영상을 전송받아 운영할 수 있도록 안정된 선로를 구축하여야 한다.

4) 촬영 Mode는 자동과 수동으로 이루어지며, 자동 Mode는 무인자동 촬영으로써 도로

상의 좌표를 기준으로 불법주정차 구간내에 차량이 진입시 자동으로 Zoom In/Out 및

Focus를 조정하여 단속을 하며 단속된 Data는 차량조회 D/B Server에 순차적으로

정렬되어 운영자가 수정 및 보완할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

또한 수동 Mode는 단속 화면에서 직접 Pan/Tilt를 조정하며, 마우스의 스크롤을 이용하

여 Zoom In/Out 및 Focus를 조정하여 차량을 단속하며, 자동으로 번호판을 인식하여야

하며, 또한 화면상에서 단속차량을 마우스로 선택시(Click) 자동으로 카메라가 Zoom

In/Out을 하여 차량을 근접촬영 할 수 있도록 구성하여야 한다.

5) 상황실에서는 카메라의 Pan/Tilt 제어 등 원격감시제어기능을 수행하고 주변장비 일체를

마우스 및 키보드 조작에 의해서 제어하며, 컴퓨터 및 주변장치에 의해 상황일지를 작성,

기록, 보존하여야 한다.

6) 카메라 수신기는 마우스 조작에 의한 원격제어 Data를 수신하여 카메라 전원, Z00M

Lens 및 Pan/Tilt 조정 기능 등을 제어할 수 있어야 한다.

7) 감시 카메라 설치위치가 확인될 수 있도록 모니터상에 문자가 표출되어야 하며, 단속시간이

기록될 수 있도록 구성하여야 한다.

8) 운용자가 사전에 설정한 촬영회차, 촬영간격에 따라 번호판 인식과 단속근거용 스틸영상을

시간별로 촬영 가능하도록 자동촬영 기능이 되어야 하며, 또한 스틸영상 사진을 삭제가

가능하여야 하며, 삭제된 부분에 새로운 단속사진을 촬영가능 하여야 한다.

9) 감시카메라 설비는 대상지역을 충분히 감시할 수 있고 필요시에는 상․하. 좌․우 회전을 원

격으로 조정할 수 있어야 하며, 차량의 번호판을 인식하여 차적조회와 연계, 통보서 발급의

과정이 자동으로 이루어져야 한다.

10) 촬영중 또는 계도 방송을 위하여 LED 전광판을 설치하여 단속내용에 대한 상황 및

내용을 문자를 이용하여 자동으로 송출하여야 한다.

11) 단속대상 차량을 포착하여 카메라에서 촬영을 하면 번호판을 자동으로 인식하여 LED

전광판에 단속된 차량의 번호판이 발송이 되어야 하며, 또한 상황실에서 TEXT로 보낸

문자를 LED 전광판에 자동으로 표시 되어야 한다.

12) 차량 단속자료는 단속성공, 중지, 실패에 대하여 정렬할 수 있고, 예외사항(번호판 오인식,

미인식 등) 발생으로 인한 단속 실패 자료는 운용자가 일괄적으로 수정할 수 있어야 한다.

13) 모니터 화면에서 운영자가 직접 드래그하여 카메라를 상.하.좌.우로 콘트롤하며 마우스

의 스크롤을 이용하여 줌 In/Out 및 Focus를 조정하여 단속을 한다.

14) 불법주정차 무인단속시스템은 향후 광임대망, 광자가망, 무선망, 웹방식등 모든 통신방식

과 호환성을 가지고 확장 가능하여야 한다.

15) 과태료부과 및 차적 조회 시스템과의 연동이 되어야 한다.

16) 단속 카메라 채널별 영상 품질 및 전송 속도 조절이 가능해야 하고, 단속 중인 화면의

표시 기능 및 다양한 화면 분할 및 전체화면 단속 기능(주변 메뉴화면 없이 전체화면으

로 확대한 상태에서 화면을 조작하면서 단속할 수 있는 기능)이 가능 하도록 하여야 한

다.

17) 모든 설비(카메라, 하우징, 회전기, 스피커, 라이터 등) 는 전천후 옥외형으로 부식되지 않

고 외부충격에 강한 재질로 제작되어야 하며, 하우징은 완전 방수형으로 이중덮개가 있

고, Thermostat로 작동되는 팬, 히터가 내장 되어야 한다.

18) 감시 카메라의 자동절차는 운영자가 차량의 단속 여부를 판단후, 차량번호 식별 등 포

함하여 일련의 처리를 자동 처리 하도록 하여야 한다.

- 챠량 번호판 자동인식 처리기술을 적용

- 자동 촬영 : 자동 Zoom In/Out에 의한 시간별 단속 영상 촬영

- 단속 중 계도용 음성 방송 및 LED 전광판 메시지 즉시 송출 계도 운영 적용

19) 감시 카메라는 자동촬영 기능 (Auto/Zoom-In/Zoom-Out) 즉, 운영자가 사전에 설정한

촬영 회차, 촬영 간격에 따라 번호판 인식과 단속근거용 스틸영상 (원경사진)을 시간

별로 촬영할 수 있는 자동카메라 컨트롤 기능이 있어야 한다.

20) 운영자의 조작없이 도로상의 좌표값에 의하여 자동으로 카메라가 회전하여 실시간으로

모니터링 할 수 있는 Touring 기능이 제공되어야 한다.

21) LED 전광판에 출력되는 문자 또한 안내 및 단속절차에 따라 자동으로 생성, 송출 가능

하여야 한다.

22) 단속 중인 화면의 표시 기능은 특정 채널의 카메라가 단속중일 경우 운용화면에 어떤

상태로 단속중인지 시각적으로 표시하여야 하며, 단속촬영 화면, 단속대상 차량번호,

단속시간, 단속장소 표시가 되어야 한다.

3.2 시스템 사양

3.2.1 상황실 시스템

1) 주정차 단속시스템 S/W

가) 개 요

불법 주정차 단속을 위한 프로그램으로 현장장비를 이용하여 단속영상 촬영 및

단속, 단속데이터 수정기능을 수행한다.

나) 기능

(1) 현장 카메라 제어 및 영상 디스플레이

(2) 다양한 화면 분할 및 전체화면 수동 및 자동단속 기능

(3) 사북읍 소재 카메라 2대 자동 계도방송 및 휴일 및 야간 투어링 모드 지원

(3) 번호판 자동인식기술을 이용한 단속데이터 수집 처리

(4) 과태료부과 및 차적조회 시스템과의 연동

(5) 단속 카메라 채널별 영상 품질 및 전송 속도 조절

(6) LED전광판의 원격제어를 이용한 단속 내용 표시

2) LCD 모니터

가) 개 요

센타 운영시 운영자의 편안한 시야와 작업의 능률을 높이기 위하여 최적 상태의

모니터를 설치한다.

나) 제원

(1) 화면크기 : 30인치

(2) 최대해상도 : 2560 x 1600

(3) 밝기 : 300㏅

(4) 명암비 : 1000：1

(5) 반응시간 : 6㎳

3) MIC

가) 개 요

본 장치는 상황실로부터 단속현장으로 음성신호를 전송하여 계도방송을 하기 위한           장치이다.

나) 제원

(1) 형식 : 다이나믹형 마이크로폰

(2) 지향 특성 : 단일지향형

(3) 감도 : -75dB±3dB

(4) 임피던스 : 400Ω

(5) 중량 : 1.4kg

(6) 규격 : 90(W)*45(H)*133(D)

3.2.1 로컬 시스템

1) 단속용 CCD COLOR CAMERA

가) 개  요

1/3″ CCD의 채용으로 480 TV LINE 이상의 선명한 영상 구현 및 최저조도

0.0004LUX의 고감도 실현으로 저조도에서도 촬영이 가능하며 어두운 곳에서 선명한

영상을 얻을 수 있기 때문에 야간의 감시용으로도 적합하게 설계된 컬러 카메라이다.

나) 제  원

(1) 촬상 소자 : 1/3″ Super HAD CCD , 41만화소

(2) 유효 화소수 : 768(H) X 494(V)

(3) 수평해상도	: Color : 500본 , B/W:530본

(4) 최저조도 : Color : 0.002 LUX , B/W:0.0004 LUX

(5) 동기 방식 : 내부 동기

(6) 신호대 잡음비 : 52dB이상

(7) LENS MOUNT : C, CS MOUNT

(8) 동작 온도 : -10℃ ~ +50℃

(9) 동작 습도 : 90% RH 이하

2) 단속용 ZOOM LENS (10 ~ 330mm)

가) 개 요

전동 ZOOM LENS는 CCTV CAMERA에 장착하여 현장 감시 여건에 맞는

규격의 기종을 사용해야 하며, 전기적 기계적 수행에서 뛰어난 안정성을 확보,

카메라로부터 공급된 영상신호에 의해 작동되어야 한다.

나) 제 원

(1) 초점 거리 : 10 ~ 330 mm

(2) MOD : 2.9m

(3) IRIS : 자동

(4) 초점조정 : MOTORIZED

(5) ZOOM 조정 : MOTORIZED

(6) MAX. APERTURE : F1:1.5-560

(7) 동작 온도 : -20℃ ~ 60℃

(8) 동작 습도 : 60%~90%

(9) 규격 : 122(W)*122(H)*260(L)

3) PAN/TILT (OUT DOOR)

가) 개  요

실외용 PAN/TILT Driver 로서 부착된 카메라를 상,하,좌,우로 움직일 수 있게 하여

감시 및 관리의 범위를 넓게 하는 회전기이다. 또한, 좌우 300°이상, 상하 70° 범위

내에서 동작각도 조정이 가능하여야 한다. 좌우 회전 속도는 초당 0.1°에서 50°까

지 가변적으로 조정할 수 있어야 하며, 정확한 PRESET과 Autoscan 기능이 제공되어야

한다. 고속 좌우 회전시의 backlash를 최소화하기 위하여 브레이킹 메카니즘을 제공

하여야 하며, 순간 정전시나 내부온도가 70°C 이상이면 동작을 중지하고, 이 상황을

벗어나면 자동으로 재동작하여 장치의 무리한 운영을 방지하는 기능이 있어야 한다.

나) 제  원

(1) 재    질 :  Aluminum diecasting/Aluminum Plate

(2) 색    상 :  Light Gray ( Munsell No. 5Y8/1 )

(3) 회전각도 :  Pan 0.1°to355° ±5°, Tilt –90°to+20°±5°

(4) 회전속도 :  Pan 0.1°~  50°/sec, Tilt 0.1°~ 20°/sec

(5) 적재중량 :  30kg

(6) 리시버 기능 : PRESET 128개,  카메라 제어(ZOOM, FOCUS), 최대 255개

어드레스 설정, 통신 방식 : RS-485

(7) 입력전압    :  AC220V 50/60HZ

(8) 동작온도   : -25℃ to +60℃

(9) 중    량   : 약 18kg

(10) 외형치수 : 375L× 329H× 200W

(11) Protection : IP66

4) CAMERA HOUSING(OUT DOOR)

가) 개  요

본 장비는 충격, 먼지등 외부 환경으로부터 카메라와 렌즈를 보호하기 위한 실외형

HOUSING으로 미관이 미려하고 견고하며 강화플라스틱로 부식이 없으며 어떠한

주위환경에서도 장기간 운영할 수 있도록 특수 설계된 전천후 HOUSING이다.

나) 제  원

(1) 재질 : FRP injection molding/Stainless steel

(2) 색상 : Light gray

(3) 사용온도 - Fan(14W):On:34℃, Off:26℃ - Heater(30W):On:5℃, Off:15℃

(4) 입력전압 : AC220V, 50/60Hz (AC24/110V option)

(5) 중량 : 5.2Kg

(6) 크기/사용카메라 : 695L× 160H× 247W /500L×135H×155W

(7) IN/OUT DOOR : Indoor/outdoor

5) 자동단속 검지용 CCD COLOR CAMERA

가) 제 원

(1) 촬상소자 : 1/3" Color Super HAD CCD, 41만화소

(2) 유효화소수 : 768(H) x 494(V)

(3) 수평해상도 : 540 TV 본

(4) 최저조도 : 0.0008Lux@F1.2

(5) Day & Night : Auto / Off

(6) S/N비 : 50dB, Sens-Up On/Off

(7) AGC : Low / Middle / High / Off

(8) 화이트밸런스 : ATW / AWC

(9) IRIS모드 : DC / Video

(10) 기능제어 : OSD방식

(11) 렌즈마운트 : C/CS마운트

(12) 동작온도/습도 : -10℃ ~ 50℃, 30% ~ 90% RH

(13) 소비전력 : Max. 2.5W, 사용전원 12V DC

(14) 중량 : 290g

(15) 크기 : 58(W) x 52(H) x 121(D)mm

6) 자동단속 검지용 Lens

가) 제 원

(1) 초점거리 : 5~55mm

(2) 최대구경비 F1.4

(3) 렌즈마운트 : CS-Mount, 배율 11배

(4) 렌즈화각 D:53.1°*40.0°, V:4.8°~3.6°,

(5) 작동 : Focus 수동, Zoom 수동

(6) 동작온도 : -10℃ ~ +50℃

(7) 후초점거리 : 0.3m at 5mm, 0.8m at 55mm

(8) 플랜지거리 12.5mm

(9) 크   기 : 42(W)Ⅹ50(H)Ⅹ64(D)mm

7) 자동단속 검지용 하우징

가) 제 원

(1) 용도 : 옥외형 하우징 (전천후)

(2) 개폐방식 : 측면 Open

(3) 케이블 인입 : 방수조임 컨넥터

(4) Fan / Heater : 내장 / 내장

(5) 재    질 : 알루미늄

(6) 색    상 : 아이보리

(7) 동작온도 : -35℃~49℃

(8) 내장공간 : 110(W) x 100(H) x 360(D)mm

(9) 크    기 : 192(W) x 138(H) x 552(D)mm

(10) 중 량 : 3.6Kg

8) 앰프(Amp)

가) 개 요

본 장치는 오디오 출력단자로부터 받은 음성신호를 증폭하여 옥외 스피커로 전달할             수 있도록 설계되어야 한다.

나) 제원

(1) 정격출력/임피던스 : 21.9V/4Ω, 70V/40.8Ω, 100V/83.3Ω

(2) 전고조파의율 : 1% 이하

(3) 주파수특성 : 80Hz-16kHz

(4) 신호대잡음비 : MIC - 50dB 이상 / AUX 75dB 이상

(5) 사용전압 : AC 220V, 60Hz

(6) 소비전력 : 99W

(7) 규격 및 중량 : 420(W) * 88(H) * 320(D) 10.3kg

(8) 출력 : 120W

9) 스피커(Speaker)

가) 개 요

본 장치는 앰프로부터 증폭된 음을 출력하고, 옥외환경에서 내구성을 갖춘 제품이어야 한다.

나) 제원

(1) 정격입력 : 30W

(2) 임피던스 : 330Ω(백), 660Ω(녹)

(3) 주파수 특성 : 380~6,500Hz

(4) 음압(1m/1W) : 107dB

(5) 중량 : 2.95Kg

(6) 규격 : 320(W)*210(L)*365(H)

10) 비디오 서버(Video Server)

가) 개 요

본 장치는 NTSC 비디오 신호를 입력받아 MPEG4로 압축하여 IP 기반의 LAN을

통하여 원격지에 전송할 수 있어야 한다.

나) 제원

(1) 영상압축 : MPEG4/JPEG

(2) 음성압축 : G.723/G.726

(3) 전송속도 : 10/100Mbps

(4) 제어신호 : RS-232, 485

(5) 입력채널 : 4채널

(6) 초당프레임 : 60fps

(7) 동시접속자수 : 24

(8) 크기 : 270(W) * 205(D) * 55(H)

11) 써지보호기(Video Server)

가) 개 요

낙뢰 및 과전압, 과전류로 인하여 일어날 수 있는 기기의 파손과, 잘못된 신호로

인한 오작동 등의 경제적 손실을 막기 위하여 설치하는 기술로, 영상용, 신호용,

전원용  SURGE로서 다음과 같은 규격 이상이어야 한다.

나) 제원

(1) 제한전압 : 전원(720V),신호(50V),영상(50V)

(2) 정격전압 : 전원(AC220V단상, 병렬접속),통신(DC24V)

(3) 작동전압 : 전원(430V), 통신(30V), 영상(15V)

(4) 서지내량 : 전원(40kA), 통신(20kA), 영상(20kA)

(5) 접속단자 : 전원,통신(Terminal), 영상(BNC Male/Male)

(6) 대역폭 : 통신(4MHz), 영상(20MHz)

(7) 감쇄특성 : 통신(1dB이내), 영상(1dB이내)

(8) Noise 감쇄특성 : 전원(-30dB이상 @1MHz)

통신(-73dB Max @1MHz)

영상(-60dB Max @1MHz)

12) UPS(1KVA/220V)

가) 개 요

본장치는 각 장비에 안정적인 전원을 공급하는 장치이다.

나) 제원

(1)입력전압 : 220V

(2)출력전압 : 220V

(3)입력전압범위 : +/-25%

(4)출력전압범위 : +/-5%

(5)용량 : 1KVA(600W)

(6)규격 : 483(W)*351(D)*44(H)

13) LED전광판

가) 개 요

본 장비는 교통상황실에서 시민계도 및 단속내용을 문자열로 송출한다.

나) 제원

(1) 도트         : 16*16*6 dot

(2) 소비전력     : 120 W

(3) 평균소비전력 : 60 W

(4) 인가전압     : 220V

(5) 구동전압     : 5V

(6) 사이즈       : 2004W*400H*120D(양면외형), 1920W*320H(화면)

(7) 모듈         : 1단6열

(8) 색상         : 3컬러(RED, GREEN, YELLOW)

(10) 휘도        : 1200 nit

(11) 타입        : 옥외용 방수타입

14) 데이터 컨버터

가) 개 요

본 장비는 네트워크를 통해 전송되는 신호를 전광판 신호로 변환해주는 장비이다.

나) 제원

(1) 네트워크인터페이스 : 10Base-T Ethernet

(2) 프로토콜 : AR{, IP/ICMP, TCP/IP, Telnet, DHCP client, PPPoE

(3) 전원 : 7.5~15VDC, 300mA@7.5V

(4) 동작온도/보관온도 : 0 ~ 50℃ / -20 ~ 66℃

(5) 습도 : 90% Non-condensing

(6) 크기 및 무게 : 100(L)*72(W)*25(H)mm/ 240g

15) 로컬함체

가) 개 요

본 장치에는 각종설비와 전원장치, 통신장치를 장착한다. 장치이다. 전천후형 이중

구조로서 방수, 방진 구조로 설계 되어 장비의 보호 및 장비의 안정된 동작을 하도

록 한다. 카메라 제어반 내부에 Fan/Heater를 설치하여 적정온도를 유지하며 이중

안전잠금 장치로 구성한다.

나) 제원

(1) 형식 : 전천후형 이중구조

(2) 냉난방 구조 : Fan/Heater를 사용한 자동조정

(3) 재질 : 스테인레스 스틸 1.2T

(4) 안전장치 : 이중 안전잠금장치 구성

(5) 특징 : 방수, 방진 구현

(6) 크기 : 550W*800H*550D

16) 카메라 폴

가) 개 요

본 구조물은 장치는 CCD COLOR CAMERA, PAN/TILT 및 부대시설을 부착하기

위한 구조물로서 강도와 충분한 구조로 설계되어야 한다.

나) 제원

(1) 재질 : 용융도금

(2) 폴높이 : 8m

(3) 암길이 : 5~10m (현장 여건에 따른 협의 가능)