2007. 05.

만항재 훼손지 야생화 복원사업  실시설계 용역

과  업  지  시  서

고  한  읍

목       차

Ⅰ. 과업의 개요	2

Ⅱ. 일반사항	4

Ⅲ. 특기사항	7

Ⅳ. 부문별 과업지시서	8

1. 지형현황측량	8

2. 토질조사	11

3. 문화재 지표조사	18

4. 교통성검토	19

5. 야생화 복원지조성 기본계획	21

6. 야생화 복원지조성 실시설계	24

과업의 개요

1. 과업명 : 만항재 훼손지 야생화 복원사업 실시설계용역

2. 과업의 필요성 및 목적

가. 필 요 성

백두대간 함백산에 위치한 정암사 소유의 만항 목장을 전국 최고지대       최고 야생화 군락지로 탈바꿈시켜  자연자원을 보존하며 가족단위의       생태탐방, 자연탐방 등 여가수요에 부응하는 생태공원으로 조성함으로서       자연생태의 안정적인 보전과 탐방객의 산교육장으로 활용될 수 있는 공간       조성.

나. 목    적

1) 생태계를 보전하고 환경친화적 이용을 도모하기 위한 체험 및 관찰시       설의 조성으로 생태관찰‧탐방 등 여가수요에 부응하도록 하며

2) 본 사업을 통하여 야생화 보전지역내 지역주민의 자족적 정주기반을       확충함으로서 전국 최고 야생화 군락지로 탈바꿈시켜 전 국민의 관심을       유도하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 기본방향

가. 야생화보존지역으로 지정된 대상지의 자연‧생태자원의 보전을 유도하며        만항지역의 자연과 문화를 체험하기 위한 기능과 시설의 검토 제시

나. 야생화단지 복원사업 조성사업 대상지

1) 야생화 군락지를 체험 할 수 있는 기능으로 식물원 및 수목원등의        체험시설을 검토하여 주변 자연경관 및 자연자원의 훼손을 최소화하며       탐방할 수 있는 공간조성 검토 제시

2) 시설의 유지관리방안 및 4계절 이용방안 검토제시

다. 야생화단지 복원사업 대상지

1) 야생화 군락지의 전체적 윤곽을 조망 할 수 있는 지역으로 ,함백산       일대를 조망할 수 있는 전망을 도입함으로서 생태탐방의 거점이 형성

되도록 유도

2) 만항일대의 생태자원에 대한 연구, 탐방기능을 도입 검토로 함백산       생태에 대한 지속적인 연구와 모니터링이 이루어질 수 있도록 하며       주제정원, 야생화관찰지 등 다양한 생태체험 방안 검토‧제시

3) 진입도로는 현 농로를 최대한 활용 자연훼손을 최소화는 방향에서 검토

4) 시설의 유지관리방안 및 4계절 이용방안 검토제시

라. 각각의 공원조성계획에 따른 공원지정 및 조성계획 수립 인허가

를 포함하도록 하여 사업의 조기 가시화를 위한 절차의 수행

4. 과업의 범위

가. 공간적 범위

1) 위    치

◦ 만항재 훼손지 야생화복원사업 조성지 : 정선군 고한읍 고한1리(만항)

2) 면    적

◦ 만항재 훼손지 야생화복원사업 조성지 : 76,000㎡(22,990평)

나. 내용적 범위

1) 지형현황측량

2) 토질조사

3) 문화재지표조사

4) 교통성 검토

7) 야생화 복원지조성 기본계획

8) 실시설계

다. 용역기간 : 착수일로부터 1개월간

일  반  사  항

1. 수급인은 계약체결후 7일 이내에 과업을 착수해야 하며 착수전에 착수계

과업수행계획표, 현장대리인계, 용역수행자 명단 및 보안각서 등 과업

수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

2. 과업 진척보고는 매월말 감독관을 경유 서면으로 보고하고 중간보고       와 과업완료 이전에 종합보고를 하여야 하고, 기타 감독관이 필요하다     고 인정할 시 과업의 추진사항을 보고하여야 한다. 또한 우리읍  자문단     에게 중간보고 및 최종보고회와 해당지역 주민에게 설명회등을 개최하     여 다양한 의견을 수렴 반영하여야 한다.

3. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하는 바, 이에 규정되지     아니한 사항은 정부 관련법령 및 각종 시방서에 따라 감독관과 협의하

여 수행하여야 한다.

4. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요     사항은 발주처와 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성 제출하여야

하며, 감독관이 기타 경미한 사항에 대하여 추가과업이 필요하다고

인정할 시 수급인은 이에 따라야 한다.

5. 수급인은 본 과업의 수행중에 필요하다고 판단되는 경우 관계 전문가     및 관계기관의 자문을 받아 감독관과 협의한 후 내용을 계획에 반영하

여야 한다.

6. 본 과업으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이     손실을 보상하여야 한다.

7. 과업수행 중 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업수행에 부적당하다

고 인정될 때에는 감독관이 즉시 교체를 요청할 수 있으며  수급인은

이에 따라야 한다.

8. 수급인은 본 과업수행 중 기성을 청구할 수 있으며, 부분별 성과가 기

성되었다 하더라도 전체 과업완료 이전까지 기성 성과에 대한 보완 및

추가 수록을 요하는 사항이 있을 시는 수급인의 부담으로 즉시 보완하

여야 한다.

9. 보안사항

가. 수급인은 착수계와 함께 소정양식에 의한 보안각서를 제출하고 용역

참여자에 대한 보안각서는 현장대리인의 책임하에 제출하여야 한다.

나. 성과품은 수급인이 임의 복사하거나 외부로 유출하여서는 아니된다.

다. 과업폐기물은 반드시 소각 또는 파쇄 처리하여야 한다.

라. 용역참여자가 교체될 시에는 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인

을 받아야 한다.

마. 수급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행

으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 져야한다.

10. 설계변경 조건

가. 계획변경으로 인하여 과업범위 30%이상 변경될 시

나. 관계법령에 의거 추가과업이 필요하게 된 경우

11. 용역중지

수급인의 귀책사유가 인․허가 지연에 다른 관계기관 협의지연, 각종 심    의기간 소요등으로 용역의 계속추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원    은 용역중지를 명할 수 있다.

12. 자료의 적용

가. 통계자료의 적용은 다음의 순위로 활용하고 자료의 인용출처를 기재

하도록 한다

1) 건설교통부 및 정부기관 통계자료

2) 정선군 통계연보

3) 기타 공공기관의 통계자료

나. 미래지표는 정부공식 자료가 있는 경우에는 이를 적용하고 기타 정부

기관의 잠정자료와 당해 부문 전문기관의 공개 자료의 순으로 적용하

며, 자료가 없는 경우에는 발주처와 협의 결정한다

다. 본 과업준공 후라도 필요시는 승인기관과 충분한 협의가 이루어  질

수 있도록 협조하여야 한다

특  기  사  항

1. 수급인은 도입시설중 전문업무부분의 공종에 대하여 전문 업체와 협력     하여 과업을 수행하여야 한다.

2. 본 과업의 질 높은 계획을 위해 전망대 (전망시설의 특수매체) 야생화     생태정보관, 야생화문화체험관 등의 계획시 전문업무(전시구상)와 관련된     전문업체중 아래 요건의 “3항”을 갖춘자를 선정하여 보고(승인)후      수행한다.

3. 공종간 협력 업무의 용역 비율은 공종별 사업예상비에 의하여 수급인과     협력자간에 상호 협의하여 시행하고 그 근거를 보고하여야 한다.

부문별 과업지시서

1. 지형현황측량

가. 측량의 범위

1) 만항재 훼손지 야생화복원 조성지

◦위치 : 강원도 정선군 고한읍 고한1리(만항)

◦면적 : 76,000㎡(22,990평),도로개설 0.25km

나. 일반지침

1) 본 측량은 측량법에 의한 공공측량 작업규정에 의거 감독원의 지시에         따라 시행한다.

2) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사

전에 감독원과 협의 후 현지측량에 임하여야 한다.

3) 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업수행상 필요한 것은 감

독원의 지시에 의거 수급자가 시행하여야 한다.

4) 지적도는 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울

러 등사하여야 한다.

5) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10%이

상 여유있게 측량해야 한다.

6) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

◦각도는 도‧분‧초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

◦각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용        범위 내에 들어야 한다.

◦현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기 지점과 상

이 여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요지점을 표시하고 등고

선은 최소 1m 간격으로 표시하여야 한다.

◦주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

7) 삼각점 및 주요 수준점조서를 작성하고 종단거리 200m 마다 표석을

매설하여 영구 보존할 수 있도록 한다.

다. 세부지침

1) 삼각측량

국립지리원에 등록된 기 지점(최소한 3점)을 기준하여 관측은 21초독

경위의 이상을 사용하되 측각은 2대회의 관측으로 초까지, 변장은 소수

점이하 3위까지 산출하여야 한다.

2) 도근측량

도근점의 배치는 주로 현황시설물의 실측에 편리하도록 배치하고 관측

은 심각측량에 준하여 측각은 3배각으로 한다.

3) 현황측량(평판측량)

축척은 1/1,200～1/1,300로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며,       특히 주요 시설물과 노거수(수목)의 현황을 상세히 실측하여야 한다.

4) 등고선측량

1미터 등고선 현황도는 실측하되, 표고는 수준점 및 보조삼각점 표고     에서 유도한다.

5) 수준측량

국립지리원에 등록된 기존성과를 확인하여 사용하고 지구주위에 향후     확인이 용이한 1개소 이상의 장소에 수준점을 표시하고 보조 삼각점에     대하여도 수준측량을 실시하여 그 기록이 영구보존 되도록 하여야 한다.

6) 도면작성 및 계산

◦도면작성 : 수급인은 지형도상에서 지적이 삽입된 종합도 외에 지적       도 및 용지도를 별도로 작성하여야 한다.

◦컴퓨터를 이용한 종합적인 분석 및 계획을 위해 지형 및 지적이 입       력된 CAD용 도면을 별도로 작성‧제출해야 한다.

◦각종 계산은 소정양식에 의하여 실시하되 도상지구계는 좌표로서         결정하여야 한다.

◦작성된 전산도면은 GIS시스템과 연계될 수 있도록 하여야 한다.

7) 보상물건 조사

◦용지도는 소관청에서 최근 발급한 지적도, 임야도에 의하여 작성하

여야 하며, 국유지 및 사유지의 편입 구역선을 색깔로 각각 구분 표

시하여야 한다.

◦보상비 예산 소요액 산출시 보상 대상물건 및 지장물, 기타 권리에       대한 면적 또는 물량을 유형별로 구분하고, 이와 관련된 토지대장 등      공부에 근거하여 토지의 경우는 표준지 공시지가 자료확인을, 지장물      의 경우는 건축물과표, 가격 정보지 등의 활용을 통한 과학적인 보상      가격 산출로 보상비 과부족 등이 발생  하지 않도록 하여야 한다.

◦물건조서는 우리군에서 제시하는 양식에 의거 작성하되, 용지도의 일      련번호와  일치되는 번호를 기재하여야 한다.

◦물건조서의 농작물은 경작면적, 지장물은 경작자, 소유자별로 정확히      산출하되, 단위는 평방미터로 표시하여야 하며 조사자 및 측량자의       성명을 기재하고  서명하여야 한다.

◦토지 소유자는 등기부상 소유자를 기재하여야 하고, 소유권 이외의       권리자가 설치되었을 때는 동 권리의 내용을 상세히 조사하여 기재하여      야 한다.

◦물건조서는 물건소재지, 종류, 수량, 상태, 소유자 등을 완벽하게 조사      하여 기재하고, 지장물 기본조사서에는 지장물 등의 면적산출내역, 지장      물 배치도 및 건물 평면도, 사진 등을 첨부하여야 한다.

◦토지대장, 지적도(연결도), 건축물 대장 등 각종 공부를 발급받아 제      출 하여야 한다. (토지, 지장물 조서상 일련번호대로 편철)

◦용지도에 편입되는 토지의 일련번호를 부여해 표시하되 물건조서의 경       작자 일련번호와 일치하도록 하고, 전필지 편입토지가 누락되지 않도      록 한다.

◦용지도에 각종 지장물의 위치를 현지와 정확히 일치되도록 표시하되 지      장물조서와 부합되는 일련번호를 기재하여야 하며, 누락되거나 과다 산정      되지 않도록 하여야 한다.

◦보상대상이 되지 아니하는 국유지, 미복구(미등기포함) 토지는 별도      조서를 작성 하여야 한다.

2. 토질조사

가. 목  적

본 과업은 만항재 훼손지 야생화복원사업 용역을 위한 토질조사를 실시     하여 설계에 필요한 정밀한 자료를 제공함을 목적으로 한다.

나. 과업내용

1) 시추조사 : 모평지구 10개소(9m기준), 뒷덕지구 8개소(9m기준)

2) 원위치시험 : 모평지구 표준관입시험 50회, 뒷덕지구 40회

3) 시험굴 조사 : 모평지구 2개소, 뒷덕지구 2개소

4) 현장들밀도 : 모평지구 4회, 뒷덕지구 4회

5) 자연시료채취 : 2회

6) 실험 : 1식

7) 성과분석 및 보고서작성 : 1식

다. 일반지침

1) 수급인은 과업지시서에 의거 조사하며, 과업지시서에 명기되지 않은       사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 관련규정 및 감독원의 지시에       따라 시행하여야 한다.

2) 수급인은 이 업무를 수행하기 위한 자격을 가진 기술자를 감독원의       승인하에 현장에 상주시켜 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

3) 수급인은 조사지역을 정밀답사하여 지표지질조사를 실시한 후 조사       에 대한 제반 계획을 수립하여야 하며, 조사목적상 계획의 변경이 있       을 시는 감독원과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

4) 수급인은 작업현황에 대하여 작업일보를 작성 감독원에게 보고하여       야 하며 기계기구 이동 이전에 감독원의 사전승인을 받아야 한다.        만일 감독원의 승인이 없이 이동한 경우 그 성과를 인정하지 아니한다.

5) 수급인은 시추 및 원위치시험 광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상       사진(3×5Inch)촬영하여 기록사진첩에 작성 제출하여야 한다.

6) 수급인은 현장조사 완료 후 성과를 종합분석하여 즉시 그 결과를 감       독원에게 제출하여야 한다.

7) 본 조사설계 중 토층심도, 원위치시험 횟수, 실내시험 횟수 등은 추       정 설계치임으로 조사결과 및 실내시험 횟수대로 정산한다.

8) 조사지점은 차후 필요시에 식별이 가능하도록 필요한 조치(표시말뚝,       인조점)를 취하여야 한다.

9) 이 용역 과업수행시 발생한 재해 및 피해에 대한 보상책임을 수급인       이 진다.

10) 수급인은 조사에 대한 제반계획을 수립하여 착수전 보고하여야 하며,       조사목적상 계획의 변경이 있을 시는 감독원과 협의하여야 한다.

라. 세부지침

1) 지표지질조사

◦ 지표지질조사는 지표의 암석이나 지층상태를 관찰하여 조사지역내        의 지질분포상태, 지질구조 등을 밝힘으로서 지반의 안정성여부등을       규명하는 일련의 조사과정으로 그 대상과 목적에 따라 조사의 정도       가 달라지나 특별한 경우를 제외하고는 일반지질조사와 기초지반조       사에 수반되는 지표답사로 실시한다.

2) 시추조사

◦ 시추위치 및 심도조사는 감독원과 협의 결정하되 각 공별 시추심도       는 시추목적별로 지층구조 파악 및 공사 성토 재료원의 매장량 측        정이 가능하도록 하여야 한다.

◦ 시추조사는 BX구경으로 하는 것을 원칙으로 한다.

◦ 수급인은 작업계획서를 작성하여 감독원에게 보고 후 감독원이 정        하는 순서에 따라 작업을 착수하여야 한다.

◦ 수급인은 시추장비 일체를 반드시 감독원의 검사를 득한 후 착수하        여야 한다.

◦ 수급인은 시추조사중 높은 코아 회수율을 얻기 위해 최대의 노력을       경주하여야 하며, 채취된 시료는 각 열마다 1m 길이의 코아상자에        정돈한 후 각 열의 끝에 시추공 및 심도를 표시해야 한다.

◦ 코아를 회수하지 못한 부분은 Slim을 채취하여 프라스틱 원통에 넣       고 시료명, 위치 및 심도를 기재하여야 한다.

◦ 수급인은 시추공의 수직도를 유지하기 위하여 최선의 노력을 경주        해야 한다.

◦ 시추조사는 연암층 1m 깊이까지 굴진함을 원칙으로 한다.

◦ 시추완료 후 시추기의 이동은 감독원 지시하에 시행하여야 하며, 만       일 수급인이 감독원의 승인이 없이 임의로 이동하였거나 굴진심도        의 확인이 없이 기계이동을 임의로 하였을 때는 그 시추공의 작업        성과를 인정하지 아니한다.

◦ 감독원은 기계의 불량으로 인한 작업 지연시 또는 부적격한 기자재       를 사용할 때 교체를 명할 수 있고 수급인은 즉시 이에 응하여야         한다.

◦ 수급인은 당일 작업일보를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

◦ 지형의 여건, 기타 부득이한 조사위치 및 조사공수, 굴진심도 등 과       업내용의 변경이 필요한 경우 수급인은 감독원의 지시에 응하여 조       사를 완료하여야 한다.

◦ 현지에서 조사방법 및 기타사항에 대한 의견차가 발생할 때에는 감       독원과 수급인이 상호 협의하여 결정한다.

◦ 수급인은 성과를 보고서로 작성전 특히 인쇄하기 전에 성과에 대한       요약서를 유인물로 작성하여 감독원에게 제출하여 심의를 받아야         한다. 만약 감독원이 성과에 대한 보완요구가 있을 시에는 그에 대       한 보완을 하여야 한다.

◦ 수급인은 안전대책에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부        주의로 인해 발생된 제반 법적 문제 및 손해에 대하여는 수급인이        책임진다.

◦ 감독원이 조사과정에 이상이 있거나 조사성과를 인정할 수 없다고        판단될 경우 재조사를 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응하여야        한다. 이에 따라 소요되는 추가비용은 수급인 부담으로 한다.

◦ 수급인은 시추공의 좌표 및 표고를 정확하게 하고 측량하여 이를         도면에 표시하여야 하며, 측량은 자격을 갖춘 숙련된 측량기술자에       의하여 실시되어야 한다.

◦ 시료의 포장 및 보관

- 채취된 모든 시료는 시험실에 운반되기 전까지 검사 및 관리가 용        이한 장소에 보관하여야 한다.

- 수급인은 시료보관 및 운반에 있어 충격방지, 기후조건에 의한 변질        및 동결방지에 철저함을 기하여야 한다.

3) 자연시료 채취

(시추조사시 사업부지내 연약지반이 분포할 경우에 적용)

◦ 자연시료 채취는 KS F 2317 규정에 의거 감독원의 입회하에 실시         하여야 하며, 시료의 채취, 운반, 보관 등 세심한 주의를 기울여 시       료의 교란이 없도록 만전을 가하여야 한다.

◦ 자연시료 채취는 Piston Sampler를 사용하여 지층의 변화가 있을         때마다 시료를 채취하여야 하며, 실시심도는 감독원의 지시에 따라       시행하여야 한다.

◦ 감독원은 자연시료가 부적당하다고 인정될 경우에는 동일심도에서        재채취를 명할 수 있고 수급인은 반드시 이에 응하여야 하며, 이에       소요되는 경비는 수급인이 부담한다.

◦ 자연시료는 적어도 30cm이상 채취되어야 한다.

◦ 자연시료 채취시 Thin Wall Tube의 재질은 동, 규격은 직경 75mm,        두께 1mm, 길이 1mm의 관이어야 하며, 채취된 자연시료를 운반할         때는 Thin Wall Tube를 나무상자에 넣어 충격이 없도록 조치한 후        운반하여야 한다.

◦ 자연시료 채취 및 자연시료에 대한 실내시험 비용은 조사결과 및         실내시험 횟수대로 산출내역서상에 항목을 추가하여 정산한다.

4) 표준관입시험

◦ 표준관입시험은 KS F 2318에 의거 감독원의 입회하에 실시하여야         하며 채취된 시료는 보관에 철저함을 기하여야 한다.

◦ 표준관입시험은 토층이 변화하거나 동일토층이라도 1.5m 간격으로        실시함을 원칙으로 하며, 현장여건에 따라 감독원의 승인하에 조정       될 수 있다.

5) 시험굴조사

◦ 현장답사 및 시추조사 결과 등을 참조하여 절토되는 구간의 대표적       인 토층에 대하여 시험굴조사를 실시하여야 한다.

◦ 시험굴조사의 심도는 토사층 1～2m를 기준으로 하되 각 토질의 대        표되는 심도에서 시료를 채취하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험,       실내C.B.R 시험 등을 실시할 수 있도록 50kg이상을 채취하여야 한다.

◦ 토량환산계수 산출을 위하여 토사층 1m 및 2m 깊이에서 자연상태         의 현장밀도시험을 실시하고, 굴착해 놓은 느슨한 상태에서도 현장       밀도시험을 실시하여야 한다.

◦ 수급인은 현장밀도시험 및 시료채취가 완료되면 감독원의 승인을         득한 후 즉시 되메우기를 실시하여야 한다.

5) 토질시험

◦ 모든 토질시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하여야 하며, 변        경시 사전에 감독원의 승인을 득하여야 한다.

◦ 채취된 모든 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기         위하여 아래의 시험을 실시하여야 하며, 그 결과를 분석․검토하여        조사보고서에 수록하여야 한다.

◦ 수급인은 시료의 보관, 분류, 운반 및 시험성과의 수집 정리에 대한        모든 책임을 지며, 시료의 하자로 소정의 실내시험 성과를 얻을 수        없는 경우 감독원은 추가 시료채취를 명할 수 있고, 수급인은 반드       시 이에 응하여야 한다.

6) 실내시험

◦ 표준관입시험 및 시험굴조사에 의하여 채취된 시료는 토질분류 및        물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래시험을 실시하여야 한다.

8) 보고서 작성

◦ 수급인은 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하고 다음       과 같은 내용 등 부지조성을 위한 경제적이고 합리적인 설계자료         및 공법을 제사하여야 한다.

◦ 수급인은 기조사된 자료를 최대한 수집하여 상관관계를 분석하여         조사계획 반영 및 성과분석에 이용하고 그 성과를 포함하여 보고서       를 작성하여야 한다.

◦ 시추주상도에 사용하는 Symbol 등 각종 표시 및 기호는 감독원이         제시하는 기준을 따른다.

◦ 수급인은 보고서 작성에 있어 초안을 작성하여 인쇄전에 감독원에        제출하여 내용검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

◦ 수급인은 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조사명

- 조사시행자명

- 제출문 : 수급인 대표 및 책임기술자 날인

- 조사개요

- 조사세부내용

- 조사성과분석

- 조사위치도

- 지층단면도

- 시추주상도

- 시험성과표

- 기타 자료

◦ 보고서 제작시 이를 효율적으로 이용할 수 있도록 조사결과를수록        한 본 보고서 및 주상도,시험성과들을 수록한 부록편 등을 감독원        과 협의하여 제작하여야 한다.

9) 토질조사에 소요되는 비용은 다음과 같이 지불된다.

◦ 시추기의 설치에 소요되는 비용은 산출내역서상의 기계기구 설치항        목의 설치 횟수상의 단가로 지불되며 이 단가에는 시추기 및 표준        관입시험, 자연시료 채취에 필요한 부속기구의 설치 및 이동에 소요       되는 모든 비용이 포함되고 실제 설치횟수에 의해 정산한다.

◦ 시추조사에 소요되는 비용은 산출내역서상의 지층별(점토, 모래, 자       갈, 풍화암, 연암)항목의 시추심도인 M당 단가로 지불되며 이 단가       에는 시추조사에 소요되는 재료비, 인건비 및 경비 등 모든 비용이       포함되며 실제 시추조사 결과에 따른 지층별 시추심도에 의해 정산       한다.

◦ 시료의 보관에 필요한 코아상자 제작에 소요되는 비용은 산출내역        서상의 코아상자 제작항목의 개당 단가로 지불되며 이 단가에는 코       아상자 제작에 소요되는 모든 비용이 포함되며 실제작 개수에 의해       정산한다.

◦ 시추기 설치 및 시추조사 비용은 시추 및 표준관입시험, 자연시료채       취등 한지점에서 행해지는 지질조사의 성과가 감독원에 의해 인정        된 지점에 대하여 지불된다.

◦ 자연시료 채취에 소요되는 비용은 산출내역서상에 누락(채취 및 실       내시험)되어 있으나 자연시료 체취시에는 자연시료 채취와 추가 실       내시험 항목을 추가한다. 또한, 자연시료채취의 실시횟수당 단가로       지불되며 이 단가에는 자연시료 채취 및 시료의 운반에 소요되는         모든 비용이 포함되며 감독원이 인정한 시료에 한해 지불된다.

◦ 표준관입시험에 소요되는 비용은 산출내역서상의 표준관입시험 항        목의 실시횟수당 단가로 지불되며 이 단가에는 표준관입시험을 시        행하는데 소요되는 모든 비용이 포함되며 실제 시행횟수에 따라 정       산한다.

◦ 토질시험에 소요되는 비용은 산출내역서상의 토질시험 항목의 1식        단가로 지불되며 이 단가에는 과업지시서에 명기된 시험(자연시료        채취시에는 이에 따른 실내시험 포함)을 시행하는데 소요되는 모든       비용이 포함되며 실제 시행횟수에 따라 정산한다.

3. 문화재 지표조사

가. 과업내용

1) 대상지(함백산일원)주변 환경조사

2) 주변지역의 역사 및 고고학적 문화재 조사

3) 지표조사 : 유존하는 고고, 역사, 민속 및 고건축, 보호수(당산나무,       정자나무)등 현지조사

4) 성과품작성 : 지표상에 유존하는 문화재 조치의견 및 보고서 작성

나. 세부과업지시서

1) 일반지침

◦ 지표조사시 나타난 유적에 대하여는 기록 보존을 철저히 하고 문화       재관리부서와 관계 전문가의 의견을 들어 시굴 및 발굴 등 보존 방       향제시 및 문화재 피해의 극소화 조치에 대한 의견서를 제출하여야       한다.

◦ 지표조사는 문화재 보호법 등 관련규정을 준수하되 규정에 명시되        지 아니한 지표 및 발굴조사 등의 관례에 따라 처리한다.

◦ 과업 범위 및 지침내용이 변경될 시 또는 발주처 형편에 따라 부득       이한 경우에는 과업내용을 조정할 수 있다.

2) 과업수행방법

◦ 계획구간내의 사적지, 역사적 유물, 기념물, 유형‧무형 기타 문화재       로서 보존 가치가 있는 것의 분포현황 및 손실, 유‧무 등을 조사,         분석하여야 한다.

◦ 선사고고학적, 역사고고학적, 기타 문화유적 지표조사 등 조사결과를         정리‧분석하여야 한다.

◦ 대상지 현황조사로 나타난 문화재자원(역사‧문화자원 등)의 분포현        황도를 1/1,200～1/3,000도면으로 작성하여 제출하여야 한다.

◦ 발굴조사 필요여부 결정 및 성과 보고서 작성을 수행하여야 한다.

◦ 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 감독원과 협의하여 시행하        여야 한다.

4. 교통성검토

가. 과업의 위치 및 면적

1) 만항재 훼손지 야생화복원 조성지

◦ 위치 : 강원도 정선군 고한읍 고한1리(만항)

◦ 면적 : 76,000㎡(22,990평)

나. 일반지침

1) 본 과업수행에 참여하는 기술진은 교통검토에 대한 학식과 경험이        풍부한 전문가로 구성하여 합리적인 과업이 이루어 지도록 하여야 한다.

2) 본 검토서는 기본계획수립 내용을 포함하는 효율적인 검토가 이루어       져야 하며 또한 검토과정에서 제시되는 교통영향 및 그 저감대책등       은 사업계획에 상호 연관될 수 있도록 조치한다.

3) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령의 규정등에       의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

4) 성과품 제출시에는 평가보고서를 전산화하여 전산입출력 자료와 함께       제출하여야 한다.

다. 세부지침

1) 사업개요

◦ 사업개요

◦ 평가사유 및 평가시기의 적정성

◦ 평가의 범위

◦ 평가결과 요약

- 중점평가항목별 평가결과

- 교통영향 및 문제점

- 종합개선안

2) 교통환경조사 및 분석

◦ 교통시설 및 교통소통 현황

◦ 토지이용현황, 토지이용계획 및 주변지역 개발계획

◦ 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

3) 사업지 및 주변지역 장래교통수요(교통영향평가지침 기준)

◦ 사업 미시행시 교통수요 예측

◦ 사업시행시 교통수요 예측

◦ 주차수요 예측

4)  사업시행으로 인한 문제점 및 개선방안

◦ 가로 및 교차로 소통상태

◦ 진출입(지방도414호선 진.출입포함)동선

◦ 대중교통 및 보행

◦ 주차시설의 공급과 운영

◦ 교통안전 및 기타

◦ 사업지역 및 주변지역내 개선방안(수요예측 분석과 연계)

5) 개선안 시행계획

◦ 시행주체 및 시행시기

◦ 공사중 교통처리방안

6) 참고자료

◦ 교통량 조사자료

◦ 원단위 조사자료

◦ 기타 교통영향평가서 내용의 근거가 되는 자료

5. 야생화 복원지(공원) 기본계획

가. 과업범위

1) 만항재 훼손지 야생화복원 조성지

◦위치 : 강원도 정선군 고한읍 고한1리(만항)

◦면적 : 76,000㎡(22,990평)

나. 현황조사 및 개발여건분석

◦ 현황조사 및 문헌조사를 통해 공원지역은 물론 공원주변 영향권내를      종합적으로 검토·분석 한다.

- 자연환경 : 위치 및 접근성, 지형 및 지세, 기후, 수문, 식생, 토양,                   경관 등

- 인문환경 : 토지이용, 지장물, 교통(교통시설, 교통수단, 계획도로                   현황 등), 기반시설(상·하수도 관망, 오수처리장, 전기·                   통신시설 등)

- 공원이용권 : 공원이용 세력권, 이용자원 등

- 기    타 : 관련개발계획 수립여부, 관련법규상의 규제 등

◦ 배후지역의 도시문화환경, 역사문화이용공간 등을 종합적으로 분석한다.

다. 개발구상안 작성

1) 개발방향 설정

◦ 주변공원의 기능을 재검토하고 시설보완 및 재정비 대안을 수립한다.

◦ 주변지역의 도시기능을 고려해 공원조성 및 이용활성화 방안을 강        구한다.

◦ 개발대상지에 입지성을 고려한 주변관광자원과의 연계성 및 문제점       에 대한 대한을 강구하여 실현 가능한 공원개발이 될 수 있도록 계       획을 수립한다.

◦ 개발대상지에 대한 적정개발규모의 예측을 통해 시설의 관리운영을       원활하게 한다.

2) 이용객 수요예측

◦ 공원 전체의 이용객 수요를 재검토하고, 특히 함백산의 자연을 주제        로 특색있는 생태공원 조성을 위한 이용객 수요를 추정함으로서 적정        규모의 개발을 유도한다.

3) 도입시설 선정 및 규모산정

◦ 이용객의 수요에 능동적으로 대처하기 위한 적정 도입활동 프로그        램을 구상한다.

◦ 개발방향에 부합된 도입활동, 유치시설을 선정하고, 시설 및 소요부       지 규모 등을 산정한다.

4) 기본구상안 작성

◦ 분석·검토된 제반자료를 이용한 개발개념을 수립하고 향후 여건변화       등에 대비한 최적의 개발대안을 제시한다.

○ 생태전망대,야생화정보관 등의 도입 시설은 각각의 기능에 부합된         장르로서 차별화 하여 구상한다.

○  진입도로(현농로) 및 주변과 입체적인 야외전시계획의 수립.

○  조경, 환경, 생태가 접목된 친 환경적 전시계획.

◦ 사례조사는 국내의 야생화공원 및 생태계보전지역 사례를 현장답사하       여 조성 및 운영관리에 대해 심도있는 분석을 실시하고 해외유사시       설을 사전 정보 수집하여 감독청과 협의(지역,일정, 조사유형등)하여       현지조사 후 계획에 반영하여야 한다.

라. 개발기본계획

1) 토지이용계획

◦ 도입활동의 결정과 공간수요 추정에 따라 이용객과 이용시설의 결        합관계, 밀도, 시각적인 관점, 경제적인 효율성을 고려하여 배치한다.

◦ 공간의 쾌적성과 장래변화에 대한 적응성에 중점을 두어 토지이          용의 패턴을 정하며, 토지이용계획 및 관련 도면을 작성한다.

◦ 주변 자연환경을 감안한 토지이용배분체계와 지역의 문화․역사성을 활       용한 개발기본계획을 수립한다.

2) 교통동선계획

◦ 토지이용계획과 상호 연관하여 교통량을 산정하고 합리적인 동선체       계를 계획하되, 가능한 한 자연친화적이고, 기능적인 동선연계계획       을 수립한다.

◦ 진입도로(지방도414호선), 주차장 등 주요 교통시설의 연계축을 형성한다.

3) 시설배치계획

◦ 각 시설별 이용편의성, 다양성 등에 초점을 맞춰 배치하며 기존 야       생화 생태 자원의 훼손을 최소화 할 수 있도록 계획을 수립하고 각       시설은        적정한 면적, 형태, 높이 등을 고려하여 쾌적한 공원       이 되도록 한다.

◦ 주변 지역에서 조망될 경우 경관에 악영향을 미치지 않도록 시설을       배치하고, 적정한 색채, 질감 등을 제한하여 야생화생태공원이 도시      공원 역할 뿐만 아니라 관광 명소가 될 수 있도록 계획한다.

4) 기반시설계획

◦ 본 개발사업과 관련된 주차장, 상·하수도, 전기, 통신, 도로 등 기반       시설에 대해 부문별로 소요용량을 산출하고, 공급 및 처리방법에 대       한 계획도를 작성한다.

5) 조경 및 환경조성계획

◦ 공원내 색채, 조명, 환경장식 등을 기존 공원지역과 어울리도록 배       치한다.

◦ 수목의 생태, 기능, 미 등을 고려하여 주변 자연경관 및 단지분위기       와 조화되는 수종을 선정하여 효율적인 식재계획을 수립하고, 돌         탑,벤치등 조경구조물은 특성있게 계획한다.

6) 환경보전대책

◦ 시설설치로 인해 예상되는 환경영향에 대한 저감방안 및 대책을 수       립하고, 시설배치계획과의 상관관계를 검토하여 지속 가능한 개발이       되도록 유도한다.

◦ 본 과업대상지에 대한 환경성검토에서 제시된 환경 저감방안 및 대       책을 반영토록 한다.

6. 실시설계

가. 과업범위

1) 만항재 훼손지 야생화 복원사업 조성지

◦ 위치 : 강원도 정선군 고한읍 고한1리(만항)

◦ 면적 : 76,000㎡(22,990평)

나. 일반지침

1) 공사비 산정은 건교부 제정 토목표준시방서 및 조경시방서 등 각종시       방서와 건설공사 표준품셈 및 정부노임단가를 기준으로 하되 최신자       료를 활용하고 그 출처를 기재하며 단위는 미터법을 원칙으로 하여       작성한다

2) 본 공사에 사용될 석재, 골재원, 기타 완제품 선정은 감독원과 사전       협의하여 결정해야  한다.

3) 설계예산서 작성은 재정경제원 제정 원가계산방식에 의하되 제경비       산정은 감독원과 협의 산정한다.

4) 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독원과 협의하여야 하며       감독원의 요구가  있을 시 용역 관계자는 소집에 응하여야 한다.

5) 각 공종별 사용공법에 대하여는 감독원과 충분한 사전협의를 거쳐        결정, 사용하여야 하며 특히 생태관련부문에 있어서는 자연생태‧경관       생태적인 측면 및 환경적 측면을 동시에 고려하여 적합한 방식을 선정       하여야 한다

6) 제반 성과품은 예산 범위 내에서 단계별 공사시행이 가능하도록 하       며, 발주자의 사정에 따라 부분납품 요구시 이에 따라야 한다

7) 구조계산, 수리계산 등의 계산 및 설계예산서(예산내역서, 일위대가표       및 단가계산서)는 전산처리하여 작성하되 사용할 소프트웨어는 사전       에 감독원과 협의한 후 작성, 제출하여야 한다.

8) 실시설계 완료 후 설계심의가 필요한 경우 심의자료를 작성, 제출하       여야 하며 보완사항이 발생할 경우 즉시 수정, 보완하여야 한다.

다. 부문별 실시설계지침

1) 토목부문 실시설계

◦ 부지조성

-일반사항

․ 기존 지반고를 고려한 계획고 결정으로 절토지역의 발생을 억제함         으로서 임연 수림대의 훼손을 최소화하며 자연적으로 형성된 배수        구역을 수용한 설계가 이루어 질 수 있도록 하는 등 자연적 환경         형성에 유리하도록 한다.

․ 주요지점, 외곽부, 주변도로의 계획고를 기입하고, 부지횡단면은          20m 간격으로 작성하며 지반의 기복 및 구조물설치에 있어 필요          한 경우 소단을 둔다.

․ 각 블록 및 단지외곽, 도로 시종점 및 교차점, 중요구조물의 좌표         를 기입하고 도로와 단지가 접하는 부위는 가급적 단차를 두지 않        는다.

․ 비탈면은 토지이용도, 안정성 및 경제성을 감안하여 설계한다.

․ 불가피하게 발생되는 절ㆍ성토시 표토는 반드시 보존하여 조경식         재지 및 생태시설지역에 재활용되어 질 수 있도록 한다.

․ 부지내 마운딩 설치를 위한 토량은 양분과 토양 미생물이 풍부한         산토를 사용하도록 하며 발주처 협의를 거쳐 토취장을 결정하도록        한다.

◦ 설계기준

- 횡단구성 요소인 절토법면 경사는 토질조사결과를 참조하여 구간         별 비탈면 처리계획을 협의 결정하여야 한다.

- 토공은 제조사에 의한 자료나 토공계획에서 확정된 평면 및 종단         선형과 횡단면도를 기초로 하여 순성토 및 사토가 최소가 되는 방        안을 강구하여야 한다.

- 토적은 각 측점의 횡단도에서 토질별로 수량을 산출하여야 한다.

- 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토의 환토등        지지력 보강공법 및 대책을 마련해야 하며 성토부의 시공재료가          불량할 경우에도 노상안정처리공법 등의 대책을 강구하여야 한다.

- 성토부의 원지반이 연약하여 기계화 시공시 시공성이 불량할 경우         Trafficability 확보를 위한 처리대책을 강구하여야 한다.

◦ 연약지반의 설계

- 연약지반에 대하여 조사시험 결과를 면밀히 분석 설계하여야 하며,        특히 다음 사항 결정에는 신중을 기하여야 한다.

․ 지반활동에 대한 안정율 결정

․ 한계성토고의 결정

․ 총 침하량의 산정

․ 연약지반 처리공법의 선정

- 연약지반의 장기침하에 따른 효율적인 건설방안(단계별 건설 등)을        검토 제시하여야 하며 연약지반처리에 따른 소요기간을 산출하여         총 공사기간의 산정 시 반영하여야 한다.

2) 상수도설계

◦ 일반사항

상수는 최대급수량을 검토하여 건교부 제정 상수도 설계기준 및 우       리군의 상수도 시설계획과 급수조례에 의거 설계한다.

◦ 관로설계

- 관망은 일부관로의 사고 발생시 타관로를 최대한 이용할 수 있도록        고려하여야 한다. 또한, 관망결정은 전산처리에 의한 관망해석에 의        하되 최소한 2개 정도의 관망을 검토한다.

- 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 지하시설물을 고려하여 결정하여        야 한다.

- 연역지반이나 암구간의 관로 및 구조물 설치는 감독원과 협의ㆍ결정       한다.

- 관보호공, 이형관 보호공, 기타 구조물 설치는 감독원과 협의ㆍ결정       한다.

- 관종 및 관접합은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 감독원과 협의       결정한다.

3) 배수설계

◦ 일반사항

- 우수배제 방식은 자연퇴적 원리, 태양열과 물을 이용한 방식, 식생        을 이용한 방식 등 기본설계에서 검토된 자연형 우수처리방식으로        설계검토 하여야 한다.

- 건교부 제정 상수도시설기준 및 하수도 시설기준에 의하여 설계하되,       도시 상·하수도 시설계획과 연계하여 작성한다.

- 관종 및 관접합은 경제성과 유지관리을 감안하여 발주처와 협의하여       결정한다.

- 생태계 보전을 위하여 동물의 이동통로가 형성 가능하도록 배수시설       을 설계하여야 한다.

◦ 관로설계

- 기본설계에서 제시된 설계방법을 세부적으로 검토하여 건교부제정        하수도 시설기준에 의하여 설계하되 우리군(읍)과 협의ㆍ결정한다.

- 하수도의 토구는 인접지역의 유수소통 및 하류지역 침수 등을 감안        우리 도와 협의하여 결정하되 하수배출로 인한 피해를 극소화하여        민원이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

- 하수도의 구배는 토사 및 부유물의 침전이 없고 세굴이 일어나지         않도록 하며 역수방향 등을 세밀히 검토하여 설계한다.

- 본 지구와 연결된 하천(당해구역에 영향을 미칠 경우)에 대하여는         해당하천 정비기본계획 및 공공하수도 정비기본계획 등을 참고하여        우리군(읍) 및 관계기관과 사전협의를 거쳐 설계하도록 한다.

- 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 결정한다.

- 주변지역의 배수가 완전히 이루어질 수 있도록 특단의 조치를 강구        하여 민원이 발생치 않도록 설계에 만전을 기하여야 한다.

- 기타 빗물받이, 측구, 연결하수관 등의 설치기준 및 세부구조는 건        교부제정 “하수도시설기준”에 의한다.

- 우수의 배수체계는 자연형 배수체계로 하여 물의 이동을 최대한 존        중하도록 하며 재활용이 가능하도록 설계한다.

- 또한 우수배제시 소댐을 건설하여 생태주거지나 실험시설지역으로        공급되도록하는 등 여러 가지 물관리 체계가 이루어지도록 한다.

- 오수 배수체계는 자연퇴적 원리, 태양열과 물을 이용한 방식, 식생        을 이용한 방식 등 자연형 하수처리방식으로 설계가 이루어 질 수        있도록 검토한다.

4) 도로, 구조물 및 포장

◦ 일반사항

- 도로설계는 기본계획 및 도로구조 설치기준에 의거 설계하되,지형여        건상 자연환경보존을 위하여 포장부층은 제외한다.

- 도로의 종단구배는 도로구조 설치기준에 의하여 설계함을 원칙으로        하며 부득이한 경우 발주처와 협의후 결정한다.

◦ 부대시설 구조물 설계

- 토공 및 구조물과 연관하여 필요한 개소에는 기존 밭돌을 사용하여       비탈면 보호공의 부대시설 구조물을 설치하여야 한다.

- 각종 도로표지판은 이용자의 편의와 안전을 최대한 고려하여 건설교       통부 제정 교통안전시설 설치편람 및 도로표지판 설치구역에 의거        설계해야 하며 표지판의 재질에 대하여는 K.S.F 규정에 따라야 한다.

◦ 구조설계

- 각종 구조물은 구조적 안정성 여부 및 문화성을 고려한 설계한다.

- 구조물의 설계는 시공준 및 설계 수명기간 중에 작용하는 하중을 검       토해야만 하는 극한 상태에 따라 적절한 조합을 고려하여야 한다.

- 설계하중은 사용하중에 하중계수를 공합하여 정한다.

- 설계강도는 부재의 공칭강도에 강도감소계수를 곱하여 얻는다.

- 환경친화적 단지설계가 이루어 질 수 있도록 자연훼손이 최소화되고       자연과의 공간적 접근성이 최대화 되도록 설계한다.

- 시공시 경제성과 공기절감을 향상시킬 수 있는 신기술, 신공법의 적       용을 검토한다.

- 설치되는 구조물은 주변과의 조화 및 생물서식처 보전을 위한 고려       와 미적인 측면의 설계가 이루어 질 수 있도록 한다.

- 토압의 계산은 토질역학 원리에 의거하여 정해진 공인된 방법을 따       르되 필요한 계수는 측정을 통해서 정해야 한다.

- 구조계산시 전산을 사용할 경우 다음 항목을 제출하여야 한다.

․ 업무처리 흐름도

․ 입력자료(디스켓 포함)

․- 출력자료(디스켓 포함)

2) 조경 및 환경부문

◦ 생태환경설계

- 기존 자연생태환경을 최대한 활용하고 생태연못 및 저면 설계시 주        변경관과의 조화를 고려하여 인공적 소재를 배제하고 자연재료를         이용한 호안 조성을 통하여 미생물 및 소생물이 서식할 수 있도록        생태적 다양성 측면을 고려한 설계가 이루어지도록 한다.

- 생태환경설계시 식물생육에 적합한 토양구조 및 광선, 수분, 양분        등이 충분히 확보될 수 있도록 하고 기존식생의 보전과 식생의 정        착이 가능하도록 자연적인 재료를 이용한 공법을 선정한다.

- 생태환경설계 시 지역여건 및 천이과정을 고려하여 다양한 동․식물        의 서식환경이 조성되도록 하고, 기존자료 및 현장조사에 의한 분석        으로 생태계 특성 및 교육적 가치가 높은 동․식물은 보존 가능하          도록 설계 시 고려되어져야 한다.

- 배식설계는 기본계획을 기초로 하되, 수종선정과 배식계획에 있어서        지역 수림 경관에 적합한 자생수종 선정과 자연 생태계의 천이과정        을 고려한 배식을 하여야 한다.

- 식재위치는 생태환경, 조경시설·구조물과의 관계, 적정토량의 확보        및 주요부 식재경관, 유지관리 등에 대한 검토ㆍ분석 후 선정토록        하여 자연학습의 기회를 부여할 수 있도록 배식설계를 한다.

- 특히 곤충, 조류, 동물 관찰을 위한 시설물은 생태환경 보호를 위해       생물의 생태습성을 면밀히 검토하여 이에 적합한 형태로 설치한다.

- 생태관찰로 및 등산로 조성시 기존 지형을 최대한 활용하고, 특히        생태계 구조에 영향이 없도록 설계한다.

- 기존 수림 및 주변지역 식생은 최대한 보존 및 이식 활용하여야 한다.

- 조경시설물은 각 공간의 성격에 맞게 적정하게 배치하고 이용자의        행태 및 인체공학 치수를 고려한 설계 및 배치를 하여야 한다.

- 이용자, 관리운영, 경제적 측면등을 종합적으로 고려한 공간 및 시        설계획을 수립해야 한다.

◦ 포장설계

- 환경친화적인 노상포장재를 선정하되 공간별 기능유지, 이용자의         편리,향후 유지관리적 측면 등을 고려하여 설계에 반영한다.

- 가로시설물 및 식재와 연계된 쾌적한 보행환경을 제공하도록 한다.

- 진입로, 보행로, 관찰로 등의 포장 설계시 불가피한 지역 이외에는        자연적 소재로 설계하여 소생물들의 생활권이 단절되지 않도록 함        으로서 이용과 보전적 측면이 고려되어 질 수 있도록 한다.

5) 설계도서 작성에 대한 지침

◦ 설계도서 작성

- 시방서의 작성

부지 조성공사와 이에 부대되는 전공사의 품질, 공사의 안전관리를       위한 공사설명서, 일반시방서, 특기시방서를 감독원과 협의 작성한다.

- 설계도면의 작성

․ 모든 설계도서는 가급적 컴퓨터 작업에 의한 성과로 작성하도록 하        며 설계도면의 규격, 양식 등의 작성은 감독청이 지정하는 규격으로       한다.

․ 도면상의 기호로 설명하기 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

․ 종단 작성 시 필요한 경우 종단 평면도를 함께 작성한다.

․ 설계도에 각종 재료표시 및 치수표시는 미터법에 의해 작성한다.

․ 설계도서는 공종별로 개별 작성한다.

․ 설계 준공 후 시공과정에서 설계변경, 에스컬레이션 등의 부수적 업       무에 편리하도록 도서를 작성한다.

◦ 사용자재조서

사용자재중 철근, 시멘트, 상하수도용 자재등 주요자재는 표시품을        사용하고 표시품이  없을 때는 감독원의 별도지시에 따라 설계한다.

◦ 공사 공정계획

공정계획은 단계별, 공종별로 PERT CPM 방식에 의한 공정표를 작        성하여야 한다.

◦ 동원인원 계획표 및 장비투입 계획서

공종별 동원인원 및 장비투입계획을 월별로 작성하여야 한다.

◦ 단가 정의

물공량 명세에 따른 순서에 의거 공종별 단가를 산출할 수 있도록        단가정의를 작성하여야 한다.

◦ 내역서 작성

- 수량 및 단가산출

수량산출서 및 단가산출서는 각각 별책으로 작성하되 공종별 재료        별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위        대가표 및 단가산출서 상에 명기하여야  한다.

- 적용품셈 및 요율

․ 건교부제정 표준품셈(실시설계가 진행되는 시점의 발행년도)에 의         거 산정하되 감독원과 협의 후 적용한다.

․ 노임은 당해 년도 시중노임 단가를 기준 작성하되 사전에 감독관         과 협의하여 결정한다.

․ 자재의 가격은 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고 동책자에          수록되지 않은 단가는 일반 시중물가지 또는 거래실례 가격을 적         용한다.

․ 원가계산은 재경원 예산회계 예규에 따른다.

․ 산재보험 요율은 노동부제정 보험 요율을 따르며 안전관리비는 노         동부 고시에 의한 건설공사 표준안전관리비 계상 기준 및 사용기준        에 따른다.

라) 성과품 작성

구 분	인 쇄 형 식	부 수	비 고
1. 실시설계 원도	원 도	1 부
2. 실시설계 도집	청 사 진	5 부	중판규격 편철
3. 실시설계 축소 도집	청 사 진	10 부	A3규격
4. 설계예산서	복사 제본	5 부	접이 2부
5. 수량 및 단가산출서	복사 제본	10 부
6. 기타 구조물 계산서	복사 제본	10 부
7. 시방서	복사 제본	10 부
8. 기타 감독원 요구자료		1 식	전산디스켓 등

※성과물 납품시 “라)”항을 기준하되, 감독과 협의 후 작성        제본       한다.

만항재 훼손지 야생화 복원사업 실시설계 개요

1. 과업명 : 만항재 훼손지 야생화 복원사업 실시설계 용역

2. 위치 및 면적

◦ 고한읍 고한1리(만항) 76,000㎡(22,990평)

3. 용역금액 : 26,120,000원

4. 과업내용

◦ 지형현황측량(A=76,000㎡)

◦ 토질조사

◦ 문화재지표조사

◦ 교통성검토

◦ 야생화 복원지 기본계획(인허가 포함)

◦ 야생화 복원지 실시설계(진출입도로,주차장포함)

5. 과업기간 : 착수일로부터 1개월