하수도 준설토 처리장설치사업 실시설계용역

과   업   지   시   서

2006. 02.

Ⅰ. 준설토 처리장 실시설계

1. 과업의 개요

1.1 과업의 배경 및 목적

본 과업은 기존 남면 무릉리 하수도 준설토처리장의 민원발생으로 인하여 남면 낙동리(쇄재 정상)으로 이전신설 계획함에 따라 시가지 하수도 준설토를 악취와 미관에 대한 민원이 발생하지 않는 장소에 설치하여 도시의 건전한 발전을 도모하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위

가. 위  치 : 정선군 남면 낙동리 (쇄재)정상 일원

나. 조사측량 1식 A=750㎡

다. 실시설계 1식

1.3 과업기간 : 착수일로부터 1개월로 한다

2. 조사 및 측량

2.1 측 량

조사측량은 공공측량 작업규정에 의하여 실시하되 사전에 수행계획서를 작성하여 감독관의 승인을 득하고 측량구간 및 범위는 감독관과 사전 협의하여 실시해야 하며, 그 성과인 관측수부, 계산부, 성과부, 망도의 계산근거를 제출하여야 한다.

가. 과업의 내용

1) 지형현황측량

2) 노선측량

나. 과업수행 지침

1) 측량관계법 및 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 모든 측량을 실시하여야 한다.

2) 공사시행의 기본이 되는 기준점(TBM)을 설치하되 감독관과 협의 설치한다.

3) 측량의 기준점은 국립지리원의 기준점과 성과표를 기준으로 하여야 한다.

4) 토지수용에 따른 토지, 건물, 분묘 및 보상물건과 기타제반 조사사항은 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법과 토지수용법 규정에 의거 조사한다.

5) 관거의 종․횡단측량은 관거의 노선계획이 완료된 후 실시한다.

6) 현황측량은 다음사항을 준수하여야 한다.

가) 측각은 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용하여야 한다.

나) 각 측량 성과의 오차는 공공측량 작업규정이 규정하는 허용 범위내에 들어야 한다.

다) 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지장물 및 주요지점을 표시하여야 한다.

라) 주요 측량원점과 등고선에는 필히 표고를 기입한다.

마) 본 측량은 관리청에 등록된 공공측량업체가 시행하여야 한다.

다. 세부지침

1) 삼각측량 : 국립지리원에 등록된 기지점 3점 이상을 기준하고 관측은 20초독경위의 이상을 사용하되 측각은 2회의 관측으로 연장은 소수점 3위까지 산출하여야 한다.

2) 도근측량 : 도근점의 배치는 주로 현황 시설물의 실측에 편리하도록 배치하고 관측은 삼각측량에 준하여 측각을 3배각으로 한다.

3) 지형현황측량

가) 관거노선은 1/1,000 축척으로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며 특히 지장물의 현황을 상세히 실측하고 과업면적 지구 경계에서 20m이상 여유있게 하여야 한다.

나) 도로부분은 종합적인 관거 매설 종단계획을 분석․검토하여 계획을 수립할 수 있도록 여유있게 측량하여야 한다.

다) 지하매설의 하수관, 차집관거, 기존 상수도관, 가스관, 석유관, 통신, 오‧폐수 횡배수관 등을 철저히 조사하여 현황도에 기재한다.

4) 수준측량

가) 국립지리원에 등록된 수준점에 대하여는 기존 성과물을 확인하여 사용하고 지구 주위의 보존될 수 있는 장소에 수준점을 설치하고 보조삼각점에 대하여도 수준측량을 실시하여 그 기록이 보존되도록 하여야 한다.

나) 기준 수준점은 건교부 B.M 및 T.B.M을 사용한다.

5) 종단측량 : 종단측량은 T.B.M에서 시작하여 측점 순위로 표고측량을 하여야 하며 측점 간격은 20m측점을 기준으로 하고 단위는 Cm까지 표시한다.

6) 횡단측량 : 종단측점에서 실시하며 좌․우순으로 야장을 기입한다.

3. 실시설계

3.1 적용자료 및 적용기준

가. 본 과업에 적용하는 기준 및 자료는 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 이용하되, 기타 자료를 참고하고자 할 때는 출처와 근거를 명시하여야 한다.

나. 환경부를 비롯한 정부의 각 기관에서 제정한 각종 시방서, 설계기준, 표준도 및 표준품셈을 적용하여 설계하며, 국내의 각종 규격 및 규정에 적합하게 설계하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 과업수행상 필요한 경우 감독관의 지시에 따라 수행하여야 한다.

3.2 실시설계 과업내용

본 과업지시서에 명기된 실시설계 업무의 내용은 다음과 같고, 이는 실시설계 내용에 포함되어야 한다.

가) 물과 접하는 부분의 콘크리트 구조물은 콘크리트 시방서에 준한 수밀성이 확보되어야 하며, 필요한 경우 방수대책을 강구하여야 한다.

나) 수밀구조물의 시공이음부나 신축이음부에는 누수가 되지 않도록 지수판 등으로 차수대책을 강구하고, 그 위치 및 재질은 구조물의 강도나 기능, 외관을 손상시키지 않도록 결정하며, 설계시에 간격과 배치 등을 설계도면에 명기해야 한다.

다) 관이 벽체를 통과하는 장소는 누수가 되지 않도록 지수판 등으로 대책을 강구하여야 한다.

라) 우․오수 배제는 오수와 우수를 분리하여 배수시키는 분류식 배제방식을 원칙으로 하여야 한다.

4. 설계도서 작성

4.1 도서작성

가. 설계도면작성을 위한 KSA 0005, 토목제도통칙 KSF 1001에 준하여야 한다.

나. 설계도의 도면은 건설표준 규격 및 토목규정에 의한다.

다. 트레이싱지는 양질의 것을 사용하여야 하며 견본은 우리군에 제출하여 승인된 것을 사용한다.

라. 설계도면상에 측량성과도에 의한 BM, 도근점의 좌표, 표고를 표시한다.

마. 설계도에 각종재료 및 재료규격을 상세히 표시하여야 한다.

바. 설계도서에는 다음사항을 포함하되 축척의 조정 필요성이 있을시는 감독관과 협의 결정한다.

1) 위치도 : 1/25,000～1/5,000

2) 종․평면 : 1/500～1/1,000

3) 횡단면도 : 1/100～1/200

4) 구조물도 : 1/50～1/100

5) 부대시설도 : 1/100～1/200

6) 기타 필요한 도면

사. 설계도서 작성순서 목록 등 설계서 작성에 관한 사항은 감독관과 사전 협의한다.

4.2 시방서 작성

가. 시방서 작성은 장비를 포함한 모든 자재 및 공사를 기술하여야 한다.

나. 주요시방내용

1) 공사시방서

2) 안전관리 시방서

3) 기자재 제작설치 및 구매시방서

4.3 설계예산서 작성

가. 단가산출 : 재료 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공정별 재료별로 산출하여 편입 작성하고 공정별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.

나. 적용기준

1) 설계완료 당해연도 건교부 제정 표준품셈에 의거 산정하되 감독관과 협의후 적용한다.

2) 노임은 최근 시중 노임단가를 기준 한다.

3) 자재단가는 조달청 발행 가격정보지의 최근호 단가를 적용하되 가격정보지에 기재되지 않은 자재는 공인기관에서 발행하는 2종이상의 물가 정보지에 기재된 가격중 저렴한 가격을 채택하여 계상하여야 한다.

4) 원가계산은 재무부 제정 회계예규 원가 계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성하여야 한다.

5) 산업재해 보상보험요율은 노동부에서 제정된 보험요율에 의한다.

4.4 보고서 작성

보고서 내용은 공사시행에 필요한 모든 자료가 포함된 종합 보고서이어야 하며 다음 사항을 상세히 기술하여야 한다.

• 과업의 목적, 과업의 범위 및 내용

• 상위계획 및 관련계획 검토

• 현황조사(자연, 인문, 사회)

• 사전조사 사항(측량 등)

• 업무협의 및 조치내용

• 기타 관련사항 검토 등

5. 일반사항

도급자는 적절한 시설운영조건의 만족 등 본 시설을 위한 제반 업무에 필요한 모든 조사․ 시험 등을 실시하여 충실한 계획 및 설계가 되도록 최선을 다하여야 한다.

가. 적용기준

도급자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신의 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계를 시행하여야 한다.

나. 적용언어 및 단위

1) 본 설계에 적용되는 언어는 특기사항에 없는 한 한글작성을 원칙으로 하되 필요하면 영문 및 한문을 병기할 수 있다.

2) 사용단위

측정단위는 MKS(Meter-Kilogram-Second)시스템이 기본이다. 모든 압력단위는 절대압과 게이지압으로 구분 표시되어야 하며 계산서에서 특별히 요구되는 경우를 제외하고는 게이지 압력을 기본으로 사용하여야 한다.

다. 유의사항

1) 도급자는 본 과업 수행중 저촉되는 하천, 도로, 타시설물 등 계획중인 시설물과의 상관관계를 비교․검토하여 과업을 수행하여야 하며, 공사중 급수공급계획에 따른 공사의 범위 및 시설기준 등은 감독관과 협의․확정후 설계하여야 한다.

3) 본 사업의 설계시 관련법규 및 규칙 그리고 정부제정 각종시방서 및 기준의 적용에 있어 범위로 표시되어 있는 사항은 그에 적합한 중간값 이상을 적용하여야 한다.

라. 업무보고 및 협의

1) 설계과정에서 이루어지는 감독관의 작업지시 사항과 협의내용은 반드시 회의록과 작업지시부에 기재하여 감독관의 확인을 득하여야 하며, 지시사항의 이행여부를 매월 공정보고시 문서로 제출하고, 협의내용에 대한 안건 또한 이와 같다.

2) 감독관의 요구시 본 과업의 진행사항을 서면 보고하여야 하며 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 관련기관과의 협의사항 및 과업추진사항을 수시 보고하고 협의하여야 한다.

Ⅱ. 과업수행 일반사항

1. 감독 및 보고

가. 본 과업은 감독관의 지시에 따라 수행하여야 한다.

나. 감독관의 요구시 본 과업의 진행사항을 서면 보고하여야 하며 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 관련기관과의 협의사항 및 과업추진사항을 수시 보고하고 협의하여야 한다.

다. 계약 체결후 10일 이내에 도급자는 다음사항에 대해서 감독관과 협의․제출한 후 과업을 수행하여야한다.

1) 과업수행계획서

2) 주요 과업내용 및 방침의 설정

3) 감독관의 지시나 과업지시서 이외 과업을 승인 받아야할 사항

라. 월간 진도보고는 과업수행기간중 다음 사항을 포함하여 매월말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 사업책임기술자의 확인을 받아 감독관에게 제출하여야 한다.

1) 과업추진 및 공정현황, 다음달 과업수행계획

2) 각종 승인사항 및 관계기관 협의사항 등

3) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

2. 보안대책

가. 계약체결후 10일 이내에 도급 용역업체의 대표자 및 용역과업 종사자의 보안각서를 제출하여야 한다.

나. 용역업무 종사자는 본 용역의 보안책임이 있으며 아울러 보안규정을 준수하여야 한다.

1) 모든 성과품은 외부 유출하여서는 안된다.

2) 과업 폐기물은 소각처리 한다.

다. 용역 과업수행 있어 자료보관함 설치 및 관리자 지정, 용역과업 자료의 분실, 도난 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 비치하여 관리책임자(정, 부)를 지정하여야 한다.

라. 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없어야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

마. 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

바. 도급자는 성과품을 인쇄할 때 보안계획을 감독관에게 보고한 후 감독관의 지시를 따라야 한다.

3 기타사항

가. 용역업무수행자는 제출된 성과에 대하여 전반적인 책임을 진다.

나. 우리군과 용역사간 과업지시서의 해석상 상이한 의견이 있을시 양자간의 협의에 의해 결정하되 최종결정권은 발주기관에 있다.

다. 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 우리군과 협의 결정하고 필요한 자료의 작성제출 및 협조하여야 하며 기타 경미한 비용은 도급자가 부담한다.

라. 본 과업 수행상 우리군의 사정에 의하여 일부 과업 내용에 변경이 있을시는 우리군의 방침에 따른다. 단, 과업변경내용이 클 경우 이로 인한 과업기간 및 용역비용에 대하여는 감독관과 협의하여 변경․조정할 수 있다.

마. 본 과업수행중 책임기술자 및 각분야 기술자의 교체시는 사전 협의를 하여야 한다.

바. 본 과업수행중 용역성과에 따른 기성금을 지급할 수 있으며 기성금에 대하여는 성과품 또는 원본사진첩의 검수를 받아야 한다.

사. 본 사업시행을 위한 각종, 인‧허가 협의․심의 등을 완료할 수 있도록 도급자는 제반조치를 이행하고 각종 인‧허가 협의 신청서류 및 신청후 보완되는 사항에 대하여도 완료될 수 있도록 협조하여야 한다.

아. 본 과업은 사업추진계획에 따라 공사가 추진될 수 있도록 공정관리를 하여야 하며, 관계법령상 필요한 인‧허가 서류작성은 감독관의 지시내용에 의거 작성‧제출하여야 한다.

자. 본 용역과업중 설계도면 및 시방서 등이 완료되어 기본서류(인․허가 및 승인)가 완료되면 도급자는 인․허가 및 승인 사항을 요청하여야 하며 기술심의 기간은 용역기간에서 제외하고 인․허가 및 승인 사항이 완료되면 재 용역착수하여 사업을 완료하여야 한다.

차. 본 과업 수행에 참여하는 기술진은 관련분야의 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 효율적인 과업이 이루어 질 수 있도록 하여야 하며, 과업수행시 부적당하다고 인정되는 자에 대하여는 감독관이 책임기술자 교체를 명할 수 있으며 도급자는 이에 따라야 한다.

카. 설계변경조건

1) 발주기관의 변경요구로 과업범위가 변경될 때

2) 과업중 관련계획의 변경으로 과업변경이 필요할 때

타. 본 용역비 산출시 적용한 공사비는 추정에 의한 것으로 필요시 정산조치 할 수 있다. 단, 설계변경요건으로 인하여 발생되는 직접경비(토질조사비, 측량비, 현장조사비 등)는 도급자의 입찰단가를 적용하여 정산한다.

파. 보고서 및 각종 설계도서 등은 성과품 인쇄전에 우리군의 승인을 받은후 인쇄하여야 한다.

하. 과업기간중 완료된 성과품은 설계도서 작성지침에 의거 작성하여야 한다.

4. 성과품 제출목록

4.1 실시설계

과업완료와 함께 최종보고서를 작성하여 다음 성과품과 함께 제출한다.

가. 실시설계 보고서	: 5부

나. 수리 및 구조계산서	: 5부

다. 설계도면 원도(CD롬 제작, TC원도 1부)          : 1식

라. 설계도면(청사진, A1)                           : 5부

마. 설계도면(축소도집, A3)	: 5부

바. 수량산출서	: 5부

사. 설계예산서	: 5부

아. 단가산출서	: 5부

자. 시  방  서	: 5부

차. 측량성과	: 1식

카. 인․허가 서류                                  : 1식