방범용 CCTV 구매설치

시방서

2007. 10.

강원도 정선군

목    차

1.  일   반    시  방  서

2.  특   기    시  방  서

3.  배관,배선 공사 시방서

4.  기기의 구성 및 규격서

1.  일  반  시  방  서

1-1. 개 요

1. 건   명

방범용 CCTV 구매설치

2. 위   치

- 임계면 송  계 4거리 (정선 <---> 강릉, 동해, 삼척 방향)

- 고한읍 상갈래 3거리 (정선 <---> 영월, 태백 방향)

- 정선읍 비행기재 터널 입구 (정선 <---> 평창 방향)

- 신동읍 예미 5거리 (정선 <---> 영월방향)

3. 목    적

본 시방서는 정선군 관내 주요 출입 도로에 이동 차량 및 범법 차량의 검거를 위해 주행차량의 영상을 녹화, 검색, 전송 할 수 있는 디지털 영상감시 장치 및 원격모니터링 시스템을 구축하여 사고 발생시 상황실에서 검색을 통한 신속, 정확한 사고해결을 하기 위함을 그 목적으로 한다.

4. 개  요

- 지역 감시부 : 4개소 도로 차선-상황감시용(CCD Camera/동영상 촬영)  4대

- 상  황  실 : 운영서버 및 어플리케이션 등 1식

- 영상전송 : 유동이 심한 대역폭으로 감시함에 따른 불안정한 전송지연 상태를

효율적으로 하기위하여 대역폭이 크고 작음에 관계없이 어떠한 네트웤

환경에서도 문제없이 영상이 전송되도록 한 개의 I프레임을 갖는 이미지

프레임을 압축할 때 P프레임 동시에 압축 전송되어 낮은 대역폭에서

프레임이 유실되어도 데이터 복구가 가능한 영상데이터 압축전송시스템

및 그 방법(특허번호 제0397133호)의 기술이 적용되어야 한다.

1-2. 일반 사항

1. 적    용

가. 본 시방서는 정선군이 시행하는 범법차량 검거를 위한 이동차량 영상 모니터링

시스템을 시설함에 있어 제작, 운반, 설치 및 시운전에 적용한다.

나. 본 시방서에서 정한 사항 외에 특별시방서에 따로 정한 경우는 그 시방서에 따른다.

다. 이 시방서에서 도면 또는 특별시방서에 기재된 사항은 그 시방에 의한다.

1-3. 공급자

가. CCTV 시스템의 납품, 설치는 아래의 “나” 항목의 조건을 충족하는 업체가 납품,

설치하여야 하며,CCTV 시스템의 일관성, 운영관리, 보수의 편의성 및 하자에 대한

명확한 구분과 신속성을 위하여 “나” 항목을 충족하는 업체가 납품하여야 한다.

나. 증명 제출서류 : 공급자는 아래의 서류를 발주 부서의 검토 확인을 받은 후 제출

하여야 한다.

- 직접생산증명서.

- ISO9001 인증서.

- 특허번호 제0397133호(영상데이터 압축전송시스템 및 그 방법)에 대한 특허권

자, 통상실시권자 또는 특허권자로부터 공급확약서 및 기술지원 확약서.

- 소프트웨어 사업자 신고 확인서.

- 정보통신공사업 면허 보유업체.

- 중소기업확인서.

1-4. 현장대리인

1. 계약상대자는 계약 이후 경험이 있는 기술자를 현장대리인으로 선임하여 공사 진행시 상주 시켜야 한다.

2. 계약 상대자는 현장대리인을 착공과 동시에 보안 및 안전에 관한 책임자로 임명한 관련 구비 서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3. 감독원은 현장대리인 및 계약상대자에게 고용된 일체의 종업원의 자격과 기능에 대한 심사 선정할 권한을 보유하며, 적합하지 않다고 판단될 시 이들을 심사 및 교체 명령할 수 있으며, 이때 계약상대자는 이에 따라야 하고 이들에 대한 관리책임을 계약상대자가 진다.

1-5. 공사계획서

계약당사자는 착공 전 아래의 관련서류를 작성하여 감독원에게 제출하여 사전승인을

얻어야 한다.

1. 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 System 설계도서(시공도면    포함)와 예정공정표

2. 주요기자재 발주 승인 요청 : 주관 부서에 제출 승인 사항

3. 공사계획서에 중요한 변경이 있을 경우 계약상대자는 감독원에게 변경계획서를 제출          하여 승인을 득하여야 한다.

4. 계약상대자는 공사 시 진척이 예정공정보다 지연 되었을 경우에는 감독원의 지시에 따라 작업 시간의 연장 등 공정 만회에 필요한 조치를 취해야 한다.

5. 공사 시행의 순서, 방법, 주요 재료의 반입 계획, 노무 계획 등에 대하여 상세한 계획서(인원, 자재수급 계획서 등 공사 관련 해당부분만 제출)

6. 안전관리계획

7. 현장대리인계

8. 착공계

1-6. 제보고

1. 계약상대자가 공사 시 상황 및 실시 공정을 기록하는 주요 공정 일보를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

2.	계약상대자는 항상 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때에는   즉시 그 이유 및 공정 지연을 회복할 수 있는 구체적인 대책을 수립하여 감독원에게   보고하여야 한다.

3.	계약상대자는 매일 작업 종료 시 까지 그 다음날의 공사예정사항을 감독원에게 보고하여야 한다.

4.	계약상대자는 매일 작업 시작 전, 전일의 작업 내용, 작업 인원, 사용자재의 종류 및   수량, 작업량 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

1-7. 설계 도서

1.	계약상대자는 계약 전에 시방서 및 설계도서에 관한 의문점을 명확히 해두어야 하며,  계약 후에 의문점이 생겼을 경우에는 감독원의 지시에 따라야 한다.

2.	본 시방서 및 설계도서에 상이하거나 그 내용 또는 수치에 불합리한 사항이 있을 때에는 감독원의 결정에 따라야 한다.

3.	본 시방서 및 설계도서에 규정하지 않은 사항이라도 감독원이 시공상 필요하다고 인정  할 때는 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

4.	설계도서에 표시된 모든 치수는 완성된 것을 기준으로 한다.

1-8. 자재 관리

1.	납품설치용 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이어야 하고, 모든  자재는 K·S 규격품을 사용하며 K·S 규격품이 없거나 부득이한 경우 시험성적서 또는 이에 준하는 증빙서 등을 첨부하여 감독원 승인을 받고 합격품에 한하여 사용한다.

2.	계약상대자는 승인된 자재에 한하여 현장에 반입하되, 반입시마다 감독원의 검사를   받은 승인 된 자재에 한하여 사용하며, 불합격품은 지체 없이 감독원의 지시에 따라 현장외로 반출 하여야 한다.

3.	승인된 자재일 경우에도 사용 시점에서 변질, 변형, 오손, 기타 검사 당시와 다른 것은  일체 사용을 금한다.

4.	규정대로 승인을 받지 못하거나, 보관상의 부주의로 인한 손실에 대하여는 일체 계약  상대자 부담으로 한다.

5.	현장에 반입된 자재 관리는 계약상대자가 책임을 진다.

1-9. 중간 검사

납품 완료 후, 검사가 불가능한 부분은 중간에 감독원에게 중간 검사를 신청하여 서면    또는 도면으로 확인 검사를 받아두어야 하고, 추후 확인이 가능하도록 검사과정 사진을 제출하여야 한다.

1-10. 현장 관리

1.	현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도의 공사가 있을 경우는 상호   협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.

2.	계약상대자는 현장 및 그 주위에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대해 지장을 주지  않도록 유의하여 설치하여야 한다.

3.	본 건을 수행함에 있어서 계약상대자는 안전관리에 만전을 기하여야 하고, 산업 안전  보건법,	기타 안전 수칙을 준수하여야 하고, 제반 사고에 대하여 모든 책임은 계약상대  자가 책임지고 계약상대자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

4.	호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 피해를 최소로          하기위한 응급조치를 취하여야 한다.

5.	공사에 필요한 안전조치는 당 건의 규정 및 관계 법규에 따라야 하며, 안전에 만전을	기하기 위한 조직, 계획 점검 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반 장비를 갖추어야한다.

6.	작업장 내에서는 안전모를 착용하여야 한다.

7.	현장에는 구급약을 상비하여 응급처치를 할 수 있도록 해야 한다.

8.	계약상대자는 안전조치를 충분히 한 후 설치를 실시하여야 하며, 설치중 과실 또는   고의로 인하여 발생하는 안전사고, 화재 등으로 인명 또는 재산상의 피해가 발생하였을 때에는 계약상대자가 책임을 지고 계약상대자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

1-11. 사고의 보고

자재의 추락, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사 계획에 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 주는 사고가 발생하였을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견할 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

1-12. 제법규의 준수

1.	공사 시행에 있어서 관계 법규를 반드시 준수해야 한다.

2.	노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 계약상대자의 책임하에 이루어져야 하고, 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

1-13. 시행

1.	계약상대자는 미리 승인을 받은 예정공정에 따라 납품설치를 시행하여야 한다.

2.	본 시방서 및 설계도서에 규정이 없는 사항이라도 설치 필요하다고 인정되는 경미하고  사소한 것은 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

3.	계약상대자는 공사 중 발생하는 일체의 공사 변경에 대해 감독원의 사전 승인을 받아야하고, 감독원의 승인 없이 시행된 공사는 일체 인정하지 않으며 기시행된 부분에 대해서도 감독원의 시정지시에 이의 없이 따라야 한다.

1-14. 설계 변경

1.	현장 공사에 설치 위치 및 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반되는 약간의 수량 증감  등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따르고, 이때에 계약금액은 증감하지 않는다.

2.	아래 사항에 대하여 감독원의 승인을 득하여 설계 변경할 수 있다.

가. 공사에 있어서 설계 변경이 불가피하다고 인정될 때

나. 중요 기자재의 사양에 변동이 필요한 때

다. 공사 방법이 변경될 때

라. 각종 적용법령 및 시행규칙, 기술권고 사항 등에 저촉되어 타당성이 인정될 때

마. 기타 감독관청에서 필요하다고 인정될 때

1-15. 일시 중지

본 공사의 시행 중 다음 각 호에 해당될 때는 필요하다고 인정되는 기간 동안 공사의 전부 또는 일부의 중지를 명할 수 있으며, 계약상대자는 이를 엄수할 의무가 있다.

1.	기후의 악조건으로 공사 시행에 피해를 주게 될 우려가 있을 때

2.	계약상대자가 설계도 및 제규정 또는 감독자의 지시에 따르지 않을 때

3.	공사 종업원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4.	관련되는 다른 공사의 지연으로 공사 시행이 불가능할 때

5.	기타 감독원이 필요하다고 인정할 때

1-16. 준공검사 및 기성검사

1.	계약상대자는 공사가 완료되었을 때, 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 한다.

2.	시방서 및 설계도면에 명시된 대로 시공되지 않은 부분은 감독원 또는 검사원의 지시에 따라 계약상대자 부담으로 재시공하여야 한다.

3.	검사는 모든 내용이 설계도서 및 제 규정과 같이 완성되었다고 감독자가 인정할 때 이루어지며 시공일 까지 유지, 관리를 철저히 하여야 한다.

1-17. 준공 시 제출서류

감독자가 요구하는 다음 서류를 각종 양식에 따라 지정된 기일까지 제출하여야 한다.

1.	준공 내역서  2부

2.	준공 사진 2부

3.	준공 도면 2부

4.	자재 수불 및 검수부 2부

5.	사용자 운영 매뉴얼  2부

6.	시험관계 자료 및 기록실(또는 객관적인 자료) 2부

1-18. 기록 사진

계약상대자는 공사 시행에 있어 진행 상황 및 준공상태를 나타내는 다음의 기록 사진을  촬영하여 준공서류와 함께 제출하여야 한다.

1. 착수 전 현황

2. 시행의 일반상황

3. 완성 후에 검사 불가능 또는 곤란한 장소의 설치 광경

4. 준공 현황 등

1-19. 민원의 발생

본 공사 시행 중 발생되는 일체의 민․형사상의 민원은 계약상대자가 책임을 지고 변상 처리 조치하여야 한다.

1-20. 용어 해석

1.	본 시방서의 해석상에 이의가 있을 때는 감독원의 해석에 따른다.

2.	이상에 명기되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따라 행하여야 한다.

1-21. 공사 도면 작성 및 설계도서 검토

1.	계약상대자는 공사의 어느 부분이나 착공하기 전에 설치에 필요하다고 인정되는 시공	도면을 감독원에게 제출하여야 한다.

2.	계약상대자는 당청이 작성한 설계도서에 대하여 책임 있는 기술자가 이상 유무를 검토  확인 의무를 다하지 못하여 발생하는 사항에 대하여도 계약상대자의 책임을 면할 수   없다.

1-22. 뒷정리

1.	공사 중 발생한 시설물의 변경, 훼손과 환경오염은 계약상대자 부담으로 공사 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

2.	계약상대자는 공사 현장내의 모든 설치가 완료되고, 감독원의 확인이 끝난 후 준공이  끝난 것으로 간주되며, 이를 이행치 못할 경우 모든 책임은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.

1-23. 법령 조례 등의 적용

1.	도로교통법 ,전기사업법

2.	전기 설비 기준 기술에 관한 규칙

3.	한국전력공사 전기공급규정

4.	전기용품 안전관리법

5.	한국공업규격 ㉿

6.	전기통신관계 법규

7. 전파관리법

1-24. 시험 및 검사

1.	시험 및 검사

계약자는 시험 및 검사 등에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요로 하는 가설재 등을 공급하며, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

2.	비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용은 계약자 부담으로 한다.

3.	제품 검사

가. 기기류는 특별시방서에서 지시하는 경우를 제외하고 제작이 완료되었을 때, 제작  공장에서 감독원의 공정 검사를 받는다.

나. 사전에 공장 시험 신청서(자체 시험성적서 등을 첨부할 것) 및 공장 시험 검사방법 등을 제출하고 공장 시험 방법에 대해서는 감독원의 승인을 받아야 한다.

1-25. 기타 사항

1.	공사 관련 주요공정에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

-  -

2.	기타 공사전반에 걸친 작업 방법은 일반 관례에 준하고, 주요 공정에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

3.	명기되어 있지 않은 필요 공사는 계약상대자가 작성하여 감독원의 승인을 득한 후, 공사 되어야 한다.

4.	노동부 고시에 의해 계상된 안전관리비에는 본 고시에 준해서 사용하고 준공 시 본 고시에 준해서 정산 처리한다.

5.	계약상대자는 영상 감시 장치 설치가 완료되었다고 판단될 경우 각 시스템별 교육 교재를 작성하여 시스템 운전교육 일정을 수립 시스템 유지 관리 및 운전방법에 대한 교육을 실시하여야 한다.

6.	제작 납품 설치 중 물량 증감에 대하여 설계 변경 및 과다 계상된 부분에 대하여 정산  하여야 한다.

7.	준공 후에라도 검사 기관 등으로부터 지적 사항에 대하여는 계약자 부담으로 하자 이행을 하여야 한다.

1-26. 납품설치기한

계약일로부터 60일까지로 한다.

1-27. 하자보수

1. 하자보수책임 기간은 준공 후 2년으로 한다.

2. 만일 하자보수책임 기간 중 계약자의 중대한과실로 인한 운영의 마비 등 설비를

정상으로 사용 할 수 없을 때에는 이 기간을 하자보수 책임기간에 추가한다.

2.  특  별  시  방  서

2-1. 일반사항

이 시방서는 방범용 CCTV 구매설치 사업에 적용한다.

1) 감시카메라 설비는 대상지역을 충분히 감시할 수 있고 필요시에는 상. 하. 좌. 우 회전을

원격 조정할 수 있어야 하며, 피사체의 인식 및 주변상황 등을 식별할 수 있어야 한다.

2) 감시 카메라는 고감도 초저조도(0.0000 1LUX, 41만화소)의 기능을 갖추어야 한다.

3) 전송 장치는 마우스 또는 화면상 드래그 조작에 의한 원격제어 Data를 수신하여 카메라,

Zoom Lens 및 Pan/Tilt 회전대 조정 기능 등을 제어 할 수 있는 기능을 갖춰야 한다.

4) 상황실에서는 카메라의 Pan/Tilt 제어 등 원격감시제어기능을 수행하고 주변장비 일체를       마우스 또는 화면상 드래그 조작에 의해서 제어하여야 하며, 컴퓨터 및 주변장치에 의해

상황 일지를 작성, 기록, 보존하여야 한다.

5) 외각지 카메라는 도로위를 주행하는 차량의 동영상을 녹화, 저장, 검색 하여야 하며, 특

히 차량의 번호판을 식별 가능하여야 한다.

또한 야간시에도 주행차량의 번호판을 동영상 검색시 운영자가 확인 가능하여야 한다.

6) 비디오 전송은 MPEG-4방식을 채택하여 최상의 영상을 제공하여야 한다.

7) 감시 카메라 설치 위치가 확인될 수 있도록 모니터상에 문자가 표출되어야 하며, 단속 시

간이 기록될 수 있도록 구성하여야 한다.

8) 운영 모니터는 최대 16 CH 까지 영상 표출이 가능하여야 하며, 운영자 편의에 의하여

분 단위별로 저장되어야 한다.

9) 저장된 영상은 사생활 침해 논란에 대비하여 모자이크 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

10) 카메라 설치시 운행 차량의 높이를 고려하여 설치하여야 하며, 지역 함체는 방수, 방충

처리가 되어야 한다.

11) 카메라 장치 지지대의 영상신호 및 제어신호 케이블은 카메라 장치 구동에 영향을 주지

않도록 적당한 여장을 주어야 한다.

12) 모든 설비(카메라, 하우징, 지역함체 등)는 전천후 옥외형으로 부식되지 않고 외부 충격

에 강한 재질로 제작되며, 하우징은 완전 방수형 이어야 한다.

13) 카메라의 전동 줌 렌즈는 현장 여건에 맞게 설치하여 일정 범위 내에서 축소 또는 확대

할 수 있어야 하며, Zoom, Focus, Pan/Tilt기능 등을 원격 조정 될 수 있어야 한다.

14) 영상은 동영상 저장을 기본으로 하며, 또한 필요시 운영자가 스틸사진을 상황실에서 찍

을수 있어야 한다.

15) 전송방식은 광 임대망 또는 웹방식, 무선망 등 모든 통신 방식과 호환성을 가지고 확장

가능하여야 하여야 한다.

2-2. 설치

1. 로컬 장비 설치 및 검사방법

1. 동영상 검지시스템

가. 차량이 지역영역내로 진입하면 차량의 번호판을 식별할 수 있도록 영상을 최상의 조건으로 저장하여야 한다.

나. 이동하는 차량에 대해 야간에도 최대한 영상이 확보 되어야 한다.

2.	CCTV CAMERA부 설치 (CAMERA, ZOOM LENS, HOUSING, POLE)

가. 카메라의 설치장소는 사용목적, 촬영범위, 취부방법을 검토하여 결정하고 설치방법은 감독자와 사전에 협의하여야 한다.

나. 카메라는 도면에 따라 지정된 위치에 설치하되 높이 및 위치를 고려하여 최적의 위

치를 선정하여 설치한다.

다. 렌즈에 조명 및 태양의 직사광이 들어오지 않도록 위치 및 각도에 유의하여 설치  한다.

라. 카메라와 렌즈는 진동이 없도록 견고하게 취부 한다.

마. 각 기기의 세부사항은 각 제조업자의 시방서에 따라 변경 적용 가능하다.

3.	함체내부 장치부착

가. 외함 내에서 흔들림이 없이 견고하게 부착되어야 한다.

나. 영상전송장비, UPS, SURGE PROTECTOR 등은 함체 내에서 공간을 원활하게  활

용할 수 있도록 적정위치에 설치한다.

4.	검  사

가. 감시카메라 계통도에 따른 결선을 확인하여야 한다.

나. 각 카메라 감시의 사각이 있는지 각도 범위를 확인하여야 한다.

다. 주변 조도변화에 따른 보정기능을 확인하여야 한다.

5.	동작 시험

가. 모니터에서 감시한 내용을 연상전송장비로 원활하게 연동되는지 확인하여야 한다.

나. 감시부와 상황실 간에 영상전송 상태가 원활한지 확인하여야 한다.

다. 상황실에서 감시부의 전송, 검색 원활한지 확인하여야 한다.

라. 영상 전송 속도를 확인하여야 한다.

2. 상황실 운영서버 관리 기능

1. 중앙처리부 (상황실) 기능

중앙처리부의 주 기능은 지역 영상서버로부터 전송된 데이터를 이용하여 해당  차량 번호 조회,  영상출력, 각종 통계자료를 산출하는 기능과  센터장치와 지역 제어장치간의 데이터 송수신 및 제어 기능을 수행한다.

중앙처리부는 크게 통신장비와 운영서버로 구분되며 각각의 기능은 다음과 같다.

가.  통신장비 기능

통신장비는  중앙제어부의 시스템들과 각 지역 장치를 연결시키기 위한 통신 장비로,  다음과  같은 기능을 수행한다.

1) 지역 제어부의 장치와 연결 상태 표시

2) 카메라 제어 관련 설정 값 확인

3) 데이터 출력 확인

나.  운영서버 기능

운영 서버는 지역 영상서버에서 중앙 운영서버로 전송된 영상 데이터의 저장 및 검색, 조회, 출력 등의 기능을 수행한다.

1) 지역영상서버에서 전송된 데이터를 저장 관리하는 기능.

2) 데이터의 원활한 관리 운영을 위해 데이터베이스를 구축.

3) 지역영상서버로부터의 수신된 데이터의 저장 및 관리.

4) 데이터베이스 구축, ∙일정 시간 경과된 데이터의 백업.

5) 차량 탑승자의 모자이크 처리기능 (사생활 보호)

6) 출력 기능

• 차량 사진 출력, 일지, 각종 통계 자료를 출력하는 기능수행.

3.  배관, 배선공사 시방서

3-1. 책임자의 선정

계약자는 시방서, 설계서와 기기 및 설치도면 등을 검토, 작업내용을 파악하여 각 부분별  관리책임자를 선임, 작업 현장의 운영이 원활하게 행하여지도록 하여야 하며, 사용되는 기기 및 시스템의 성공적인 구매·설치를 위하여 각 부분별 관리책임자는 업무 수행에 지장이 없도록 사용 기기의 전문요원으로 하여야 한다.

3-2. 작업 계획

책임 작업자는 구매·설치의 내용, 책임 범위, 업무 등에 대하여 각 담당 책임자에게 설명  및 지시를 행하고 동시에 작업 공정에 따른 작업 인원계획 필요 공구의 조달, 자재 및 소모품의 수배 계획 등을 작성하여 전체적인 작업 진행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

3-3. 운  반

본 구매·설치에 필요한 전기 기기 및 자재 운반 취급 시 충분히 주의하여 과격한 충격이나 무리한 적재 등에 의한 기자재 손상이 발생치 않도록 하여야 한다.

1.	운반 전에는 운반 통로의 상태를 충분히 조사하여 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다.

2.	길이가 긴 물건이나 외형이 큰 물건을 운반할 때는 주위의 시설물에 충분히 주의 하여야 한다.

3.	충격에 약한 물건은 포장을 적절히 하여 손상을 입지 않게 주의한다.

4.	운반차의 하중은 제한 하중을 초과하여 적재하여서는 안 된다.

5.	운반중의 화물은 차의 진동이나 커브길 등에서 떨어지거나 넘어지지 않도록 Wire      Rope로서 고정시켜야 한다.

6.	둥근 형태의 물건이나 안정이 나쁜 구조의 물건은 필히 받침대를 설치하여 운반 하여야 한다.

3-4. 포 장

1.	포장된 기자재는 내용 확인이나 기타 특수한 경우가 아니면 사용 전까지 포장 된 상태로 보관 하도록 한다.

단, 기기의 포장 상태가 파손되어 있을 때에는 관련 책임자 입회하에 내용을 확인 받은 후 견고히 포장한다.

2.	포장 해체

가. 포장은 가급적 기기 설치 장소에 가까운 곳에서 해체하여야 한다.

나. 해체 시에는 전용의 못 빼는 공구와 BAR 등을 사용토록 하고, 무리한 힘이나 심한 충격을 주어서는 안 된다.

다. 포장이 해체된 기자재들을 감독관의 지시에 따라 정리하여야 한다.

라. 해체된 포장용 자재는 즉시 한 쪽으로 정돈하고, 다음 공정의 작업을 하여야 한다.

3-5. 기기 및 자재의 보관

1.	기기를 옥내에서 보관할 경우라도 바깥의 습기가 많거나 침수의 우려가 있는 경우는   바닥 받침대를 설치 후 보관한다.

2.	기기 등을 유독 가스나 진동이 심한 장소는 피하도록 한다.

3.	포장 BOX는 옆으로 쌓거나 뒤집어 쌓아서는 안된다.

4.	모든 기자재는 과중한 하중을 받지 않도록 높게 쌓아서는 안 된다.

5.	옥외에 보관되는 자재는 침목을 놓고 천막 등으로 덮어야 한다.

3-6. 구매·설치 방법

1.	기기 장치

가. 설치 중에는 실내의 청결 유지에 유의하여 각종 기기장치에는 P.V.C. SHEET를 씌운다.

나. 구조물의 내부 설비를 손상치 않도록 상면, 기둥, 벽 등에 보호 장치를 하여야 한다.

다. 장치가대 및 장치는 설치용 지침서에 의한 BOLT로 견고하고, 수평, 수직으로 취부한다.

라. 사용하는 자재는 표면의 녹을 기계적, 화학적 방법으로 제거하고 방청 도색후

동색의 도료를 2회 이상 도장하여야 한다.

마. 기기 장치의 배치, 배열은 설계서에 준하지만 설치 중 변동 사항이 발생 될 경우에는 감독관과 협의 후 지시에 따른다.

2.	본 구매·설치에 사용되는 모든 자재는 규격 표시품을 사용하여야 하며, 규격 표시품이없을 시는 시중 최상품으로 감독원의 승인을 득한 후 구매·설치하여야 한다.

3.	모든 자재는 감독원이 지정하는 것을 최우선으로 사용하여야 한다.

4.	모든 제작품은 제작 전에 제작 도면을 제시하여 감독원의 승인을 득한 후 제작, 사용  하여야 한다.

5.	배관 자재는 규격품인 아연도 전선관 및 파상형 ELP 전선관을 사용하되 옥내 배관은	HANGER 또는 CLAMP로 견고하게 고정 설치해야 한다.

6.	전선을 전선관에 배선할 경우, 전선의 피복물을 포함한 단면적의 총합이 관내부 단면적의 60%이하가 되도록 배선하여야 한다.

7.	관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고, 굴곡 각도는 90˚를 넘어서는 안된다.

8.	배관, 배선 시에는 되도록 건물에 손상이 없도록 하여야 하며, 손상 시에는 즉시 원상  복구 처리하여야 한다.

9.	전선관의 배선을 할 경우 전선관내의 이물질을 청소하여 배선에 손상이 가지 않도록   하여야 한다.

10.	옥외에 설치되는 Camera는 낙뢰로부터 보호하기 위한 피뢰보안기를 설치하여야 한다.

11.	POLE을 설치함에 있어서는 차량통과 높이, 도로와의 안전거리등을 고려하여 최적의   위치에 설치하여야 한다.

4. 기기 및 자재의 구성

1) 상황실 장비

4-1 운영서버시스템

4-1 운영 프로그램

4-3 칼라 LCD 모니터

4-4 24 Port HUB

2) 로컬 장비

4-5 CCD 카메라

4-6 Zoom Lens

4-7 실외형 하우징

4-8 Pan/Tilt (회전기)

4-9 비디오서버

4-10 Switching HUB

4-11 UPS

4-12 서지프로텍터 (영상, 전원, 데이터)

4-13 카메라 Pole

4-14 지역제어 함체

4-15 도로안내판

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-1 운영서버 시스템

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

본 장치는 원격지로부터 전송된 MPEG-4기반의 동상을 압축해제 및 분석하여 모니터 상에 디스플레이하고, 감시용 S/W를 내장하여 운용자가 감시업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

2. 제품 사양

1) CPU : Core2Duo

3) RAM : 2GB(1GB*2)

4) HDD : 480GB

5) 영상압축알고리즘 : MPEG-4

6) 해상도 : 320x240, 640x480, 720x480 지원

7) 지원 영상 채널수 : VGA(640x480), 30fps 영상 기본 최대16채널

8) 네트웍 프로토콜 : TCP/IP, UDP 지원

9) 네트웍 인터페이스 : RJ-45(10/100 BaseT)

10) 영상출력 인터페이스 : RGB, Composite, S-Video

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-2 운영 프로그램

----------------------------------------------------------------------

1.  운영서버 기능

운영 서버는 지역 영상서버에서 중앙 운영서버로 전송된 영상 데이터의 저장 및 검색,

조회, 출력 등의 기능을 수행한다.

1) 지역영상서버에서 전송된 데이터를 저장 관리하는 기능.

2) 데이터의 원활한 관리 운영을 위해 데이터베이스를 구축.

3) 지역영상서버로부터의 수신된 데이터의 저장 및 관리.

4) 데이터베이스 구축, ∙일정 시간 경과된 데이터의 백업.

5) 차량 탑승자의 모자이크 처리기능 (사생활 보호)

6) 출력 기능

• 차량 사진 출력, 일지, 각종 통계 자료를 출력하는 기능수행.

2.  운영 프로그램 기능

1) 운영 프로그램은 영상이미지를 얻기 위한 거리설정, 촬영환경 설정 등 주/․야간 설정변

경이 용이하여야 하고, 운영자가 별도의 조작 없이 보정될 수 있는 자동 프로그램의 형태

를 가지고 있어야 한다.

2) 시스템은 한글메뉴를 지원하고 영상데이터 검색, 조회 및 데이터 백업기능, 관리통

계 프로그램을 가지고 있어야 한다.

3) 검색기능은 기간별, 시간별, 사용자별 검색이 가능하고 출력이 가능하여야 한다.

4) OS는 Windows XP, 외부환경(주간, 야간, 흐린날, 맑은 날 등) 변화에 따른 설정변경

이 가능하도록 설계하여야 한다.

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-3 칼라 LCD Monitor (19")

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

지역에 설치된 카메라의 영상을 상황실의 모니터에 디스플레이 하며, 고화질을 구현 하여야    한다.

2. 제품 사양

1) 사용 전원 : AC 220V, 50/60HZ

2) 소비 전력 : 70W 이하

3) Picture Tube : 19"" LCD, 0.294mm

4) 최대 해상도 : 1280 * 1024 @60Hz

5) 밝 기 : 250 dpi

6) 명암비 : 500:1

7) 응답 시간 : 20 ms

8) 입력 단자 : D-sub,DVZ

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-4 스위치 허브(24Port)

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

구내 정보통신망(LAN)전송로의 중심에 위치하여, 단말장치를 접속하는 형태의 전송로 중계장치이다.

2. 제품 사양

1) 전체 이더넷 수 : 24Port

2) Mac Address Table : 8K

3) 표준지원 프로토콜 : 10BASE-T : RJ45 UTP Cat. 3,4,5

100BASE-TX : RJ45 UTP Cat. 5

----------------------------------------------------------------------

품명 :  4-5 CCD Camera

----------------------------------------------------------------------

1. 주요 특징

1) 0.00001Lux 저조도 칼라 카메라

2) 3단계 BMB 제어

3) BMB(Black Mask BLC)을 통한 강력한 BLC

4) 50dB 이상의 높은 S/N비

5) OSD에 의한 편리한 카메라 제어

6) 다양한 White Balance 모드로 원색 재현

2. 제품사양

1) 촬상소자   : 1/2“ Sony EX-View CCD

2) 총화소수   : 41만화소

3) 수평해상도 : 530 TV Line

4) 최저조도   : 0.00001lx

5) S/N비     :  50dB 이상

6) BMB      : On/Off 3단계

----------------------------------------------------------------------

품명 :  4-6 전동 Zoom Lens

----------------------------------------------------------------------

1. 제품사양

1) Image Format : 1/2"

2) 초점거리      : 10~100mm

3) 최대구경비    : 1.6

4) 배율          : x10

5) 최소피사체거리 : 1m

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-7 HOUSING

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

카메라 하우징은 먼지나 습기, 온도, 충격과 같은 외부의 자극으로부터 카메라를 보호하기 위한 장치로, 전천후 옥외형이다. 팬/히터가 내장되어 있어 카메라의 안정적인 작동 환경을 제공하며, 미려한 디자인과 더불어 뛰어난 설치 편의성을 제공하여야 한다.

2. 기능 및 구성

가. 외부 환경에 적합한 전천후 CCTV 하우징이어야 한다.

나. 알루미늄 케이스 이어야 한다.

다. Fan/Heater 내장형이어야 한다.

라. 편리한 개폐방식으로 탈부착이 용이하여야 한다.

3. 제품 사양

1) 용    도 : 옥외형 전천후 하우징

2) 개폐방식 : 측면 개폐

3) 케이블 인입 : 방수 조임 컨넥터

4) Fan/Heater : 내장

5) 재    질 : 알루미늄

6) 동작온도 : -35˚ ~ +49˚

7) 크    기 : 178(W) x 149(H) x 562(D)mm

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-8 PAN/TILT Driver

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

카메라/줌렌즈를 부착하여 감시 및 관리하고자 하는 곳으로 상,하,좌,우로 이동시켜 보다 광범위한 감시 및 관리효과를 얻고 안정적인 실외형 회전기이어야 한다

2. 기능 및 구성

가. 우수한 내구성 및 녹 방지 소재를 사용하여 부식에 강하여야 한다.

나. 적재용량은 최대 30KG

다. AUTO PAN 기능 부착

3. 제품 사양

1) 재    질 : 알루미늄

2) 좌, 우 회전각도/속도 : 330˚, MAX, 6˚ /SEC

3) 상, 하 회전각도/속도 : -70˚ ~ +20˚, MAX, 4˚ /SEC

4) 적재하중 : 30Kg

5) 색    상 : Light Gray

6) 외형치수 : 214(W) x 242(H) x 303(D)

7) 사용전원/소비전력 : AC 220V 60Hz, 각 25.3W

8) 동작온도 및 습도 : -34˚ ~ +60˚

9) 중    량 : 8.2 Kg

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-9 비디오 서버(Video Server)

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

본 장치는 NTSC 비디오 신호를 입력받아 MPEG4로 압축하여 IP기반의 네트워크를 통하여 원격지에 전송할 수 있어야 한다.

2. 제품 사양

1) 영상압축알고리즘 : MPEG-4

2) 해상도 : 320x240, 640x480, 704x480 지원

3) 비디오 Loop 지원 : 입력 아날로그 영상을 아날로그 출력(분배기능 제공)

4) 네트웍 프로토콜 : TCP/IP, DHCP, HTTP, RTP 지원

5) 네트웍 인터페이스 : RJ-45(10/100 BaseT)

6) 비디오 품질 조정 : GOV, CBR, VBR 지원

7) 압축 전송 지연 : 300ms 이내

8) 관리 : Telnet, Serial 접속 지원

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-10 스위치 허브(8Port)

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

센터와 로컬을 연결하는 통신장비이다.

2. 제품 사양

1) 전체 이더넷 수 : 8Port

2) 전송속도 : 10/100M

3) 속도 자동감지 : 네트워크상의 속도를 자동 감지하여 변환됩니다.

4) 자동업링크 : 별도의 업링크 포트가 필요없이 자동으로 업링크 되는 기능

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-11 무정전전원공급장치(UPS)

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

일반 전원 또는 예비 전원 등을 사용할 때 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등으로 인한 전원 이상을 방지하고 항상 안정된 전원을 공급하여 주는 장치이다

2. 기능 및 구성

가. PROCESSOR에 의한 제어

나. 정현파 출력

다. RS-232 DATA COMMUNICATION

라. 자기진단 기능

마. 지능형 AVR 기능 내장

바. 입력 주파수 50/60Hz 자동 감지

사. 출력부하량 표시 기능

아. 입력전압 표시 기능

3. 제품 사양

입 력	정 격 용 량	1.0kVA
	전 압	220Vac
	전 입 범 위	176Vac ~ 260Vac
	주 파 수	50Hz, 60Hz
출 력	전 압	I/O :220Vac
	주 파 수	50Hz, 60Hz
	전 류	3.2A
	전압안정도	±5%
	파 형	SINE WAVE
	절 체 시 간	4mSec 이하
	수 위 온 도	0 ~ 40℃
	상 대 습 도	0 ~ 95% 이하 , NON-CONDENSING
축전지	축전지종류	무보수 밀폐형 연축전지
	백업시간	10분~30분

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-12 SURGE PROTECTOR -영상/전원/제어

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

낙뢰 및 지락 등으로 인해 과열이나 과전류, 과전압이 흐르면 자동으로 전원을 차단했다가 원인이 해소되면 자동 복귀되게 설치하며 영상/전원/제어용으로 구분하여 구성한다.

2. 기능 및 구성

가. 영상용은 Video, Close-Cricuit TV/CAMERA용으로 사용한다.

나. 전원용은 장비의 전원측 회로를 보호한다.

다. 제어용은 전용모뎀, 전용통신라인, RS-232, 4-20mA Current Loop용으로 사용한다.

3. 제품 사양

가. 영상용

1) 규격 : IEC801-5 Telecommunication Category I 만족

2) 특성 : 써지에너지 용량 1500W/Wire

나. 전원용

1) 규격 : UL 1449 TVSS 규격 만족, IEEE Category A & B 규격 만족

2) 정격전압 : 220 VAC ± 10%

3) 총 써지에너지 용량 : 720 Joule

4) 최대통과전압 : 660V Max

다. 제어용

1) 규격 : IEC801-5 규격 만족, UL497 규격 만족

2) 써지전류 : 5kA/Wire

3) 최대통과전압 : 50V(@2kV/200A 100kHz Ring Wave 주입시)

40V(IEC/UL497 1kV/100A Impuls 주입시)

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-13 POLE

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

본 제품은 CCTV Camera Housing 및 Pan/Tilt Driver를 시공할 경우, 카메라의 설치 위치에 우선 취부하여 각각의 기기들을 지지, 고정시켜 주는 POLE STAND(지지대)이다.

2. 기능 및 구성

가. 기기의 구조는 Steel Pipe Pole Type으로 제작되어 있어야 한다.

나. 카메라 및 P/T Driver 부착시 케이블의 인입이 용이하게 Cable Hole이 있어야한다.

다. 몸체 지지 부분은 콘크리트 지지대 부분에 부착이 용이하도록 Pole Base가 형성되어 있어야 한다.

3. 사 양

가. 재 질 : 용융도금

나. 크 기 : 8M*6M*8", 6T

다. 색 상 : 지정색

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-14 지역 제어함체

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

본 제품은 감시부의 각종 기기 즉 영상저장장치 등을 보호하는 함체로서 A/S등을 고려하여  POLE의 하단부에 부착하는 보호함이다.

2. 기능 및 구성

가. 재질은 부식 방지 및 훼손 등을 대비해 SUS로 견고하게 제작되어야 한다.

나. PAN 및 써미스터(온도조절기)를 갖추어 내부 공기를 외부로 배출하여 내부에 적정한 온도를 유지하도록 한다.

다. 함체내부의 온도상승을 방지하기 위하여 함체 윗부분은 이중으로 제작한다.

라. 외부침입에 대비해 함체는 견고하게 이중 잠금장치를 하여야 한다.

3. 제품 사양

가. 재 질 : SUS

나. 크 기 : 550(W)*700(H)*550(D)

다. 색 상 : 지 정 색

----------------------------------------------------------------------

품명 : 4-15 도로안내판

----------------------------------------------------------------------

1. 개  요

본 제품은 카메라 설치지역에 주행차량의 운전자 등에게 계도 및 홍보를 위해 설치 되는 도로 안내판이다.

2. 제품 사양

가. 재 질 : 알루미늄

나. 크 기 : 1200(W)*400(H)

다. 색 상 : 지 정 색

이상 시방서에 명기되지 않은 제품은 내역서에 준하여 납품 설치한다.