	1. 조사계획

			조사 계획
구 분	조 사 항 목			수 량	비 고
현 장 조 사	시추조사 (BX)			2공	․ 구조물 설계를 위한 기본자료 제공

과업수행방법

	1.1 조사기준

			일반 기준
구 분	항 목	계 획 및 기 준				비 고
시 추 조 사	시추조사	￭지층의 수직 분포상태 파악 ￭시추조사 자료와 실내시험 성과를 종합하여 지반특성파악 ￭구조물 기초 계획고를 감안하여 차등 시행
실 내 시 험	토질시험 암석시험	￭토질의 물리적,역학적 특성을 파악하기 위해 실시 ￭암석의 물리적 특성을 파악하기 위해 실시

	1.2 현장조사 방법 및 내용

1.2.1 시추조사

		시추 조사
가. 개 요
￭ 시추조사의 목적은 대상구간에서 채취되는 교란시료와 불교란시료 및 암석코어를 분석함으로서 지층의 층서와 물리적 특성을 파악함과 동시에 시추공을 이용하는 제반 현장시험을 시행하는데 있다.
나. 방 법
￭ 표토의 깊이, 암반의 풍화도, 균열의 형태, 파쇄대의 위치 및 규모 등 기초암반으로서의 특성을 조사하기 위하여 회전식 굴진방식에 따라 BX구경으로 실시한다. ￭ 공 붕괴가 없는 암반까지는 굴진심도에 따라 Casing공법을 채택한다. ￭ 암석시료에 대해서는 Core회수율 (TCR : Total Core Recovery)과 암질 표시율(RQD : Rock Quality Designation)을 각각 측정하고, 균열상태 및 조사시 관찰한 내용들은 시추주상도에 기재한다.

		시추조사 모식도

	1.3 실내시험

		실내시험
가. 목적 및 개요
￭ 흙 및 암석의 물리적, 역학적 특성을 파악하여 설계정수를 결정하기 위하여 실시. ￭ 역학성 시험 : 일축압축, 다짐, 삼축압축, 직접전단(TP시료 및 UD시료).
나. 방법 및 결과 이용
￭ 물성시험 - 비중(KSF 2308) : 흙의 기본적 성질(간극비, 포화도)의 계산, 입도의 침강 분포 - 함수비시험(KSF 2306) : 흙의 기본적 성질 계산, 예민비 판정 - 입도시험(KSF 2302) : 흙의 분류, 점토의 압축성 판별, 사질토의 액상화 판별 - 체분석 시험(KSF 2309) : 간이 입도 조성 판별 - 액성한계시험(KSF 2303 : 자연상태의 점성토의 안정성 판정, - 소성한계시험(KSF 2304) : 노상, 노반토의 적부 판정. - 암석의 비중, 밀도, 함수량, 일축압축, 점하중강도등 암반의 특성분류(ISRM/JIS기준). ￭ 역학시험 - 압밀 시험(KS F 2316) : 점성토 지반의 압밀 침하량 및 침하속도의 계산. - 일축압축시험(KS F 2314) : 점성토 지반의 기초, 사면, 옹벽 등의 안정계산. - 삼축압축시험(KS F 2346) : 점성토 지반의 기초, 사면, 옹벽 등의 안정계산. - 직접전단시험(KS F 2343) : 구조물 기초, 사면, 옹벽 등의 안정계산. - 다짐시험(KS F 2312) : 노반 및 성토의 시공방법의 결정, 시공 관리.

성 과 분 석

	1.4 성과분석

￭  현장조사시 획득한 자료, 실내시험 성과 등을 종합, 분석하여 다음과 같은 사항을 검토, 분석한다.

		성과 분석
￭ 각 지층별 지질 특성 분석
￭ 각 지층별 토질정수 분석
￭ 사면안정성 검토 및 기초자료 제공
￭ 기타 설계 및 시공에 필요한 제반 기초 자료 제공

	1.5 보고서 작성

제 4장  성과 분석

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

￭  상기에 기술한 성과 분석 자료 등을 보고서로 작성하여 제출하며, 다음과 같은 사항을 보고서에 수록한다.

		보고서 작성
￭ 현장조사 및 시험 성과 분석
￭ 조사위치도
￭ 주변지역 지질도
￭ 지층단면도
￭ 시추주상도
￭ 실내시험 성과표

	1.5 성과품 제출

￭ 현장조사를 수행하고 그 성과품으로 다음 항목을 납품한다.

		성과품 제출
￭ 조사보고서
￭ 시료상자
￭ 사 진 첩
￭ 기타 발주처에서 요구하는 사항