품 명	특수양수기
참고그림
용 도	■ 수해로 인한 재해 발생시 긴급하게 물을 퍼낼 수 있는 장비
규격 및 성능	◆ 특 징 ○ 정수장 및 하수처리장 맨홀 ,우사, 돈사, 각종탱크 바닥에 깔린 뻘이나 자갈, 오물, 제거작업에 특호 ◆ 제 원 ○ 모 델: KTH-80x ○ 연결부외경: 4″ ○ 총 양 정: 27m 89FT ○ 최대용량: 1100ℓ/ min ○ 엔 진: GX240 ○ 최대출력: 8.0HP ○ 연료탱크용량: 6ℓ ○ 메카니칼재질: SIC(실리콘카바이드) ○ 임펠러재질: 하이크롬 ○ 펌프재질: 편구형 흑연재질 ○ 시간당연료소모량: abt 3hr ○ 시동방식: 리코일스타터 ○ 중 량: 58kg ○ 구 성 품: 양수기1대, 흡입호스10m, 배출호스300m
납품조건	◆ 제품에 수요기관을 표시하여 납품할것. ◆ 수요기관에서 지정한 수요부에 각각 납품할 것. ◆ 수요기관 담당자 입회 하에 시운전 실시할 것