구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
1	혈액및의약품냉장고 (Blood Bank Refrigerators)	BBR-300	GIANT STAR	국산	6

□ 다음 사양 및 규격(제원)을 충족한 동등이상 제품일 것

1. 온도범위 : 2℃ ~ 6℃ ±0.1

2. 규    격 : 내부 511×585×620mm(D×W×H)

외부 511×585×620mm(D×W×H)

3. 용    량 : 182리터

4. 재    질

o 내부 : 스테인레스

o 외부 : 아연도금철판

5. 선    반: 2ea

6. 냉장실조도 : 형광등 15w

7. 자동제어기 : VFD Control Display, 현재온도, 설정온도, 상한이상, 하한이상

(이상램프동작 : 준비중, 배터리%, 전압계, 암호, 경보해제, 이상

동작표시등) 각종알람기능 12가지 점검표시

8. 기록장치 : 7Days Recorder

9. 냉 동 기 : 220v × 1ph×1/5hp

10. 응 축 기 : 핀튜브 코일형

11. 냉    매 : R-134a

12. 보건복지부 허가품목

13. 폴리우레탄발포 : 70mm

14. 라지에타 과열 T/C

15. 도    어 : 알루미늄후레임 3중 페아그라스 무정전용

16. 도어히터장치 내장

17. 제상장치 : 자동제상장치

18. CASTER : 후드마스터 2개, 로라 2개

19. 전    원 : 220V, 60Hz, 1Ph

20. 핸드프로텍터 시스템

21. PL가입제품

22. 연1회 무상 정기점검

23. 무상보증기간 : 2년

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
2	비만도측정기	HM-201	FANICS	국산	7

□ 다음 사양 및 규격(제원)을 충족한 동등이상 제품일 것

1. 측정범위

- 신장 : 80.0 ~ 200.0Cm

- 체중 : 0 ~ 250 Kg

2. 오    차

- 신장 : ±1mm

- 체중 : ±0.1%(FS)

3. 전    원 : AC 100/220V ±10V 50/60Hz

4. 제품사이즈 : 340W × 485L × 2240H(mm)

5. 제품무게 : 18.2Kg

6. 로터리 엔코더(카운터) 방식

7. 신장, 체중 비만도를 동시 자동측정

8. 7가지 음성합성 SYSTEM 기능

9. 자체디지털로 표시

10. 안정성 및 측정정도가 높다.(LOAD CELL 내장, ADC 체중측정회로)

11. 짧은 측정시간(5 ~ 8초)

12. 남여선택 S/W 부착

13. 이동용 바퀴 부착

14. 수평조절가능(수평계 부착)

15. 교육부(초․중․고등학생용)발표자료 데이터와 헬스용데이터, 상대비만도(WHO)

입력이 가능한 제품

16. 순수저울기능 및 옷무게 감산기능

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
3	자동분할포장기	JX45-Ⅲ	JVM	국산	1

□ 다음 사양 및 규격(제원)을 충족한 동등이상 제품일 것

1. 최대포장속도 : 60포/분(Doses/Min)

2. 포장크기 : 75×75mm

3. 포 장 수 : 1~45포/회(Doses/Time)

2~905포(교차, 분리포장)/회(Doses/Time)

4. 포 장 지 : 각종 라미네이팅지(All laminating paper)

5. 외형치수 : 1472W × 330D × 880H(mm)

6. 중    량 : 118kg

7. 전    원 : AC 220V 50/60Hz

8. 소비전력

- 최대소비전력 : 1,050W

- 정격소비전력 : 750W

9. 제어방법 : 마이크로컴퓨터(MICRO COMPUTER)