산림지리정보 구매 규격서

물품분류번호 CCC N.NO	품목번호 IT, NO	품 명 COMMODITY	단위 Unit	수량 Q. TY	비고 REMARKS
		산림용 현장지원시스템	set	1

1. 주요 특징

1. 비콘 기지국 위치보정 신호를 이용한 실시간 GPS 정확도 보정

2. 고품질의 데이터 수신을 위해 고안된 전파방해방지(ANTI-jamming)기술 탑재

3. 현장직업 지원을 위한 백팩 형태의 장비 시스템

4. 방수, 충격흡수 지원되는 전천후 장비

2. 제품 구성

☐ 12채널 GPS/Beacon 수신기(다중반사파 제거 기능 포함)

☐ GPS/Beacon 일체형 안테나

☐ 데이터 수집 콘트롤러(256MB 이상)

☐ 현장용 데이터 수집 소프트웨어

☐ 후처리 보정용 소프트웨어

☐ 데이터 관리용 노트북

☐ 데이터 관리용 스프트웨어

☐ 간이용 GPS 수신기

☐ 현장조사용 디지털 카메라

☐ Accessories

3. 주요 사양

1. GPS(ProXRS)

가. 안테나/GPS 수신기

- 채널 : 12(L1 code and carrier)

- 초기구동시간(Time to first fix) : 30초

- 프로토콜 : TSIP, NMEA(GGA, VTG, GLL, GSA, ZDA, GSV, RMC)

- MSK Radiobeacon/OmniSTAR 통합

나. 수신성능

- 후처리 보정시 :

C/A CODE : 50cm 이내

Carrier Phase : 30cm+5ppm (5분 관측시)

20cm+5ppm (10분 관측시)

10cm+5ppm (20분 관측시)

1cm+5ppm (45분 관측시)

- 실시간 보정시 : 1m 미만

2. Recon Handheld

- OS : Microsoft Windows Mobile Version 5.0 for Pocket PCS

- CPU : 400MHZ Inter PXA255 XScale Processor

- 메모리 : 64MB High-Speed SDRAM, 128MB 내장메모리

- 디스플레이 : Sunlight-Readable Color TFT Display Touchscreen

- 확장 : Typel,2 CF Slot

- 케이스 : IP67 방진방습기능

3. ArcPad 7.0

- Hand-held, Mobile시스템의 Mapping, GIS소프트웨어

- 다양한 Vector나 Image data 지원 : shapefiles, Mr냥, JPEG, PNG, BMP, CADRG,

ArcIMS Image Services via the Internet including wireless communication

- 공간데이터의 생성, 편집, 삭제 , 이동 제공

- 속성정보검색 및 편집

- 지도에서 직접거리, 면적, 방위 측정

- 지원GPS protocols:

National Marine Electronics Association (NMEA) 0183

Trimble Standard Interface Protocol (TSIP)

DeLorme Earthmate binary protocol / PLGR GPS binary protocol

- 펜이나 GPS 입력으로 point - mode 디자타이밍 지원

- Zoom, pan, Bookmark와 GPS 중심점을 포함하는 지도 항법 기능

- 지리정보의 스케일 표현

- 사용자의 정의에 의한 GIS데이터의 화면 On/Off 기능

- ArcPad 쉐이프파일을 기반으로 한 손쉬운 실시간 GPS 오차보정

- GPS Pathfinder ProXRS 수신기를 통한 실시간 정확도 1m 확보

- GPS 데이터의 후처리 오차보정을 통한 위치 데이터의 실시간 정확도 개선

4. ArcView 9.1

- 직관적 윈도유저 인터페이스 GIS 소프트웨어

- 사용자 저의를 위한 VBA지원

- 공간데이터의 디스플레이, 질의, 분석기능제공

- 지리정보데이터와 테이블데이터의 관리, 구축, 구성기능 제공

- 데이터 변환기능 제공

- 공간확대/축소, 끌어오기(panning)

- 속성확인(Identify) 기능

- 인터엑티브 선택(selection)

- Map Tip 기능

- 확대해서 보기와 전체보기 창 기능

- 객체지향 데이터모델 제공

5. Pathfinder Office

- Windows, Batch Process 지원

- 오차보정 : 다수의 기준국 및 아동국 파일 이동/ SSF, DAT 그리고 RINEX 데이터 파일      지원/ 실시간 미보정값 RTCM 데이터 후처리 가능

- 데이터 지원/교환 포맷 : Arc/Info Generate, ArcView Shapefile, AutoCad DXF,

Microstation DGN, Microstation MGAL, BMP, Tiff, 사용자 정의 ASCII 파일

6. 노트북 PC

- OS : Windows XP Professional with SP2

- CPU : 인텔ⓡ코어TM 듀오 프로세서 T2500 (2.00GHZ, 667MHZ FSB, 2MB L2 캐시)

- 메모리 : DDR2 SDRAM 1024MB(667MHZ), 2개의 SODIMM 슬롯 (듀얼 채널 메모리 지원)

- 그래픽 : ATI MobilityTM RadeonTM X1600, 256MB 비디오 메모리

- 디스플레이 : 15.4인치 WSXGA+ 광시야각 디스플레이 (1680× 1050 해상도), 주변 밝기      감지 센서 장착

- 하드 : 80GB 7200rpm SATA HDD

- 키보드 : 풀 사이즈 키보드, 듀얼 포인팅 디바이스/ 터치패드

- 무게 : 2.7Kg(최소)

7. LCD 모니터

- Size : 20인치

- Pixel Pitch : 0.255mm

- 최대해상도 : 1600 X 1200

- 밝기 : 300cd/㎡

- 명암비 : 800:1

- 시야각(H/V) : 160도/160도

- 응답속도(m/s) : 5

8. Garmin GPS 60CSx

- 위성포착시간 : 웜 스타트(약1초), 콜드 스타트(약38초), 자동포착시간(약45초)

- 업데이트 속도 : 매 1초

- 위치 정확도 : 평균 10미터(95%)

- 고도 정확도 : 평균+/- 3미터

- 속도 정확도 : 평균 30미터이며 시속 1,850Km(마하 약 1.51)까지 측정 가능

- 항중력 가속도 : 6G

- 안테나 : 내장형 콰드 헬릭스 안테나, MCX형 외부안테나 사용 가능

- 사이즈 : 6.11 × 15.5 × 3.3Cm

- 중량 : 213g (배터리 포함)

9. SONY DSC N2

- CCD : 1/1.7인치 유효 화소수 1,000만 화소

- 기록포맷 : 정지화상(JPEG), 동화상(MPEG1)

- 렌즈 : 칼짜이즈 바리오 테사 렌즈

- 줌 : 광학 3배줌, 프리시젼 디지텃 6배줌, 스카트줌 VGA 17배줌

- 셔터속도 : 자동(1/8～1/2,000초), 프로그램자동(1“～1/2,000), 수동(30”～1/1000)

- LCD타입/화소수 : 터치스크린 3.0 인치 클리어포토 LCD 플러스/23만 화소

- 저장 매체 : 메모리스틱 듀오/메모리스틱 프로 듀오

- 저장 메모리 : 사진촬영용(25MB 내장 메모리)/포멧앨범용(25MB)

- 크기 : 96.7× 61.1 × 22.7mm

- 무게 : 151g(배터리 제외)

4. 기타

1. 제품보증기간 : 1년

2. GPS 교육 : 사용자 교육 실시(2회)

3. GIS 교육 : 툴 제공기관을 통한 교육기회 부여 가능할 것

4. GPS 장비는 전자파적합등록을 필한 제품을 납품할 것(계약시 전자파적합등록 사본 첨부)

5. 물품납품시 제조사(공급사)의 물품공급확약서 및 A/S 기술지원 확약서 첨부