검침용 PDA 구입 시방서

2006. 06

정선군상하수도사업소

목      차

Ⅰ. 구매설명서(개요)

Ⅱ. 일반시방서

Ⅲ. 특별시방서

Ⅰ. 구매설명서

1. 목적

◦ 수용가(      전) 검침 후 요금고지를 위한 검침자료의 과다한  전산입력작업(3인×6일/월)을 없애고, 전산 입력 시 발생하는   입력오류를 방지하고자 검침원이 휴대단말기(PDA)를 이용하여  검침자료를 입력한 후 요금관리 단말기를 통해 검침자료를     요금관리시스템에 자동으로 전송토록하여 업무 효율성 극대화  및 과학화를 실현하고자 함.

◦ 검침원이 당월지침을 휴대단말기(PDA)에 입력시 당월 사용량과 요금이 자동으로 계산되어 민원 수용가에게 사용량과 요금안내등 향상된 서비스 제공

2. 구매개요

◦ 품명 : 휴대용단말기(PDA)

◦ 용도 : 수도검침용

◦ 수량 :   14  대

3. 납품장소 : 정선군상하수도사업소

4. 납품기한

계약일로 부터 5일 이내

5. 기타 특기사항

◦ 본 기기는 정선군상하수도사업소의 행정전산망 규격에 적합하고 향후 정선군상하수도사업소가  제시하는 요금관리시스템 등 타 시스템과의 호환이 가능하여야함.

◦ PDA 초기입력 및 교육포함.

Ⅱ. 일반시방서

제1조(적용)

본 일반시방서는 정선군상하수도사업소(이하 “갑”이라 한다.)와 PDA(이하 “장비” 라 한다)를 납품하는 계약상대자 간의 구매계약에 적용하며 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 “물품구매계약일반조건”에서 정하는 바에 의한다.

제2조 (장비규격)

◦ 장비의 규격 및 사양은 특별시방서와 일치해야하며 성능은     특별시방서 상에서 명시한 이상의 기능을 갖추어야한다.

◦ 장비는 현재 갑의 요금관리시스템에서 지원하고 있는 검침입력, 요금계산, 사용자관리 등 관련기능이 차질 없이 수행하여야 한다.

◦ 장비는 향후 갑의 요금관리시스템과 관련한 전산기 및 어떠한 소프트웨어의 사용에도 연결 사용할 수 있어야 하며 향후 5년간 요금관리시스템의 환경 변동시 갑의 요구사항을 계약상대자는 수용하여야 한다.

◦ 장비는 갑에 설치된 요금관리시스템용 단말기와 호환이 가능해야 한다.

◦ 장비는 검침입력, 자료전송 등의 처리에 있어 장애가 없어야

한다.

◦ 장비는 용도의 특성상 고속 출력이 가능해야 한다.

제3조 (장비의 납품)

◦ 특별시방서에 명기되지 않은 사양에 대하여 계약상대자는 시장  출고 사양과 동일하게 납품하여야 한다.

◦ 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상  이함이 발견될 때에는 갑은 그 사실을 계약상대자에게 통지  하고 당해 물품의 대체납품 또는 당해 물품대금을 반환하도록  청구할 수 있다.

◦ 장비의 납품은 주전산기 또는 단말기와의 연결 등 정상적인    업무수행을 위한 제반 H/W, S/W의  완료를 의미한다.

◦ 장비는  갑에서 사용하고 있는 요금관리시스템과의 자료전송에  적합한 프로그램이 탑재가능하여야 한다.

◦ 장비자체의 결함으로 정상적인 업무수행이 불가능경우에는     장비전체를 교체하여야한다.

◦ 사양서에 명시되지 않은 사항은 제조업체의 시중사양 출고     상태로 납품하여야 하며, 사양서의 내용과 상이한 제품을 납품  시 모든 책임은 계약상대자에게 있으며 갑은 그 계약을     파기할 수 있으며 그에 따른 어떠한 책임도지지 않는다.

◦ 본 시방서에 명시되지 아니하고 제조업체의 시중출고 사양     이외의 장비나 부품의 추가 시에는 쌍방 간의 협의에 따라    처리한다.

◦ 장비의 설치장소는 정선군상하수도사업소이며 납품과 동시에 설치되어야 한다.

◦ 장비의 납품에 따른 운반, 설치, 시험 등에 소요되는 각종 제반비용은 계약상대자 부담으로 한다.

◦ 장비의 납품기간은 계약일로 부터 7일 이내로 한다.

◦ 계약상대자는 장비의 이전 설치 시 이에 대한 모든 기술적 지원을 하여야 한다.

제4조(교육)

◦ 계약상대자는 경험과 능력을 갖춘 물품운영자의 기술지원   인력을 제공하여야 하며, 물품납품현장을 방문하여 설치,   시범 작동, 등에 대한 충분한 기술 및 관계자료를 제공하   여야 한다.

◦ 계약상대자는 장비의 납품 시 장비의 사용법에 대한 교육을    장비의 사용자에게 실시하여야 하며 장비의 사용 매뉴얼 3부  를 제공하여야 한다.

◦ 계약상대자는 갑의 추후 요청에 따라 무상으로 재교육을

실시할 의무를 가진다.

제5조 (장비의 검수)

◦ 물품규격의 확인은 본 시방서 및 제품사양서의 내역에 따르   며 규격확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 계약자가 관련증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

◦ 안정된 장비의 검수를 위하여 장비의 시험운영기간은 30일로  한다.

◦ 장비의 검수는 시험운영기간동안 이상이 없을 시 이루어진다.

◦ 검수시 계약상대자는 제조사의 제품공급 및 기술지원확약서   (Certification)를 제출하여야 한다.

제6조 (유지보수)

◦ 무상 하자유지보수

- 계약상대자는 설치된 장비에 대하여 검수 시점부터 1년 동안  하자보수보증의 책임을 지며 장비의 하자에 대한 제반비용은  계약상대자가  부담한다.

◦ 유상 유지보수

- 계약상대자는 무상하자보수만료 후 장비의 품질을 보증해야 하고 갑의 요구시 유지보수계약에 임하여야한다.

◦ 시스템의 운용과 관련하여 갑의 기술적인 요청이 있을시     납품업체는 즉시 이에 응하여 야 한다.

제7조 (보안규정)

◦ 계약상대자는 장비의 설치 및 유지보수를 함에 있어 갑이 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행, 유지하여야 하며, 갑이 보안 각서등 보안관련서류를 요구할 시 즉시 제출하여야 한다.

◦ 계약상대자는 장비의 설치 및 유지보수를 함에 있어 기타 시스템의 내부 구성, 네트워크, 각종 데이터 등 일체에 대한 보안관련문제 발생시 계약상대자가 모든 민・형사상 책임을 진다.

제8조 (특허권의 처리)

계약자는 설치에 적용되는 특허권에 대하여 침해사항 등이 발생하지 않도록 제반 법적사항 등을 검토 처리하여야 하며 필요시 특허사용료 등은 계약자가 처리한다.

제 9조 (어구의 해석)

본 시방서는 갑의 해석을 우선으로 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1 검침용 PDA 사양서

가. 시스템 사양(성능향상을 위하여 기종이 변경될 수 있음)

기종	hp iPAQ HX2110
프로세서	IntelR PXA270 312 MHz 프로세서
운영체제	한글Microsoft R Windows MobileTM 2003 Second Edition 포켓PC 버전의 Microsoft 소프트웨어 포함 (포켓PC용 Outlook, Word, Excel, Internet Explorer)
I/O포트	시리얼 및 USB Client 인터페이스 지원
가시 화면 크기	3.5인치 반투과형 64K 컬러 QVGA(240x320) TFT LCD
디스플레이	절전모드, 가로/세로 보기 모드 지원, LED 백라이트
메모리	64MB ROM & 64MB SDRAM, 20MB의 iPAQ File Store 지원
무게	164.4g (5.8 온스)
무선 랜	N/A
배터리	착탈식 920mAh 리튬-이온 재충전 배터리, 별매 부가 옵션으로 착탈식 1,440 mAh 또는 2,880mAh 리튬-이온 재충전 배터리 제공
버튼	4개의 어플리케이션 런치 버튼 (프로그래밍 가능), 5방향 조향 버튼, 녹음 버튼
보안	CREDANT사의 보안 기술을사용하는 HP ProtectTools
블루투스	Bluetooth 내장
오디오 인터페이스	내장 마이크로폰, 스피커 3.5mm 스테레오 헤드폰잭, 헤드폰잭을 통한 스테레오 MP3
응용 프로그램	CREDANT 기술을 통한 HP ProtectTools : 데이터 및 기기보안; Bluetooth Phone Manager : CREDANT사의 보안기술을 통한 Bluetooth가 내장된 휴대전화를 사용하여 인터넷 접속; iPAQ Wireless : 무선 연결관리를 위한 유틸리티; HP Profiles : 발신음 종류, 볼륨, 밝기 및 무선 설정과 같은 여러기능에 대한 프로파일을 작성 및 사용; HP Mobile Printing : 추가 소프트웨어없이 네트워크 및 Bluetooth 프린터를 통한 인쇄; Bluetooth Manager : Bluetooth 연결 및 설정관리; iPAQ File Store : 플래시ROM의 비휘발성 스토리지; iPAQ Backup : 메인 메모리, 메모리 카드 또는 iPAQ File Store의 백업/복구를 위한 유틸리티; iTask : 각 작업 및 어플리케이션의 실행 및 작업 전환 관리; HP Image Zone for Pocket PC : 이미지를 보고 슬라이드쇼를 제작하는 어플리케이션; 유틸리티 : Self Test, iPAQ Audio, Power Status
적외선 통신	IrDA(SIR) 포트 내장
크기	119.4 x 76.6 x 16.3mm (4.71" x 3.01" x 0.65")
터치 스크린	터치 스크린 센싱 기능의 디스플레이
확장 슬롯	내장 Compact Flash Type II (CF) 및 Secure Digital (SDIO) 슬롯 - SD/MMC 표준 지원, SDIO 부가 확장 가능

•별도 케이스 탑재

- 방수기능이 포함된 투명보호 케이스

•별도 메모리카드 포함(cf Memory)

- 별도 메모리에서 프로그램 실행 가능하여야 하며 사용시

속도에 지장이 없어야 한다.(최소512Mb이상)

•별도 예비용 배터리 포함

- 해당PDA 정품배터리로 하자가 없어야 한다.

•액정보호필름 부착

나. 주요기능

• PDA를 이용한 검침기능

• PC 와 PDA 연결을 통한 각종 요금정보의 오라클 DB와        직접 전송(REAL TIME) 가능(검침담당 각 PC마다 설치가

능하여야한다)