두문배수지 확장공사 실시설계 용역

과 업 지 시 서

2008. 04.

정선군상하수도사업소

목     차

1. 과  업  개  요

2. 일  반  사  항

3. 측 량 과 업 지 시

4. 실 시 설 계 과 업 지 시

5. 성  과  품

6. 기  타

1. 과 업 개 요

가. 과 업 명 : 두문배수지 확장공사 실시설계 용역

나. 위    치 : 정선군 고한읍 (두문배수지)

다. 목    적

본 과업은  2008년 상수도 시설정비의 일환으로 추진하는 두문배수지 시설확장공사로서 사업의 원할한 추진으로 주민급수 및 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자 본용역을 시행함.

라. 과업의 범위

본 과업지시서는 상수도시설 정비공사에 필요한 실시설계용역 과업에

적용한다.

마. 과 업 량

가. 현황측량  A= 25,000㎡

나. 수도노선측량  L= 0.20km

다. 실시설계 1식

바. 과업기간

착수일로부터 50일간으로 한다.

2. 일 반 사 항

가. 본 과업지시서중 설계용역 과업을 원활이 수행하기 위하여 이에 규정되지     아니한 사항도 관계법령 및 각종시방서에 의거 감독관과 협의 수행하여야     한다.

나. 본 과업은 계약체결 후 7일이내에 착수하여야 하며 착수전에 착수계, 과업    수행 계획서, 대리인계, 용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행    에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

다. 본 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로    서 상수도 시설계획 경험이 있는 자로 구성하여, 합리적이며 효율적인 과업    이 이루어지도록 한다.

라. 당군에 과업진척 보고는 감독을 경유 서면으로 보고하고, 감독관이 필요하    다고 인정할 시는 과업진척 상황을 수시로 보고하여야 한다.

마. 본 과업은 상수도 시설물조사, 실시설계 등 과업부분간 유기적인 검토가 이    루어져 일관성 있는 과업과 전문인에게 자문을 받아야 하며, 자문 및 협의    사항에 대하여는 본군에 보고하여 방침을 받아 계획에 반영하여야 한다.

바. 본 공사가 설계용역 후 시공과정에서 필요시 당군의 요구가 있을 시는 협조   를 하여야 한다.

사. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 사항은 당   군과 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 의   하여 수급인은 이에 응하여야 한다.

아. 본 과업수행상 당군의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 시는 당군의 방침에      의한다.

1) 보안사항

⊙ 수급인 착공계와 동시 보안각서를 당군에 제출하여야 한다.

⊙ 모든 성과품은 수급인이 소요 또는 임의로 복자하거나 외부로 유출하여서         는 아니된다.

⊙ 과업폐기물은 소각 처리하여야 한다.

⊙ 수급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로     발생되는 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

2) 설계변경조건

⊙ 본 용역과업 시행과정에서 도시계획 및 기타 상위계획 등의 변경사업

인‧허가 승인시 관계기관의 승인조건 및 검토 지연등에 따른 과업의

면적, 범위, 기간의 연장이 필요하다고 인정 될 때

자. 제반 보고서 및 도면 작성시에는 미터법 한글사용을 원칙으로 한다.

차. 용역자는 과업착수전에 과업수행 계획서를 당군에 제출 하여야 한다.

과업수행중에 해결하여야 할 중요한 문제가 발생할 때에는 그 내용을

보고하고 협의후 결정하여야 한다.

3. 측 량 과 업 지 시

가. 일반지침

1) 본 측량은 일반측량 작업규정에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

2) 본 과업은 명시되지 않은 사항이라도 본 과업수행상 필요한 것은 감독관의 지시에        의거 수급자가 시행한다

3) 지형현황 측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10% 이상 여유         있게 측량하여야 한다.

나. 세부지침

1) 측량 및 조사

㉮ 현황조사

“을”은 1 / 25,000지도와 현황조사를 토대로 사업구간의 현황을 조사한다.

이 조사의 목적은 각 사업구간의 현황을 파악하여 설계기준 및 개량수준의 검토결정과 작업계획을 수립하는데 목적이 있음.

㉯ 일반사항

“을”은 건설공사 분야의 건전한 기준에 따라서 지형측량을 실시하며, 측량도면           에서 최저한도를 벗어나는 오차가 없도록 그 정밀도를 확보한다.

계획노선 양측의 지형측량 : 축척 1 / 1,000 폭 (중심선에서 양측 15m)

2) 지형측량

㉮ “을”은 중심선 노선의 선형변경 구간의 세로선을 따라서 트라버스 측량을 하여야           하며, 측량 지점에는 말뚝을 박고, 모든 기준점을 조회하여 표시하고 기록한다.

측량지점간의 거리는 최대 200m을 넘지 못한다.

임시 B.M은 기존 B.M에 왕복측량에 의하여 연결시킨다.

㉯ 평판측량

중심선의 양측으로 각각 15m씩 30m폭으로 한다.

평면곡선의 교차점의 위치를 표시하여야 한다.

등고선의 간격은 1m로 한다. (평지에서는 필요에 따라 등고선을 추가한다)

측량 도면의 축척은 1 : 1,000으로 한다.

트레버스 측점, 기준점, B.M 등은 모두 도면상에 표시하여야 한다.

도면에는 건축물 및 기타 구조물에 대해 그 정확한 형태를 표시하되 그 소유관계          및 용도를 명기하고 군, 면, 리등의 행정구역 경계선, 그리고 특히 교차도로, 논,          밭, 계곡 및 수목, 전주, 용지표시, 관개배수, 구조물, 옹벽 등 도로설계에 관계          되는 모든 정보가 수록되어야 한다.

지적도의 좌표와 일치한 도각의 좌표를 삽입한다.

㉰ 중심선측량

중심선 측량의 측점 표시는 20m 간격으로 한다.

- 계속공사의 경우 : 전년도 공사에 계속하여 측점 부호를 부여한다.

- 신규공사의 경우 : NO.0～ 에서부터 시작한다.

지형에 따라서 평면 및 종단곡선이 급격히 변하는 구간과 배수구조물이 있는 곳에         서는 측점을 추가 표시한다.

중심선에 의한 종단을 측량하여 길이 1 : 1,200, 높이 1 : 200의 축척으로 도면에          표시한다.

도면에는 구조물의 위치와 규격 등을 표시하고 수도노선의 선형이 변경되는 구간         에 대하여는 따로 종단도를 추가한다.

측량은 2회 이상 반복 측량하여 성과 표시한다.

기준측점 이외 지형이 현저히 변하는 지점은 반드시 보조측점을 사용

4. 실 시 설 계 과 업 지 시

가. 설계기준

1) 설계서 작성시 환경부제정 상수도시설기준을 참조하여 일반시방서 및 특별   시방서를 작성하고 주요시설별로 구분 작성한다.

2) 예정공정표는 최단시일을 계산하여 수립하되 공사규모별 등 공정별 세부

계획을 수립하고 우천으로 인한 관계도 포함 계획 수립할 것.

3) 설계내역서 작성은 정부제정 표준품셈을 기준으로 하고 노임은 정부노임

단가로 작성하여야 하며, 자재원가는 조달청 단가를 기준하되 단가에 없을    시는 건설물가정보 및 견적서로 작성하되 견적서는 2개업소이상 견적을 받    아 그중 적은단가로 적용하되 근거를 제시하여야 한다.

4) 설계단가는 원가계산을 할 수 있도록 일위대가표와 내역서를 작성하되 비고   란에 품목별로 규격 및 근거를 명시하여야 한다.

5) 공종별, 구조별로 공사비 산출 및 자재 계산을 하되 총괄표를 작성할 것.

6) 골재 및 자재의 운반거리는 공사장에서 가까운 곳으로 선정하여 공사비가    절감되도록 선정하여야 하며, 감독관과 협의하여 결정한다.

7) 주요자재는 관급으로 하되 (레미콘, 철근, 관류, 기타) 감독관과 협의 실시

한다.

8) 설계내역서 작성은 재정경제원 원가방식에 의하여 제경비는 감독관과 협의하여

결정한다.

9) 자재는 K.S품목으로 최상의 자재를 선택하며, 특히 관자재는 타관종과 비교       검토후 경제성 및 내구성, 현장여건등을 고려하여 신중하게 선택하여야 한다.

10) 노후 및 파손된 계량기보호통에 대해서는 계량기보호통까지 교체할 수

있도록 하여야 한다.

11) 가정급수선의 관경결정은 상수도시설기준을 참조하여 일인당 급수수요량,        급수가구와 배수본관의 유량을 분석하여 결정한다.

12) 설계도서는 본 군에서 요구하는 공구별로 구분하여 작성하여야 한다.

13) 현황조사 및 측량은 군에서 지정하는 감독공무원과 동행하여야 한다.

14) 기타 필요하다고 인정되는 사항은 감독관의 지시에 따라 작성 제출하여야        한다.

15) 관로의 노선결정시 지하매설물(통신,하수관거등)의 위치를 파악하여 사업        추진시 노선변경이 발생되지 않도록 한다.

나. 시설물 설계 유의사항

1) 시설물의 일반구조에 대한 안전여부를 상수도 시설기준 및 건설부 제정 구   조분야의 설계토목공사 일반표준시방서 및 이와 동등한 시방서에 준하여야   하며, 기계류에 대한 것은 한국공업규격품은 이와 동등한 기준에 의거 설계   되어야 한다.

2) 급,배수관시설은 동절기에 동파되는 일이 없도록 관로보온이나 정선군의 15   년 단위 동결심도를 세밀히 분석하여 관로매설 깊이를 결정하고, 분기점에    대한 제수변, 지수전, 이토변, 공기변, 신축관, 감압변등은 시설기준에 따라    설계하여야 한다.

5. 성 과 품

본 과업이 완료되면 다음과 같이 성과품을 당군에 제출하여야 한다.

가. 측  량

⊙ 야장, 측량원도 및 조서	1식

나. 실시설계(관련 디스켓 포함)

⊙ 용역보고서	각 4부

⊙ 수리계산서	각 4부

⊙ 설계예산서	각 4부

⊙ 수량산출서공구별	각 4부

⊙ 단가산출서공구별	각 4부

⊙ 공종별 특별시방서공구별	각 4부

⊙ 자재구입시방서	각 4부

⊙ 설계도면공구	각 4부

⊙ 설계도면(A3 축소도면)	공구별 각 4부

⊙ 기타관련자료(설계관련자료 CD작성제출)	2개

⊙ 트레이싱원도	1부

※ 2부는 공구별 각 1권으로 편철하여 제출할 것

6. 기   타

가. 본 과업수행에 있어서 본 지시서에 명기치 않은 사항 및 부대업무에 누락되    었거나 과업수행상 당군이 필요하다고 인정되는 사항에 대해서는 당군 감독    관의 지시에 따라야 한다.

나. 본 과업의 수행에 있어 관계기관의 승인 및 인허가 사항에 대해서는 용역     준공 후라도 도급자는 책임지고 수행한다.

다 . 본 과업수행에 있어 하도급은 일체 엄금한다.

라. 현지조사비 및 실시설계비는 실제에 맞추어 정산하되 계약금액보다 증액이    있을시는 당초 계약금액으로 한다.

마. 성과품 작성에 있어 설계도서에는 레타링을 사용하고, 설계서 등 재산출 조    서는 정자 또는 타자등으로 정서하여야 한다.

바. 제성과품은 사전 당군 감독관의 검토를 받아 인쇄, 청사진, 프린터 등 제작    한다.

사. 사업인가등 각종 승인(도로점용등) 및 제반인허가에 필요한 도서는 도급자부    담으로 제작 하여야 한다.

아. 관로계획시 가압 또는 감압이 필요한 경우 이에대한 검토를 하여야 하며 소    요비용은 도급자 부담으로 한다.