IP관리 시스템 구매 시방서

2006. 3

정   선   군

(자치행정과)

목             차

Ⅰ. 구입설명서

1. 사업명

2. 설치장소

3. 설치개요

4. 납품 및 설치기간

5. 구입규격 및 수량

Ⅱ. 일반시방서

1. 목 적

2. 용어정의

3. 참가 업체자격

4. 계약시 제출서류

5. 납품 및 설치

6. 검수 요청

7. 보안

Ⅲ. 특별시방서

1.  구매조건

2. 물품검수 및 시험운영

3. 교육 및 운영지원

4. 유지보수 및 기술지원 사항

5. 기타사항

Ⅳ.구매시스템 세부규격

1. IP 관리 및 제어 소프트웨어

2. IP관리 Probe 하드웨어

IP관리 시스템 구매 시방서

Ⅰ. 구입설명서

1. 사 업 명 :  IP관리 시스템 구매 및 설치

2. 설치장소 :  본청 및 사업소, 읍면

3. 설치개요

가. 네트워크에서 존재하는 IP 및 Mac에 대한 자동 수집 제공 제품 구매 및 설치

나. 본 청 통합 Vlan Probe설치 및 읍면사업소 별 Probe 설치

4. 납품 및 설치기간  :   계약일로부터 30일 이내

5. 구매규격 및 수량

품 목		수량	비 고
IP관리 S/W	User License 1000 이상	1 식	타 관공서에 기 납품 및 설치 되어 안정성이 확보된 제품
IP관리 H/W (Probe)	본청 관리용	1 EA	본청 전산실
	사업소 및 읍면 관리용	17EA	제2청사, 농업기술센터, 보건소, 여성회관, 환경정화, 환경위생, 증산하수처리장, 읍면9개소, 정선하수처리장

II. 일반시방서

1. 목적

본 시방서는 IP자원관리를 통한 효율적 네트워크 운영과 군청 전산망에 연결된       모든 IP정보, IP변경 및 중복 상황을 탐지하고 체계적이고 효율적인 전산망 운       영을 하기 위한  IP 관리 시스템 구매 및 설치에 따른 세부사항을 규정함에 있다.

2. 용어정의

가.	정선군청을 “갑”이라 한다.

나. 과업수행자(납품 및 설치업체)를 “을”이라 한다.

3. 참가 업체 자격

가. 주요 사업장(본점)의 소재지가 강원도에 등록된 업체로서 소프트웨어산업진흥법 제24조  에 의거 소프트웨어 사업자로 신고된 SI(시스템통합사업) 등록 업체.

나. 일반 입찰참가자격조건을 충족한 업체로서 “갑”에서 요구하는 사업의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위하여 물품구매 계약시 IP관리 시스템에 대한 제조사의 제조사 제품공급확약서, 기술지원확약서, 유지보수확약서(1년 무상)의 원본제출이 가능한 업체.

다. 정보통신공사업법 제14조의 규정에 의한 정보통신공사업 면허 소지업체.

라. 이미 타관공서에 납품 설치하여 안정성이 확보된 제품임을 확인할 수 있는

실적증명 제출이 가능한 업체.

마. 설치 제품에 대한 자체 교육이 가능한 업체이어야 한다.

4. 계약시 제출서류

가. 설치계획서  1부.

나. 제조사의「제품공급 및 기술지원 확약서」각1부

다. 납품 장비의 물품 상세 명세서 (Information List)  1부

라. 시스템통합(SI)사업자 면허사본  1부.

마. 정보통신공사업 면허사본 1부

바. 실적증명 1부.

5.  납품 및 설치

가. 시스템이라 함은 구입품목 일체를 말한다.

나.	“을”은 별도 비용 없이 “갑”이 지정하는 장소에 시스템 및 기타 설비를 설치하여 정상가동 되도록 하며 설치 중 필요한 보안상 제반조치는 관계법규를 준수하고 대외보안유지에 차질이 없도록 한다.

다. 모든 장비는 세부규격에 기재된 내용에 근거하여 납품해야 하며 사양내용에 위배하여 납품하였을 경우에는 그 책임은 "을"에게 있으며, "갑"은 계약을 파기할 수 있다.

라. “갑”의 설치장소에 이미 설치된 정보통신시스템 운용에 전혀 지장이 없도록 완벽한 호환과 정상적인 운영이 이루어지도록 해야 한다.

마. “을”은 시스템 설치 전 설치계획을 수립하여 이를 작성한 설치 계획서를  제출하여야 한다.

6.  검수 요청

가. "을”은 H/W를 계약 기간 내에 납품 및 설치를 완료해야 하며 감독원 입회 하에 설치장비의 각종 성능시험을 실시하여 정상 동작함을 입증해야 한다.

나. 검수 요청 시 다음의 서류를 첨부하여 검수를 요청하여야 한다.

- 납품 및 설치 확인서 1부.

- 검수 내역서 1부.

7. 보안

가. 설치 중 취득한 보안사항과 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지해야 하고 해당자료를 외부로 유출할 수 없으며, 이에 따른 문제발생시 납품업체가  모든 민․형사상 책임을 지고 보상해야 한다.

나. 납품업체는 무상 유지보수 기간내 납품 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시   즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 구매 조건

가. “을”은 “갑”에서 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악 하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 진다.

나. “을”은 납품‧설치하는 IP주소관리 시스템 구성 및 정상가동 등이 “갑”의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 지원 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 IP주소관리시스템을 납품, 설치해야 한다.

다. 납품되는 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이어야 하고 라이센스(저작권)를 제공하여야 하며 원소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

2. 물품검수 및 시험운영

가. 물품 규격의 확인은 본 설명서 및 구매 시스템 세부규격에 따르며, 납품 물품 의 정품 유무 확인 과정에서 “갑”의 감독관과 “을”의 검사원이 입회하여 납품제품에 대한 현장 확인 및 검사를 한 후 납품 증명을 한다.

나. 현장시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 “을”은 정상가동 될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면  이를 전면 수용 하여야 한다.

3. 교육 및 운영지원

가. “을”은 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “갑” 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 “갑”이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 정기적인 교육을 실시해야 한다.

나. “갑”이 시스템 확장, 타기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 “을”은 적극 지원하여야 한다.

4. 유지보수 및 기술지원 사항

가. 시스템의 무상 유지보수기간은 시스템의 검수일로부터 1년으로 하고, 무상유지보수 기간동안 월 1회 이상 정기예방 점검을 실시하여야 한다.

나. “을”은 자체기술인력을 보유하여 장애발생시 반드시 6시간 이내에 정상 복구를 위한 적절한 조치 및 원인규명을 해야 하며 동일한 장애가 2회이상 발생할 시 신제품으로 교체하여야 한다.

5. 기타사항

가. 본 구매 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 본 시스템 도입과 관련하여 주요 기능의 미비 등 업무가 정상 운영이 불가능하거나 또는 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 시 그 책임은 "을"에게 있다.

다. 계약에 명기되지 아니한 사항이나 본 계약의 각 사항 해석에 이의가 발생할 경우 쌍방합의 또는 일반적인 관례에 따르며 쌍방간 의견이 상충될 경우 "갑"의 관할법원의 판결에 따른다.

Ⅳ. 구매시스템 세부규격

1.  IP관리 및 제어 소프트웨어

항목	규격 및 내용	수량 (USER)
기본 구성 요소	- Windows OS Server 지원 - My-SQL, MS-SQL, Oracle DB 지원 - 서버와 콘솔 형태로 제공 - Port-mirroring을 사용하지 않고 차단 가능	1,000
관리 기능	- 자동적으로 IP/MAC/사용자 이름/사용자 그룹명/ 시스템 Vendor 정보 수집 제공 - 사용자별 실시간 특정 IP에 대해 MAC 및 사용자 명 변경 여부를 체계적으로 관리하여 내부 보안 사고에 대한 추적 기능 제공 - 화면에 제공되는 내용 Excel파일로 export 제공 - 기존 Excel파일로 정리한 IP관련 내용 IP관리 제품으로 import 제공 - 관리 콘솔 화면에 히스토리 모드 및 논 히스토리 모드 선택 기능 제공 - 관리자에 의한 필드 추가 기능 제공 - 사용자별 그룹 등록 관리 기능 - 여러 접속 ID 생성 및 차별 권한 제공 - 관리자에 의한 관리 그룹 생성기능 제공 - 일괄적인 해제기능인 안전모드 기능 제공 - 사용 유휴기간 설정으로 기간 경과 IP 제공 - 브로드캐스트 패킷 발생자 검출 임계치 제공 - 이벤트 발생시 실시간/팝업창을 통한 알림 기능 제공 - 칼럼 숨김 기능 및 이동 가능 제공 - 관리자 ID간 메신저 통신 가능 - 실제 사용중인 IP 와 미사용인 IP를 구분 관리 - 네트웍에서 수집된 모든 정보는 하루 주기로 자동 저장되며 정형화된 보고서 형태로 보여주며, 미리 보기 또는 출력가능
제어 기능	- IP/MAC 실시간 차단 기능 제공 - IP/MAC에 대한 사용 기간 예약 및 제한 기능 제공 - IP/MAC 고정기능으로 인한 IP변경 및 IP충돌 방지 기능 제공 - IP/MAC 보안 모드를 통한 일괄 IP/MAC 보안 정책 제공 - 임계치 이상 브로드캐스트 발생 사용자 자동 차단 기능

2. IP관리 Probe 하드웨어

항목	규격 및 내용	수 량 (EA)
본청용 PROBE 하드웨어	- 10/100 Mbps 6port 지원 - Pentium III 733Mhz 지원 - 128Mbyte SDRAM 제공 - 하드디스크 40GB 이상 제공 - Linux OS 제공 - Firmware형태로 구성 - 장비의 running time 정보 제공	1
	- Data send interval 설정 변경 가능 - Log send interval 설정 변경 가능 - Arp send interval 설정 변경 가능 - 수신한 Packet량 표시 제공
사업소,읍면용 PROBE 하드웨어	- 10/100 Mbps 1port 지원 - RJ-45 1port 지원 - 50Mhz RISC 제공 - Micro-C real OS 제공 - 32Mbyte SDRAM 제공 - Firmware형태로 구성 - Front Panel에 상태를 나타낼 수 있는 Status Lamp제공 - Lamp를 통해 서버와 접속 상태/정보 수집 상태 표시 - 장비의 running time 정보 제공	17
	- Data send interval 설정 변경 가능 - Log send interval 설정 변경 가능 - Arp send interval 설정 변경 가능 - 수신한 Packet량 표시 제공