과  업  지  시  서

용 역 명 : 2006.상수원보호구역 주민지원사업 측량용역

2006.  02.

정선군상하수도사업소

목          차

1. 과   업   개   요

2. 일   반   사   항

3. 측 량 및 조 사

4. 성  과  품  제  출

1. 과업개요

가. 과 업 명 : 2006. 상수원보호구역 주민지원사업 측량용역

나. 위    치 : 강원도 정선군 임계면 임계리

다. 목    적

본 과업은 임계면 임계 1리(관말,점촌)지구 2006.상수원보호구역 주민지원사업 측량용역으로서 지방상수도 공급 및 노후 기반시설에 대하여 정비를 실시하여 주민 복지 향상에 기여하고자 함.

라. 과업기간 : 착수일로부터 30일

마. 사 업 량 : L=4,000m

바. 사 업 비 : 187,000천원

사. 사업기간 : 2006. 03월 ～ 2006. 04월

2. 일반사항

가. 수급인은 계약체결 후 착수계. 대리인계등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

나. 본 과업지시서는 과업수행의 위반사항을 규정하였는바, 이에 규정되지 아니한 사항은 감독원과      협의하여 수행하여야 한다.

다. 감독원이 필요하다고 인정할 시 과업의 추진사항을 보고하여야 한다.

라. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 당 면과 협의      하여 결정하고 필요한 서류를 작성제출 및 협조하여야 하며, 기타 경미한 사항은 감독관의 지      시에 따른다.

마. 능률적인 과업수행과 기간단축을 위하여 가능한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 한다.

바. 본 과업 수행상 과업의 변경요인이 발생되었을 시는 승인을 득하여 변경할 수 있다.

사. 보안사항

1) 수급인은 보안대책을 수립하여야 한다.

2) 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니된다.

3) 과업수행중 발생된 폐품은 소각처리 하여야 한다.

4) 기타 과업수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생된 모든 책임     은 수급인이 진다.

아. 설계변경 조건

1) 계획변경으로 인하여 과업의 내용이 변경된 때

2) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

3. 측량과업지시서

가. 일반지침

1) 본 측량은 일반측량 작업규정에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

2) 본 과업은 명시되지 않은 사항이라도 본 과업수행상 필요한 것은 감독관의 지시에 의거 수급자가 시행한다

3) 지형현황 측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10% 이상 여유 있게 측량하여야 한다.

나. 세부지침

1) 측량 및 조사

㉮ 현황조사

“을”은 1 / 25,000지도와 현황조사를 토대로 사업구간의 현황을 조사한다.

이 조사의 목적은 각 사업구간의 현황을 파악하여 설계기준 및 개량수준의 검토결정과 작업계획을 수립하는데 목적이 있음.

㉯ 일반사항

“을”은 건설공사 분야의 건전한 기준에 따라서 지형측량을 실시하며, 측량도면에서 최저한도를 벗어나는 오차가 없도록 그 정밀도를 확보한다.

- 지형측량은 다음 각 부분으로 이루어진다.

․ 계획노선 양측의 지형측량 : 축척 1 / 1,200 폭 (중심선에서 양측 10m)

․

․

2) 지형측량

(1) 트라버스 : “을”은 중심선 노선의 선형변경 구간의 세로선을 따라서 트라버스 측량을 하여야 하며, 측량 지점에는 말뚝을 박고, 모든 기준점을 조회하여 표시하고 기록한다.

․ 측량지점간의 거리는 최대 200m을 넘지 못한다.

․ 임시 B.M은 기존 B.M에 왕복측량에 의하여 연결시킨다.

(2) 평판측량

․ 중심선의 양측으로 각각 50m씩 10m폭으로 한다.

․ 평면곡선의 교차점의 위치를 표시하여야 한다.

․ 등고선의 간격은 1m로 한다. (평지에서는 필요에 따라 등고선을 추가한다)

․ 측량 도면의 축척은 1 : 1,200으로 한다.

․ 트레버스 측점, 기준점, B.M 등은 모두 도면상에 표시하여야 한다.

․ 도면에는 건축물 및 기타 구조물에 대해 그 정확한 형태를 표시하되 그 소유관계 및 용도를 명          기하고 군, 면, 리등의 행정구역 경계선, 그리고 특히 교차도로, 논, 밭, 계곡 및 수목, 전주,           용지표시, 관개배수, 구조물, 옹벽 등 도로설계에 관계되는 모든 정보가 수록되어야 한다.

․ 지적도의 좌표와 일치한 도각의 좌표를 삽입한다.

(3) 중심선측량

․ 중심선 측량의 측점 표시는 20m 간격으로 한다.

- 계속공사의 경우 : 전년도 공사에 계속하여 측점 부호를 부여한다.

- 신규공사의 경우 : NO.0～ 에서부터 시작한다.

․ 지형에 따라서 평면 및 종단곡선이 급격히 변하는 구간과 배수구조물이 있는 곳에서는 측점을          추가 표시한다.

․ 중심선에 의한 종단을 측량하여 길이 1 : 1,200, 높이 1 : 200의 축척으로 도면에 표시한다.

․ 도면에는 구조물의 위치와 규격 등을 표시하고 수도노선의 선형이 변경되는 구간에 대하여          는 따로 종단도를 추가한다.

․ 측량은 2회 이상 반복 측량하여 성과 표시한다.

․ 기준측점 이외 지형이 현저히 변하는 지점은 반드시 보조측점을 사용

(5) 횡단측량(제외)

․ 횡단측량은 도로중심선의 종단상태를 참고하여 적절한 간격으로 조사한다.

(측점 간격은 20m 기준)

․ 횡단측량은 도로중심선 양측 10m까지 정확하게 조사한다.

․ 도로용지가 확장된 곳이나 배수관계 체계상 문제가 있는 곳에 대하여는 그 폭을 확대하여 조사          한다.

․ 횡단도면의 축척은 1 : 200으로 한다.

․ 원도는 1mm 방안지를 사용한다.

․ 단면의 기입순서는 방안지 아래쪽에서 위쪽으로 하고 2개 이상일 때는 좌측

4. 과업성과품 제출목록

1) 평면도  : 3부

2) 측량성과 야장 및 원도 : 1식

3) 트레이싱 원도 및 기타자료 : 1식