정선군 흙탕물 저감사업

실시설계 용역

과      업      지      시      서

2 0 0 6.  2.

정    선    군

목                차

Ⅰ. 과업의 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업위치	1

3. 과업의 배경 및 목적	1

4. 과업내용	1

5. 과업면적	1

6. 과업기간	1

Ⅱ. 과업수행 일반사항	2

1. 일반행정사항	2

2. 기타사항	3

3. 과업변경조건	4

Ⅲ. 세부과업내용	5

1. 지형현황측량	5

2. 기본 및 실시설계	5

Ⅳ. 제출 성과품	8

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업명 : 2006년도 정선군 흙탕물 저감사업 실시설계 용역

2. 과업위치 : 강원도 정선군 북면, 임계면 일원

3. 과업의 배경 및 목적

매년 남한강 상류 고랭지 경작지에서 호우로 유실된 토사로 인하여 발생된 흙탕물이

하천생태계 파괴와 수질오염을 가중시키고 있으며 하상이 높아짐에 따른 추가적인     수해 피해의 원인이 되고 있으므로 기본 및 실시설계를 수행하여 하천에 토사유입으로

인한 수질오염방지와 안전한 경작지의 확보 등 군민의 안정적인 생활을 유지하는데 그

목적이 있다.

4. 과업내용

․ 지형현황측량

․ 흙탕물 저감시설 설계

․ 설계서 작성

5. 과업면적 : 약 200,000㎡

6. 과업기간 : 착수일로부터 45일간

Ⅱ. 과업수행 일반사항

1. 일반행정사항

가. 모든 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법령 및 관련규정과 정부제정 각종시방서에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 본 과업은 계약체결후 7일 이내에 과업을 착수하고, 착수전에 착수계, 과업수행계획서, 현장대리인계, 용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

1) 과업수행 방향 및 추진방법과 세부실시공정표

2) 각 분야별, 과업수행인원 편성표

다. 중간보고 및 성과품 제출

1) 과업수행자는 과업수행에 중요한 문제가 발생할 때에는 그 내용을 감독원과 협의한 후 결정하여야 한다.

◦ 수시보고  : 기타 필요시 수시보고

2) 과업수행자는 과업수행 이후에도 우리군이 요구하는 기타 보완사항에 협조하여야 한다.

라. 본 과업수행은 국내 및 국제기준에 맞게 시행하도록 한다.

마. 과업시행시 발생되는 제반 사고에 대하여는 과업수행자가 지며 과업지시 문맥

해석등 계약 쌍방간에 의견이 상이한 경우에는 발주처의 의견을 우선한다.

바. 도급자는 우리군의 용역업무 관계규정을 준수하여 과업을 성실히 수행하여야 한다.

사. 보안사항

1) 본 과업내용의 누설로 물의를 야기시키지 않도록 하여야 하며, 내용누설에 따른 모든 책임은 과업수행자가 진다.

2) 모든 성과품은 과업수행자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3) 수급인은 보안대책을 수립하여야 한다.

2. 기타사항

가. 각종시설은 관계법령에서 규정한 관련기준에 적합하게 설계되어야 한다.

나. 모든 시설물은 사하중, 활하중, 수압등 제하중에 대하여 안전하여야 하며, 경제적   이고 내구적인 구조로 하여야 한다.

다. 토목구조물의 설계는 용량, 수리, 구조, 기초설계 등 제반계산을 통하여 설계되어야

한다.

라. 적용공법은 각종 전문기술서적, 관계법령, 각종규정(KS)을 검토, 비교하여 결정

하여야 한다.

마. 측량 및 토질에 대한 자료는 기 수행된 자료를 이용한다.

3. 과업변경조건

가. 용역시행과정에서 계획 및 용량변경, 사업의 인․허가 승인시 관계기관의 승인

조건과 과업범위의 변경이 필요하다고 인정되는 때

나. 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때

다. 본 과업의 추진과정에서 유관기관과의 협의 도중 인가, 승인 및 기타 민원발생    등으로 인하여 과업이 지연될 경우에는 과업기간을 연장 및 중지할 수 있다.

Ⅲ. 세부 과업내용

본 과업의 기본 및 실시설계의 주요내용과 각 항목별 중점 검토사항은 다음과 같다.

1. 지형현황측량

가. 지형 현황측량

◦현황측량은 건설교통부 제정 공공측량 작업규정에 의거 시행한다.

◦사업부지내 모든 지장물 및 지형지물을 상세히 측량하여 공사에 지장이 없도록     하여야 한다.

◦측량성과품의 축적은 1:600을 기준하며, 등고선의 간격은 1.0m로 한다.

◦T.B.M 설치는 훼손되지 않는 장소에 식별이 가능하도록 설치한다.

2. 기본 및 실시설계

가. 기본 및 실시설계 보고서 작성

기본설계 항목에는 현황 조사, 해당 공종별 공법 비교․검토 내용 및 경제성, 환경적    측면이 반영된 설계 적용 제반기준을 간결․명료하게 수록하여야 하며, 실시설계    항목에는 선정된 각 공종별 공법에 대한 현장적용 상세내용 및 이에 따른 주요     설계도면(평면 및 대표단면 등), 수량, 공사기간, 공정관리, 유지관리, 공사중 환경    저감계획 및 재정계획 등이 포함되도록 한다.

설계보고서는 국내에서 통용되는 워드프로세서로 작성하여 인쇄하되, 워드프로

세서 작성파일을 별도 납품한다.

나. 설계도면 작성

◦설계 도면은 전산작업을 기준(AUTO-CAD)으로 하며, 납품시에 도면별 전산작업     파일을 포함해야 한다.

◦설계 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 문자는 가능한한    한글사용을 원칙으로 한다.

◦각종 상세 도면을 충분히 작성하여 현장 시공이 용이하도록 하여야 한다.

◦설계도면에는 해당 분야 참여기술자, 책임기술자 및 사업 책임기술자가 서명․날    인하여야 한다.

다. 공사수량 산출

◦공사수량 산출은 각 공종별로 구분하여 작성하되 수량산출 양식은 가능한 통일하    여야 한다.

◦자재의 사급 및 관급부분에 대해서는 우리군과 사전 협의하여 결정해야 한다.

라. 공사 시방서 작성

◦공사 시방서는 각 공종별로 구분하여 공종별 시방서를 작성하되 공종별 시방서     내에 일반사항, 특기사항으로 구성하고, 계약관련 부분과 각 공종별 시방서를 총괄    하는 총괄 시방서를 별도로 작성해야 한다.

◦공종별 시방서 중 일반사항은 건교부 표준시방서 이상으로 하되, 일반사항 내에는    설계 개요, 인․허가사항, 시공방법 등에 관하여 기술하여야 하며, 특기사항내에는    일반사항에 포함되지 않은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

◦각종 장비의 설치 및 운영관리 방법에 관한 사항

◦각종 사용자재의 품질기준

◦공사 시방서는 국내에 통용되는 워드프로세서를 이용하여 작성하되, 원칙적으로     설계보고서와 동종의 워드프로세서를 이용해야 하며 납품시 전산파일을 포함

하도록 한다.

Ⅳ. 제출성과품

1. 기본및실시설계

가. 기본및실시설계보고서	5부

나. 설계원도(A1)	1식

다. 설계도(A1) 청사진	3부

라. 설계도(A3)	5부

바. 각종계산서(구조/수리/용량/부하계산서)	5부

2. 기타

가. 디스켓(과업내용)	1식

나. 측량성과품	1식