행정통신장비 교체설치

시   방   서

2007.  2.

정    선    군

제 1 장  일 반 사 항

1.  본 장비의 교체는 기존 장비의 노후 및 단종으로 인한 장비로 고장 발생시 신속한 통신유지보수체제를 도모하고,  업무의 효율성과 다양한 서비스로 통하여 어디서나 시스템관리 및 진단이 용이한 부가장치를 접속하여

능동적인 행정통신을 이루고자 함.

2. 본 사양서는  면사무소 교체설치에 적용한다.

3. 본 장비의 설치장소는 면에 설치하며, 기 구축된 본청교환기와 충분한

연동이 되어야 한다.

4. 계약당사자는 정보통신공사업이 등록된 업체 중 신속한 A/S를 위하여 사업장이 정선군 및 강릉시에 위치한 업체로서, 안정된 물품의 수급을 위하여 주요장비에 관한 제조업체로부터 제품  공급에 대한 제반책임을 증명하는  기술지원확약서,  제품공급확약서, 납품실적증명서  사본 및 IP 형식승인서 2부를 계약시 제출하여야 한다.

5. 본 장비의 납품, 설치기간은 계약일로부터 45일 이내에 지정장소에 납품, 설치하고 시운전 후 검수를 받아야 한다.

6. 본 장비의 계약이행 조건은 다음과 같다.

가. 계약이행에 따른 모든 조건은 본 설치 시방서에 요구한 제반사항에

적합하여야  하며, 명시되지 않은 사항에 대하여는 일반계약관례에

따르며, 정선군과 계약당사자간에 해석상 이견이 있을 경우 정선군

의 유권해석에 따른다.

나. 본 시스템구축은 장비납품, DB연동 및 Customizing과 개통까지의

모든 공정을 계약당사자가 시행하고 본 규격서에 명시된 모든 조항은

최소한의 사항만이 규정되었으므로 상세하게 기술되지 않았거나 누락

된 부분이 있더라도 기기의 제작 설치 목적을 위한 필요사항일체를

무상으로 제공하여야 한다.

다. 계약당사자는 기존 프로그램등과의 DB 연동에 있어서 정선군이 필요

로 하는 자료를  제공하여야 한다.

라. 장비 설치 중 기존 운영중인 장비에 지장을 초래하거나 영향을 주어서

는  아니 된다.

마. 계약당사자는 공급하는 제품의 품질에 대한 최종적인 책임을 져야한         다.

7. 본 장비의 주요구성은 다음과 같다.

가. 디지털간이주장치시스템(STAREX-CS) 1식

(내선32,국선16,디지털32)

나. 디지털전화기(LDP-6130D) 22대

다. 정류기 ( AC 220V/DC48V 30AH ) 1대

라. 밧테리 (DC48V/60AH) 1대

8. 본 건에 납품되는 장비 및 S/W는 규격품이어야 하며 규격품이 없는 경우에는 국내 최우량품을 사용해야 한다.

9. 본 장비의 설치는 다음과 같이 하여야 한다.

가. 디지털간이교환주장치는 면 당직실또는 민원실에 설치하고

기 구축된  MUX시스템과  연동 가능 하여야 한다.

나. 디지털간이교환주장치는 다음과 같은 사항을 충분히 해결하여

구축하여야  한다.

1) 기존 MUX System과의 연동에 기초한 정확한 데이터 처리

2) 각 내선,디지털,국선 모듈의 완벽한 제어

다. 군청 행정교환기와 면사무소에 설치될 기존 T/D와  DATA망을

이용한  기능이 원활히 수행되어야 한다.

라. 기존업무의 회선대역에 지장을 주지않는 한도내의 대역을 사용하여

아날로그 음질 이상의 음성품질을 구현하여 NETWORK 자원의 효율

적인 공유가 이루어져야 한다.

마. 디지털간이교환주장치시스템은 다양한 관리기능이 탑재되어 군청에서

운용될수 있도록  유지보수 및 진단이 지원되어야 한다.

바. 디지털간이교환주장치 설치로 인하여 면사무소와 네트워크망 구성과

DATA Traffic에는 영향을 미쳐서는 않된다.

사. 계약당사자는 다음에 열거하는 공정에 대하여는 반드시 확인을 받아         야 한다.

1) 장비에 최초 전원 급전 시

2) 기운용 Database와 최초 Data 교환 시

3) 각종 시험 및 기타 설치의 기본이 되는 주요공정 처리 시

아. 장비 납품, 설치의 검수 절차는 다음과 같다.

1) 검수절차는 다음 각 항의 조건이 만족되었을 때 시행한다.

① 군청과 면사무소간의 통화시험완료 및 시스템 신뢰도에

만족한 때

② 조건부승인 사항이 모두 만족되었을 때

2) 계약당사자는 다음과 같이 서류를 제출하여야 한다.

① 장비관련 설치/사용자 매뉴얼 2부

② 서버모듈 설치 프로그램 CD

③ 긴급 장애처리 담당자 연락처

10. 장비운영을 위한 기술교육은 다음과 같아야 한다

가. 계약당사자는 다음 인원에 대하여 장비에 대한 운영, Software 등에

대한 교육훈련을 실시하여야 한다.

1) 교육훈련 기간: 1일 이내

2) 교육훈련 인원: 2명 이상

3) 교육훈련 장소: 장비설치 현장 또는 계약자의 교육장

나. 기술교육에 소요되는 체제비등 제반 경비 및 교재는 계약당사자가

부담한다.

다. 교육훈련 시 다음사항을 포함하여야 한다.

1) 시스템의 개요 및 구조

2)  H/W 및 S/W의 설치 및 운용

3) 시스템 장애 시 응급대처 방안

4) 기타필요사항

11. 장비운영에 따른 기술지원을 다음과 같이 하여야 한다.

가. 본 장비의 운용시험 과정에서 시스템 제작 설계상의 변경을

요하지 않는 소프트 웨어, Data의 변경, 추가 등의 요구가 있을

시에는 계약당사자가 무상으로 지원하여 야 한다.

나. 계약당사자는 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 Upgrade 및 새

로운  기능에 대해 기술지원을 하여야 한다.

12. 본 건에 대한 하자보증은 다음과 같다.

가. 하자보증기간은 설치일로부터 1년으로 한다.

나. 하자보증기간 중 시스템의 운용, 유지보수 등을 구매자측 운용

요원들이 원활히  수행할 수 있도록 기술지도는 물론, 필요 시

회선구성 변경작업과 가입자회선 개통 및 현장 교육등에 성실히

협조하여야 한다.

다. 하자보증 기간 중 하드웨어 및 소프트웨어 등의 시스템 결함사항

이 발견되거나  구매자의 고장통보가 있을 경우, 지체 없이 무상

으로 완전하게 복구 조치하여야  한다.

라. 계약자가 시스템의 제작 또는 설치 시 결함 사항을 조치하는데

소요되는 모든  비용은 계약자 부담으로 한다.

마. 본 시스템 준공 전에 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 또는

새로운 기술이  필요한 경우에는 이를 구매자에게 제공하여야 한다.

바. 과부족, 파손품 또는 불량품의 교환 등을 위하여 반입하는 물자에

부과된 모든  비용은 계약자가 부담한다.

제 2 장 기술사항

1. 본 시스템의 구조 및 형태는 다음과 같아야 한다.

면사무소내에 설치되는 SYSTEM으로 본청교환기 PBX에 수용

하면서 통화접속 및 관리상태를 직접 지원하는 장비 이어야 한다.

가. 군청에서 면사무소까지 제어가 가능토록 지원되어야 한다.

나. 디지털간이교환주장치은 주요부분인 제어부, 전원부 완전 이중화로

안정적인 서비스를 제공하여야 한다.

다. 운영자와 시스템의 통신 창구라 할 수 있는 OMS는 PC에 WINdows

2002이상 환경의 GUL 방식을 지원함으로써 운영자가 보다 편리

하고 효율적인 시스템을 관리 운영할 수 있어야 한다..

(특히, 형상관리, 진단/장애관리, 데이터관리 등)

라. 본청 원격지에 있는 시스템의 상태를 판단할 수 있는 가장 좋은

수단인 RMS기능을 수행해야 하며, 시스템의 장애가 발생 했을 때

현장을 직전방문하지 않고서도 LAN 접속을 이용하여 RMS를 통해

긴급조치를 수행하거나 간단한 데이터를 추가,수정,관리가 되어

야 한다.

마. 디지털키폰주장치시스템은 축적프로그램/분산제어방식으로 CPU

32Bit 마이크로 프로세서로서 통화로 방식인 Non-BLocking로 구성

되어 주요부분인, 제어부,전원부가 이중화로 구성되어야 한다.

바, 시스템의 신호처리방식은 R2신호처리(RMFC)방식으로 이루어 지어

야 한다.

사, 천재지변으로 인한 낙뢰보호,국선대피부으로서 장착 및 구성되

어야 되어야 한다.

아, 진단 및 장애처리에 있어 주기적인 진단기능응 보유한 시스템의

제어부 및 로컬 보드의 상태를 진단할 수 있어야 하며, 장애발생시

장애메시자가 출력되어 운용자가 상태를 파악하고 이에 대한 조

치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

자, 주,야간 재택근무로 인한 착신전환시 당직실에서 모든 것을 콘트롤

하여야 하며, 복잡한 기능을 사용하지 않고, 간단한 기능으로 전환

될수 있도록 하여야 한다.

차, 본 시스템의 국선카드기능은 외부에서 걸려오는 전화번호가 구내

디지털전화기에 착신표시기능이 되어야  한다.

2. 본 장비에 사용되는 구성품 및 부품은 다음과 같아야 한다.

가. 본 시스템에 사용되는 모든 재료는 규격품을 사용하며, 기계적

으로 견고하고  전기적 특성을 만족하는 양질의 것으로 신뢰도

및 안정도를 보장할 수 있는  것이어야 한다.

나. 본 시스템에 사용되는 부품은 언제나 장비에 바쁜 영향을 주는

유독성 또는  부식성가스가 발생하는 자재를 사용하여서는 안 된다.

다. 모든 부품은 허용 오차범위 내에서 다른 부품으로 대체사용이

가능하여야 하며,  이때 시스템의 특성에 변화가 없어야 한다.

라. 본 시스템에 사용되는 커넥터 등 탈·착이 가능한 부분은 부착 시

구조적으로  오접속이 되지 않도록 하여야 하며 방향식별이

용이하여야 한다.

마. 본 장비에 사용되는 모든 부품의 금속표면은 부식되지 않도록

도장처리 되어야  한다.

바. 정전기에 민감한 소자는 충분한 보호조치를 하고 정전차폐를

하여야 한다.

3. 본 시스템의 전원조건은 다음과 같아야 한다.

가. 장비의 인입 전원은 AC110∼220V를 사용하여야 한다.

나. 본 시스템에 필요한 전원은 구매자측에서 제공한다.