설계감리(검토) 과업지시서

고한종합복지센터 진입도로 보강토옹벽구간 설계감리용역

2 0 0 7 .    4.      .

사   회   복   지   과

Ⅰ.과업의 목적

: 본 과업의 목적은 고한종합복지센터 진입부에 기 설계변경된 주요시설물(옹벽및 가설구조물)에 대한 설계검토를 실시하여 공공

건설사업의 예산절감, 기능향상, 구조적 안전및 품질확보를 추구함을 목적으로 한다.

Ⅱ.과업의 범위

우리군에서 시행하는 고한종합복지센터 진입부에 설치되는 설계변경 시설물

(보강토옹벽 및 가설구조물, 기존옹벽, 사면 및 기타)에 대한 설계의 적정성여부에 대한 설계검토.

Ⅲ. 일 반 과 업 지 시 서

1. 적용기준

설계감리를 시행함에 있어 본 실시설계의 과업지시서, 설계감리 업무요령과 아래의 각종시방서 및 규정에 의하여 수행하여야 한다.

1) 도로의 구조 및 시설기준에 관한 규칙

2) 도로공사 표준시방서

3) 도로교 표준시방서

4) 콘크리트 표준시방서

5) 터널공사 표준시방서

6) 설계감리 업무요령

7) 건설공사 관련법령 및 규정(건설기술관리법, 도로법, 도시계획법등)

8) 도로공사 설계적용 기준

9) 도로포장 설계 및 시공 지침

10) 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행 지침

11) 도로교설계기준

12) 콘크리트 구조 설계기준

13) 건설공사 설계도서 작성기준

14) 하천공사 표준시방서

15) 하천설계기준

2. 설계감리원(설계검토자)의 기본업무

“설계감리원(이하 설계검토자와 같은 용어로 사용한다)"은 건기법 제22조에 따라 발주처의 권한을 대행하여 본 계약에 의해

독립적으로 그 업무를 성실히 수행하고 설계용역업자가 시행하는 실시설계의 품질향상에 노력하여야 한다.

3. 설계감리원의 업무자세

설계감리 업무에 종사하는 자는 그 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에

노력하여야 하며, 품위를 유지하여야 한다.

1) 설계 감리원은 법률과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며, 품위를 유지하여야 한다.

2) 설계감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안되며, 업무를 수행함에 있어서 성실, 친절,         공정, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.

3) 설계감리원은 설계 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력하여야 한다.

4. 설계감리원의 근무지침

1) 설계 감리원은 그 업무를 수행함에 있어서 실시설계용역 과업지시서 및 본 설계감리 과업지시서 기타 관계규정 등의 내용을

숙지하고 실시설계의 특성을 파악한 후 업무에 임해야 한다

2) 설계 감리원은 실시설계시 문제점이 발생되거나 설계에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련된 사항에 대하여는 수시로

발주청장에게 보고하고 그 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다.

3) 설계감리 전문회사 대표 및 설계 감리원은 설계 감리가 완료된 후라도 감사기관의 수감 요구가 있을  경우에는 이에

응하여야 한다

4) 설계 감리원은 설계진도에 따라 실시설계 용역사에 출장하여 설계 용역사로부터 필요한 자료 등을 제출 받아 업무를

수행하여야 한다.

5) 설계감리원은 특별한 사유가 없는한 발주처에서 임명한 용역감독관의 지시를 충실히 따라야 한다

6) 승인된 설계감리원은 업무의 연속성, 효율성을 고려하여 특별한 사유가 없는한

설계감리용역 완료시까지 근무토록하여야 하며, 교체가 필요한 경우에는 교체사유를

명시하여 발주처의 사전승인을 받아야 한다.

7) 설계감리단의 조직은 구조, 토질, 도로분야 등으로 실시설계의 여건에 따라 구성토록

함으로서 설계감리 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

5. 보안및 기타유의사항

1) 설계감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주기관의 사전서면 승인없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

2) 편입된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 감리업무수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 안되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문회사가 모든 책임을 진다.

3) 본 과업이 완료되면 본 과업에서 발생된 관계서류 일체를 발주기관장에게 반납하여야 한다.

4) 용역회사 대표자는 보안각서를 제출하고 용역 참여자에 대한 보안각서는 회사대표자 책임하에 착수와 동시에 제출하여야 한다.

Ⅳ.설계감리과업지시서

1. 과업기간

1) 본 과업의 기간은 착수일로 부터 30일로 한다

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 한다. 다만, 다음

의 경우에는 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

3) 설계변경조건

(1) 건설기술관리법, 건설교통부 설계감리 업무 요령이 변경 되었을때

(2) 감리기간 및 설계감리의 중단 등으로 감리기간이 증․감 되었을때

(3) 감리업무량에 따라 감리원 수가 증․감이나 등급변경이 있을때

(4) 제경비 및 기술료는 직접인건비 증․감에 따라 정산한다

(5) 직접경비는 당해 업무수행에 필요한 예비, 특허 및 노하우 사용등 특수 자료비,

도서의 인쇄 및 청사진비, 또는 조사비, 모형제작비, 타전문기술자에 대한 자문비

또는 위탁비로서 직접인건비의 증․감에 따라 정산한다.

(6) 설계감리 대상 시설물이 증․감 되었을때

(7) 기타 발주기관의 사정에 의한 예산의 증․감등 정당한 사유가 발생 되었을 때

3. 설계감리업무의 범위

: 당 과업의 설계검토시 반드시 필요한 위치에 토질조사( NX : 2공)를 실시하여 그결과를 당과업의 설계검토시에

반영하여야하며 업무범위는 다음과 같다.

1) 각종 계획과의 적합성 또는 부합성 여부 검토

2) 지역 민원인과 충분한 사전 의견수렴 여부 검토

3) 관련계획 및 계산기준(시방서,지침,법규등) 적용의 적합성 검토

4) 설계 계획안의 적정성 검토

5) 각종 구조물의 형식선정의 적합성 여부 검토

6) 적용공법 및 사용재료의 적합성 검토

7) 시공성 적정 및 유지관리의 적정성 확인

8) 구조계산의 적정여부 검토확인

9) 구조계산 결과 설계도면 반영 적정여부(철근배근 적정여부등 포함)

10) 조사(측량,현지여건,지반상태,재료등)의 적정성 및 정확성 확인

11) 적정 및 최적설계안 유도여부 검토

12) 설계자료, 기준, 계산, 도면, 시방서, 재료, 장비, 설비등이 현장 특수성 및 조건과 일치하는지의 확인 및 지도감독

13) 신공법, 특수공법 사용의 권장

14) 설계도서의 누락, 오류, 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정지시

15) 전산용 프로그램을 관련법에 따라 도입․등록 절차를 이행하고 사용하는자와 사용프로

그램의 검증후 사용여부 확인

16) 설계 적격자 및 전문가의 설계참여 조치

17) 적정 설계조직과 인원운영, 검토, 자문회의참석

18) 도면작성의 적정성 검토

19) 설계감리 결과 보고서의 작성 검토

20) 대상 구조물의 주요 기능별로 설계 내용에 대한 대안별 경제성 및 현장적용의 타당성 검토

21) 기타 발주처에서 요구하는 기타사항

4. 세부 수행업무

1) 설계감리원은 계약후 7일내에 착수계 및 감리업무 수행계획서를 제출하여야 한다

2) 본 설계감리를 수행함에 있어서 실시설계 과업지시서 및 관련자료를 완전히 숙지하여야 하며 창의력을 발휘하여 새로운

방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 노력하여야 한다

3) 과업지시서 계약서 및 관련자료 상호간의 모순되는 사항과 현장실정과 부합여부등을 검토하여 보고하여야 한다

4) 설계감리원은 과업지시서 및 기타 관련법령에 준하여 설계도서를 검토하여야 한다

5) 설계감리원은 도면, 설계서, 구조계산서등에 대한 설계 검토결과는 "적색" 으로 표시하여 세밀한 검토가 되어야 한다

6) 설계감리원은 계산결과가 완벽한지, 서명과 날짜가 기재되었는지 확인하고 계산방법이 옳고 읽기 쉬운지 확인한다

7) 설계감리원은 사용된 모든 자료가 옳은지, 완벽한지 그리고 일관되게 사용되었는지 여부를 결정하여야하며 이를 위해

논리적인 방법을 사용해야하고 모든자료가 사실에서 벗어나지 않게 확인을 해야 한다.

8) 컴퓨터화된 통계와 자료가 사용될 경우 방정식과 프로그램의 논리성이 검토되어야 한다

9) 설계도서의 검토는 다음의 것을 결정하고 확인한다

- 도면작성이 의도하는대로 완벽성, 정확성, 적정성등을 가졌는가

- 설계입력자료가 도면에 맞게 표시되었는가

- 설계결과물(도) 이 입력자료와 비교해서 합리적으로 되었는가

- 관련 도면들과 다른 관련문서들의 관계가 명확하게 표시되었는가

- 도면이 설계입력자료와 적절한 코드 및 기준에 적합한가

- 도면이 적정하게, 해석 가능하게, 실시 가능하며 지속성 있게 표현되었는가

- 도면상에 사업명과 계약숫자에 적정한 일자와 타이틀을 부여 했는가

10) 설계도서 작성은 다음사항이 검토되어야 한다

- 현장조건에 부합여부.

- 시공의 실제 가능여부 및 안전성의 확인여부.

- 시공시 예상되는 문제점 조치

- 설계도면을 현장기술자, 기능공이 명확하게 이해할수 있는 시공상세도의 작성여부

- 계산의 정확성등 기타 필요한 사항

- 구조계산서와 시방서의 일치, 산출내역서등에 내용에 대한 상호 일치여부

- 적정코드와 표준에 따라서 작성되었는가

- 입력자료들의 동일성

- 열거된 자재와 장비의 적정성과 경계성

- 단위들의 정확성, 일관성, 적정성

- 정확한 도면 타이틀, 도면숫자

- 축척

- 표준약호 및 심볼에 정의된 적정한 부호

- 철자와 약호

- 적절한 참고사항과 Vendor 도면번호

- 명확한 주석 및 내용

- note, table, 부호등 적용할 수 있는 참고사항

- 표준설계의 적정사용

- 날짜, 설계자(도면,작성자), 검토자

- CAD/DAE 도면작성 절차에 만족하는가

. 경계

. 선 두께

. 선의 종류

. 요소의 색상

. 글꼴 종류

. CELL LIBRARIES

. 참고 파일

. 측량계획

. 타이틀 블록

. 서명 블록

11) 설계 용역업체(설계수행자 포함)는 설계감리자가 검토한 내용을 충분하고 명확한 지침과 함께 설계도서를 수정.보완해야 한다

12) 건설기술관리법 시행령 제38조의 13의 규정에 의거 도로건설 사업의 예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질확보를 위하여

설계의 경제성 검토를 하여야 한다.

5. 보고서 작성 및 성과품 제출

보고서는 감리 완료일에 다음 사항을 포함하여 감리 기간내에 검토된 내용을을 종합적으로 기술한 감리보고서를 발주청의

기관장에게 제출하여야 한다

- 과업의 개괄적인 개요

- 각종 기술검토 내용

- 구조계산결과 검토내용

- 기타검토사항

- 설계의 경제성 등 검토 결과

1). 성과품 제출

성과품 납품은 다음 수량을 원칙으로 하되 필요시 증.감할 수 있다

(1) 최종보고서 5부 및 CD보고서 3부.

(2) 기타 발주처의 요구사항

6. 기타 과업수행시 참고사항

1) 발주청장은 도급자의 자체능력으로 본 과업수행이 불가능하거나 본 과업이 목적한대로 원활한 감리업무 수행이 어렵다고

판단되는 경우 연대보증인에게 본 과업을 승계토록 조치할 수 있다.

2) 부득이한 사유로 설계용역이 중지되었을 경우와 감리대상 구조물의 실시설계를 진행치 못할 경우 발주청장은 설계감리업무를

일시 중지 할 수 있다.

3) 본 과업지시서 및 기타사항에 대하여 발주처와 의견을 달리하는 경우 발주처의 해석에 따른다.

4) 본 과업지시서에 규정하지 않은 사항들에 대해서는 발주처의 지시에 따른다.