사북공공도서관 도서관리 시스템

구축  시방서

2006. 9.

정 선 군 청

I. 일반사항

1. 건    명 :『사북공공도서관 도서관리 시스템 구축』

전산장비 및 S/W 구매 ․ 설치

2. 설치장소 : 강원도 정선군 사북읍 사북리 사북도서관

정선군청 지정장소에 설치

3. 목    적

본 시방서는 정선군의 『사북공공도서관 도서관리 시스템 구축』 구축과

관련한 전산장비 및 S/W의 설치에 있어 계약사항 및 제반 지원사항 등

이행되어야 할 세부사항을 규정한다.

4. 적용범위

사북공공도서관 도서관리 시스템 구축 운영에 필요한 전산장비 구성 및

운영상 필요한 모든 사항 포함한다.

가. 전산장비 및 S/W 공급 ․ 조립 ․ 설치 ․ 장비간 연결 ․ 현장 환경조정 등

나. 사북도서관의 기본적인 시설공사 및 사무실 환경 구축

5. 입찰자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제13조(경쟁 입찰의

참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 자격을

구비하고 정보통신공사업법제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체 및

소프트웨어 산업진흥법제24조의 규정에 의한 소프트웨어사업자로 신고된

업체로서,

다. 주된 영업소(본점)의 소재지는 행자부 회계통첩(재정 13330-1899, ·03.10.11)         에 의거 “입찰공고일 전일”까지 정선군내 내에 있는 업체로 입찰일(낙찰자는

계약 체결일)까지 당해 자격이 계속 유지되어야 합니다.

다. 또한 본 용역은 전자입찰방식으로 집행되므로 국가종합전자조달시스템 이용자

등록을 필한 업체이어야 하며, 미등록 업체는 입찰집행일 전일까지 조달청

서비스센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가이용자 등록을 하여야 합니다.

6. 납품 및 설치기한 : 계약일로부터 30일 이내

7. 납품장비 제원 : 품목별 구매내역서 참조

8. 무상유지보증기간 : 검수완료일로부터 1년으로 한다.

II. 특수사항

1. 정  의

본 시방서는 정선군의 『사북공공도서관 도서관리 시스템 구축』과 관련한 서버,

주변장비 및 S/W 일체를 총액 구매함에 있어, 우리군과 시스템구축 업체간에

체결하는 일반사항에 명시되지 않은 물품납품 및 설치, 구축조건 및 계약이행,

시스템검사 및 시운전, 교육 및 기술지원, 유지보수시 이행해야 할 세부사항을

규정함에 있다.

가. 정선군청          : “갑” 이라 하고

나. 납품 및 설치 업체 : “을” 이라 한다.

2. 구매조건

가. “을”은『사북공공도서관 도서관리 시스템 구축』구축용 물품의 납품 및

설치를 하자 없이 수행하여 “갑”의 목적달성에 지장을 초래하지 않아야

한다.

나. “을”은 “갑”이 요구한 물품 전체에 대한 일괄납품 및 설치가 가능하여야 한다.

다. “을”은 무상유지 보증기간 동안 “갑”에게 납품한 물품이 원활하게 운영될 수 있도록 다음 조건들을 제공하여야 한다.

1) “을”은 상시 비상연락 체계를 유지하여 “갑”의 장애에 대비할 수 있어야

한다.

2) “을”은 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며,

이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “갑”에게 민 ․ 형사상 책임을

물을 수 없다.

3) “을”은 “갑”의 시스템운영에 필요한 업무용 S/W의 설치운영에 있어 “갑”

의 H/W 및 S/W 환경에 맞게 지원하여야 한다.

4) “을”은 검수 완료 후라도 본 건에 대해 “을”의 책임 및 하자로 인하여

발생되는 모든 사고와 “갑”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

3. 계약이행

가. “을”은 H/W 및 S/W 일체를 일괄공급(TURNKEY BASE)방식으로 시스템을 구축하여야 한다.

나. 시방서에 대한 이견이 있을 시는 “갑”의 해석에 따르고 시방서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 설치규정과 일반관례에 따른다.

다. 본 시방서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 “을”은 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

4. 물품납품 및 설치

가. “을”은 물품 총괄표에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며 세부 규격서에 위배하여 납품할 시에는 그 책임은 “을”에게 있으며 “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

나. 시스템 설치에 대한 부대비용은 “을”이 부담하며 제반 안전사고 및 납품

과정에서 발생되는 일체의 행정 ․ 기술적 문제의 처리는 “을”이 책임을 지고

즉시 복구 및 변상조치 한다.

다. 시스템 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등은 “갑”과 사전 협의하에 승인을

받고 설치한 후 원상 복구시켜야 한다.

라. 시스템설치 후 “갑”의 사정으로 인하여 기기 이동시 동일건물 내에서는 "을"이

무상으로 이동 설치하여야 한다.

5. 유지보수 및 사후관리

가. “을”은 1년의 무상유지보증기간 동안은 무상으로 유지 보수하여야 한다.

나. "갑"이 제공하는『S/W』를 "을"이 구축하는 시스템에 운용될 수 있도록 설치 및 유지 보수하여야 한다.

마. 모든 S/W는 최신판으로 제공한다.

Ⅲ. 구매 내역서

1. 구입물품 총괄표

구 분	품 명	수량	단위	비고
하드웨어	서버 (Server)	1	대
	방화벽 시스템 (Firewall)	1	대
	무정전 전원장치 (UPS)	1	대
소프트웨어	MS Windows XP standard server	1	식
	V3Net for Windows server 6.0	1	식
부가설치	키폰 시스템 구축 네트웍망 구축	1	식

2. 세부 규격서

가. 하드웨어

1) 서버 (Server)

구분	사 양	수 량	비 고
서 버	- CPU : 인텔 Xeon 3.0GHz (2EA) - RAM : PC2-3200 ECC DDR2 SDRAM 1GB (512MB x 2) - HDD : Ultra320 SCSI 72.8GB (72.8GB x 2) - RAID : HP SmartArray 6i - VGA : ATI RAGE XL (8MB)	1
옵션품목	- 72.8GB Pluggable Ultra320 SCSI Hard Disk	4
	- 2GB REG PC2-3200 DDR2 SDRAM (2x1GB)	2
	- 19“ LCD 모니터	1
	- 40U 사제 랙(선반 2개 및 PDU 및 옵션포함)	1

2) 방화벽 시스템 (Firewall)

구분	사 양	수량	비고
방화벽	- 국정원 CC인증 EAL3+ 하드웨어 일체형 통합보안 제품 - 침입차단 및 침입탐지 보호 프로파일 인증제품 - 패킷/컨텐츠 필터링, NAT, QoS 등 L3∼L7Enhanced Statefull Firewall - 정형화된 탐지규칙 (Well-formaed RIVA-Signature) - Transparent Mode와 Routing Mode 환경구현이 가능한 시스템 - 이상(Anomaly) 트래픽 제어 및 정규화(Normalization) - 정보수집, 취약성, 콘텐츠, 서비스거부 백도어공격 등에 대한 실시간 차단방어 - 실시간 침입공격 탐지 후 즉각적인 통제(Self Detection and Self Control) - 공격패턴 및 유해사이트 목록 자동 업데이트 - 실시간공격정보/세션정보/시스템 부하량/트래픽 추이 분석 - 웹기반의 안전한 관리자 인터페이스 자체내장(Web,SSL) - 내장된 자체 HDD를 이용한 로그 저장 및 위변조 방지 - F/W+IPS,IPS Only,F/W Only 및 Multi-zone Gateway 구성	1

3) 무정전 전원장치 (UPS)

구분	사 양	수 량	비 고
무정전 전원장치	- 출력용량 : 2250 Watts / 3000 VA - 공칭입력전압 : 230V - 입력 주파수 : 50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)V - 허용 입력 전압 범위 : 174 - 286V	1

나. 소프트웨어

구분	사 양	수 량	비 고
운영체제 (OS)	- MS W2003 Standard Server	1
바이러스 백신S/W	- V3 NET For Windows Server 6.0 50Server	1

다. 부가설치

구분	사 양	수 량	비 고
장비	- 키폰(국4, 키폰일반16)	1
	- 키폰전화기	2
	- 일반전화기	6
	- 허브(24Port 10/100 스위칭)	1