도로명및건물번호부여사업 및

토지종합정보시스템(LMIS)

구 축  시 방 서

2005. 8.

정 선 군 청

- 목     차 -

Ⅰ. 일반사항

Ⅱ. 특수사항

Ⅲ. 구매 내역서

1. 구매 총괄표

2. 구매 규격서

I. 일반사항

1. 건    명 :『도로명및건물번호부여사업, 토지종합정보시스템(LMIS)사업』

전산장비 및 S/W 구매 ․ 설치

2. 설치장소 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 267 정선군청

정선군청 지정장소에 설치

3. 목    적

가. 본 시방서는 정선군의 『도로명및건물번호부여사업 및 토지종합정보시스템(LMIS)』 구축과 관련한 전산장비 및 S/W의 설치에 있어 계약사항 및 제반 지원사항 등 이행되어야 할 세부사항을 규정한다.

나. 정선군에서 GIS 등 정보기술을 이용하여 데이터베이스를 구축하고 이를 공유함으로써 토지정책 및 행정업무의 생산성을 높이며 이러한 자료를 종합적으로 분석하여 과학적인 정책을 수립하고자 하는데 목적이 있다.

4. 적용범위

도로명및건물번호부여사업 및 토지종합정보시스템 구축 ․ 운영에 필요한 전산장비 구성 및 운영상 필요한 모든 사항 포함한다.

가. 전산장비 및 S/W 공급 ․ 조립 ․ 설치 ․ 장비간 연결 ․ 현장 환경조정 등

나. 지적전산실의 기본적인 시설공사 및 사무실 환경 구축

5. 입찰자격

가. 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의

규정에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로서,

나. 공고일 현재 소프트웨어산업진흥법 제24조1항 규정에 의한 시스템통합 부문(SI) 소프트웨어사업자로 신고를 필한 업체이어야 하며,

다. 입찰공고일 전일 현재 주된 영업소의 소재지가 강원도 지역이어야 하고,

개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 계속 유지하여야 한다.

6. 납품 및 설치기한 : 계약일로부터 60일 이내

7. 납품장비 제원 : 품목별 구매내역서 참조

8. 무상유지보증기간 : 검수완료일로부터 1년으로 한다.

II. 특수사항

1. 정  의

본 시방서는 정선군의 도로명및건물번호부여사업 및 토지종합정보시스템 구축과   관련한 서버 ․ 주변장비 및 S/W 일체를 총액 구매함에 있어, 우리군과 시스템   구축 업체간에 체결하는 일반사항에 명시되지 않은 물품납품 및 설치, 구축조건   및 계약이행, 시스템검사 및 시운전, 교육 및 기술지원, 유지보수시 이행해야   할 세부사항을 규정함에 있다.

가. 정선군청          : “갑” 이라 하고

나. 납품 및 설치 업체 : “을” 이라 한다.

2. 구매조건

가. “을”은『정선군 도로명및건물번호부여사업 및 토지종합정보시스템』구축용 물품의 납품 및 설치를 하자 없이 수행하여 “갑”의 목적달성에 지장을

초래하지 않아야 한다.

나. “을”은 “갑”이 요구한 물품 전체에 대한 일괄납품 및 설치가 가능하여야 한다.

다. “을”은 공급물품의 제조사(외국산의 경우 국내지사)가 아닐 경우 해당 제조사로부터 제품공급 및 기술지원확약서(Certification)를 발급 받아 낙찰후 7일이내 공문으로 제출하여야 한다.

라. “을”은 원활한 운영을 위하여 위“다”항에 있는 제품공급 및 기술지원확약서를 기간내에 제출하지 못할 시에는 “갑”에게 시스템 공급을 할 수 없다.

마. “을”은 무상유지 보증기간 동안 “갑”에게 납품한 물품이 원활하게 운영될 수 있도록 다음 조건들을 제공하여야 한다.

1) 서버 ․ 주변기기 ․ S/W 등에 대하여 월 1회 이상 정기점검을 실시하고,

그 결과를 서면으로 제출한다.

2) “을”은 상시 비상연락 체계를 유지하여 “갑”의 장애에 대비할 수 있어야

한다.

3) “을”은 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며,

이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “갑”에게 민 ․ 형사상 책임을

물을 수 없다.

4) “을”은 “갑”의 시스템운영에 필요한 업무용 S/W의 설치운영에 있어 “갑”

의 H/W 및 S/W 환경에 맞게 지원하여야 한다.

5) “을”은 검수 완료 후라도 본 건에 대해 “을”의 책임 및 하자로 인하여

발생되는 모든 사고와 “갑”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

6) 시스템의 원활한 유지보수지원을 위해 장애 요청 시 4시간이내 도착한다.

3. 계약이행

가. “을”은 H/W 및 S/W 일체를 일괄공급(TURNKEY BASE)방식으로 시스템을 구축하여야 한다.

나. 시방서에 대한 이견이 있을 시는 “갑”의 해석에 따르고 시방서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 설치규정과 일반관례에 따른다.

다. 본 시방서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 “을”은 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

라. 안정적인 시스템 운영을 위하여 DBMS, Server는 제작공급사(외국산은   국내총판)에서 직접 서비스지원이 가능하도록 해당사의 서비스 지원계약을 체결하여 계약서 사본을 제출하여야 한다.

마. “을”은 낙찰 후 7일내 설치하고자 하는 시스템에 대한 제조사와 모델명 및 규격을 제출하고 아래 사항을 충족시켜야 한다.

1) 납품되는 자재는 반드시 제작사의 최신 순정품을 사용하여야 한다.

2) 기존 시스템과 최대한 호환되어 공동 활용할 수 있어야 한다.

3) “갑”은 자재승인 이후에라도 규격미달 제품은 교체를 요구할 수 있고 “을”

은 이에 응해야 한다.

4) 세부규격서와 동등 또는 그 이상의 성능과 기능을 가져야 한다.

4. 물품납품 및 설치

가. “을”은 물품 총괄표에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며 세부 규격서에 위배하여 납품할 시에는 그 책임은 “을”에게 있으며 “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

나. 시스템 설치에 대한 부대비용은 “을”이 부담하며 제반 안전사고 및 납품  과정에서 발생되는 일체의 행정 ․ 기술적 문제의 처리는 “을”이 책임을  지고 즉시 복구 및 변상조치 한다.

다. 시스템 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등은 “갑”과 사전 협의 하에   승인을 받고 설치한 후 원상 복구시켜야 한다.

라. 시스템설치 후 “갑”의 사정으로 인하여 기기 이동시 동일건물 내에서는    "을"이 무상으로 이동 설치하여야 한다.

마. 설치는 각각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 시스템과 전체 시스템에 간섭 또는 영향을 주어서는 안 된다.

바. 시스템 설치 및 자료변환으로 인하여 기존 시스템의 일과시간 중 온라인 중단이 없도록 해야 한다.

사. "을"은 납품한 장비가 최적의 환경에서 운영되도록 케이블링 작업 등을 병행하여야 한다.

아. 저장장치(Disk Array)는 연결 및 원활한 서비스 지원을 위하여 시스템 Server와 동일한 제조회사의 제품이어야 한다.

자. 지적전산실의 기본적인 시설공사 및 사무실 환경 구축

5. 시스템 검사 및 시운전

가. “을”은 납품된 장비내역 및 검사일정과 검사 주요항목을 정리한 보고서를 “갑”에게 제공하여야 한다.

나. “을”은 “갑”이 지정한 장소에 계약 목적물을 설치 및 구축하고 서면으로 검사 요청하여야 한다.

다. 시스템 검사 시 시스템 관련기술 및 모든 자료의 인수인계를 “갑”에게   제출하여야 한다.

라. 시스템 테스트기간 동안 “갑”이 시스템의 수정 및 보완사항을 제시하면 “을”은 즉시 시스템을 수정 및 보완 조치하여야 한다.

마. 시스템 검사 및 시운전에 소요되는 제반경비는 “을”이 부담하여야 한다.

바. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자 발생으로 계약 조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 “을”은 납품 ․ 설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “을”의  부담으로 한다.

6. 교육 및 기술지원

가. “을”은 시스템의 효율적인 운영과 “갑”이 자체적으로 경미한 장애 조치를 할 수 있도록 교육 및 기술지원에 최대한 협조하여야 한다.

나. “을”은 서버, 주변기기, S/W설치와 관련하여 교육계획을 “갑”과 사전 협의 후 교육계획서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

다. “을”은 “갑"에게 서버, 주변기기, S/W운영에 필요한 각종 한글 메뉴얼 1질 이상과 조작 및 취급설명서도 제공하여야 한다.

(단, 한글화가 안된 매뉴얼은 원본 제공후 번역하여 추가제공)

라. 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 “을”은 인터페이스가 가능하도록 관련기술을 지원하여야 한다.

7. 유지보수 및 사후관리

가. “을”은 1년의 무상유지보증기간 동안은 무상으로 유지 보수하여야 하며 월 1회 이상 정기점검을 실시하여야 한다.

나. 하자보증기간 동안은 시스템 설치에 참여한 “을” 중 “갑”이 지정하는 인력으로 하여금 기능개선, 오류사항 등 지속적인 성능개선을 지원하여야 한다.

다. “을”이 공급하는 시스템의 인터페이스 기술 및 어플리케이션은 최종 인수와 동시에 “갑”에게 소유권을 이전한다.

라. "갑"이 제공하는『S/W』를 "을"이 구축하는 시스템에 운용될 수 있도록 설치 및 유지 보수하여야 하며 "갑"이 필요시 "을"은 변환 ․ 개발해야 한다.

마. 모든 S/W는 최신판으로 제공하고 검수후 1년 이내에 상위 버전(Version)이

발표 될 경우 무상으로 업그레이드하여야 한다.

바. “을”은 장애 통보를 받으면 비상연락 체계를 유지하여 5시간 이내에 “갑”이 요구하는 장애복구를 책임지고 완료하여야 한다.

사. 중대한 장애발생시 “을”은 5일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다.

단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 위 기일 내에 문서로

통보해야 한다.

아. “을”은 동일한 시스템 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “갑”의 요구시

신규 장비로 교체하여야 한다.

(월 3회란 최초발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함)

8. 제출서류 및 사업보고

“을”은 다음 각 호를 공문으로 제출하여야 한다. 가. 나 항에 대해서 기일내에 제출이 불가능할시 갑의 판단에 따라 계약을 파기할 수 있다.

가. 장비별 제품공급 및 기술지원 확약서 : 계약시(제조사)

나. 장비별 정품확약서 : 납품시(제조사)

다. 사업수행계획서 : 계약 후 7일 이내 1부 (인쇄물 및 파일)

- 제조사의 납품물품 상세 명세서

- 계약물품 구성 품별 단가명세 (낙찰가 기준) 등 포함

라. 상용 S/W의 원본디스켓 또는 CD-ROM(정품인증서 포함)

마. 교육지원계획서 및 전담기술요원 명단(비상연락망)

바. 완료보고서 : 완료시 1부(인쇄물 및 파일)

사. 기타 : “갑”이 요구하는 각종 자료 및 보고서

9. 보안 통제에 관한 사항

가. “을”은 과업수행에 필요한 제반 보안 대책을 강구하여야 하며, 작업수행  인원에 대하여 보안각서 등 “갑“이 요구하는 서류를 제출후 전산장비를  납품 설치하여야 한다.

나. “을”은 과업관련 연구내용 및 조사자료는 물론 과업 수행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 과업 시행중 과실로 인한 일체 사고에 대하여는 “을”이 책임져야 한다.

다. “을”은 과업 수행과정에 관련된 모든 자료와 생성된 일체의 자료를 과업 완료 즉시 “갑”에게 제출하여야 한다.

10. 기타 사항

가. 물품 총괄표에 명기되지 않은 사항은 “갑”에게 별도의 물품 총괄표를 제출

하여야 하며 세부규격서의 내용을 수정이 필요할 경우 별  도의 합의서를

작성할 수 있다.(단, “갑”의 추가비용이 없어야 함)

나. 설치되는 장비 및 상용 S/W는 “갑“ 토지종합정보시스템과 원활한 운영이

되는 제품이어야 한다.

다. “을”은 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 “갑”은 전적으로 면책하고, 이를 “을”의 부담으로 한다.

라. 본 시방서에서 정하는 것을 제외하고는 예산 ․ 회계 관련 법령에 의하여

쌍방이 협의하여 결정하며, 본 시방서에 관한 소송관할법원은 “갑”의 주소지를

관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ. 구매 내역서

1. 구입물품 총괄표

구 분	품 명	수량	단위	비고
하드웨어	주전산기(Server)	1	대
	저장장치(Disk Array)	1	대
소프트웨어	데이터베이스(DBMS)	1	식
부가장치	무정전 전원공급장치(UPS)	1	대

2. 세부 규격서

가. 하드웨어

구 분	규 격	수량	비고
주전산기 (Server)	■ 시스템본체 - SMP 기반의 UNIX Server - DVD 또는 CD-ROM Drive - 20/40 DDS4 4mm DAT Drive ■ CPU(중앙처리장치) - 64Bit RISC Processor - 2GHz 이상 - CPU당 256KB 이상의 L1 Cache 일 것 - 4개 이상 제안, 최대 8개 이상 확장 가능할 것 ■ 주기억장치 - 8GB 이상 제안 - 최대 64GB 이상 확장 가능할 것 ■ 하드디스크드라이브(내장) - UltraSCSI Interface - 73GB 2개 이상 - 10,000 rpm 이상의 Disk ■ I/O Interface - PCI 8 Slots 이상(최대 20Slot 이상 확장 가능할 것) - 10/100/1000Base-T 1Port - FC-AL Host Bus Adapter 2개 이상 ■ 운영체제 - OS종류 : UNIX - 사용제한 : Unlimited User - 한글, 한자지원, 한글스크린 Edit지원 - TCP/IP, FDDI, NFS, JDX 지원 - S/W : X-window(CDE) ■ 기타 - 공간활용을 위한 Rack Type일 것 - 서버 동일사 제품의 Rack(38U) 1개 제안 - 17" LCD Monitor - Web기반의 시스템 모니터링 툴 제안 - Internal DDS-4 DAT Driver	1대

구 분	규 격	수량	비고
저장장치 (Disk Array)	■ 본체 - Dual Controller - 1.26GHz CPU이상 - 200MB/sec의 FC Fabric 2 Port 이상 - 최대 4 Port 이상 확장 가능할 것 - FC-AL과 FC Fabric을 모두 지원할 것 ■ 캐시 - 2GB 이상 - Battery Backup을 지원할 것 ■ 디스크 - 200MB/sec의 Fibre Type Disk Drive일 것 - 36GB/73GB(15Krpm)과 73GB/146GB/300GB(10Krpm)의 Disk Drive를 지원할 것 - 최대 9TB이상의 용량을 제공할 것 (Disk Drive를 30개까지 장착이 가능할 것) - 물리적 용량으로 1.4TB를 제안할 것 (146GB이상 × 10개 이상) ■ 운영 프로그램 - GD MANAGER Server License(Volume 관리용) - TDMF Open System Enterprise Sever License ■ 기타 - RAID 0, 1, 0+1, 5 혼용 지원할 것 - 구성된 모든 부품은 이중화되어 있을 것 - 최대 240 LUN 지원할 것 - LUN Management 지원할 것 - On-line Expansion을 지원할 것 - 내부성능최적화기능을 제공할 것 - RAID Migration기능을 지원할 것 - Physical 방식의 내부복제기능을 지원이 가능할 것 - 원격 장애진단이 가능할 것 - 원활한 운영을 위하여 서버 동일사 제품을 제한함	1대

나. 소프트웨어

구 분	규 격	수량	비고
데이터베이스 (DBMS)	○ ORACLE Enterprise Server 토지종합정보구축사업용 PACKAGE	1식

다. 부가장치

구 분	규 격	수량	비고
무전정 전원공급장치 (UPS)	○ 5KVA 30분용 ○ Intelligent UPS	1대