고한 전천후 게이트볼장 조성공사 실시설계 용역

과   업   지   시   서

고   한   읍

1. 설계용역내용

가. 용 역 명 : 고한 전천후 게이트볼장 조성공사 실시설계용역

나. 위    치 : 정선군 고한읍 고한9리(새빛어린이집뒤)

다. 추정공사비 : 300,000,000원(부가가치세 포함)

라. 설계용역의 규모 : 전천후 게이트볼장 1면,야외 게이트볼장 1면

마. 건축구조 및 마감

- 구  조 : 일반철골조

- 마감재 : 샌드위치 판넬

2. 설계용역 일반사항

가. 본 과업지시서는 고한리 게이트볼장 신축공사 실시설계용역을 추진하기 위하여 필요한

사항을 규정하며 모든 과업은 이 지시서에 의거 수행하고 규정되지 아니한 사항은       관계규정과 정부제정 각종서식에 의거 감독관청과 합의하여  수행하여야 한다.

나. 본 과업은 주민복지센터 목적에 적합하게 설계를 하되 한치의 오차도 없이 상호        협의하여 수행하여야 한다.

다. 본 과업은 완료 후 본 성과에 보완을 요하는 사항이 있을시는 수급인 부담으로         보완 제출하여야 한다.

라. 설계자는 설계시 제출한 설계도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 설계서의        미비점이 발견될시는 필요한 수정작업을 하고 이에 따른 보수는 별도 계상치           아니한다.

마. 설계서의 원가계산은 회계법령에 의한 예정가격 작성원칙의 기준에 의거 산출          작성한다.

바. 설계도서 납품 전과 납품 후라도 설계도서에 관하여 제3자에게 공개 또는 발설하        여서는 아니되며 보안 유지에 각별히 유념한다.

사. 설계용역 계약 후 설계과정중 설계비의 증액사유가 발생하면 발주청과 협의하여        결정한다.

아. 설계 과․오로 인한 모든 민 형사상의 책임은 설계용역자가 책임진다.

자. 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공중에 불분명한 사유가 발생하거나 설계변경        이 필요할 시에는 감독관청의 요구에 따라 기술협조를 하여야 한다.

차. 본 과업 시행을 위한 제반 인․허가 업무에 지장이 없도록 조치하여야 하며, 제반        인․허가 신청 및 승인과정에 필요한 자료를 지체없이 보완 제출하여야 한다.

타. 설계내역서 작성은 “국가를당사자로하는계약에관한법” 및 원계산에 의한 예정          가격 작성준칙에 의하고 자재 및 재료비는 조달청발행 가격정보 최근호에 의하며        수록되지않은 단가는 2개사 이상의 견적에 의거 최저가 물가적용하여 산출한다.

파. 공사원가계산은 납품일을 기준하되 설계도서 납품 후 품셈개정 및 물가변동으로        인하여 내역서 변경이 불가피할 시는 감독관청의 요구에 따라 기술협조를 하여야 한다.

하. 본 과업지시성에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시행되어야 할 미비한 사항        에 대하여는 용역자의 부담으로 시행하여야 한다.

3. 건축물에 관한 과업의 기본지침

1) 건축규모 : 본 건물은 지상1층 일반철골조

1층 A = 게이트볼장 규격 이상으로 설계되어야 한다.

2) 건축물의 신축계획안 선정에 필요한 2개 이상의 기본계획안을 평면, 입면을 첨부        하여 착수일로부터 15일 이내에 감독관청의 심의 후 작업을 진행하여야 하며,          아래의 과업 지시서를 참고하여 계획안을 작성하여야 한다.

3) 사용용도:1층(게이트볼장)및 휴게공간 및 주민여가시설 장소로 수용인원 판단 및

향후 증가 수용인원을 고려하여 설계한다.

4) 화장실(1개소)

가) 1층 휴게실부분 2개소를 설치하되, 남,여 화장실 구분 사용인원에 적정하게 설치

하여야 한다.

5) 국기게양대(1개소)

가) 건물전면에 국기게양대를 설치하되 깃발3기를 달 수 있도록 국기봉3를 설치한다.       나) 국기봉 자재는 K.S 스텐레스 22.3mm이상의 원형 강관을 사용토록 설계하여 야           한다.

6) 명시되지 아니한 마감재료는 감독관청과 협의하여 적의 선정하여야 한다.

7) 기타사항

가) 주민들의 일상 여가 활동에 도움이 되는 싱크대등 기타필요한 장비등 설계에

반영하여야 하며, 기타 부분에서는 설계용역자의 창의에 의하여 설계토록 한다

나) 준공식에 소요되는 현수막과 기타 제비품에 대해서도 설계에 반영되도록 하여야 한다.

4. 사전조사에 관한사항

- 설계용역자는 다음사항에 대하여 사전조사를 하거나 본청에서 제시하는 자료     에 의하여 설계에 충분히 반영토록 한다.

가. 지반조사사항

(1) 지반의 성질(보오링 테스트 1개소 이상 실시하여 보고 한다.)

(2) 지내력

(3) 지하수위 및 수량

(4) 동결심도

(5) 기존매립시설물의 유무 및 기존구조물 활용여부

나. 기상조건 조사

(1) 일조 및 기온,습도

(2) 풍량 및 풍속

(3) 강설 및 강우량

다. 교통량 관계 조사

(1) 도로 및 교통량

(2) 주차장 위치 및 면적

(3) 중량물 운반수단

라. 급,배수계통의 조사

(1) 급수원의 조사

(2) 배수 및 오수처리계통

마. 동력 공급원의 조사

(1) 수전설비의 위치 및 용량

(2) 정전대비사항 및 전압변동사항

바. 사용자재,장비 및 공급원 조사

(1) 골재 및 석재의 채취원

(2) 토취장 위치 및 토취량

(3) 건설장비동원사항

(4) 기타 사용자재의 공급원

5. 대지조성 및 배치에 관한사항

- 자연조건을 최대한 이용한 계획을 수립하여 다음사항에 유의한다

가. 불필요한 절토 및 성토의 지양

나. 필요이상의 옹벽등 구조물설치 억제

다. 시설물 활용에 편리한 배치계획

라. 방화 및 피난을위한 옥외공간 확보

마. 일조 및 주변여건을 고려한 방향배치,인동거리확보

바. 장래 증축을 고려한 배치계획(검토)

6. 건축계획에 관한 일반사항

- 건축계획에 대하여는 다음사항에 유의한다

가. 입면계획

(1) 일정건물과의 균형 및 통일성을 유지하되 상징적인 입면계획이 되도록 한다

(2) 마감재료의 적정한 선택

O 색채의 조화 및 통일성 유지

O 질감의 적정

O 내구성있는 재료의 선택

O 유지보수가 용이한 재료선택

나. 평면계획

(1) 사용인원수에 적당한 규모의 면적산정을 위하여 다음 사항에 유의한다

O 수용인원 판단 및 향후 증가 수용인원 고려

O 수용자재의 크기, 용량, 대수판단.

(2) 사용에 편리한 치수 결정

O 인체공학 및 사용기구의 제원에 맞는 치수로 설계하되 중요 부분의 치           수는 본청과 협의한다.

(3) 내,외장 재료의 선택

O 각종재료의 선택은 한국공업표준규격품으로 시설물의 특수성을 고려하           여 내화적이며 경제적 및 유지보수에 용이한 것. 특히 마감재료는 발주처와            협의한다.

다. 일반계획

(1) 건물의 외관에 관한 사항

O 건물은 주변 여건 및 환경과 균형 및 통일성을 유지

O 건물의 기능, 지형적 조건등에 의한 조형미의 구현

O 외관을 고려한 적절한 의장시설 설치

(2) 사용에 합리적인 시설배치(각실, 기기, 장비등)

O 가급적 이동 동선 단축

O 사용자의 편리한 동선계획

O 요구기능에 따른 동선의 분리

O 비상시 대피를 위한 비상동선 계획

(3) 건축구조의 안정성 및 경제성 검토

O 기계설비에 설치에 따른 정확한 층고의 결정

O 구조에 있어 시공 및 안정성에 따른 경제적 스판의 설계

O 적용하중의 적정성 검토

7. 기계설비에 관한사항

가. 기계 설비 일반사항

(1) 1층 게이트볼장 화장실 및 휴게소 사용 급수전 1개소 급수설계

나. 급수설계

(1) 급수량

O 1일 1인 급수량을 산정한다

O 기구 1개소당 소요 급수량을 결정한다

(2) 지하 및 고가수조

O 본청과 협의하여 결정한다

(3) 급수배관

O 동절기 동파방지를 위한 퇴수밸브는 지하배관중 최저부 및 입상관의 인           입부에 설치한다

O 배관구배는 감독관청과 협의 결정한다

다. 보온

천장내부 배관은 동파방지용 재료로 보온 설계하고 옥내 노출이나 은폐배관      중 결로 우려가 있는 부분은 보온을 한다.

라. 배수설계

(1) 배관 관경

배수관은 다음기준에 의하여 설계한다

O 입관 〉 횡지관 〉 기구배수관

O 구부러지는 배수관은 반드시 45°밴드관으로 설계한다

(2) 통기관

그 상부 및 하부를 배수 입관에 연결한다

(3) 배관방식

감독관청과 협의하여 설계한다

마. 위생설비

(1) 위생기구의 결정

O 강도가 크고 내구적일 것

O 산,알칼리등 약품에 변질되지 않을 것

O 오수,오물을 흡수하지 않는 재질일것(자기질)

(2) 설치방법

벽에 취부하는 위생기구는 엑스 팬션볼트를 사용하되 방부제를 칠하도록         설계한다

바.난방설계

(1) 난방 설비는 심야전기보일러로 설계한다

(2) 난방 부하는 각실마다 정확하게 계산한후 감독관의 승인을 받아 설계한다

(3) 보일러는 부하를 산정한후 선정한다

8. 전기설비에 관한사항

가. 전기 설비 일반사항

(1) 1층 전기계량기 1개소설계

(2) 1층 게이트볼장 난방 및 휴게실 난방은 본청과 협의후 설치

가. 조명설계

(1) 벽과 천장의 마감재를 고려하여 적정조도를 산정한다

(2) 사무위주의 실 또는 부대시설에는 직접조명기구를 사용하고 그 외에는           반간접 조명기구로 설계한다

(3) 현관,화장실등에는 백열전등으로 설계한다

(4) 색채구별이 중요시되는 실 에는 인등 위주의 조명기구로 한다

(5) 스위치 1개당 점멸등수는 6개를 초과하지 못한다

(6) 등기구형은 각 실의 사용용도에 따라 정하되 본청과 협의 후 결정한다

나. 배선설비

(1) 전선용량은 허용전류,전압강하,기계적 강도를 고려하여 부하용량에 적정          치로 설계한다.

(2) 전선관은 HI PVC전선관으로 설계함을 원칙으로 한다

(부득이 변경사유가 발생하였을시는 감독관청과 협의)

(3) 전등회로와 전열회로는 분리시킨다

다. 동력설비

(1) 동력설비를 사전에 조사하여 적정한 용량의 전원으로 설계한다

(2) 인입설비는 신,증축을 고려하여 설계한다

(3) 기타사항은 전기설비 기준형에 적합하도록 설계한다

9. 설계용역범위

설계과업수행의 순서로서 실시설계만 시행한다.

가. 실시설계

다음의 실시설계도서를 작성하여 제출

(1) 설계도

O 전체배치도

O 구적도

O 배치상세도

O 옥외배수 계통도 및 상세도

O 조명계획도

O 건축설계도(세부사항은 감독공무원과 협의하여 정한다)

O 기계설비설계도(세부사항은 감독공무원과 협의하여 정한다)

O 전기설비설계도(             ,,                       )

O 소방설비설계도(             ,,                       )

(2) 계산서

O 구조계산서

O 난방부하 계산서

O 설비용량 계산서(난방,급수,배수,배기등 해당사항))

O 간선전압강하계산서

O 전기부하 계산서

O 조도계산서

(3) 시방서

O 건축, 토목, 조경, 전기, 기계설비의 표준시방서

O 건축, 토목, 조경, 전기, 기계설비의 특기시방서

(4) 공사비 산출서

공사비 산출은 2008년도 정부표준품셈을 적용하고 조달청에서 발행하는         가격정보 및 물가자료를 기준으로 한다

O 공사비 내역서

O 일위대가표 및 견적서

O 수량 산출조서

(5) 공정표

O 전체공정표

O 건축공사 공정표

O 전기공사 공정표

10. 설계도서 작성에 관한사항

가. 일반적인 사항

(1) 작도용 용지 : 작도용 용지는 최상급 용지를 사용한다.

(2) 도면규격과 양식 : 도면 원도의 크기는 A3 사이즈를 사용한다.

(3) 기입치수 및 단위 : 설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하고,          치수는 미리미터(mm)로 표시한다.

(4) 표기문자 : 표기문자는 한글 사용을 원칙으로 하되, 한글만으로 이해가           어려울 경우에는 영문 및 한문을 부기한다.

(5) 표기숫자 : 표기숫자는 아라비아 숫자를 사용하는 것을 원칙으로 하되,           부득이 한 경우에는 로마숫자를 병기 할 수 있다.

(6) 축척 : 도면의 축척은 도면에 적합(1/100～1/600)한 것을 사용하고 동일          한 종류에 대해서는 가능한한 통일시켜야 하며, 상세도는 확대된 축척을          사용하여 설계할 수 있다.

(7) 제삼자가 도면을 보더라도 수량산출 및 시공이 가능하도록 도면을 작성          하여야 한다.

(8) 제반 관계규정에 위배되지 않게 작성하여야 한다.

나. 도면 작성에 관한 사항

(1) 도면은 CAD 또는 연필 수작업으로 설계할 수 있으며, CAD 설계시는 전          체도면을 디스켓이나 CD로 제출하여야 한다.

(2) 각 공사는 도면 목록을 작성하고, 방향표시, 단면표시, 상시표시 및 보기          를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 하여야 한다.

다. 각종표시에 관한 사항

(1) 마감재료의 표시는 해당 개소를 화살표로 인출하여 부재명, 재료명, 규           격, 마무리 및 도장처리 순으로 표기함을 원칙으로하며, 재료 규격의 표          시는 폭,두께, 길이순으로 한다.

(2) 재료 단면표기 방법 : 재료 단면의 표기는 건축, 전기, 기계제도 규정에          의하되, 통일을 기하여야 한다.

(3) 각종 단면도에는 단면의 위치를 확인할 수 있도록 단면성 및 실명을 기          입한다.

(4) 부분 상세도에는 부분상세 기호와 번호를 표시하며 위치의 색인이 용이          하도록 하여야 한다.

라. 기타 의문사항은 반드시 감독관청과 협의하여 시행한다.

11. 성과품 작성제출

가. 용역시행기간 및 방법

(1) 실시설계의 용역기간은 착수일로부터 60일 간으로 한다.

(2) 설계용역자는 현황측량이 완료되면 평면도(1/600, 1/1,200)에 시설물배          치계획 및 개략공사비를 산출하여(설계안) 감독관청의 검토를 받은후 다          음단계 작업을 실시하여야 한다

(3) 설계용역자는 검토받은 설계(안)에의거 설계서를 작성하여 성과품 납품          기일 10일전까지 감독관청의 사전검토를 받아야 한다

(4) 설계용역자는 성과품에의거 건축신고(협의) 완료시까지 다음 사항의 각          종 인허가 및 협의사항에 필요한 서류의 작성제출 및 보완사항에 적극           협조하여야 한다

※ 각종 인허가 및 협의사항

- 건축신고(협의) : 정선군청 건설도시과

- 개발행위허가(협의) : 정선군청 건설도시과

- 정화조  설치 : 정선군 환경산림과

- 산지전용(협의) : 정선군 환경산림과

(5) 설계용역 시행완료 이전이라도 감독관청의 요구가 있을때에는 부분적으          로 정리하여 그 성과를 제출토록한다

나. 성과품 제출목록

(1) 실시설계

o 용역보고서

o 설계원도 전량

o A3 접이식 감독관용 설계도서 2부

o 내역서 도면 편철된 보관용 도서 2부

o 설계도서 총괄 2부 (내역서, 시방서, 도면)

o 설계도서 각 5부 (건축, 전기,구분한 도서)

o CD내역서 1부(EST 설계프로그램 작성)

o 건축신고(협의)서류  3부 (전량)

o 산지전용(협의)서류  3부 (전량)

o 조감도 1식

12. 기타사항

가. 설계용역자는 법령에서 규정하는 설계협의의 기술적인 질의에 대하여는 본        청을 대신하여 답변하여야 한다

나. 공사발주후라도 설계에 착오가 있어 시정요구가 있을시에는 즉시 시정하여        야 한다

다. 설계용역계약후 설계면적 과다등으로 인하여 설계비의 증액사유가 발생하        였더라도 증액분에대한 용역비는 청구할수 없다. 다만 감액사유가 발생하        였을 때에는 본청의 해석에 따른다

라. 설계 과오로인한 모든책임(민사상,형사상)은 설계 용역자가 진다

마. 납품된 설계도서는 사업시행자에게 귀속되며 설계용역자는 지적 재산권을        주장할수 없다