전자결재서버 디스크저장장치 구입 시방서

정  선  군

I. 일반사항

1. 건   명 : 전자결재 서버 디스크저장장치 구입

2. 납품 및 설치장소 : 정선군청 전산실

3. 목   적

가. 본 과업지시서는 정선군청의 전자결재 데이터의 증가로 인한 디스크 저장장치 증설의 세부사항을 규정한다.

4. 적용범위

전자결재 디스크저장장치 증설에 필요한 구성 및 운영상 필요한 모든 사항을 포함한다.

5. 입찰자격

가. 지방자치당체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

나. 공고일 현재 소프트웨어산업진흥법 제24조1항 규정에 의한 시스템통합 부문(SI) 소프트웨어사업자로 신고를 필한 군 관내 업체

6. 납품 및 설치기한 : 계약일로부터 30일 이내

7. 납품장비 제원 : 품목별 구매내역서 참조

8. 무상유지보증기간 : 검수일로부터 1년

II. 특수조건

1. 정  의

본 과업지시서는 정선군청의 전자결재 데이터 디스크 저장장치 증설의 모든 사항을 총액 구매함에 있어, 우리군과 시스템 구축업체간에 체결하는 일반사항에 명시되지 않은 물품납품 및 설치, 구축조건 및 계약이행, 시스템검사 및 시운전, 교육 및 기술지원, 유지보수시 이행해야 할 세부사항을 규정함에 있다.

가. 정선군청         : “갑” 이라 하고

나. 납품 및 설치업체 : “을” 이라 한다.

2. 구축조건

가. “을”은『디스크저장장치 증설』구축용 물품의 납품 및 설치를 하자 없이 수행하여 “갑”의 목적달성에 지장을 초래하지 않아야 한다.

나. “을”은 공급물품의 제조사(외국산의 경우 국내지사)의 제품공급확약서 및 기술지원확약서(Certification)를 발급 받아 계약후 7일이내에 수요기관에 공문으로 제출하여야 한다.

나. “을”은 공급물품의 디스크 확장에 있어서 우리군의 전자결재시스템 이중화

소프트웨어(PRIME CLUSTER)를 운영하는데 원활하게 지원하여야 한다.

다. “을”은 무상유지 보증기간 동안 “갑”에게 납품한 물품이 원활하게  운영될 수 있도록 다음 조건들을 제공하여야 한다.

1) 납품 및 설치된 장비에 대하여 월 1회 이상 정기점검을 실시하고, 그 결과를 서면으로 제출한다.

2) “을”은 상시 비상연락 체계를 유지하여 “갑”의 장애에 대비할 수       있어야 한다.

3) “을”은 검수 완료후라도 본 건에 대해 “을”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “갑”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

4) 시스템의 원활한 유지보수지원을 위해 장애 통보시 4시간이내 도착하여야 한다.

3. 계약이행

가. “을”은 장비 일체를 일괄공급(TURNKEY BASE)방식으로 시스템을 구축하여야 한다.

나. 과업지시서에 대한 이견이 있을 시는 “갑”의 해석에 따르고 동 지시서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 설치규정과 일반관례에 따른다.

다. 본 과업지시서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 “을”은 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

라. “을”은 계약 후 7일내 설치하고자 하는 시스템에 대한 제조사와 모델명 및 규격을 제출하고 아래 사항을 충족시켜야 한다.

1) 납품되는 자재는 반드시 제작사의 순정품을 사용하여야 한다.

2) 기존 시스템과 최대한 호환되어 공동 활용할 수 있어야 한다.

3) “갑”은 자재승인 이후에라도 규격미달 제품은 교체를 요구할 수 있고 “을”은 이에 응해야 한다.

4) 세부규격서와 동등 또는 그 이상의 성능과 기능을 가져야 한다.

4. 물품납품 및 설치

가. “을”은 물품 총괄표에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며 세부 규격서에 위배하여 납품할 시에는 그 책임은 “을”에게 있으며 “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

나. 시스템 설치에 대한 부대비용은 “을”이 부담하며 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정․기술적 문제의 처리는 “을”이 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 한다.

다. 시스템 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등은 “갑”과 사전 협의 하에 승인을 받고 설치한 후 원상 복구시켜야 한다.

라. 시스템설치 후 “갑”의 사정으로 인하여 기기 이동시 동일건물 내에서는 "을"이 무상으로 이동 설치하여야 한다.

마. 설치는 각각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 시스템과 전체 시스템에 간섭 또는 영향을 주어서는 안 된다.

바. 시스템 설치 및 자료변환으로 인하여 기존 시스템의 일과시간 중 온라인 중단이 없도록 해야 한다.

사. "을"은 납품한 장비가 최적의 환경에서 운영되도록 케이블링 작업 등을 병행하여야 한다.

아. 하드웨어적인 설치와 함께 기존의 전자결재시스템의 원활한 운영을 위해 튜닝작업과 데이터 재배치 등의 제반 작업을 수행한다.

5. 시스템 검사 및 시운전

가. “을”은 납품된 장비내역 및 검사일정과 검사 주요항목을 정리한 보고서를 “갑”에게 제공하여야 한다.

나. “을”은 “갑”이 지정한 장소에 계약 목적물을 설치 및 구축하고 서면으로 검사 요청하여야 한다.

다. 시스템 검사시 시스템 관련기술 및 모든 자료의 인수인계를 “갑”에게 제출하여야 한다.

라. 시스템 테스트기간 동안 “갑”이 시스템의 수정 및 보완사항을 제시하면 “을”은 즉시 시스템을 수정 및 보완 조치하여야 한다.

마. 시스템 검사 및 시운전에 소요되는 제반경비는 “을”이 부담하여야 한다.

6. 유지보수 및 사후관리

가. “을”은 1년의 무상유지보증기간 동안은 무상으로 유지 보수하여야 하며 월 1회 이상 정기점검을 실시하여야 한다.

나. 하자보증기간 동안은 시스템 설치에 참여한 “을” 중 “갑”이 지정하는 인력으로 하여금 기능개선, 오류사항 등 지속적인 성능개선을 지원하여야 한다.

다. “을”은 장애 통보를 받으면 비상연락 체계를 유지하여 5시간 이내에 “갑”이 요구하는 장애복구를 책임지고 완료하여야 한다.

라. 중대한 장애발생시 “을”은 5일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 위 기일  내에 문서로 통보해야 한다.

마. “을”은 동일한 시스템 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “갑”의 요구시 신규 장비로 교체하여야 한다. (월 3회란 최초발생 기준 30 일내 3회 이상을 의미함)

7. 제출서류 및 사업보고

“을”은 다음 각 호를 공문으로 제출하여야 한다. 가.나 항에 대해서 기일내에 제출이 불가능할시 갑의 판단에 따라 계약을 파기할 수 있다

가. 장비별 제품공급 및 기술지원 확약서 : 계약 후 7일 이내(제조사)

나. 장비별 정품확약서 : 납품시(제조사)

다. 완 료 보 고 서 : 완료시 1부(인쇄물 및 파일)

라. 기          타 : “갑”이 요구하는 각종 자료 및 보고서

8. 보안 통제에 관한 사항

가. “을”은 과업수행에 필요한 제반 보안 대책을 강구하여야 하며, 작업수행  인원에 대하여 보안각서 등 “갑“이 요구하는 서류를 제출후 전산장비를  납품 설치하여야 한다.

나. “을”은 과업관련 연구내용 및 조사 자료는 물론 과업 수행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 과업 시행중 과실로 인한 일체 사고에 대하여는 “을”이 책임져야 한다.

다. “을”은 과업 수행과정에 관련된 모든 자료와 생성된 일체의 자료를 과업 완료 즉시 “갑”에게 제출하여야 한다.

9. 기타사항

가. 물품 총괄표에 명기되지 않은 사항은 “갑”에게 별도의 물품 총괄표를 제출하여야 하며 세부규격서의 내용을 수정이 필요할 경우 별도의 합의서를 작성할 수 있다.(단, “갑”의 추가비용이 없어야 함)

나. “을”은 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 “갑”은 전적으로 면책하고, 이를 “을”의 부담으로 한다.

다. 본 과업지시서에 명시된 사항은 최소한의 사항, 내역만을 규정하였으므로  상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “을”은 시스템구축운영  상 하자가 발생되지 않도록 사전 조치하여야 하며, 본 과업지시서에 명시  되지 않은 사항은 관계법령과 “갑”의 해석에 따른다.

라. 본 과업지시서에서 정하는 것을 제외하고는 예산․회계관련 법령에 의하여 쌍방이 협의하여 결정하며, 소송관할법원은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

구 분	항 목	세 부 규 격
디스크 저장장치 H/W	디스크 저장장치	ㅇ Ethernus 3000 Model 100 tray ㅇ 물리적 용량으로 1.1TB 이상을 제안할 것 (146GB이상 × 8개 이상) ㅇ RAID 0, 1, 0+1, 5 혼용 지원할 것 ㅇ 구성된 모든 부품은 이중화되어 있을 것 ㅇ 최대 240 LUN 지원할 것 ㅇ LUN Management 지원할 것 ㅇ On-line Expansion을 지원할 것 ㅇ 내부성능최적화기능을 제공할 것 ㅇ RAID Migration기능을 지원할 것 ㅇ Physical 방식의 내부복제기능을 지원이 가능할 것 ㅇ 원격 장애진단이 가능할 것 ㅇ 원활한 운영을 위하여 전자결재디스크저장장치 동일사 제품을 제한함
	디스크	ㅇ Ethernus 3000 Model 300 용 디스크 ㅇ 물리적 용량으로 1TB 이상을 제안할 것 (146GB이상 × 7개 이상) ㅇ 디스크 확장을 위한 부자재 제공
S/W	디스크 확장전용 S/W	ㅇ PRIME CLUSTER HA Additional ㅇ PRIME CLUSTER Volume Manager Additional ㅇ PRIME CLUSTER GNIC Additional ㅇ 기타 확장시 제공되는 모든 Tool

Ⅲ. 물품 규격