신동읍공공하수처리시설

침사물세정기설치공사 실시설계용역

과   업   지   시   서

2008. 5

정     선    군

신동읍공공하수처리시설

침사물세정기설치공사 실시설계용역

과 업 지 시 서

1. 설계용역 내용

가. 사 업 명 : 신동읍공공하수처리시설 침사물세정기 설치공사 실시설계 용역

나. 사업위치 : 정선군 신동읍 예미리 828 신동읍공공하수처리시설내

다. 사 업 량 : 침사물세정기 설치공사 설계 1식

라. 용역내용 : 기본설계 및 실시설계

2. 설계용역 일반사항

가. 평면내의 모든 시설계획은 종합기본 계획에 따라 작성되어야 한다.

나. 구조물은 미적으로 설계되어야 하며 안정성, 경제성, 시공의 난이성       및 기능의 합리성이 검토되어야 하고 조형미의 구현을 위한 노력이       집중되어야 한다.

다. 에너지 절약시책에 부합되도록 모든 설계의 효율은 최대가 되도록        하고 관계 규정에 위배되지 않도록 설계되어야 한다

3. 사전조사에 관한사항

설계 용역자는 다음사항에 대하여 사전 조사를 하거나 본 청에서 제시하는 자료에 의하여 설계에 충분히 반영토록 한다.

가. 지반조사 사항

1) 지반의 성질

2) 지내력

3) 동결심도

4) 기존매립 시설물의 유무 및 기존구조물 활용 여부

나.기상조건 조사

1) 일조 및 기온습도

2) 풍량 및 풍속

3) 강설 및 강우량

다. 교통관계 조사

1) 중량물 운반수단

라. 급․배수 계통의 조사

1) 급수원의 조사

2) 배수 및 오수처리 계통

마. 동력 공급원의 조사

1) 수전 설비의 위치 및 용량

2) 정전대비 사항 전압변동사항

바. 사용자재의 장비 및 공급원 조사

1) 건설장비 동원사항

2) 기타 사용자재의 공급원

4.  구조물 배치에 관한사항

가. 자연조건을 최대한 이용한 계획을 수립하여 다음사항에 유의한다.

1) 불필요한 절토 및 성토의 지양

2) 필요이상의 옹벽등 구조물 설치억제

3) 시설물 활용에 편리한 배치계획

5. 기계 전기설비에 관한 사항

가. 배관설계

1) 배관 관경

배수관은 다음기준에 의하여 설계한다.

- 입관 > 횡지관 > 기구배수관

- 구부러지는 배수관은 반드시 45◦, 밴드관으로 설계한다.

나. 기계설계

- 각 계통 및 각 기계설비는 개별 또는 연동되어 자동운전이 가능하        도록 한다.

- 단순화하고, 자동화가 가능하도록 하여 운전 및 유지보수에 편리하        도록 한다.

- 만족한 기능을 갖추면서도 건설비 및 운전비가 절감되는 경제적인        설비가 되도록 한다.

다. 전기설계

- 본 사업에 대한 전기설계를 수행함에 있어서 전기설비가 갖는 특징        에 최대한 유의하여 아래의 신뢰성, 안정성 및 경제성 등을 종합적        으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

구 분	주 요 내 용
신뢰성	- 견고하고 내구성 있는 기기선정 - 고 신뢰성 및 조작 용이한 설비선정
안정성	- 설비구성 및 기기의 단순화로 운전 보수가 쉽고 오조작에 대한 염려가 없도록 계통구성 - 중요설비는 이중화로 구성하여 운전중단을 방지
확장성	- 각 기기들은 가능한 한 호환성이 있는 최신품의 기기를 선정하 여 용이한 유지관리를 도모 - 유지보수에 필요한 적정의 여유공간 확보
경제성	- 설비운전의 자동화를 구축하여 운전경비가 최소한으로 되도록 설계 - 소비전력이 적고 효율이 높은 기기를 선정하여 에너지 절감

6. 설계용역 범위

가. 기본설계

다음의 기본설계도 3개안을 작성하여 제출

- 배치도, 조감도, 개략공사비.

나. 실시설계

1) 설계도

- 전체배치도

- 구적도

- 배치 상세도

- 배관 계통도 및 상세도

- 기계설비 상세도

- 전기설비 상세도

2) 계산서

- 구조계산서

- 설비용량 계산서

3) 시방서

- 상하수도, 기계설비의 표준시방서

- 상하수도, 기계설비의 특별시방서

4) 공사비 산출서

공사비 산출은 2008년도 정부 표준 품셈을 적용하고 조달청에서          발행하는 가격정보 및 물가자료를 기준한다. 단 견적서에 의하여         작성할때는 2개 이상의 견적서에 그 중 적은 것으로 한다.

- 공사비 내역서

- 일위대가표 및 견적서

- 수량산출조서

5) 공정표

- 전체 예정공정표

- 각 공정별 예정공정표

다. 시설물 설계 유의사항

시설물의 일반구조에 대한 안전여부를 하수도 시설기준 및 건설부 제정 구조분야   의 설계토목공사 일반표준시방서 및 이와 동등한 시방서에 준하여야 하며, 기계류에 대한 것은 한국공업규격품은 이와 동등한 기준에 의거 설계 되어야 한다.

7. 성과품 작성 제출

본 용역과업의 원활한 수행을 위하여 발주자를 “갑”이라하고, 용역업    체(대표이사)를 “을”이라 한다.

가. “을”은 “갑”의 요구에 따라 현황측량이 완료되면 평면도             (1/500 - 1/1,000)에 시설물 배치계획 및 개략공사비를 산출하여(설        계안)시행청에 검토받은 후 다음단계 작업을 실시하여야 한다.

나. “을”은 검토 받은 설계(안)에 의거 설계서를 작성하여 성과품 납        품기일 10일 이전까지 용역 검수 공무원에게 사전 검토를 받아야         한다.

다. “다”사항에 의거 관련된 각종허가 및 협의에 필요한 서류를 별도        작성 제출한다.

라. 본 용역의 용역기간은 착수일로부터 30일간(실시설계 30일)으로 한다.

※ 기본설계 및 실시설계완료 이전이라도 본 청의 요구가 있을 시는         부분적으로 정리하여 그 성과를 제출한다.

바. 설계용역계약 후 과업지시서의 사업량 설계시, 설계금액 증액이 발        생 하더라도 증액부분에 대한 용역비를 청구할 수 없다.

(단, 감액사유가 발생되었을 시 계약자는“갑”의 해석에 따라야 한다.)

사. 설계과오로 인한 모든 책임 (형사상, 민사상)은 설계자가 감수한다.

아. "을“은 법령에 규정하는 설계협의의 기술적인 질의에 대하여는 본       청을 대신하여 답변하여야 한다.

자. 공사발주 후라도 설계의 착오가 있어 용역발주 부서에서 시정요구       가 있을 경우 즉시 시정하여야 한다.

10. 성과품 제출 목록

“을”은 본 용역 완료 시 다음사항을 “갑”에게 제출하여야 한다.

가. 실시 설계용역 보고서

나. 설계도서 총괄 5부 (시방서, 내역서 및 도면포함 편철)

다. 설계내역서 각 5부

라. 설계도면 각 5부

마. 구조물 계산서 5부

바. 설계 디스켓, 내역 디스켓 (CD 제출)

라. 설계원도 (트레이싱 전량)