과 업 지 시 서

2007. 09.

정   선   군

1. 명  칭: 고한종합복지센타 접근(보행)로 개설사업 실시설계 용역

2. 목  적

본 과업지시서의 목적은 고한종합보지센타 접근(보행)로 개성사업 실시설계를 수행하여 주변경관에 부합는 아름다운 지역환경개선을 통해 지역주민 편익시설을 제공하는 한편, 군의 관광명소 이미지를 창출함에 그 목적이 있다.

3. 사업개요.

가. 위  치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 고한종고앞

나. 예정공사비 : 금250,000,000원

다. 용역수행기간 : 수행기간은 착수일로부터 40일간으로 한다.

4. 과업의 기본방향.

가. 실시설계는 우리 군에서 제시하는 기본계획(안)을 바탕으로 구체화하여        합리적인 설계가 되어야 한다.

나. 우리 군의 상징적 이미지 공간조성을 통하여 지역환경개선을 개선하여        관내 주민 및 대외적으로 위상을 높일수 있는 계획을 수립하여야 한         다.

다. 기존의 수목 및 제반여건을 최대한으로 고려하여 경제적인 설계가 되        도록하여야한다.

라. 설계용역업체는 본 과업지시서에 의하여 설계하되 각종 자재 및 모듈,        공법 등의 선정시 철저한 코스트 분석을 통하여 예산액의 범위 안에서        효율적인 공사비의 배분과 경제성있는 설계로 시공성이 보장된 설계가        되도록하여야 한다.

5. 조경설계 방향

가. 기본방향

(1) 식재계획은 우리 군의 기존 수목을 최대한 이용하여 식수내지 이식           을 최소화 한다.

(2) 우리 군 고유의 아이덴티티를 표현하여 군의 대외적 이미지를 살릴           수 있는 경관 계획을 수립 한다.

(3) 주변의 경관과 조화되어 생활환경개선과 관광명소 분위기를 높일 수          있는 계획을 수립한다.

나. 현황조사

(1) 지형․식생 등 자연환경조사 및 토지이용․주변시설․이용 형태․교          통여건 등의 인문환경 조사 분석

(2) 군의 장기발전계획의 검토 반영 및 반영

(3) 현 우리 군 조경의 문제점과 잠재력의 검토

다. 기본구상(안)

(1) 동선계획 : 보행자, 차량, 주차

(2) 현재의 건물배치를 감안하고 지형을 이용한 원할하고 경제적인 동선          계획의 수립

(3) 불합리한 동선의 정비 및 개선제안

라. 토지이용계획

(1) 계획 부지 범위의 효율적 활용방안 수립

(2) 기존 지형의 훼손의 최소화 및 합리적인 공간계획 수

(3) 상징조형물 설치 필요시 역동적인 느낌을 줄 수 있는 시설물을 도입          하여 장소의 휴식처 및 관광명소적 이미지와 활동적인  성격을 나타          날 수 있도록 한다.

마. 식재계획

(1) 기존의 건물 및 환경과 조화를 이룰 수 있으며, 관내 기존의 수목을          최대한 이용하고 이식 범위을 최소화

(2) 구입이 용이한 경제적인 수종으로 하며, 식재 수종의 특성을 파악하          여 관리방법을 제시한다.

바. 시설물 계획

(1) 기존경관에 조화되는 자연소재를 선택

(2) 관리가 용이하고 내구성이 있는 소재의 시설물 반영

(3) 우리 군의 이미지를 강화시킬 수 있는 계획 수립

(4) 향후 우리 군의 상징조형물 설치 할 수 있도록 공간의 확보(감독협           의)

(5) 고유의 아이덴티디의 시설물 계획 수립

(6) 장애자 시설 계획 : 장애자를 고려한 설계

6. 과업의 범위

가. 설계용역범위 : 첨부 기본구상(안) 및 실시설계(안)을 구체화하여 시공         에 필요한 내용을 설계도서에 표기하여야 한다.

나. 설계내용 : 설계범위내의 조경․환경시설물 등 시공을 위한 일체의 실        시설계.

(1) 교량형 관찰 데크

(2) 주변조경 : 계획범위내 조경

(3) 수공간

(4) 상징물 설치 공간(필요시)

7. 과업의 일반지침

가. 본 과업지시서는 과업 수행을 위한 일반사항을 규정하고 있는바 이에        규정되지 아니한 사항은 관련규정 및 정부 제정 시방서에 준하되 감독        원과 협의하여 수행 하여야 한다.

나. 수급인은 설계상의 중대한 하자로 인하여 용역 또는 공사 진행상 상당        한 피해를 발주자에게 초래하였을 경우 이에 대한 책임을 진다.

다. 수급인은 발주자가 정하는 심의 및 보고에 필요한 자료를 제출하여야        하며 발주자의 수정 요구시 즉시 임해야 한다.

라. 본 과업과 관련 토목․전기․통신․기계․소방․조경 등 기타 관련 분        야의 감독원과 긴밀히 협의하여 그 지시 및 승인에 의한 설계업무 추        진에 착오가 없어야한다.

마. 수급인은 업무 수행에 있어 현장을 답사하여 지하 및 지하의 지장물         ․수목․구거․건물 출입구 및 통행로 등 주변 여건을 충분히 조사 검        토하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 본 과업지시는 과업수행을 위한 일반사항을 규정 하고 있는바 이에 규        정되지 아니한 사항은 관련 법령․규정 및 정부 제정 각종 시방서 등        에 준하여 수행하여야 한다.  정확한 부지 현황 조사 및 측량을 하여         계획설계와 실시설계에 반영하여야 한다.

사. 계획범위내의 우수 및 하수관로(기존관로 포함)는 배수량을 면밀히 검        토하여 기존 배수로와 연결하여 시하수관에 연결되도록 반영되어야 한        다.

아. 기타 설계와 관련된 과업지시에 대한 추가 내용과 과업에 명시되지 아        니한 사항이 발생 되었을 경우 발주자의 지시에 따른다.

8. 과업의 진행.

가. 일반사항 : 설계 업무추진 과정과 관련하여 다음 사항을 이행하여야          한다.

(1) 정기보고 : 용역 업무수행중 매주 월요일(서면)

(2) 기본구상(안) 확정 : 계약후 20일이내에 기본(안)을 확정하여 발주자          에게 보고회를 거쳐 지적사항을 수정보완하여 기본구상을 확정하고          실시설계에 임하여야한다.

(3) 최종보고 : 납품 10일전까지 최종도면 및 내역서를 제출하여 검토를          받아야 하며 수정사항이 있을시 최종납품에 반영하여야 한다.

나. 착수

(1) 수급인은 계약 체결 후 7일 이내에  작업을 착수하여야 하며 착수           전 착수계 등 기타 용역 수행에 필요한 제반 서류를 제출하고 10일           이내에 과업 추진 방법 및 계획설계 확정(안)에 대한 추진 계획서를           제출하여야 한다.

(2) 제출서류 : 수급인은 착수계를 제출시 다음 내용의 서류를 첨부하여           야 한다.

(가) 세부시행계획서

(나) 예정공정표

(다) 참여기술자 투입계획서

(라) 개략 예산내역서

다. 계획설계 : 우리 군에서 제시한 모든 자료를 검토하고, 계획 부지를          철저히 조사하여(지하매설물, 배수라인, 급수라인, 전기매설, 가스라          인 등) 설계의 기본 방향을 제시하고, 이를 감독부서와 충분히 협의          를 거처 실시설계를 수행하여 하여야 한다.

라. 기본구상 : 설계자는 본 군에서 제시한 기본구상(안)을 바탕으로 기본         구상(안) 확정한 후 실시설계를 진행하여야 한다.

마. 실시설계 : 기본구상(안) 확정사항을 실시계획에 반영 될 수 있는 합         리적인 공법과 자재를 선정하여 설계에 반영 한다.

바. 내역서 작성요령.

1) 공사 예정금액 조서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에            의거 우리 군의 지침에 의하여 작성한다.

2) 공사비 적산은 정부표준 품셈(2007) 기준에 의하여 산출한다.

3) 노임단가는 당해연도의 시중노임단가(2007.하반기)를 적용하고, 각            종 자재단가는 거래가격을 3개이상(해당 월) 조사하여 그중에서 최            저단가를 적용한다(단 조달청 거래가격을 포함한다).

9. 설계도서 작성지침.

가. 도면 규격과 양식 : “성과물의 제출”을 참조 한다.

나. 기입치수 및 단위 : 설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하        고 치수는㎜로 표시한다.

다. 표기문자 : 표기문자는 한글 사용을 원칙으로 하되 한글만으로 이해가        어려울 경우에는 영문을 병용 표기하며 표기숫자는 일체 아라비아 숫        자를 사용한다.

라. 축척 : 도면의 축적은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하        여서는 가능한 축척을 통일시켜야 한다.

마. 도면 작성시의 일반요령.

(1) 도면 작성시는 원칙적으로 AUTO-CAD를 사용한다.

(2) 도면 수정시 수정부분 위치표시와 내용을 표시한다.

(3) 각 도면마다 도면 목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시          등을 넣어 설계 해당부분을 쉽게 찾을 수 있도록 한다.

바. 도면 작성시 다음의 내용이 표시되어야 한다.

(1) 현항 측량도, 공사 계획평면도, 정지계획 평면도, 종․횡단면도, 기           타 상세(구조물, 상하수도 등)

(2) 배수관로도는, 종․횡단면을 작도하고 계통도를 다이아그램으로 표           시한다.

(3) 주요한 부분은 반드시 평면상세도, 단면도, 부분 상세도 등을 작도           한다.

(4) 각종 평면도에는 반드시 축부호 등을 기입하여 어느 부분인가를 쉽           게 알아볼 수 있어야 한다.

(5) 기타 설비 관련 부대시설에 대한 도면이 작성되어야 한다.

(6) 내역 작업과 공사에 필요한 디테일 도면을 작성한다.

사. 설계도서의 보완: 최종 납품전 발주자의 검토과정에서 지적되는 사항         이 있을 때에는 수정 보완하여 최종 납품 제출하여야 한다.

아. 보 안 유 지: 설계자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 취하여야         한다.

자. 설 계 감 독: 설계의 수행은 우리 군에서 지정한 감독관의 지시에 의         한다.

10. 성과물의 제출

가. 기본구상(안): 2개 이상 “안” 제시

(1) 설계 개요

(2) 계획도면

(3) 현황 부지 분석 결과

(4) 조감도

(5) 추정공사비 등

나. 실시설계

도 서 명	규 격	제 출 부 수	비 고
보 고 서	A4	5
도 면	A1	5
	A3	5
시 방 서	A4	5
설계예산서	A4	5
수량산출서	A4	5
단가산출서	A4	5
구조 및 수리계산서	-	5
각종 인허가관련서류		1식
C D		3