지능형 자동안내시스템(동보장치)

통합 업그레이드 구축시방서

2007. 02

정   선   군   청

목    차

Ⅰ. 사 업 설 명 서

Ⅱ. 일 반 시 방 서

Ⅲ. 특 별 시 방 서

Ⅰ. 사 업 설 명 서

1. 사업명

지능형 자동안내시스템(동보장치) 통합 업그레이드 구축

2. 사업목적

본 사업은 정선군청에서 기 운용중인 FAX 및 문자동보(서버)장치에 대해 업그레이드를 하여 하나의 ID를 가지고 동일화면에서 통합운용․제어함으로써 팩스문서 송/수신 방법을 개선하고, 문자서비스 기능을 개선하여 직원들의 행정사무환경 개선을 목표로 한다.

3. 설치장소

정선군청 통신실

4. 설치기간

계약일로부터 30일 이내

5. 구축범위

- FAX동보(서버) 업그레이드 1대, 문자 및 음성동보(서버) 1대

- 문자동보 Gateway(4Port) 1식

- FAX동보(서버) 업그레이드 S/W

- 문자동보(서버) 업그레이드 S/W

- 홈페이지와의 연동 S/W

6. 하자보증기간

준공일로부터 1년으로 한다.

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 사업명

지능형 자동안내시스템(동보장치) 통합 업그레이드 구축

2. 목적

본 시방서는 기 운용중인 FAX동보(서버)장치의 업그레이드를 통해 팩스문서 송/수신 방법을 개선하고, 문자동보(서버)장치의 업그레이드하여 군정 및 각종 정보를 행정통신망과 인터넷망에 구애 없이 민원인에게 보다 신속하고 능동적으로 제공함으로써 보다 신속한 민원행정처리 및 행정업무의 효율성 증대를 목적으로 하며, 이를 위해 계약자가 준수하여야 할 공통적, 일반적인 사항에 대하여 적용한다.

3. 적용범위

가. 본 시방서는 정선군청 동보장치 통합운용을 위한 업그레이드 구축에 적용한다.

나. 본 시스템은 기존에 운용중인 각종 동보장치의 통합운용을 통하여 상호 연동이 가능하여야 한다.

다. 프로그램의 운용과정에서 발생되는 각종 프로그램(행정업무용)과의 충돌 문제는 협의 후 해결해야 한다.

4. 공사기간

착공일로부터 30일 이내에 설치 완료한다.

5. 입찰자격사항

가. 공고일 현재 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(‘03.4.7개정)에 의하여 반드시 G2B분류번호(8자리 34111023) 제조물품으로 입찰참가 등록한 정보통신공사업(업종코드 0036)및 소프트웨어사업(소프트웨어산업진흥법 제24조) 등록업체로서, 중소기업기본법 제2조에 규정된 중소기업자

나. 공고일 현재 중소기업 공공구매 종합정보망에 G2B분류번호(8자리 34111023)에 대한 제조물품의 직접 생산 확인을 승인받은 중소기업자

다. 각 장비 및 부품(서버, 문자동보 Gateway) 제조사로부터 물품공급 및 기술지원 확약서 제출 가능한 업체

6. 계약이행

가. 설계도서 및 특기 시방서에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 일반사항에 따라 설치한다.

나. 일반시방과 특기시방의 내용이 서로 상이한 부분이 있을 경우에는 특기시방에 따른다.

다. 관계법규 : 공급자는 관계법규에 저촉되지 않도록 설치한다.

(1) 전산망기술기준에 관한 규칙(정보통신부령)

(2) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

(3) 전기통신 기술기준 및 전파 장해 검정규칙

(4) 국제표준화기구(ISO), 국제전기통신연맹(ITU-T)권고

(5) 전자공업협회(EIA), 미 표준화기구(ANSI), Bellcore

(6) 한국공업표준규격

(7) 컴퓨터 프로그램보호법 제23조 제1항 및 동법 시행령 제16조

(8) 전기용품 안전관리법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함)

(9) 법규에 명시되지 않은 사항은 발주처의 감독관의 지시에 따른다.

(10) 기타관련법규

라. 본 시방서에 특별히 명시하지 않은 사항에 대하여는 발주기관의 일반계약 관례에 따르며, 계약자와 발주기관의 해석상 이견이 있을 경우에는 발주기관의 해석에  따른다.

7. 구매 장비의 조건

가. 정선군청에 납품될 장비는 아래와 같은 기본조건을 충족한다.

(1) 호환성 : 정선군청에서 운용중인 행정업무시스템과 통합관리적인 부분에 관하여 완벽한 호환성을 유지․개통 한다.

(2) 신뢰성 : 서버장비 및 케이블 등이 견고하여 장애가 발생하지 않으며, 장애 시 신속한 복구를 한다.

(3) 확장성 : 시스템 업그레이드 시 손쉽도록 하며, 외부통신망 및 자체통신망 확장 시 별다른 조치 없이 연계가 가능하도록 한다.

(4) 편리성 : 유지보수 및 시스템운영 상태 파악 등이 용이하도록 지원한다.

나. 계약자는 공급되는 전체 시스템에 대한 성능보장을 하며 장비(S/W포함)를 납품함에 있어 반드시 정품완제품을 공급한다.

다. 납품하는 모든 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이며, 저작권을 침해하지 않는 제품으로 한다.(S/W정품 인증서 제출)

라. 설계도 및 시방서에 명기되지 않는 사항일지라도 시동상, 구조상, 외관상, 필요한 사항은 감독공무원의 지시에 따라 보완하며 이에 따르는 제반 경비는 포괄적으로 납품업체가 부담 한다

8. 성능 및 하자보증

본 시스템의 하자보증기간은 검수 완료 후 1년이며 이 기간에 발생되는 비용은 계약자 부담으로 하며, 하자기간 만료 후라도 본 시스템의 계속적인 유지보수를 위하여 기기부품 및 기술제공을 협조하도록 한다.

9. 제출서류

가. 계약 시 제출서류

(1) 각 장비 및 부품(서버, 문자동보 Gateway) 제조사로부터의 물품공급 및 기술지원 확약서 원본 제출

나. 계약 후 제출서류

(1) 계약 후 7일 이내 관련서류 2부를 작성 발주처 승인을 득하며, 미비 된 서류가 있을시 관련된 일체의 책임은 계약자에게 있다.

(2) 일반부분 : 사업목적, 범위, 일반시방서, 사업추진 일정표 등

(3) 기술부분 : 특별시방서, 물량내역서 및 S/W내역서, 각 서버장비별 세부 규격서

(4) 품질보증 : S/W정품 인증서

다. 납품완료시 제출서류

(1) 제출부수 : 2부

(2) 납품계

(3) 납품된 물량 내역서(H/W, S/W별)

(4) 장비별 자체 시험성적서

(5) 납품 전, 중, 후 사진첩(2부)

10. 사고의 책임

가. 계약자는 설치공사 도중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대하여 책임을 지며, 특히 공중시설물 또는 정선군청의 기존 시설물에 피해를 주었을 경우에는 계약자가 원상태로 조치한다.

11. 보안

가. 시스템 구성과 관련하여 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 통신보안 및 각종 보안에 세심한 주의와 의무를 다한다.

나. 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 출입자 명단, 보안각서 등을 제출한다.

다. 작업현장을 출입하면서 취득한 보안사항과 시청에서 제공한 자료에 대하여 비밀유지의 의무를 갖는다.

라. 본 사업수행 중 배포된 설계도서 및 기타 문서는 감독공무원의 승인 없이 복사할 수 없으며 본 사업 완료 시 감독공무원이 제공한 자료는 반납한다.

12. 교육

가. 계약자는 다음 인원에 대하여 장비에 대한 운영, Software등에 대한 교육 훈련을 실시하여야 한다.

(1) 교육 훈련 기간 : 1일 이내

(2) 교육 훈련 인원 : 2명 이상

(3) 교육훈련 장소 : 장비설치 현장 또는 계약자의 교육장

나. 기술 교육에 소요되는 체제비등 제반 경비 및 교재는 계약자가 부담한다.

다. 교육훈련 시 포함 되어지는 내용

(1) 시스템의 개요 및 구조

(2) H/W 및 S/W의 설치 및 운용방안

(3) 시스템 장애 시 응급대처 방안

(4) 기타 요청사항

13. 유지보수

가. 시스템 운영의 지속적 안정적 운영에 필요한 모든 정비보수 및 정보 제공은 유지 보수 기간 내 무상으로 실시한다.

나. 무상 유지보수 기간 중 같은 장비가 월 1회 이상 장애 시 교체를 원칙으로 한다.

다. 유지보수 지원범위 : 본 공사를 위해 납품, 설치한 전 품목

라. 타사 장비를 접속하고자 할 경우에 필요한 기술을 적시에 제공하고, 타사 장비와 인터페이스가 가능하도록 협조한다.

마. 예비 장비 및 부품 등을 사전 확보하고 있어 장애 발생 시 즉각 교체하여 정상 가동한다.

바. 예방점검을 통한 성능개선 작업을 분기 1회 이상 실시한다.

14. 시험운영

가. 시방서 또는 특기 시방서에 명시된 기자재는 국가인증품을 써야하며, 품질의 적정 여부를 판단할 수 있는 자체 시험 성적 서를 제출한다.

나. 시스템 설치 완료 후 각종 현장시험을 실시하여 정선군이 요구하는 항목에 대하여 정상 가동함을 입증한다.

다. 현장시험에서 발견된 에러 및 불합리한 문제점에 대하여 정상 가동될 수 있도록 조치하며, 수정 및 보완 요구 시 이를 전면 수용한다.

라. 본 시험에 소요되는 제반비용은 공급자 부담으로 한다.

마. 검수 요청 전에 제품의 시험 절차 서를 제출한다.

바. H/W, 응용S/W 등 각종 제품 시험 및 연계되는 관련 장비와 호환성 등을 종합 검수를 실시한다.

15. 기타사항

가. 본 시방서에 개재되지 않았어도 시스템의 정상적인 운영과 관련하여 필요한 모든 제반비용은 계약자가 부담한다.

나. 설치 완료 후 기본사양이 성능발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우에는 계약자의 책임 및 부담으로 즉시 교체한다.

다. 모든 납품장비(S/W포함)는 최신버전으로 납품한다.

라. 정선군청 근거리 통신망 Network환경에 맞는 시스템을 지원한다.

16. 장비 납품, 설치의 검수 절차

가. 검수절차는 다음 각 항의 조건이 만족되었을 때 시행한다.

(1) 정선군청 내 시험완료 및 시스템 신뢰도에 만족했을 때

(2) 조건부승인 사항이 모두 만족되었을 때

(3) Customizing 이 완료되었을 때

나. 계약자는 다음과 같이 서류를 제출하여야 한다.

(1) 장비관련 설치/사용자 매뉴얼 2부

(2) 프로그램 설치 CD 1매

(3) 긴급 장애처리 담당자 연락처

Ⅲ. 특 별 시 방 서

1. 적용범위

본 사항은 지능형 자동안내시스템(동보장치) 통합 업그레이드 구축에 있어서 계약자가 이행하여야 할 세부내용을 규정한다.

2. 관련법규

본 시스템은 제반법규 및 규정사항에 위배됨이 없이 정밀 제작설치하며, 계약 기간 중에 개정될 경우에는 개정된 법령 및 권고사항을 이행한다.

3. 재료 및 부품

가. 사용재료 및 부품은 KS규격품 또는 그 이상의 성능을 갖는 제품을 사용하여야 한다.

나. 모든 재료 및 부품은 고유 기능과 성능을 포함한 제반 전기적, 기계적 특성이 시스템에서 요구되는 내구성을 가진다.

다. 사용 재료 및 부품은 인체에 유해하거나 장비의 운용에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생하는 자재를 사용하지 않는다.

라. 모든 부품은 허영 오차범위 내에서 다른 부품으로 대체사용이 가능하여야 하며, 이때 시스템의 특성에 변화가 없어야한다.

마. 모든 장비는 부문별로 정격 퓨즈를 장착하여 해당 장비를 보호해야 한다.

바. 커넥터 등 탈․착 이 가능한 부분은 부착 시 구조적으로 오 접속이 되지 않도록 하여야 하며 방향식별이 용이하여야 한다.

사. 모든 부품의 금속 표면은 부식되진 않도록 도장 처리되어야 한다.

아. 정전기에 민감한 소자는 충분한 보호조치를 하고 정전차폐를 하여야 한다.

4. 물량 범위

가. 각 시스템은 메모리 용량의 확장, 접속포트의 증설, 데이터 입력부의 독립성 확보를 위하여 LAN을 기본으로 구성하여야 하며 LAN TCP/IP Protocol을 사용한다.

나. 각 시스템은 RACK 형태로 구성되어야 하며 서브 랙 단위의 증설이 가능하여야 한다.

다. 각 시스템은 설치가 용이한 구조이어야 하며 기능변경 및 고장 발생 시 교체가 용이하도록 모듈화 되어 있어야 하며, 전원부분이 이중화로 장애에 대처 가능하여야 한다.

라. 정선군 민원실에서 사용하는 증명 민원 중 지정 사무에 대해 종이출력 없이 자동으로 전자관인 및 필요양식 삽입 후 민원서류 발급 PC에서 FAX동보(서버) 시스템으로 전송되어 처리될 수 있도록 구축하여야 한다.

마. 기존에 군청에서 운용중인 각각의 동보장치가 업그레이드를 하여 상호 연동되어 하나의 ID만으로 동일화면에서 동시에 사용이 가능하여야 한다.

바. 시스템 관리자는 전체 시스템의 관리와 개인정보의 초기화 및 변경을 담당한다.

5. 일반적 기능

(1) 시스템의 확장성

본 장비의 운용시험 과정에서 시스템 제작 설계상의 변경을 요하지 않는 소프트웨어, Data의 변경, 추가 등의 요구가 있을 시에는 계약자가 적극적으로 지원하여야 하며 이와 별도로 시스템의 H/W 또는 S/W Upgrade 및 새로운 기능에 대한 기술지원을 하여야 한다.

(2) 신뢰성 확보

본 시스템은 고도의 신뢰성을 확보하여 24시간 운영 가능하도록 한다.

(3) 업무처리의 지연

각각의 동보(서버)장치를 구성하는 시스템 및 장치들이 서비스를 수행하는 경우에는 업무처리에 지연이 없도록 한다.

(4) 유지보수

장비운영 중에 유지보수 담당자가 시스템관리 Monitor를 이용하여 유지보수에 관한 각종 Data의 입출력 및 다양한 User Report 생성이 가능하도록 하며, 장비 운영자가 관리가 원활하도록 한다.

(5) 기존장비 활용

기존 설치된 각종 동보장치의 현황을 실사하여 S/W의 업그레이드만으로 UMS 통합이 가능하여야 한다. 단, 기존 장치들의 성능이 저하되었을 겨우 교체가 가능하여야 한다.

6. 시스템 주요 기능

가. FAX동보(서버)장치

(1) PC에서 직접 전송 기능

종이 문서가 아닌 PC에서 작업한 각종 첨부문서(*.doc, *.hwd, *.gul, *.hwp, *.jpg, *.gif, *.bmp 등)에 대해서도 PC상에서 직접 동보 전송이 가능하여야 한다.

(2) 중복 주소 제거

여러 개의 주소록에 동일한 팩스번호가 있을 경우 내용 중복된 주소를 자동으로 제거하여 동일내용의 FAX문서가 중복 전송되지 않도록 하여야 한다.

(3) 예약 동보 전송 기능

PC에서 직접 동보 전송 하는 문서에 한해서 전송하고자 하는 시간을 예약 하여 전송할 수 있어야 한다.

(4) 팩스 표지 작성 기능

PC에서 직접 동보 전송 하는 문서에 한해서 팩스표지를 자동 생성할 수 있어야 한다.

(5) 전송상태 확인 기능

PC에서 직접 동보 전송 되는 문서에 대해서 전송상태(전송중/전송완료/전송실패)에 대한 결과를 확인 할 수 있어야 하며, 발신대기 중인 문서를 취소할 수 있어야 한다.

(6) ARS 동보 전송 기능

종이 문서에 대해서는 팩시밀리를 사용하여 FAX 동보장치의 ARS 동보기능을 통해 해당 목적지로 동보 전송이 가능하여야 한다.

(7) 동시동보 기능

동보팩스 전송 시 송신으로 지정된 채널을 통해 동시동보가 가능한 구조이어야 한다.

(8) PC to FAX 기능

사용자가 자신의 PC에서 문서작업 후 FAX Client를 통해서 외부의 팩시밀리로 팩스문서를 전송할 수 있어야 한다.

(9) FAX to FAX 기능

정선군청의 내부 팩시밀리에서 외부 팩시밀리로, 외부 팩시밀리에서 내부 팩시밀리로 문서를 전송할 수 있어야 한다.

(10) 전송 실패 시 재전송 기능

사용자가 팩스문서를 전송하는 과정에서 팩시밀리가 통화중이거나 다른 이유로 전송이 실패할 경우 자동으로 재전송 할 수 있어야 한다.

(11) 팩스 수신 통지 기능

팩스가 수신되면 팩스의 도착 여부를 휴대문자나 담당자의 PC로 알려 줄 수 있어야 한다.

(12) 문서 검색

팩스 서버 시스템을 통해 송수신된 문서에 대해 송/수신 일시, 송신번호, 송신 결과, 제목 등 다양한 조건으로 검색이 가능하여야 한다.

(13) Web 화면 지원 기능

일반 사용자 및 관리자는 Web 기반의 Explorer상에서 프로그램 사용 및 관리가 가능하여야 한다.

(14) 보고서 기능

사용자/부서별 사용 내역, 전체 송신/수신 내역, 팩스보드의 채널상태 모니터링 및 송/수신 결과 분석, 사용자 로그인 내역 등 다양한 보고서를 제공해야 한다.

나. 문자동보(서버)장치와 연동 기능

기존에 운용중인 문자동보(서버)장치와의 연동을 통하여 팩스문서의 송/수신 결과를 전송완료 후 자동으로 문자메시지로 전송할 수 있도록 해야 한다.

다. 문자 및 음성동보(서버) 장치

(1) 관리자의 관리 편이성

GUI방식으로 손쉽게 관리할 수 있어야 하며, 형상관리를 보유하여 실제 시스템 형상을 화면에서 Control 할 수 있어야 한다.

(2) 부서별 관리자 별도로 인증하여 부서별 사용자 관리 기능

(3) 사용자 프로그램은 Web기반의 환경에서 구동이 가능하여야 하며, Explore 상에서 로그인/로그아웃과 문자 및 음성의 송신이 가능하여야 한다.

(4) 국내 이동 통신사에 대한 문자전송 기능

011/017/016/018/019/010 번호의 문자 전송이 가능해야 한다.

(5) 예약/즉시 발송 기능

문자 발송 시 예약시간과 일자를 지정하여 예약 전송이 가능하여야 한다.

(6) 전송 성공여부 확인 기능

전송목록/메시지 관리 등의 기능으로 메시지 관리가 용이해야 한다.

(7) 엑셀로 만들어진 주소록을 불러와서 메시지를 전송할 수 있어야 한다.

(8) 저장되어진 동보 주소록을 엑셀 파일로 저장이 가능해야 한다.

(9) 개인 및 공유 주소록은 3단계로 구성되어야 하며 주소록은 Web상에서 손쉽게 이동이 가능해야 한다.

(10) 부서 이동시 각 부서원의 정보를 개인 사용자 및 관리자가 Web상에서 이동 가능하여야 하며 청 내 직원들의 동보주소록도 이동되어야 한다.

(11) 전송현황 조회 시 전송결과에 대하여 수신자/내용/전송성공여부/시간 등의 세부내용이 조회 가능해야 한다.

(12) 사용자 검색 시 핸드폰 번호/이름/내용으로 검색가능이 있어야 한다.

(13) 자주 사용하는 문자에 대하여서는 80Byte이상 저장 및 전송 가능하여야한다.

(14) 전송문자 조회 결과에서 미리보기 및 삭제 등을 할 수 있어야 한다.

(15) 사용자는 프로그램 운용에 필요한 도움말을 On-line형태로 제공받을 수 있어야 한다.

(16) 관리자 UI에서 현재 접속자 현황(IP, ID)조회가 가능해야 한다.

(17) 관리자 UI에서 사용자 인증 및 전송 건수(월/일 단위) 및 비밀번호 등사용자 정보 수정 및 삭제가 가능해야 한다.

(18) 기존 홈페이지 내에서 문자서비스 신청하여 자동으로 문자동보(서버) 서버에 동보주소록으로 등록되어 저장/관리 되어야 한다.

(19) 예약된 전송 메시지는 예약전송 관리에서 수정 및 삭제가 가능해야 하며 즉시 전송으로 변환도 가능해야 한다.

(20) 대랑 메시지 처리 및 메시지 이력 통계관리 기능

관리자 PC나 콘솔에서 이력 및 통계의 관리가 가능해야 한다.

(21) 사용자는 프로그램의 운용에 필요한 도움말을 On-Line형태로 제공받을 수 있어야 한다.

라. 홈페이지와의 연동 기능

(1) 홈페이지의 메인 페이지에 아이콘 “군정소식 알림이 서비스”를 생성하여 군민 또는 외지인들이 군정 소식을 신청하여 문자 및 음성서비스를 받을 수 있어야 하며 수정 및 탈퇴도 가능해야 한다.

(2) 문자동보(서버)와 상호 연동 되어 문자동보(서버)장치의 기능을 수용하여야 하며, 유선전화 및 무선전화, 문자메시지 등 다양한 방법을 통해 자동으로 전송되어야 한다.

(3) 홈페이지 연동으로 인해 음성안내서비스를 이용할 경우 4회선의 유/무선 전화에 동시동보가 가능한 구조이어야 하며, 128회선까지 확장이 가능한 구조이어야 한다.

마. 문자동보 Gateway의 기능

(1) 문자동보 Gateway의 표준성

문자동보(서버)와 문자동보 Gateway는 Rack Type의 서버로써 단문메시지를 휴대폰으로 전송할 수 있는 무선 문자전송장치 이어야하며, 형식승인을 취득한 제품이어야 한다.

(2) 시스템의 유지관리의 편이성

전면부에는 가시적인 점유상태, 동작 상태를 육안으로 사용 상태확인이 가능한 LED 또는 LCD를 부착하여 유지관리에 편리하여야 한다.

(3) 문자동보시스템은 자체 구축된 장소에서 문자데이터를 CDMA무선 방식으로 무선 기지국에 직접 전송해야 한다.

바. 통합 동보장치(UMS) 운용

(1) 관리자 UI에서 사용자 인증 및 전송 건수(월/일 단위) 및 비밀번호등 사용자 정보 수정 및 삭제가 가능해야 한다.

(2) 사용자는 프로그램 운용에 필요한 도움말을 On-line형태로 제공받을 수 있어야 한다.

(3) 관리자 UI에서 현재 접속자 현황(IP, ID)조회가 가능해야 한다.

(4) 사용자 검색 시 핸드폰 번호/이름/내용으로 검색가능이 있어야 한다.

(5) 통합되어진 각종 동보장치의 사용자 프로그램은 Web 기반의 환경에서 구동이 가능하여야하며 Explorer상에서 하나의 ID로 로그인/로그아웃과 FAX 및 문자의 송수신이 가능하여야 한다.

(6) UMS 통합 장치에 대한 기간별, 채널별 통계가 가능하고 각종 통계에 관해서 프린터 출력이 가능하여야 한다.

(7) 각 장치 관리자는 전체 시스템의 관리와 개인정보의 초기화 및 변경이 가능하여야 한다.

7. 기 구축 시스템 변경 사항

가. 기 운용중인 FAX동보(서버)장치의 H/W 및 S/W를 업그레이드하여 FAX동보(서버)로 이용하고 기 운용중인 문자동보(서버)장치에 있던 문자동보 Gateway를 같이 사용하여 내부 문자서비스로 사용하여야 한다.

나. 신규로 구입하는 문자 및 음성동보(서버)장치는 인터넷망으로 옮겨서 홈페이지 연동 전용으로 사용하여 군정 및 각종 정보를 문자 및 음성서비스를 이용하여 민원인들에게 보다 신속하게 전달하여야 한다.

8. 시스템 구성

구분	품 목	용 도	수량
H/W	FAX동보 Server 업그레이드	팩스문서 송/수신 제어 및 운영 관리 문자메시지 수신/발신 제어 및 운영․관리 통합 DB 운영 관리 Web 화면 운영 관리	1대
	문자 및 음성동보 Server	홈페이지 연동을 통한 문자 및 음성서비스 제어 및 운영․관리	1대
	문자동보 Gateway	문자메시지 발송용 전송 장치(4Port)	1EA
S/W	Upgrade S/W	FAX 동보(서버) 업그레이드 S/W 전자교환기(PBX) 밀결합 연동 Module 원격제어 및 통계용 Module 관리자용 Module File to Tiff Converting Module FAX Driver Licence FAX 동보 Module S/W(Licence 포함)	1식
		문자동보(서버) 업그레이드 S/W 문자동보 관리자 Module 업그레이드 S/W 문자동보 사용자 Module 업그레이드 S/W	1식
		홈페이지와의 연동 S/W 문자 연동 모듈, 4Port License 음성 연동 모듈, 4CH License TTS 4CH License	1식

가) FAX동보 Server 업그레이드

(1) 기능

- 팩스문서 송/수신 제어 및 운영

- 문자동보 Gateway Interface를 통한 실시간 메시지 전송

- 통합 DB 운영 관리

- Web 화면 운영 관리

(2) 사양 :

- 프로세서 : Intel Xeon 2.8GHz * 2

- 메모리 : 1GB DDR SDRAM

- HDD : SCSI 73GB, Hot-swap

나) 문자 및 음성동보 Server

(1) 기능

- 문자동보 Gateway Interface를 통한 실시간 메시지 전송

- 음성처리카드를 통한 음성메시지 전송

(2) 사양 :

- 프로세서 : Intel Xeon 3.6GHz

- 메모리 : 1GB DDR SDRAM

- HDD : SCSI 73GB, Hot-swap

- Power : Redundant Dual Power

- CD-RW 52X

다) 문자동보 Gateway

(1) 기능

- CDMA 방식을 지원하는 박스타입의 별도 장비로 4Port이상 제공되어야 한다.

- CDMA 보드의 동작상태가 LED로 가시적으로 확인되어야 한다.

- 문자동보 Gateway를 통한 전달할 문자메시지의 디지털 신호를 이동전화 기지국으로 직접 전송하여 준다.

(2) 사양

- RF-Module : Bellwave BCM-1860

- 안테나 : 내장형

- 확장성 : 4포트 기준, 256포트까지 확장 가능

- 용  량 : 4Port

라) Upgrade S/W

(1) FAX동보(서버) 업그레이드 S/W

- 전자교환기(PBX) 밀결합 연동 Module

- 원격제어 및 통계용 Module

- 관리자용 Module

- File to Tiff Converting Module

- FAX Driver Licence

- FAX 동보 Module S/W(Licence 포함)

(2) 문자동보(서버) 업그레이드 S/W

- 문자동보 관리자 Module 업그레이드 S/W

- 문자동보 사용자 Module 업그레이드 S/W

(3) 홈페이지 연동 S/W

- 문자 연동 모듈, 4Port License

- 음성 연동 모듈, 4CH License

- TTS 4CH License

9. 세부규격

가)하드웨어

구 분	항 목	규 격	수량
FAX 동보 Server	시스템 본 체	○ Rack Mount system ○ Intel® Xeon™ 프로세서 2.8GHz * 2 ○ Memory : DDR ECC REG 512MB * 2 ○ HDD : SCSI 73GB(10000RPM), Hot-Swap ○ Intel® Server Board [SE7520BD2] - Processor : One or two Intel Xeon processors with an 800MHz system bus. - Memory Capacity Supports : Registered ECC DIMMs that must be populated in pairs. DDR 266/333 - Six DIMM sockets for up to 24 GB of DDR 266 or 12 GB of DDR 333, DDR2 400 - Eight DIMM sockets for up to 16GB of DDR2 400. - Chipset : Intel E7520 Chipset - Ultra320 SCSI : E7520BD2V and SE7520BD2VD2: One Ultra320/LVD channel via either the LSI Logic* 53C1020 or LSI Logic 53C1020A SCSI controller, with integrated mirroring and striping (RAID 0 and 1), and support for modular ROMB (Intel RAID Controller SRCZCRX)5 - Software Support : Intel Server Management family of software; upgradable via custom add-in card to support Intel Management Module.	1대

구 분	항 목	규 격	수량
문자 및 음성동보 Server	시스템 본 체	○ Rack Mount system ○ Intel® Xeon™ 프로세서 3.6GHz ○ Memory : DDR ECC REG 512MB * 2 ○ HDD : SCSI 73GB(10000RPM), Hot-Swap ○ ODD : 52X CD-RW ○ Intel® Server Board [SE7520BD2] - Processor : One or two Intel Xeon processors with an 800MHz system bus. - Memory Capacity Supports : Registered ECC DIMMs that must be populated in pairs. DDR 266/333 - Six DIMM sockets for up to 24 GB of DDR 266 or 12 GB of DDR 333, DDR2 400 - Eight DIMM sockets for up to 16GB of DDR2 400. - Chipset : Intel E7520 Chipset - Ultra320 SCSI : E7520BD2V and SE7520BD2VD2: One Ultra320/LVD channel via either the LSI Logic* 53C1020 or LSI Logic 53C1020A SCSI controller, with integrated mirroring and striping (RAID 0 and 1), and support for modular ROMB (Intel RAID Controller SRCZCRX)5 - Software Support : Intel Server Management family of software; upgradable via custom add-in card to support Intel Management Module. ○ Intel® Server Chassis [SC5300BRP] (Rack Type) • 5U rack-mount [ARIGRACK] • 730W PFC power supply (Dual) • Size : 5U 218 mm(height) x 424 mm(width) x 696 mm(depth) • Drive Bay : Up to 6+4 fixed SATA, Ultra320 SCSI4, or IDE 장착가능 • 1*80mm fan per power supply	1대

구 분	항 목	규 격	수량
문자동보 Gateway	TYPE	○ 독립 외장형 ○ 안테나 내장형	1식
	RF-Module	○ Bellwave BCM-1860
	채널수	○ 포트 수 : 4Port ○ 최대 확장성 : 256Port 가능
	처리용량	○ 4Port 기준 최대 5,600건/시간 당
	DBMS	○ MS-SQL, Oracle 등 지원 가능

나) 소프트웨어

구 분	항 목	규 격	수량
S/W	Upgrade S/W	○ 전자교환기(PBX) 밀결합 연동 Module ○ 원격제어 및 통계용 Module ○ 관리자용 Module ○ File to Tiff Converting Module ○ FAX Driver Licence ○ FAX 동보 Module S/W(Licence 포함) ○ 통합동보장치 제어(UMS) Module ○ PC에서 직접 전송 기능 - 종이 문서가 아닌 PC에서 작업한 각종 첨부문서(*.doc, *.hwd, *.gul, *.hwp, *.jpg, *.gif, 등) ○ 통합되어진 FAX서버/문자동보장치의 사용자 프로그램은 Web 기반의 환경에서 구동이 가능하여야하며 Explorer상에서 하나의 ID로 로그인/로그아웃과 FAX/문자의 송수신이 가능하여야 한다. ○ UMS 통합 장치에 대한 기간별, 채널별 통계가 가능하고 각종 통계에 관해서 프린터 출력이 가능하여야 한다. ○ 각 장치 관리자는 전체 시스템의 관리와 개인정보의 초기화 및 변경이 가능하여야 한다. ○ 팩스 수신 통지 기능 팩스가 수신되면 팩스의 도착 여부를 휴대문자나 담당자의 PC로 알려 줄 수 있어야 한다. ○ Web 화면 지원 기능 FAX 일제동보장치의 사용자 프로그램은 Web 기반의 환경에서 Explorer상에서 로그인/로그아웃이 가능하여야 한다.	1식
		○ 문자동보 관리자 Module - 사용자 관리 기능 - 시스템 관리 기능 - 통계 관리 기능 - 전송 관리 기능 - 동보 그룹 관리 기능 ○ 사용자 Module - 문자메시지 송신 기능 - 개인 동보 관리 기능 - 개인 통계 기능 ○ Web기반의 환경에서 구동이 가능하여야 하며 Explore 상에서 로그인/로그아웃과 문자의 송신이 가능하여야 함 ○ 발신자 설정 기능이 있어야 함 - 로그인을 통한 자동 회신번호 설정, 직접 입력 기능 지원 - 회원 가입 시 부서대표번호 설정 기능 지원 ○ 예약전송 기능이 있어야 함 - 일회예약전송 설정 및 반복예약전송 설정 기능 지원 ○ 개별전송 수신자 설정 기능이 있어야 함 - 수신번호 직접 입력 기능, 주소록 검색을 통한 수신번호 입력 기능 지원 ○ 그룹전송 수신자 설정 기능이 있어야 함 - 조건 설정, 검색 등을 통해 문자동보 DB로부터 해당 민원인 대상의 대량발송 기능 지원 - 기존 문자 DB외에 MS Excel 작성된 민원인 파일을 선택 및 설정을 통한 그룹전송이 가능 ○ 전송메시지 입력창이 사용자 편의 중심으로 설계되어야 함 - 자주 쓰는 메시지 저장, 불러오기, 편집 기능 지원 ○ 메시지 발송 결과 조회 기능이 있어야 함 ○ 전송통계테이블 별도관리를 통한 실시간 현황 조회 가능	1식
		○ 홈페이지 연동 S/W - 문자 연동 모듈, 4Port License - 음성 연동 모듈, 4CH License - TTS 4CH License	1식