- 시  방  서 -

정선군 쓰레기 불법투기 감시카메라 구매 설치

2006. 05.

정   선   군

목  차

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅱ. 공 사 시 방 서

1. 일반 시방서

2. 특별 시방서

Ⅲ. 기기구성

1. 기기 구성표

Ⅳ. 기기 사양서

1. 기기 사양

Ⅴ. 시스템 구성도

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 설 계 설 명 서

정선군 쓰레기 불법투기 감시카메라 구매설치

1.0 공사목적

본 시방서는 정선군 쓰레기 불법투기 현장에 감시카메라를 설치하여 쓰레기, 각종 폐기물 무단투기 예방 및 무단투기 행위자를 단속 고발 하여 쓰레기 분리수거 유도 및 청결한 도시환경을 조성 유지하는데 한하여 모든 기능과 특성이 본 시방서를 만족시키기 위하여 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2.0 공사개요

1) 설비현황 및 공사내용

(1) 현장 감시카메라 및 녹화

(2) 현장모니터 PART에서는 영상녹화 확인

(3) 상기 설비에 대한 설계, 제작, 설치, 시험 및 시운전

(4) 시운전 기간 중의 교육 및 훈련

(5) 유지관리 지침서 작성

(6) 준공 도서작성

2) 하자 보증기간 : 2년

3) 설계 변경 조건

(1) 본 설계 내용 중 설치 물량이 시공 현장에 부적합하거나 물량 변동이 현저할 때

(2) 발주처의 여건상 설계변경 사유가 발생하였을 경우

3.0 공사기간

계약일로부터 30일(시운전 10일 포함)

Ⅱ. 공 사 시 방 서

1. 일 반 시 방 서

2. 특 별 시 방 서

1. 일 반 시 방 서

1.0 목 적

본 시방서는 정선군 쓰레기 불법투기 현장에 감시카메라를 설치하여 쓰레기, 각종 폐기물

무단투기 예방 및 무단투기 행위자를 단속 고발 하여 쓰레기 분리수거 유도 및 청결한

도시환경을 조성 유지하는데 한하여 모든 기능과 특성이 본 시방서를 만족시키기 위하여 지켜야

할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2.0 적용 범위

(1) 본 설비는 전기설비의 기술기준 및 전기통신 관계법규 등에 의거하여 시설하며 설치 위치

및 제반 사항은 사전에 감독관과 협의하여야 한다.

(2) 시공자재 및 사용

본 시설에 사용되는 기기 및 기타 기자재는 K.S 규격품 또는 동등 이상의 성능을 갖는

제품이어야 한다.

(3) 설치 기간 : 계약일로부터  30일

3.0 설계 기본 조건

(1) 본 시설은 다양한 기능성, 안전성, 신뢰성 및 유동성에 중점을 두어 최신 첨단기술을

적용한 것이어야 한다.

(2) 시스템의 구성은 명암, 선로 및 주 조정장치 시설을 포함하여 구성한다.

(3) 구조 및 사용 재료는 기술(특별) 시방서에 의한다.

4.0 일반 사항

(1) 관련 규정

- 전기통신 관련 규정

(2) 입찰참가 자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제13조(경쟁 입찰의 참가자격)

및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 자격을 구비하고

정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체 및 소프트 웨어 산업진흥법

제24조의 규정에 의한 소프트웨어사업자로 신고된 업체로서,

- 주된 영업소(본점)의 소재지는 행자부 회계통첩(재정 13330-1899, ·03.10.11)에 의거

“입찰공고일 전일”까지 정선군내 내에 있는 업체로 입찰일(낙찰자는 계약 체결일)까지

당해 자격이 계속 유지되어야 합니다.

- 또한 본 구매설치건은 전자입찰방식으로 집행되므로 국가종합전자조달시스템 이용자

등록을 필한 업체이어야 하며, 미등록 업체는 입찰집행일 전일까지 조달청 서비스센터 또는

각 지방조달청에 입찰참가이용자 등록을 하여야 합니다.

(3) 제작납품 및 설치계획

본 계약을 시행함에 있어 도급자는 장비의 제작 납품 및 설치를 시행할 때 다음 사항을

감독관에게 제출하여야 하며 설치위치는 감독관이 지정하는 장소에 설치하여야 한다.

-  납품 장비의 사양서 및 취급 설명서

-  예정공정표

-  준공도

-  기타 감독관이 요구하는 서류

(4) 자료 제출

가. 승인도면

- 계약자는 계약후 30일 이내에 제작도면 및 사양서를 작성하여 승인을 받아야한다.

- 각 기기의 상세도면, 사양

- 기타 관련 참고 자료

나. 준공도

- 운전조작에 간한 설명 3부

- 기타 세부사항은 감독관과 추후 협의 결정한다.

(5) 교육 및 시운전

- 운전 및 유지보수에 필요한 교육을 실시한다.

- 각종 기기설치 완료 후 일정기간 동안 시운전을 해야 하며 설비 관리에 필요한 제반

기술 사항을 지도하여야 한다.

(6) 보수 및 하자 보증

하자 보증 기간은 준공 후 2년간으로 하고 기간 중 발생한 하자에 대해서는 즉시

처리 하여야 한다.

2. 특 기 시 방 서

1.0 개  요

본 시방서는 정선군내 쓰레기 불법투기 감시카메라 구매설치에 대한 제작, 검사, 설치 및

시운전 등에 관한 기술 시방서로서 계약 상대자는 운영이 효율적으로 수행될 수 있도록

감시계통을 충분히 파악 숙지하여 본 설비의 공급 및 설치공사에 차질이 없도록 시공하여야 한다.

2.0 제작 입회 및 감독

본 시공에 따른 감독관은 필요에 따라서 계약자가 기술 사양에 따라 시공 하는가를 감독

기술 점검을 입회할 수 있으며 이때 계약자는 제반시험을 포함한 최대한의 편의를 제공하여야

하며 시험 및 검사 요구시는 이에 순응하여 한다.

3.0 포장 및 수송

(1) 계약자는 조립한 그대로 운송할 수 있도록 포장하여야 하며 절연부는 충분한 방습 조치를

시행하고 각 부품은 운송 중에는 외상 또는 부식이 발생하지 않도록 충분한 강도와 구조를

갖는 것으로 포장하여야 하며 수송에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 계약자의 부적절한 포장으로 인하여 기자재의 손실, 파손 또는 품질의 저하 등이 발생

하였을 때에는 모든 책임을 계약자가 진다.

(3) 기기 가공품은 승인된 기술 사항에 의거, 도장하고 녹과 부식이 발생하지 않도록 적절히

보호해야 한다.

4.0 기술 사항

(1) 감시카메라 설비는 무단투기대상지역을 충분히 고려하여 설치한다.

(2) 감시카메라는 고감도(41만 화소)로, 저조도(0.0001LUX)에서 촬영이 가능하여야 하며,

렌즈의 결합은 표준/CS-MOUNT로 설계되어 분리형렌즈를 사용한다.

(3) 디지털비디오 레코더는 압축률 대 화상비가 좋은 MPEG-4의 압축방식으로 된 장비를

사용하여야 한다.

(4) 모든 설비(카메라, 하우징)등은 전천후 옥외형으로 부식 되지 않고 외부충격에 강한 재질로

제작 되어야 하며, 하우징은 완전 방우형 이어야한다.

(5) 감시카메라쪽에 있는 D.V.R, 모니터, 파워콘트롤러등을 장착할 수 있는 외함 등은

방수형이며 녹이 슬지 않도록 SUS로 견고 하게 만들어야 한다.

(6) 감시카메라 쪽에 있는 D.V.R은 차후에 네트워크로 연결시 상황실에서 감시, 저장이

가능하여야 한다.

(7) 카메라 장치 지지대의 영상 신호 및 전원 케이블은 카메라 장치 구동에 영향을 주지 않도록

적당한 여장을 주고 케이블 등에 유입 될 수 있어야한다.

5.0 일반 사항

(1) 모든 기기의 내부회로는 프린트 인쇄회로 기판을 사용하여 반도체 회로 등으로 구성되어야

하며 교류잡음이 없어야 한다.

(2) 모든 기기는 설치 및 조작이 용이하고 장시간 사용에 의한 특성의 변화가 없어야 한다.

(3) 모든 기기에 사용되는 부품은 KS 합격품 또는 동등이상의 규격품을 사용한다.

(4) 모든 기기의 고주파 회로에 사용하는 부품은 온도에 의한 변화가 적은 부품을 사용하여야

한다.

(5) 모든 기기는 진동 및 충격에 잠금 또는 조임에 이완되지 않도록 나사류에는 스프링 와샤를

사용하여야 한다.

(6) 모든 기기는 방습구조로서 이상 기온에도 정상적으로 작동 할 수 있어야 한다.

(7) 시공시 필요한 잡자재비는 내역에 포함되어 있는 것으로 간주하여 계약자가 충당 한다.

6.0 계약 후 제출서류

계약자는 다음 표에 나타나는 제반사항에 대한 서류를 제출하여 승인을 받아야한다.

제 출	승 인 여 부	제 출 기 한	부 수
계약서 사본 및 내역서	-	계약후 10일	3부
제작 시방 및 도면	승 인	계약후 10일 전	3부
운전 및 유지보수 지침서	-	납품전 10일	3부

7.0 시운전

계약자는 일정한 상태에서 기기의 시운전에 대한 책임을 지며 시험완료후

계약시방서에 따른 시험결과 보고서를 발주처 및 감리원에게 제출하여야 한다.

또한 종합시운전은 본 설비와 관련된 타설비와의 종합적인 시운전을 포함하여

총괄적인 기능을 이룰 수 있게 하여야 한다.

8.0 교   육

계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 계약자 부담으로 관련 교재를

제작하여 교육 계획을 수립하여 설비운용자에 대하여 30일 이내의 교육을

실시하여야 한다. (단, 시운전과 병행실시 가능)

8.1 기술교육

계약자는 원격감시 설비에 대하여 효율적인 운영과 유지관리 및 건설을 위하여

운영관리자에 대한 제작공장 또는 현장에서의 기술교육을 시행하여야 한다.

8.2 교육내용

(1) 감시제어설비 전반에 대한 운전 및 유지관리 방법

(2) 영상데이타 검색 및 설정에 대한 유지관리 방법

(3) 영상설비에 대한 유지관리 및 운영방법

(4) 기타 필요한 내용

Ⅲ. 기 기 구 성

1. 기 기 구 성 표

1.0. 기 기 구 성 표

※ 정선군 쓰레기 불법투기 감시카메라 구매설치

품 명	규 격	수량	단위
1. 쓰레기 투기현장 PART
CCD COLOR CAMERA	0.0001 LUX	2	EA
AUTO ZOOM LENS	8~80mm	2	EA
D.V.R	STANDALONE 4CH	2	EA
PAN TILT DRIVER	옥외형	2	EA
CAMERA BRACKET	제작	2	EA
CAMERA HOUSING	OUTDOOR	2	EA
DATA RECEIVER	P/T/Z	2	EA
외함	제작	2	EA
외함 BRACKET	제작	2	EA
영상 & 제어 CABLE	제작	2	EA
POWER CONTROLLER	8CH	2	EA
VIEW MONITOR	17"	2	EA

Ⅳ 기 기  사 양 서

1. 기 기  사 양 서

1) COLOR CAMERA

장 비 명	◇ CCD COLOR CAMERA
내 용	CCD COLOR CAMERA는 화상의 일그러짐과 잔상이 없고 직광에 강한 장수명의 고해상도 칼라 카메라여야 한다.
구 조 및 기 능	- 41만화소의 저조도 카메라 - WDR 기능 - 디지털 전원 동기 방식 - 자동 이득 조절 기능 - 노이즈 감쇄회로 내장
규 격	- 칼라방식 : NTSC Standard Color System - 유효 화소수 : 768(H) 494(V) - 동기방식 : INT/Line Lock - 영상출력 : 1.0Vp.p Composite - 신호대 잡음비 : 50㏈이상 - 수평해상도 : 수평 520TV line - 최소조도 : 0.0001lux - WHITE BALANCE : 자동/수동(스위치 선택 기능) - 공급전원 : DC 12V

2) AUTO ZOOM LENS

장 비 명	◇ ZOOM LENS(8-80㎜)
내 용	본 기기는 초점거리를 가변하여 피사체의 영상을 축소, 확대하는 기능을 가지고 있는 광학 LENS이다.
규 격	- 초점거리 : 8∼80 ㎜ - 최대구경비 : 1 : 1.4 - Wide(8mm) 대각 : 52.3°,수평 : 41.9°,수직 : 31.5° - Tele(80mm) 대각 : 6.6°, 수평 : 5.4°, 수직 : 4.1° - BACK FOCAL LENGTH: 10.56mm - 렌즈마운트 : C MOUNT

3) OUTDOOR CAMERA HOUSING

장 비 명	◇ OUTDOOR HOUSING
내 용	본 기기는 CAMERA 또는 LENS 등을 외부의 환경변화 또는 외부의 충격, 습기, 온도 등으로부터 기기를 보호하기 위한 보호함체 이다.
구 조 및 기 능	- 본 기기는 직사광선보다 더 내구력을 갖도록 2중으로 제작하여야 하며 카메라 내장이 용이하도록 상단 분리형으로 제작한다. - 렌즈 시계를 용이하게 하기 위하여 투명유리를 사용한다.
특 성	- 옥외용 HOUSING으로서 ALUMINUM & STEEL 재질로 특수 제작 한다. - 회전기 또는 BRACKET등에 부착하여 사용하며 안정된 구조로 고정될 수 있도록 설계 제작되어야 한다.
규 격	- 함 체 : 알루미륨

4) D. V. R

장 비 명	◇ 디지털 비디오 레코더
내 용	안정적인 시스템 구현 및 최고의 화질 구현을 하며 또한 국제표준 영상압축 알고리즘인 MPEG-4 Codec 기본 적용
구 성	- VIDEO 분배, 증폭 BOARD - POWER SUPPLY & CASE
규 격	- 비디오 I/O 4채널 입출력 1종 - 비디오 Output TV Composite, VGA, 1 SPOT - 감시 해상도 720x480 기준, 최대 120fps(NTSC) - 녹화 해상도 704x240, 352x240, 352x240 기준 최대 120fps 녹화 (NTSC) - 오디오 I/O 4/1 - HDD 1EA (내장형 및 이동형 HDD) - USB 포트 CD-RW, DVD-RW, USB Memory Stick - 센서 I/O 5/2 - I/O 포트 RS232(2EA) - 카메라 제어 PTZ, Iris, Pre-set, Auto panning - 네트워크 Ethernet (10/100M) - 전 원 FREE VOLTAGE(100 ~ 220V)

5) 제어반 외함

장 비 명	◇ 외함
내 용	본 카메라 제어반은 D.V.R, 전원장치, RECEIVER등을 옥외에 설치시 외부의 영향을 최소화 할 수 있도록 제작 설치하여야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다.
구 조 및 기 능	- 외부에 노출되어 훼손 되지 않게 제작 하여야 한다. - 완전 밀폐 및 방우형으로 제작하여야 한다. - 각 요소의 장비를 수용하여야 한다. - 외부의 영향을 적게 받기 위해 외부를 이중막으로 제작한다.
규 격	- 500(H) * 450(W) * 430(D)

6) OUTDOOR PAN/TILT DRIVER

장 비 명	◇ OUTDOOR PAN/TILT DRIVER
내 용	본 기기는 상단에 CAMERA 및 HOUSING을 부착하여 감시 및 이동하고자 하는 곳으로 상⋅하 좌⋅우로 이동시켜서 보다 광범위한 감시 효과를 얻기 위한 회전기이다.
구 조 및 기 능	본체의 주재료는 ALUMINUM 합금으로서 외부로부터의 충격 또는 진동으로 보호될 수 있어야 하고 외부는 특수도장 처리를 하여 자연환경의 변화로부터 충분히 보호될 수 있어야 한다. 몸체와 CABLE이 연결되는 부분은 CONNECTOR를 사용하여 접촉 저항을 작게하고 기기의 연결 및 접속 부분은 방수, 방진처리를 하여야 한다. 내부의 회전 기어는 고강도 재질을 사용하여 기어 마모를 최대한 방지할 수 있어야 한다.
규 격	- 입력전압 : AC 220V, 50/60Hz - TYPE : 옥외용 - 적재하중 : 약 30kg MAX - 동작각도 : 좌.우 350° MAX 상.하 -70° ~ +20° MAX - 크 기 : 242(H) X 214(W) X 303(D)mm - 무 게 : 약 8.2kg

7) POWER CONTROLLER

장 비 명	◇ POWER CONTROLLER
내 용	본 기기는 여러 대의 카메라나 기기에 양질의 전원을 공급하기 위해 만들어진 전원 공급용 기기이어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다.
구 조 및 기 능	본 기기의 내부의 노이즈 필터가 내장되어 있어 외부로부터 유입되는 잡음 및 내부에서 발생되는 잡음을 차단하여 각 카메라나 외부의 기기에 양질의 전원을 공급하여야 한다.
규 격	- 사용전압 : AC 220V 60Hz - 입력 전압 변동률 : 10% ~ -10%이내 - 출력전압 : 입력 전압에 준함 - 총 출력수 : 8Ch - Cover : 코딩 철판 - 중량(근사치) : 2Kg

8) CAMERA RECEIVER

장 비 명	◇ CAMERA RECEIVER
내 용	본 기기는 DVR과 상호 통신하여 Camera 전원, Aux, Lens, Pan/Tilt Head 등을 Control 하는 기기로서, Camera Control Board, Power Supply & 결선 Board, Case 등으로 구성되어야 한다.
구 조 및 기 능	- Pan/Tilt Control : Up, Down, Left, Right - Lens Control : Zoom(Tele, Wide), Focus(Near, Far) - Camara Control : On, Off - Light Power Control : On, Off - Aux Power Control : On, Off
규 격	- 제어기능 : .Zoom과 Focus : 9V DC .Pan/Tilt: AC24V,AC110/220V .Auto Pan: 팬틸트 구동전압과 동일 .Aux : No Voltage contract output - 연결기기 : CCTV 컨트롤러 또는 DVR - 통신표준 : RS-485/422 - 통신속도 : RS-485-9600bps,N,8,1 - 통신거리 : 쉴드된 통신케이블을 사용할 경우 최대 1.2km - 전원 : AC110/220V , AC50/60HZ - 소비전력 : 6W in Wait,MAX,0.5W - 사용환경 : -18 ℃ ~ +40℃ - 무게 : 약 3Kg