구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
1	전동상․하지 운동치료기	MOTOmed viva2	RECK GmbH	독일	1

□ 사양 및 규격(제원)

1. Pedal Speed : 1~60RPM

2. Moter Power : 1~15Nm

3. Ergometer Resistance : 1~ 16Nm

4. RMT exercise(Residual Muscle Training) : 낮은 Ergo 저항(1 ~2Nm),

저속 (5RPM) 설정

5. Automatic change of rotation to reverse direction : 페달회전의 자동 방향

전환 가능

6. Automatic Motor Power adjustment(safety spasm control) : 설정된 Motor

Power(1~16Nm)내에서 모터힘 자동 조절됨

7. Aid for insertion and getting off : 버튼을 눌러 페달을 낮은 위치로 이동

8. LCD-display : 속도, 운동시간, 운동거리, 모터힘, 에르고저항등 표시

9. Electrical Power : 220 ~ 230V

10. Frequency : 50 ~ 60Hz

11. Power : Max. 140W

□ 제품구성 및 엑세서리

1. 본체(Main Body) : 1ea

2. 본체지지대(Support Module) : 1ea

3. 원격조정장치(Remote Control) : 1ea

4. 상지운동장치(Arm trainer) : 1ea

5. 팔지지대(Arm shells) : 1pair

6. 팔고정장치(Arm cuffs) : 1pair

7. 발판(Foot shells) : 1pair

8. 다리고정장치(Leg Guides) : 1pair

9. 사용자 매뉴얼(Users Instruction Manual) : 1volume

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
2	폐기용주사침 분쇄기	HS-045	네오탑	국산	8

□ 사양 및 규격(제원)

1. 사용전력 : 220V/60Hz

2. 용    량 : 16~30 gage needle

3. 소요시간 :100needles/minute

4. 수    명 : 반영구적

5. 무    게 : 1kg

6. 크    기 : 150 × 270 × 120mm

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
3	치과용 자외선 소독기	DISO	신흥	국산	1

□ 특 징

1. 강력한 살균력의 자외선 램프사용

2. 적은 비용으로 최대의 효과

3. 사용이 간편

□ 사양 및 규격(제원)

1. 교류, 직류 구별 : 단상교류

2. 정격전압 : AC 220V

3. 주 파 수 : 60Hz

4. 소비전력 : 20W

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
4	자동핸디피스 세척 및 주유기	CARE 3	NSK	일본	1

□ 특 징

1. 경제적이며, 효율적이고 시간절약적인 전문 핸디피스 유지 주유 시스템

2. 핸드피스의 수명을 연장 시킴

3. 컴팩트한 크기이며, 설치 용이

4. 어떠한 핸드피스 종류도 소화

5. High & Low speed HP 또는 Air Motor를 3개까지 자동 싸이클로 세척및주유

6. 터치버튼(S-Short : high speed cycle/ L-Long : low speed cycle)

7. 40초 만에 세척 및 주유가 가능

□ 구    성

1. CARE 3 Unit

2. E-Type Adaptor(ISO E-TYPE 및 E-TYPE LUX 어태치먼트용)

3. REFILL Maintenance Oil(1liter)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
5	근관 치료기	TR-ZX	모리타	일본	1

□ 특  징

1. 시술시 파일의 선단위치를 모니터 함으로서 안전하고 정확한 근관확대를 할

수 있는 근관장 측정기능 부착

2. Auto Apical Reverse 등 3가지 자동기능으로 보다 안전한 근관 확대가 가능

3. 파일의 선단 위치를 표시하여 주는 기능과 알람으로 표시되는 충전식의

Cordless Motor 채용

4. 원터치로 파일의 착탈이 가능

5. 사용하지 않은 상태에서 3분 경과시 자동으로 전원이 Auto off 되는 기능

□ 사양 및 규격(제원)

○ 충전기

1. 소비전력 : 5VA

2. 외형크기 : W80 × D123 × H65mm

3. 전체무게 : 약 660g

4. 주파수 : 50/60Hz, Voltage 3.6VPC±1V

○ 핸디피스

1. 소비전력 : 2VA

2. 회전수 : 280±50rpm

3. Chuck 방식 : push chuck

4. 외형크기 : W30 × D37 × H212mm

5. 중량 : 160g

6. Voltage : AC 230V

○ 부속품

1. Probe Cord 1

2. File Holder 3

3. Function Tester 1

4. Contrary Electrode(Lip-Clip) 5

5. AR Oil 1

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
6	거터 퍼처 충전 시스템	OBTURA Ⅱ	OPTURA	미국	1

□ 사  양

1. 전원전압 : AC 220V  50/60Hz

2. 정격전력 : 25 ~ 50VA

3. 치    수 : W157 × D165 × H123mm

4. 중    량 : 약 1.6kg(약 1.9kg 핸드피스 포함)

5. 퓨    즈 : 0.5A

□ 구    성

1. 컨트롤 유니트

2. 건타입 핸드피스

3. 제품설명 비디오테잎

4. OBTURA G.P(100개 들이)

5. APPLICATOR NEEDLE 23G ~ 25G(각 6개)

6. BENDING TOOL

7. LOCK NUT

8. LOCK NUT WRENCH

9. THERMAL PROTECTOR(10개)

10. 연습용 플라스틱 블록

11. 세정액(120ml)

12. 청소용 브러쉬(2개)

13. PLUNGER SEAL

14. PLUNGER SEAL용 6각렌치

15. 핸드피스 스탠드, 히터리머

16. APPLICATOR NEEDLE 20G

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
7	소변 자동분석기	Miditron Junior Ⅱ	Roche	스페인	1

□ 특  징

1. 10종의 검사를 동시에 반자동으로 검사 가능 : SG(뇨비중), pH, Leukocyte,

Nitrate, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Erythrocyte

2. Blank pad가 있어 소변의 색깔을 보정해 준다.

3. 환자의 검사결과를 다양한 양식으로 인쇄할 수 있다.

4. 다양한 Serial Interface가 있어 검사실 정보체계를 용이하게 구축할 수 있다.

5. 소모품이 건의 없어 비용을 최소로 절감할 수 있다.

6. 사용자의 요구에 따라 참고범위을 수정 입력할 수 있다.

7. 시험지의 반응 Pad를 Nylon Mesh로 보호하여 이물질에 의한 간섭효과를

배제한다.

□ 사양 및 규격(제원)

1. 전력공급 : 전압 88 ~ 132V(50/60Hz), 167~264V(50/60Hz)

2. 전력소모 : 130VA Typical, 160VA Max

3. 전류소모 : 0.2A or less

4. 규    격 : W349 × D470 × H195mm

5. 측    정

o 측정원리 : Reflections Photometer

o Measuring Head : 2 Head each with 3LEDs

o 측정파장 : LED(Light, Emitting, Diodes)

o Cycle Time : 36sec, 20sec, 12sec

6. 출력 : 고속감열지

7. Host Communication : RS 232C(Serial Interface for connecting Lab

Computer)

8. 검체처리속도 : 시간당 300건

9. 예열시간 : 필요없음

10. 화면 : 액정화면(1열, 16자/열)

11. 기억용량 : 300건의 검사결과을 검사프로그램과 함께 입력

12. 검량 : 1획용 검량 스트립(2-3주에 1회)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
8	자동염색기	Gram airospray	WESCOR	미국	2

□ 특  징

1. 마이크로프로세서 제어에 의한 염색

2. 시약사용양이 매우 적다.

3. 알코올 혹은 증류수로 각 분사용 노즐을 세척시킨다.

4. 사용자의 기호 및 검체의 두께에 따라 6종류의 염색강도를 조절할 수 있다.

5. 교차오염이 없이 단 시간 내에 자동으로 염색된다.

6. 각 시약은 각각의 분리관 시약통, 튜브, 노즐을 통하여 분사된다.

7. 다량의 검체를 빠른시간 내에 처리가 가능하다.(시간당 400장/30슬라이드

케로셀을 사용했을 경우

□ 사양 및 규격(제원)

1. 슬라이드 케로셀 용량 : 12 혹은 30슬라이드

2. 케로셀 회전속도 : 시약분사 20RPM

슬라이드 건조 950RPM

3. 회전축 회전속도 : 프로그램 가능 100 to 2000RPM

4. 표시액정 : 4Line by 16 character, alpha-numeric LCD dot-metix

5. Touch Pad Controls : 6 staining selections, 10numeric Programming

Keys, Run, Stop, Clean, prog, Cytocent, Volme test

6. 시약소모량 : 소모범위 0.7 to 4.0ml

7. 염색시간 : 장비세팅에 따라 3.7 ~10.6분 소요

8. 크기(가로*세로*높이) : 56 × 53 × 24cm

9. 전체높이(뚜껑을 열었을 때) : 58cm

10. 장비무게 : 17.6kg

11. Electrical Riquirement : 220V, 50~60Hz

12. 폐수구 연결 : 장비 뒷면에 연결구

13. 안전장치 : 뚜껑 잠김장치

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
9	복합운동처방기	AMI-1000	메디원	국산	1

□ 특  징

1. 짧은 운동시간(11분)으로 최대의 운동효과

2. 유산소 운동으로 체지방 분해

3. 좁은 공간에 간편하게 설치 가능

4. 연령이나 신체조건에 맞추어 사용 가능

5. 사용자의 근련에 따라 진동의 속도, 시간 자유조절

□ 사양 및 규격(제원)

1. 규    격 : W640 × D670 × H1150mm

2. 무    게 : 약 77kg

3. 전    원 : AC 220V/60Hz

4. 주파수 범위 : 14 ~ 40Hz

5. 소비전력 : 130w

6. 조절 Mode : Microprocessor Control

7. 조절장치 : AC Motor, Invertor Control

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
10	저온배양기	IL-21	제이오텍	국산	1

□ 특  징

1. PID controlled microprocessor touch pad type 온도조절기를 사용하여 정확

한 온도조절이 가능하다.

2. 3step, 99시간 59분네에서 시간에 따라 가열 예약 및 가열정지 기능이 있다.      3. 9단계별 온도 프로그램이 가능하며, 설정 장치의 잠금기능을 이용하여 설정치

변경을 방지할 수 있다.(LOCK 기능)

4. 온도 단위를 ℃, ℉로 선택할 수 있다.

5. 내부 문을 열면  Door Lamp가 점등되고, Fan의 작동과 Heater의 가열이            정지되며 1분 경과후 에는 경보음이 울린다.

6. 설정값 보다 과열되어 Over temp. Limit값에 도달되면 over temp.LED가 깜박

거리고, 경보음이 울리며 전원 개폐기의 전원을 차단하여 가열을 정지 시킨다.

7. 설정값이 쉽세 변하지 않는 Membrance touch type의 키패드로 되어 있다.

8. 전용 controller에 의해 내부순환팬의 속도 제어와 제상을 조절할 수 있다.

9. 통기성이 좋고 청결유지가 간편한 electo-polished stainless steel-wire

shelves를 사용하며 높낮이을 조절하여 사용할 수 있다.

□ 사양 및 규격(제원)

1. Convection type : Forced air convection with motor

2. Permissoble environmental condition : Temperature 5℃ to 40℃, Maximum

humidity 80%

Altitude up to 2,000m

3. Capacity : 244L

4. Temperture

Range : +4℃ ~ 60℃

Accuracy : ±4℃ at 20℃

Uniformity : ±0.8℃ at 20℃

Controller : Digital PID auto-tuning

9step, 999cycle program

Sensor : Pt 100Ω

5. Material

Internal : Stainless steel, 0.6t

External : Stee, 0.8t, poder coating

Shelves : Stainless steel wire, electro-polished

Insulation : Nonflammable polystyrene foam & glass wool(25mm)

Inner Door : Tempered satety glass (5mm)

6. Heater : Fin type, 600W

7. Refriferator : 1/6 Hp(HBP)

8. Safety : Hydraulic type over temp. limit

Over current glass fuse

Key lock switch

9. Shelf : Standard 2ea, Max. 26ea(at intervals of 30cm)

10. Size(W×D×H)

Internal : 500×520×940mm

External : 635×740×1630mm

Inner Door : 5t×515×965

11. Power Requirement : 220 VAC, 60Hz, max 4.5A

12. Accessories : Shelves(Inclued 2 shelves as standard)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
11	고압멸균소독기	S410	DELTA	국산	2

□ 특  징

1. 멸균 전과정의 전자동 컨트롤(마이크로프로세서 내장)

2. 실린더형 용기 챔버

3. 기계적 캠방식에 의하 도어 잠금

4. 공기 배제방식은 중력(Gravity) 방식

5. 전열기기 챔버 내부에 장착

□ 사양 및 규격(제원)

1. 전체 규격 :  W580×H430×L640mm

2. 챔버 내부규격 :  W310×H310×L450mm

3. 챔버용량 : 43L 사각형

4. 챔버재료 : Stainless steel

5. 온도범위 : 110℃ ~ 135℃

6. 작동사이클 종류 : 4가지(Package, Instrument, Glass, User type)

7. 전자동컨트롤 : 전자동 멸균과정 실행 및 사이클 진행과정를 디지털로 표시

8. 단열재 : 25mm 유리솜을 사용하여 단열시킴

9. 도어

1) 알루미늄 합금판 사용

2) 도어잠금 장치는 기계적 캠의 회전에 의하여 잠금이 됨

3) 가스켓은 실리콘 rubber를 사용하여 일정한 압력에 누기가 없음

4) 마이크로 스위치는 도어의 잠김 여부를 확인하여 부주의한 운전을 방지

10. 공기배제 방식 : 중력 방식으로 Air Vent도 장착되어 사용

11. 건조방식 : F.A.S.E System(열풍건조방식)

12. 멸균완료 후 멜로디가 울려서 알려줌

13. 안전장치 : 과열센서-화재예방,  안전밸브-챔버 압력을 일정하게 유지

N/O솔레노이드 밸브-작동 전 또는 정전시 챔버 압력을 대기압

으로 유지

□ 부 속 품

1. 선반(Shelves)    W300 × H50 × L410mm        2ea

2. 도어가스켓(Door gasket)                          1ea

3. 사용설명서                                       2부

4. 제품보증서                                       1부

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
12	혈구자동분석기	K-4500	SYSMEX	일본	1

□ 특  징

1. 전자동으로 분석․정도관리 및 분석결과를 출력하며, 자가진단 및 모든 튜브의

세정, 백그라운드 계산 등을 통해 자동으로 자체 점검을 한다.

2. 1회 조작에 의해 전혈로서 하나의 기기내에서 18항목의 검사가 수행되며,

WBC, RBC, PLTDML GLT의 히스토그램이 프린트되어 분석결과에 대한 판독

이 용이하며 결과에 대한 높은 신뢰도를 가질 수 있다.

3. Pre-dilution 이나 PRP(Platelet Rich Plasma) 등의 사전 조작없이 전혈로서

직접 흡입되어 측정한다.

4. 헤모글로빈 측정 시 인체에 해가 되지 않는 SLS-Hb 방법을 사용하여 사용자

의 안전 및 공해 유발을 방지할 수 잇다.

※ 시아나이드가 함유되지 않은 헤모글로빈 측정시약을 사용한다.

5. 샘플 프로브의 내․외벽을 자동으로 세척하여 캐리오버를 줄이고 혈액으로부터

사용자를 보호하는 샘플 프로브 세정 블록(sample probe washing prove

block)을 사용한다.

6. 정확한 샘플링을 위하여 체적계량시스템(Sample Rotor Valve)을 사용한다.

7. 낮은 PLT 수치에 대하여는 자동 재검기능이 있어 검사 결과치에 대한 신뢰성

을 준다.

8. 채혈량이 적은 검체를 위해 미량 검체 검사(Capillary Mode)기능이 있다.

9. 검출기 세공의 막힘을 압력을 이용하여 해소해 주는 Clog remove function이

있다.

10. 기기의 상태․경고 또는 에러메세지가 LCD와 재장된 프린터에 표시된다.

□ 사양 및 규격(제원)

1. 측정원리

1) DC detiction method(WBC, RBC, PLT)

2) SLS- hemoglobin method(HGB)

3) Cumulative pulse height detiction method (HCT)

2. 측정항목 : 18항목 또는 이상

WBC, RBC, Hgb, Hct, PLT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW,                     MPV, P-LCR, LYMP%․#, MXD%․#, NEUT%․#

3. 검체량

1) 오픈모드 : 100ul 또는 이하

2) 모세관모드 : 40ul 또는 이하

3) 오토샘플러모드 : 200ul 또는 이하

4. Autosampler

1) Type : Rack type

2) 용량 : 50검체 또는 이상

3) Rack 용량 : 10검체/rack

5. 측정시간 : 45초 또는 이하

6. 처리속도 : 80검체/시간 또는 이상

7. 정 밀 도

WBC  : C.V  3.0% or less

RBC  : C.V  1.5% or less

Hgb  : C.V  1.5% or less

Hct   : C.V  1.5% or less

PLT  : C.V  4.0% or less

MCV : C.V  1.5% or less

MCH : C.V  1.5% or less

MCHC : C.V  1.5% or less

RDW : C.V  3.0% or less

PDW : C.V  4.0% or less

MPV : C.V  3.0% or less

8. Q.C Program 내장 : X bar Q.C Analyze program

9.  마이크로 프로세서 프로그램

- Change Mes. Mode

- Maintenance

- Test program

- Calibration

- Setting

- Q.C

10. 인터페이스 : RS232C

- Serial port for host computer

- Parallel port for data printer

11. 스타트업 시간 : 2.5분이하

12. 이월량 : 2.0% 이하

13. 결과 출력 : 내장형 그래픽프린터

□ 사양 및 규격(제원)

1. Analyzer Unit : 1

2. Pneumatic Unit : 1

3. Built-in Thermal Graphic Printer : 1

4. Start up kit & Accessories : 1

5. Auto Sampler : 1

6. ID Bar-code Reader : 1

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
13	자동분할포장기	JVR-45E	JVM	국산	1

□ 특  징

1. 10일분 45포를 원터치로 포장할 수 있다.

2. 여러환자(예, 3일분 5명)분을 동시에 조제가능하다.

□ 사양 및 규격(제원)

1. 최대포장속도 : 60포/분

2. 포장크기 : 70×75mm

3. 본체치수 : W700×D600×H900mm

4. 소비전력 : 220V/60Hz

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
14	수은혈압계	CK-301	진산	국산	1

□ 사양 및 규격(제원)

1. 최대측정치 : 300mmHg