구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
1	초음파진단기	SA8000	MEDISON	국산	1

□  사양 및 규격(제원)

1. 정교한 디지털시스템 및 완전한 디지털 신호처리에 의한 256채널 시스템

2. 중대역 영상에 감도를 더한 하모닉 영상시스템

3. 초음파 주사기(탐촉자)

- 초음파 발신기 : 발신기 채널 128채널 또는 그이상 선택적으로 4초점에서           수신 또는 그이상

- 초음파 수신기 : 수신시 채널 256채널 또는 그이상, 음영대역 140dB 또는           그이상

4. 씨네․루프 메모리 저장장치

- 씨네메모리(B-모드) : 128 프레임 또는 그이상

- 루프메모리(M, 또는 D-모드) : 4096 라인 또는 그이상

- 자동저장, 연속 동작 가능

5. 모니터

- VGA 15인치 칼라모니터, 넌 인터레이스 방식 떨림없는 모니터

6. 멀티미디어 기능

- 운영시스템 : Windows

- SonoView Ⅱ : 이미지 자체 저장관리(최소 5,000장)

7. 초음파 속도변환 : 환자 체형에 맞게 속도 변환 가능

- Nomal : 1540m/sec

- Fatty : 1460m/sec

- Solid : 1580m/sec

- Cystic : 1500m/sec

8. 주파수 변환기능 : 3가지 주파수 변환(각 탐촉자)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
2	골밀도진단기	SONOST- 2000	OsteoSys	국산	1

□  사양 및 규격(제원)

1. 측정기

- 초음파 탐촉자 직경 : Φ31.75mm

- 초음파주파수 : 0.5MHz

- 초음파출력 : 40uW/㎠

- 초음파탐촉자 위치설정 : 고정측정 69±1mm

- 피측정자 자세 : 앉은자세에서 측정

- 부속품 : 기준 Block

2. 측정용 회로부(신호측정 및 신호처리)

- 신호측정 입출력 제어

o 아날로그 신호입력 : 초음파 탐촉자, 주파수 대역(0.3 ~ 1MHz)

o 아날로그 신호출력 : 진폭 200Vp-p, 펄스 폭 4usec

o A/D변환 : 8bit, 32MHz

- 데이터온라인 처리

o 전파속도측정 : 데이터 수 1024개

o 초음파 파형표시 : 30초 구간

o 측정회수 표시 : Bar-graph

- 데이터 오프라인처리

o 오프라인 데이터의 편집 : 취사선택 후 소정의 프로그램에서 처리

o 종골의 골밀도 계산

o 측정결과 화면표시

3. Computer

- Host Computer : Pentium PC

- Operating system : 한글 MS Windows 98

- 표시장치 : 컬러모니터

- 출력장치 : 컬러모니터

4. Monitor : 화면에서 환자정보를 입력, 측정상황 확인, 측정 결과의 모니터링

및 동작순서를 표시

5. Printer : 측정기록 결과 등을 기록지에 인쇄

6. 전기적 정격

- 정격전압 : 85~260Vac

- 정격주파수 : 50/60Hz

- 소비전력 : 30W 측정기 본체, 200W 컴퓨터 및 프린터

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
3	체성분분석기	InBody 4.0	BioSpace	국산	1

□  사양 및 규격(제원)

1. 전극방식 : 4극 8점 터치식 전극법

2. 주파수 대역 : 1KHz, 5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz

3. 환자 측정 전류 : 100㎂(1KHz), 500㎂(others)

4. 측정부위 : 오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리

5. 측정항목 : 체중(kg), 골격근량(kg), 제지방(kg), 체수분(리터), 체포내액(리터),

세포외액(리터), 부위별부종, 복부지방율(WHR), 내장지방(VFA),

부위별 저항값(Ω)

6. 화면 : 640*480 COLOR TFT LCD

7. 로드셀 범위 : 10 ~ 250Kg

8. 프린트 단위 : 레이저 프린터

9. 컴퓨터 인터페이스 : RS-232C 3EA, USB(Ver. 1.1) 2EA, Ethernet(10/100T)

1EA

10. 크기 : 520(W) × 870(L) × 1200(H)

11. 중량 : 45kg

12. 공급전력 : AC 100V ~ 120V/200V~240V, 50/60Hz

13. 소비전력 : 60VA

14. 측정소요시간 : 2분 30초

15. 동작온도 : 10℃ ~ 40℃

16. 상대습도 : 30% ~ 80%

17. 측정가능연령 : 만6세 ~ 99세

18. 구성 : 인바디 4.0 본체, 프린터(삼성 ML1745), 프린터데스크, 결과지(3박스)

전해티슈(10박스), 초음파신장계, LOOKING BODY 프로그램(데이터                 저장프로그램)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
4	치과유니트 체어	Taurus Sante Til	신흥	국산	1

□ 특    징

○ 실리콘 튜빙

○ 내장된  C.P.U.로  유니트 체어를  콘트롤

○  체어가  수직으로 상 ,하강하는  방식을 채택하여  환자에게  안정감을 제공

○ 체어등판  상하 작동에  따라  시트부분이 3단계로  굴절되어  연동된다.

○ 체어의  등판과 위생사부  콘트롤  판넬부분,풋콘 트롤러 부분에  비상정지 시스 템을 갖춤

○ 인체  공학적으로 설계되었으며 , 토탈  인펙션 콘트롤  시스템

(TOTAL INFECTION SYSTEM)을 갖춤 .

○ 고속 ,저속  핸드피스와 3-WAY  시린지 및  바큠시린지 팁  소독가능

○ 위생적인  튜브  리프터를 설치하여  청결한  튜브사용 가능

○ 모든 레쟈는  알콜소독가능(SEAMLESS)

○ 라이트의  자동 ON/OFF 시스템

- 환자  진료위치와 진료  후  위치에 따라  라이트가  자동으로 작동

○ 술자가  원하는 체어위치를  입력, 사용 가 능한 프로그램

○ 광센서를  이용한 오토컵  필러

- 메탈컵이나  종이컵 모두사 용가능

○ 인터락스위치  기능  내장으로 회로 보호기능

□ 사    양

1. 유니트  부분 (유니트바디 , 브라켓  테이블,  환자  진료용 라이트 )

1) 타  입 :  체어 부착식

-유니트  부분은  술자의 편리성을  위해  체어 부분에  부착이  되어 체어가                    상하 작동  시 유 니트 부분도  체어와 같이  상하  이동 되어야  한다.

2) 의사  사용부

* 하이스피드  핸드피스   재질 : 100%티타늄

* 카트리지  형식 :  세라믹 볼 베아링  카트리지

* 분당  회전    :  400,000회전  이상 / 분당

* 공기압력      :  2.8  KG/CM2

* 죠인트         :  프리 로테이션 & 퀵 커플링 타

* 핸드피스  135℃ 소 독가능

* 실리콘  튜브 알콜소독 가능 크린헤드  시스템 : 이물질이  터빈으로  침입방지 기능

* 역류방지  밸브내장 :  급수된 물이  내부로  역류됨을 방지

* 3중  워트 스프레이  기능   화이버옵틱  핸드피스

* 마이크로  모타 핸드피스

- 모  터  : 전기식  마이크로  모터

- 분당회전  :  최대32,000 회전  이상  / 분당

- 스트레이트 &  콘트라 앵글  각 1 개 부착 (135℃ 소 독가능)

- 실리콘튜브  알콜소독  가능

- 과부하  보호회로 내장  : 과부하시  일시정지 기능

* 3 용도 시린지

- 푸시  타입 시린지 (푸시  보턴은 실리콘  커버로  보호)

- 시린지 보디   분리  및 오토클레이 버 멸균  가능

- 노즐 부분  분리  및 오토클레이버  멸균  가능

- 물,  공기, 분무작용 의 기능을  구비

- 위생청결을 위하여  튜빙은  실리콘 튜브사 용(알콜  소독 가능 )

* 초음파  치석제거기

- 피에조형  진동방식

- 자동  튜닝,자동동력  조절  작동장치

- 핸드피스  팁의 멸균가능

- 전원 : 24V,50/60Hz

- 핸드피스  팁 3 개 포함

- 주수 조절기능  및  파워 조절기능은  브라켓테이블  전면에 장착

*  브라켓 테이블

- 체어 부착 일체형으로 체어  상하 작동 시  연동되어야  한다.

- 테이블 가동암  동작력  조절기능

- 트레이  테이블  손잡이 : 소독  가능토록 실리콘  손잡이  커버 착탈  가능

- 오물컵 부착  (1회용  종이컵 사용이  가능한  플라스틱 디스펜스 부착 )

- 인터락스위치  기능 내장

장시간  미사용 시 일정기능(체어, 인스트루먼트  작동)  정지  및  복원기능   - 인스트루먼트  홀더

: 인스트루먼트 홀더 홈 높낮이를  차등배열하여 공간확보 용이

: 브라켓테이블 부착형으로 의사사용부의  인스트루먼트 보호 (떨어짐 방지)

위하여 레이- 다운(LAY-DOWN) 타입 홀더

: 인스트루먼트  홀더  덮게는 소독이  용이토록 별도 공구 없이  착탈 가능

: 의사,간호사  사용부의  인스트루먼트  홀더에 마이크로  스위치  내장

: 우선선택 기능 내장- 3-way syringe 를  제외한 모든 인스트루 먼트 중 제일

먼저 선택한 인스트루먼트만 작동이 되며 나머지 인스트루먼트는 선택을 하여도 작동이 되지  않는다.

-  백  라이트  방식의 표준사이즈  필름  뷔어 부착

-  집 중형 스위치  판넬

: 하이스피드  핸드피스 회전속도  3단계별  입력 및  선택  기능

: 로우스피드  핸드피스 회전속도  3단계별  입력 및  선택  기능

: 화이버옵틱  핸드피스 밝기  3단계별  입력 및  선택  기능

: 진료용  라이트 밝기  ON/OFF 기능

: 마이크로  모타 정 /역회전  스위치 내장- 역회전  작동  시 알람  기능

: 감산  타이머 부착 - 감산기능  타이머를 부착 하여 10단위  및  단단위  시간을  설정 및  작동기능,  설정시간  완료시 알람기능,  타임 설정  취소 기능

: 체어  오토 조작  및 수동조작  기능 부착

: 인스트루먼트  선택/설정치 모니터 표시- 액정모니터 표시의  백라이트는 인스트루먼트 미 조작시 3분경과 후 소등

: 착탈식 실리콘  테이블  덮게(알콜  소독가능)

: 튜브 리프터  부착- 튜브 리프터를  테이블  뒷면에 부착하여 인스트루먼트

실리콘  튜빙이 바닥에 끌리는  것을  방지

3) 위생사 (간호사) 사용부  :

* 3  용도 시린지

- 푸시  타입 시린지( 푸시 보턴은  실리콘  커버로 보호 )

- 시린지  보디   분리 및  오토클레이버  멸균 가능

- 노즐  부분 분리  및  오토클레이버 멸균  가능

- 물,  공기, 분무작용 의 기능을  구비

- 위생청결을 위하여  튜빙은  실리콘 튜브사 용(알콜  소독 가능 )

* 흡인장치

- 핸드피스  홀더에 ON/OFF컨트롤

- 마그네틱  스위치 부착

- 센츄럴  바큠용 셧 -오프(SHUT-OFF) 밸브

- 썩션량 조절가능

- 시린지는 135℃  소독가능

- 실리콘 튜브는  알콜  소독가능

*  썰라이버 이젝터

- 핸드피스 홀더에  ON/OFF컨트롤  마그네틱 스위 치 부착

- 마그네틱 스위 치 내장

- 센츄럴 바큠용  셧- 오프(SHUT-OFF)밸브

- 썩션량 조절가 능

- 시린지는 135℃  소독가능

-  실리콘 튜브는  알콜 소독가능

* 비상정지  시스템

- 체어 하강시 보조측  홀더부분이 다른  물체와  부딪칠 경우  하강작동  멈춤 기능

*  보조자용 스위치  판넬

- 프리-암  포지션(FREE-ARM POSITION)

4) 유니트  바디 부분

* 타  구

- 긁힘을  방지하기 위한  세라믹으로  만들어진 원형  타구

- 일체형 세라믹  스피툰

- 자동세정기능

: 급수장치와  연동하여 자동세정  및  정지기능

: 세정노즐  해체기능

* 자동  컵 필러

- 광센서를 이용 하여 자동으로  일정량의 물이  주수

- 수위조절  볼륨   원하는  수위조절 기능

- 메탈컵이나 종 이컵 모두에  탁월한 기능  발휘

- 워머기능

: 워터탱크 내  히터작동으로  온수기능

: 온도조절볼륨  내장으로 원하는  온도로  조절 기능

* 바큠  오물통 : 바큠  오물통은  유니트내에 내 장하며 커트필터  청소용이

* 트랩장치 : 타구를 통해  내려온  이물질 저장  및  청소기능

2.  진료 의자  부분

1) 타  입 : 유압식  전동 모터

2) 의자의  높이 : 최저  450 mm +/- 5 mm,  최고 740 mm +/- 5 mm

3)  체어의 최대길이  :  1820mm(진료위치)

900mm +/- 10mm(RESET 위치)

240mm +/- 10mm(발판길이)

4)  체어의 최대길이  : 1820mm(진료위치)

5) 작 동 스위치 :  브라켓 좌측부 에 의사용이  부착되어 있으며, 보조원용  홀더에는

보조원용 스위 치가 부착

6) 프로그램  다이얼 :  술자가 원하는  위치에  의자가 작동하 도록 등판  및

상승  하강 조절  프리셋팅  프로그램등이 입력

①  자동 진료위치  입력  프로그램(2개  진료위치 입력 )

②  자동 진료완료  위치  입력 프로그램

③  마우스 린스  위치  프로그램

④  진료 전 (前) 위 치 프로그램 - 자동 진료 위치 입력  외 다른  위치에서  진료도중  마우스 린스  위치로  작동할  경우 린스 후  진료 전 (前)

위치로  자동 복귀기능

⑤  술자가 원하는  위치  입력 프로그램

7) 비상정지 시스템 - 스위치  판넬,풋콘트롤러 ,어시스트  홀더,체어  백레스트  부분에 체어  긴급정지시스템

8) 시트레쟈는 내구성을  위하여  박음질이 없는 (SEAMLESS) 레져로  구성

9) 헤드레스트

- 환자진료  시 환자의  움직임에도  미끄러지지 않게  만들어짐.

- 박음질이  없는 레쟈로써  알콜  소독가능

10) 백레스트  안전기능

- 백레스트  자동하강  시 다른  물체와  부딪칠 경우  하강작동  멈춤 기능

3. 기타  부분

1)  무영등

- 수명이 긴  할로겐  벌브 사용

-  체어의 위치에  따라  자동으로 라이트가  작동하는  자동 작동 라이트  작동시스템.

-  조도 : 15,000 룩스 이상

-  라이트  핸들  실리콘커버(좌, 우)는  오토클레이버  소독을 위해  착탈가능

-  라이트 헤드부분은  구강  내 정확한  조사(照射 )를  위해 좌우  회전  및 45도

원형 회전가능

- 1,2 단 밝기조절  및 OFF  기능 스위치

- 반사경 및  램프보호  전면커버

2) 풋  콘트롤러

- 족답식으로  한개의  페달로 되어있 으며, 고속  및 저속  핸드피스와

스켈러의 무단제어가  가능하다.

- 하나의 풋  페달로 체어  및  핸드피스 작동  및 라 이트 ON/OFF  기능.

- 진료용 의자를  연동식으로  상승 하강  시킬  수 있다.

- 인스트루멘트  작동시 체어작동  멈춤 기능

3) 휴즈박스

- 유니트  및  체어관련 휴즈는  사용자가  손쉽게 확인  및  교환 가능토록

체어하단 부분에  일체형으로  내장하며 커버로 보호

4) 의사용  의자

-  등받이부분 스 프링을 이용한  전후 이동  및  정지기능

- 가스  실린더 타입으 로 상하조절  가능

- 시트레쟈  부분은 술자의  체형에  맞춘 이형형태 의 구조

5) 전원 : 220V/60Hz

6) 소비  전력 : 1.5 kVA

III.   구    성

1. 유니트 &  체어                                                                 1대

2. 하이스피드  핸드피스                                                 2개

3. 마이크로모타  핸드피스 (콘트 라&스트레이트  앵글)        1개

4. 3-용도  시린지                                                          2개

5. 초음파  치석제거기                                                    1개( 옵션)

6. 인스트루먼트  트레이(실리콘  테이블  포함)                   1개

7. 설라이버  이젝터                                                       1개

8. 세라믹  스피툰                                                          1개

9. 풋  콘트롤러                                                             1개

10. 표준  사이즈 엑스레 이 필름  뷔어                               1개

11. 라이트                                                                   1 개

12. 자동  컵필러 (광센서  사용)                                       1 개

13. 핸드피스  홀더                                                         1개

14. 암레스트                                                                 1개

15. 스 툴(의자 )                                                             1개

16. 매뉴얼                                                                    1 권

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
5	치과용 컴푸레셔	MAXIM AIR	신흥	국산	1

□  특    징

1. 타    입 : 오일 - 후리타입 콤푸레셔로 청정공기를 공급

2. 자동작동 : 자동얍력 개폐기를 장착하여 일정압에 이르면 자동개폐

3. 모터형식 : 전동기 및 크랭크실이 일체화된 빌트-인 모터형식

4. 드라이어 부착

□  사양 및 규격(제원)

1. 압축기 형식 : 모노 블록타입 뒤르 토네이도

(MONO BLOCK TYPE DURR TORNADO)

2. 모터마력 : 1 ~ 1/2HP(1.2KW)

3. 최고압력 : 7BAR

4. 무부하시 공기토출량 : 148L/MIN

5. 부하시 공기 토출량 : 120L/MIN

6. 공기 탱크용량 : 40L

7. 전원 : 단상 220V, 60Hz

8. 크기 : W780×D485×H780mm(외장케이스 포함)

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
6	고압멸균소독기	ZELLO	신흥	국산	1

□  특    징

1. 진공시스템을 채택하여 확실한 멸균

2. 멸균 싸이클별로 선진공과 후진공 과정을 거쳐 멸균건조 전․후의 중량 변동

최소화

3. 멸균필터 채용으로 멸균물의 재오염 방지

□  사양 및 규격(제원)

1. 소비전력 : 1760W

2. 저수통 용량 : 3ℓ

3. 온도(가압) : 121℃/134℃

4. 무게 : 55KG

5. 제어방식 : 마이크로 프로세서 자동제어

6. 진공펌프를 통한 드라이시스템

7. 챔버크기 : Ø26.1 × 45cm, 23리터

8. 크기 : W538×H400.5×D620mm

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
7	유아신장체중측정기	BF-100A	FANICS	국산	1

□  특    징

1. 4가지음성 합성 시스템 기능 : 피측정자를 위한 안내방송

2. 측정결과치 프린트 및 디지털 표시기능.

3. 광센서로 신장측정 : 신장 측정시 좌․우․중앙 어디든 측정가능

4. 자동 및 수동측정 가능

5. 프린트 기능

6. 착의 중량 감산기능

□  사양 및 규격(제원)

1. 측정범위

o 신장 : 0.0 ~ 90.0cm ±2mm

o 체중 : 0.0 ~ 20.0kg  ±20g

2. 전원 : Free Voltage

3. 측정시간 : 20cm/sec

4. 크기 : W1090 × L535 × H190mm

5. 무게 : 35kg

6. 테이블 및 프린터 포함

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
8	공기살균기	SOLAIR TiO-1500	이엔이 메딕스	국산	2

□  특    징

1. 살균 SOURCE가 이산화티타늄(TiO₂)

2. 사용중에 필터교환이 없어야 한다.

3. 기기의 두께가 6.5cm 이내, 벽걸이형

4. 광촉매가 양면코팅된 필터가 59장(118면)이상

5. 하이브리드 광촉매필터 장착

6. 자외선램프는 UVA 장착

7. 프리필터 광촉매 코팅

8. 광촉매에 대한 살균 인증(국내외 각 1곳 이상)

9. 광촉매의 혼합율이 30% 이상

10. UVA 램프의 사용시간이 교환없이 연속 15,000시간 이상

11. 장비사용시 소음이 30dB 이하

12. 여러대의 공기 살균기를 제어할 수 있는 외부 입력모드

□  사양 및 규격(제원)

1. 입력전원 : 100 ~ 240V(50/60Hz)

2. 사용전원 : DC 12V(ADAPTER 내장)

3. 소비전력 : 12W

4. 사용면적 : 15평

5. UV램프 : 연속사용 15,000 ~ 20,000시간

6. FAN : DC FAN 2ea

7. 소음 : 30dB 이하

8. 외형 : W355 × H520 × D65mm

9. 중량 : 4.8kg

구 매 규 격 서

□ 구매내역

번호	품 명	모델명	제조사	제조국	수량	비고
9	공기살균기	SOLAIR TiO-3000	이엔이 메딕스	국산	1

□  특    징

1. 살균 SOURCE가 이산화티타늄(TiO₂)

2. 사용중에 필터교환이 없어야 한다.

3. 기기의 두께가 6.5cm 이내, 벽걸이형

4. 광촉매가 양면코팅된 필터가 118장(236면)이상

5. 하이브리드 광촉매필터 장착

6. 자외선램프는 UVA 장착

7. 프리필터 광촉매 코팅

8. 광촉매에 대한 살균 인증(국내외 각 1곳 이상)

9. 광촉매의 혼합율이 30% 이상

10. UVA 램프의 사용시간이 교환없이 연속 15,000시간 이상

11. 장비사용시 소음이 30dB 이하

12. 여러대의 공기 살균기를 제어할 수 있는 외부 입력모드

□  사양 및 규격(제원)

1. 입력전원 : 100 ~ 240V(50/60Hz)

2. 사용전원 : DC 12V(ADAPTER 내장)

3. 소비전력 : 19W

4. 사용면적 : 30평

5. UV램프 : 연속사용 15,000 ~ 20,000시간

6. FAN : DC FAN 4ea

7. 소음 : 30dB 이하

8. 외형 : W710 × H520 × D65mm

9. 중량 : 9.2kg