방범용 CCTV 구축 시방서

2008. 8

정   선   군

- 목        차 -

❏ 설계 설명서      /  3

❏ 일반 시방서      /  6

❏ 특별 시방서      / 17

❏ 안전관리수칙     / 23

❏ 자재구매 시방서  / 27

정선군 방범용CCTV 구매 설치 시방서 /

❏ 설계 설명서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 방범용 CCTV 구매 설치

나. 사업의 배경 및 목적

❍ 정선군 관내 주요 출입 도로에 CCTV를 설치하여 이동 차량(범죄차량)에 대한          감시와 학교 주변 치안사각지대에 대한 방범 CCTV 설치 운영함으로써 군민           들이 안전하게 살 수 있도록 치안여건을 향상시키고, 범죄 예방 및 대응체계를         구축하고자 함. ⇒ 군민의 재산 보호 및 생활의 안전성 확보

다. 사업범위

❍ 내용적 범위

① 지능형 무인 방범 CCTV 현장  : 4개소

② 차량번호인식 카메라 현장설치 : 3개소

③ 관제상황실 설치              : 정선경찰서내

④ 차량번호인식 카메라 이설     : 2개소

❍ 설치장소

연번	관제상황실	운영방식	설치 위치	비 고
1	정선경찰서내	차량번호인식 (비-트리거)	정선읍 광하리 비행기재 터널
2			동 면 백전리 백전 삼거리
3			북평면 나전리 나전삼거리
1		지능형 무인방범 (자동위치추적)	정선읍 정선초교 주변	사거리
2			고한읍 고한초교 주변	사거리
3			사북읍 사북초교 주변	사거리
4			임계면 임계초교 주변	사거리
합 계			7개소	상황실 별도

※ CCTV 이설 2개소 : 고한 상갈래 도로용 ⇒ 임계 강릉방향

임계초교앞 도로용 ⇒ 임계 백봉령방향

라. 사업기간

❍ 사업기간     : 계약일로부터 90일

❍ 하자보증기간 : 준공 후 2년간

❍ 설계변경 조건

- 본 설계 내용 중 현장 조건에 부합되지 않거나, 우리군의 사정에 의하여            현저한 변동이 있을 경우 또는 다음 각 호와 같은 사유가 있을 때는 설계         를 변경할 수 있다.

․ 관계 법규의 개정으로 인한 공사 내용 변경에 따른 설계 변경

․ 한국전력 및 체신청 등 관련 공사의 계획 변경에 따른 설계 변경

․ 공정별 계통별로 표기 오류 누락 등으로 당연히 지정되어야 할 사항

․ 설계 물량이 시공 현장에 부적합하거나 물량 변동이 있을 때

․ 발주처의 요청 시

․ 천재지변 등 불가항력적인 상황의 발생으로 변경이 필요할 때

․ 설계 변경에 의한 증감 사항은 당초 계약 시기에 의한 금액으로 증감한다.

- 시공자는 현장 사정상 기기 및 자재의 설계 위치 또는 설치 공사법 등의          사소한 변경에 의하여 발생하는 공사비의 변경 등은 감독관의 지시에 의하고          이에 따른 총 공사금액은 증가하지 아니한다.

❏ 일 반 시 방 서

1. 목  적

❍ 본 시방서는 방범용 CCTV 시스템 구축에 적용하는 일반사항이며, 이 일반시방에 준하는 사항 이외  에는 관련법규, 기술기준에 따라 구축하여야 한다.

❍ 계약자는 설계도서 및 본 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상   필요한 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

❍ 일반시방서와 자재구매사양서가 서로 상이하거나 누락, 오기한 경우 또는 의문이 있을 경우에는        감독관의 지시에 따라야 한다.

2. 적 용 법 규

❍ 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 아래 규정한 제 규정을 만족하여야 한다.

• 한국공업규격(KS)

• 전기통신사업법

• 전기통신기본법

• 전기통신설비 기술기준

• 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

• 내선규정(대한 전기협회)

• 기타 이에 준하는 법령

3. 시스템 구매 설치 방향

❍ 본 시스템 구매 설치는 시방서 및 감독 또는 감리원의 지시에 따라 시행하되 제반 법규에 준하여 제반       설비가 그 기능을 완전히 발휘될 수 있도록 제작 설치한다.

4. 감독 또는 감리원

• 감독 또는 감리원이라 함은 구매 설치에 따른 계약이행을 감독하기 위하여 정선군청에서 임명하여   감독업무를 위임받은 감독 또는 감리원을 말하며 책임 기술자에 대한 지시나 승인, 검사는 정선군   의 권한과 책임에 의하여 행하는 것으로 본다.

• 계약자가 설치에 관한 통지, 보고 등을 할 경우에는 감독 또는 감리원을 경유 한다.

• 계약자는 감독 또는 감리원의 의사를 존중하고 긴밀히 협의하여 장비 설치에 만전을 기한다.

5. 제출서류

❍ 계약자는 다음의 서류를 지정기일 이내에 착수계는 계약 후 7일 이내 발주처에 제출하여야 하며         필요에 따라 조정할 수 있다.

구 분	제 출 서 류 명	부수	제 출 기 간	비 고
계약시	❶ 자동번호인식 시험성적서 (인식율 95%이상, 오인식율 2%미만) ❷ 제품 제조 공급 확약서 ❸ GS 인증서 (인증번호:08-152) ❹ 조명장치 성적서	2 2 2 2	적격심사시	1), 2)번 국가공인 기관에서 발급된 서류
착수시	❶ 착공계 ❷ 납품도서(공정도,내역서, 계통도 등) ❸ 예정공정표	2 2	착수 시
완료시	❶ 완료계 ❷ 사진 대장(CD 포함) ❸ 준공도면,준공도서,운영매뉴얼,유지보수지침서 ❹ 기타 작업에 관련한 서류	2 2 2 1	완료 시

6. 현장 대리인

❍ 계약자는 현장 대리인을 선정하여 구매 설치 착공계를 관계 부서에 제출토록 하고 정선군수가 임명한        감독 또는 감리원이 연락 시 항시 연락 될 수 있도록 하며 작업 공정에 대한 모든 사항을 수시 보고     및 처리한다. 계약자는 아래 서류를 정선군에 제출하여야 한다.

• 착공계

• 구매 설치 세부 일정표

• 현장 대리인계

• 구매, 제작설치 도면 승인서

• 기타 시스템 카탈로그

7. 공정계획

가. 계약자는 기술사양서에 의하여 제작 전반에 대한 공정별 세부 설치 수행계획을 작성한다.

• 계약자는 계약체결 후 7일 이내에 제작납품 및 사업 공정에 관한 세부 일정표를 제출하여 정선군수      의 승인을 받아야 한다.

나. 공사 계획서의 제출

• 계약자는 감독 또는 감리원의 요구가 있을 때에는 사업수행의 순서 및 방법, 주요재료의 확보계획,   작업계획 등에 대한 상세 계획서를 정선군수와 협의하여 작성, 제출하여야 한다.

다. 작업계획은 아래 사항을 중점 검토한다.

• 장치별 작업진행 순서 일정

• 관련 부서 및 관련사업의 연계성

• 작업 인력현황

• 기타 작업상 필요한 사항

8. 제작도면 제출

❍ 계약자는 계약 후 착공계 제출시 시스템 제작에 필요한 도면을 제출 정선군수로부터 승인을 득하여야         하며, 제작도면과 동등 또는 이상의 제품을 납품 설치하여야 한다.

9. 공사 관리 및 조정

가. 일정조정

❍ 감독 또는 감리원은 계약자가 제출한 공정표상의 일정에 대하여 공정별 작업순서와 일정을 필요시    조정할 수 있으며, 계약자는 특별한  사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 그러지 아니 할 때에는 사유   를 서면으로 해명해야 한다.

나. 작업 공정보고 및 확인

❍ 감독 또는 감리원은 계약자로부터 작업공정 보고와 그 내용을 검토 확인한다.

다. 공사관리

❍ 감독 또는 감리원은 계약자가 제출한 작업공정 예정표와 시험성적서 또는 기타의 자료를 참고하여    계약자와 공동으로 사업의 진도를 관리하여야 하며 다음 사항 중 2,3항에 대하여는 신속하게 정선군   과 협의하여 시행한다.

• 준공기한 연기가 필요하게 되었을 경우

• 장비설치의 일시중단의 필요가 발생될 경우

• 수입자재의 도착지연 또는 불량으로 작업진도에 지장을 줄 우려가 있다고 판단될 경우

10. 작업현장

❍ 작업현장에는 기술사양서 및 관련공구, 측정계측기를 구비하여 장비 설치에 최선을 다하도록 한다.

11. 사용자재 및 부품

❍ 정선군청 방범용 CCTV 시스템 확대 구매 설치에 사용되는 모든 제품은 기술사양서에 명기된 것(또는 동등 이상의 제품) 을 사용하여야 하며, 설치되는 장치 및 부대설비 등 주요장비는 특수 제작되는 만큼 부품은 정품 및 최신제품을 사용하여야 하며, 각종설비는 조립품이 아닌 제작회사의 완제품이어야 하고 제반법규 절차에 따라 전기안전시험, 형식승인, 전파장애시험을 필한 제품이어야 한다.

❍ 단, 성능향상 등 부득이한 경우에는 정선군청의 승인을 받아 이를 변경하되, KS규격품과 형식 승인 품 및 그 이상의 제품을 우선 사용하여야 하며 제조사의 A/S등 사후관리에 문제가 없어야 한다.

❍ 예비품 및 교체부품은 원래 공급한 부품과 같거나 동등 이상의 기능을 발휘하여야 하며 시스템 운용에 직․간접적인 영향 없이 쉽게 교체  되어야한다.

12. 특허권

❍ 특허권, 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 공법, 재료, 소프트웨어를 사용하였을 경우 계약자는 그

사용에 대하여 일체의 책임을 진다.

13. 신규 소프트웨어 소유권 귀속

❍ 계약자는 시스템 구축에 필요로 하는 소프트웨어를 신규로 개발하였을 경우 해당 프로그램의 개발에     관련된 설계 및 문서로 구성된 자료를 발주처에 귀속이 되도록 소프트웨어 이전증서를 발주처에        제출하여야 한다.

14. 발생물의 처리(폐자재)

가. 계약자는 구매 설치 작업중 발생된 부산물에 대하여는 감독 또는 감리원 지시에 따라 처리하여야 하며, 일일작업 종료시는 현장을 깨끗이 정돈하여 감독 또는 감리원이 일목요연하게 확인할 수 있도록 해야 한다.

나. 공사중 발생된 폐자재는 계약자 책임하에 처리하여야 하며 처리시 소요되는 일체의 비용은 계약자      부담으로 한다.

15. 검사가 불가능한 곳의 구매 설치 검사

가. 사진촬영

❍ 검사가 불가능한 부분은 감독 또는 감리원 입회하에 구매 설치 과정별 사진을 촬영하여 감독 또는      감리원에게 제출한다.

나. 필수입회 항목

❍ 계약자는 구매 설치 후 검사가 불가능한 공정에 대하여는 감독 또는 감리원등을 입회하여 시공 상태     를 확인 받아야 한다.

16. 사고방지대책

16-1 현장관리

❍ 정선군청 방범용 영상감시(CCTV) 시스템 및 기타 장비 설치 시에는 관계자 외 출입을 금지하고 장비 및

부대시설 등 시공시 각종사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

❍ 기타사항은 정선군청과 협의하여 시행한다.

16.2 안전수칙 준수

가. 개  요

• 모든 설치는 산업안전보건법을 준수하여 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고, 산업재해 발생의

방지에 노력하여야 한다.

• 설치현장의 안전보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 안전관리계획서를    작성하고, 발주처에 제출하여 승인을 득 하여야 한다. 또한, 안전수칙에 따라 작업 전 재해방지에    필요한 주의교육 등으로 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

나. 위험과 조치

• 배선 및 이동전선으로 인한 안전대책

① 배선 등 절연피복 상태유지

② 습한 장소의 이동전선은 절연효과가 확실한 것을 사용한다.

③ 통로 바닥에서 배선 또는 이동전선 사용금지

④ 접속기를 설치 사용할 때는 서로 다른 전압의 접속기는 상호 접속되지 아니한 구조로 사용하고, 습한 장소에 이용되는 접속기는 방수형 등 당해 장소에 적합한 것을 사용하여야 한다.

• 고소작업으로 인한 안전대책

① 자재 입․반출 경로를 사전에 계획

② 3m 이상 고소 작업 시는 사다리차량의 주상작업대를 사용하여야 하며, 옥외의 케이블 포설 및 Pole 등의 작업 시는 사다리차량 등을 이용하여야 한다.

③ 사다리 차량을 사용할 때는 안전고리 부착여부를 반드시 확인하여 작업자의 안전에 만전을 기     하여야 한다.

④ 사다리 차량의 주상작업대의 발판은 틈이 없이 설치하고, 고정토록 하여 3m 이상일 경우 난간대를     부착하여야 한다.

• 협소한 장소 작업으로 인한 안전대책

① 손전등, 비상연락 수단을 미리 준비하여야 한다.

② 많은 인원의 출입을 금하며, 외부에 감시자를 배치하여야 한다.

③ 좁은 공간에서는 흡연을 금지하여야 한다.

• Pole 설치 시 안전대책

① Pole 설치용 사다리차량 등을 미리 준비하여야 한다.

② Pole을 세우기 위한 장비를 구비하여야 한다.

③ 고소작업이므로 특히, 안전에 유의하여 2인 1조로 작업하여야 한다.

④ 한국전력에 전원공급 요청 후 전원 관리 담당자를 선임하여 철저히 관리하여야 한다.

• 시험에 따른 안전사항

① 전기 통전시 Main Switch는 시공자가 철저히 관리하고, 시건 장치를 반드시 확보하여야 한다.

② 타 작업자 등이 함부로 손대지 않도록 안전 교육을 실시하여 작업자에게 주지시켜야 한다.

③ 전기 통전, 정전 등 일정계획은 전체 설치관리자에게 사전에 통보하여야 한다.

• 전기에 따른 안전대책

① 기기의 절연 및 접지시설을 하고, 안전장비를 사용함으로서 예방하여야 한다.

② 50V 이상 전압이 신체에 접촉되는 것을 막기 위해 임시적으로 절연체를 감아두어야 한다.

③ 작업의 우발적인 것에 의한 전압사고로 피해가 있을 때는 회로의 전압을 제거하여야 한다.

④ 구조물과 통로의 전기수리는 전원을 끄고 작업에 임하여야 한다.

• 정전기에 따른 안전사항

① 정전기 방지시스템의 품목을 필요 없이 손이나 기타 대전된 표면에 근접시켜서는 아니 된다.

② 정전기 안전 처리된 작업장이 아니면 항상 유니트를 작업대위에 두어야 한다.

③ 작업장에서 불필요한 물건은 정리 정돈을 철저히 한다.

④ 부품의 리드를 접촉하는 모든 도체는 항상 접지 시켜야 한다.

⑤ 습도조절기나 이온화장치만으로 모든 것이 해결되는 것이 아님을 명심하고, 여러 대비책을 병     행하여야 한다.

⑥ 손목 띠의 저항을 자주 점검하여 적당한 레벨로 맞추어야 한다.

⑦ 정전기 미터로 작업장을 조사하여 적절한 대비책을 세워야 한다.

⑧ 접지 되었더라도 작업자는 자신이 피해의 원인이 될 수 있음을 명심하여야 한다.

16.3 재해방지 등

설치 중 작업자의 안전사고로 인하여 발생되는 직․간접의 모든 비용은 계약자가 부담하며 ***시청에 손해배상 등의 청구를 할 수 없고, 안전사고가 발생함으로써 발주처의 비용(배상 등) 발생이 예상될 경우에는 계약자가 그 배상 금액 범위 내에서 상계 하여야 한다.

16.4 안전관리자의 선정

계약자는 안전관리책임자를 선정하여 착공과 동시에 발주처에 제출하여야 하며, 재해방지책임자 또는 담당자를 발주처에서 부적당하다고  인정하는 경우에는 즉시 능력을 갖춘 관리자를 교체, 선정하여 설치현장에 상주함으로써 설치 전반에 대한 재해방지 대책을 수립, 시행하여 작업자의 안전에 관한 모든 책임을 진다.

16.5 안전관리 및 안전교육

가. 위생관리

❍ 계약자는 본 설치에 종사하는 근로자의 안전관리에 유의하며, 담당자를 지정하여 하기사항의 준수      여부를 점검하여야 한다.

• 폐자재 및 폐기물 처리 관련사항

• 위험표지판 설치 여부

• 안전수칙에 대한 교육 및 안전 직무교육 실시 여부

나. 안전교육

❍ 계약자는 현장 작업자에게 설치 착수 전 매일 안전교육을 실시하고, 현장에서는 안전모 및 안전장구     를 반드시 착용하여야 하며, 안전사고로 인한 인적․물적 피해가 없도록 주지시켜야 한다.

16.6 사고의 책임

❍ 구매 설치작업에 영향을 미치는 사고나 인체에 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고발생 시는      즉시 응급조치를 취하고 감독 또는 감리원에게 통보하여야 하며, 작업 중 발생하는 일체의 사고 및     피해에 대하여는 계약자가 책임을 진다.

17. 근로자에 대한 의무

❍ 근로자에 대한 제반법규의 준수와 운용의 적용은 계약자의 책임하에 이루어지며 작업 전, 중, 후에      대한 현장의 모든 행위에 대하여 계약자가 책임을 져야 한다.

18. 작업시간

❍ 중요부분 작업공정 진도가 지연되어 작업시간의 연장을 감독 또는 감리원이 요청할 때 계약자는        부득이한 경우를 제외하고는 이에 응하여야 한다.

19. 작업 전․후의 공정 처리

가. 계약자는 작업 전에 작업공정에 필요한 내용이 발생할 경우 감독 또는 감리원과 사전 협조(관련시설 유지보수업체 등 일체 기술적 협의)하여 작업공정에 차질이 없도록 한다.

나. 구매 설치가 완료되었을 때는 감독 또는 감리원의 지시에 따라 설치장소 주변을 정리하여야 한다.

20. 기술사양 변경

❍ 작업도중 기술적 성능차이가 있어 기술사양서에 의한 설치가 불가능한 경우에는 감독 또는 감리원과     협의하여 승인을 득한 후 설치한다.

21. 장치의 반입

❍ 방범용 CCTV 구매 설치를 위한 장치 반입은 제품 BOX를 이용하여 반입하고 고장 또는 파손되지      않도록 각별한 주의를 요하며 만약 분실 및 파손되었을 경우 계약자는 이에 수반된 책임을 져야 한다.

22. 사진 촬영

❍ 방범용 CCTV 구매 설치에 대한 사진촬영은 각 공정 전, 중, 후로 촬영하여야 한다.

23. 의문사항 처리

❍ 기술사양서 및 관련서류에 의문사항이나 특별한 명기가 없을 때에는 감독 또는 감리원에게 보고하고     지시를 받아 처리한다.

24. 시설의 시험 및 검사

가. 계약자 또는 그 대리인은 필요 시 계약자의 제품시험, 품질시험 및 품질보증을 위한 공인기관 시험      성적서를 제출한다.

나. 감독관은 계약자가 제시한 공인 시험결과를 확인하고 현장 확인이 불필요하다고 판단될 경우에는 검수를 생략할 수 있다. (정부관련 기관에 의한 인증물자 및 형식승인 물자 등)

다. 계약자는 장비를 포함하는 시스템의 전체성능이 구매 규격서에 합당한지 확인할 수 있는 인수시험계획서를 작성하여 인수시험 전에 감독관에게 제출하고 승인을 얻은 후 시행한다.

(단 국가기관에서 발행하는 성능인증서를 보유하고 있을시에는 해당 인수시험을 생략할 수 있다.)

라. 계약자는 구축자 인수시험을 인수시험계획서에 의거 항목별로 시행하여야 하며 인수시험 성적서를

감독관에게 제출하여야 한다.

마. 계약자는 모든 시험들을 수행하기 위한 필요한 인원, 자재 및 측정장비 등을 제공하여야 하며 원할한   시험의 진행에 대한 모든 책임을 져야 한다.

바. 인수시험의 시험 항목들은 시스템의 성능조건을 만족함을 입증할 수 있는 모든 항목들을 포함하여야 한다.

사. 인수시험에는 계약자측 인수시험 요원들이 참석하여 시험과정을 관찰하고 결과를 확인할 뿐 아니라 성능 확인 상 필요한 시험항목을  추가로 지정하여 시험을 지시할 수 있다

아. 인수시험 중 발견된 오동작, 미비점에 대해서는 계약자 부담으로 즉시 수리 및 보완하여 감독관의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

자. 인수시험 결과는 항목별로 인수시험 성적서를 2부 작성하여 양측의 인수시험 요원이 각각 서명 후      보관한다.

차. 주장치 시험은 감독 또는 감리원과 협의하여 실시한다.

25. 종합 시운전

가. 계약자는 시스템의 구체적인 종합 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를 감독관에 제출하여 사전승인을 득한 후 종합 시운전 시험에 참여하여 시스템간 상호 계통적으로 연동이 되는가를 확인하고 연동 중 상호 인터페이스 문제가 발견되었을 경우 즉시 해결방안을 제시하여야 하며 그 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

나. 종합시운전 중 발생한 문제점은 준공 전까지 해결하여야 하며 개통에 영향을 주어서는 안된다.

26. 교육훈련

가. 경찰서 해당 운영요원이 계약자의 지원 없이도 시스템을 운영하고 모든 시스템의 수정, 변경, 추가, 삭제, 재구성, 수리 등을 할 수 있도록 설치된 시스템에 대한 충분한 지식을 제공하기 위해 각 계약자는 해당 시스템의 교육훈련 계획을 제출하여야 한다.

나. 시스템 교육에 대한 책임은 해당 계약자에게 있으며 계약자는 시스템의 교육 계획과 수반되는 모든 절차를 준비하되 제반비용은 계약자의 부담으로 한다.

다. 교육계획은 교육이 필요한 과업을 파악하고 필요한 교안은 사전에 제출하여 승인을 취득한다.

라. 교육자료는 시스템 설치완료 후 시스템의 동작개요, 기능, 운영방법의 이해, 유지보수에 필요한 모든

운영 시스템의 동작개요, 기능, 운영방법의 이해, 유지보수에 필요한 모든 운영 시스템, 시스템 소프트웨어와 하드웨어 구성, 시스템 백업, 기능복구 및 고장복구과정, 구성 불일치, 사용자 에러에 대한 처리방법 및 사용자 관리부분 등의 내용이 포함되어야 한다.

27. 보증서와 약정서

가. 본 시스템은 일반적인 보증조건과 시스템 설치에 관한 보증서 및 약정서에 의하여 보증 받아야 한다.

나. 계약자는 보증의 확립과 수행에 대한 책임을 진다.

다. 하자보증기간은 최종검사(검수)일로부터 1년간으로 하며 자연적 고장 시에는 계약자의 경비부담으로 보수정비 또는 동종의 기기로 교환하여야 한다.

라. A/S기간(하자보증기간)중 전선군청의 요구 시는 지체 없이 고장 정비가 되어야 한다.

마. 장비유지에 대한 예방정비를 충실히 하며 고장정비는 CALL 접수 후 48시간 내에 응급조치하고 완      전복구하여야 한다.

28. 준 공

❍ 준공이라 함은 인수시험 및 종합시운전시험에 합격하여, 사용자가 사용하기에 불편함이 없는 최적의

시스템을 유지하고 개통에 차질이 없도록 함이다.

29. 계약자 부담

❍ 다음 사항에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

• 기술사양서에 명시된 구매 설치에 소요되는 비용

• 기술사양서에 표시 안 된 것이라도 시공상 필요한 자재 및 작업

• 각종 시험과 검사

• 관련기관에 제출되는 사항 등

• 기타 구매 설치에 소요되는 설계서 및 도면 등 제반서류 제작에 소요되는 비용

30. 유지보수

30.1 유지보수 지침

가. 유지보수(Maintenance)

❍ 시설유지보수는 감시를 기본업무로 하는 시설운영과 구분되는 개념으로서 건설된 시설물이 제 기능     을 유지하기 위하여 정기/비정기의 점검과 진단을 통하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분     을 원상 복구하여 당초 구축된 상태를 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량과     추가시설을 함으로써 이용자의 편의와 안전을 도모하기 위한 목적으로 시행하는 일련의 활동을 일컫는다.

시스템 유지보수의 관리와 점검방법에 대하여 계약자는 구체적인 방안을 제시하여 유지보수관리의      효율성을 극대화하여야 한다.

• 정기 유지보수 (Scheduled Maintenance)

- 정기 유지보수라 함은 시설의 정상적 운영을 보장하기 위하여 일정주기로 시행되는 점검, 진단, 보수와  관련한 모든 유지보수 활동을 말한다.

• 비정기 유지보수 (Unscheduled Maintenance)

- 비정기 유지보수라 함은 시설의 정상적 운영을 보장하기 위하여 일정주기나 계획에 의하지 않고 수행   되는 점검, 진단, 보수와 관련한 모든 유지보수 활동을 이른다.

나. 진단

❍ 진단이라 함은 점검 혹은 보수를 실시한 결과 예방 및 안전성 확보 등을 위하여 관리주체가 특별히     필요하다고 인정하거나 관련법으로 정하는 시설물에 대하여 물리적, 기능적 결함을 발견하고 그에      대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 전문적인 고도의 기술을 사용하여 구조적 안정성 및 결함     의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 보수, 보강 등의 방법을 제시하는 것을 말한다.

• 정기진단

- 정기진단은 시설의 안전을 위하여 일정 주기로 반드시 행해야 하는 진단행위를 이른다.

• 비정기진단

- 비정기 진단은 상부기관의 지시 혹은 의사결정이나 일상적인 점검 등에 의해서는 판별이 어려운 사항에 대하여 전문적인 고도의 기술을 사용하여 전문가가 이상 유무를 파악하는 비정기적인 진단행위를 이른다.

30.2 유지보수 대상

가. 일반 정비대상

❍ 방범용 CCTV 시스템의 최상위 시설물로부터 최소관리단위 시설물까지 분류되어져야 한다.

나. 예방정비 대상

❍ 예방정비 대상이 되는 시설물은 다음 2가지 경우 중에 하나 이상에 해당하는 시설물을 예방정비

대상시설물로 하여야 하며 주요 시설물에 대해서는 사후관리 보다는 사전예방이 매우 중요하다.

계절적 운영에 의한 시설물에 대한 예방 점검의 필요성이 있으며 운영개시 최소 1개월 전에는 주요

시설물에 대한 점검이 시작되어야 한다.

• 하나의 시설물 고장으로 다른 시설물에 연속적으로 고장을 야기할 수 있는 시설물

• 안전, 환경, 운영적인 측면에 상당한 영향을 미칠 수 있는 시설물

❏ 특 별 시 방 서

1. 사용재료 및 제작기술

가. 모든 기자재는 부속품의 검사 또는 교체 시 적절한 작업이 가능하도록 설계하여야 한다.

나. 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 계약에 명시한 규격서 조건에 일치하고 시스템 종합성능  발휘와 수행업무 처리가 완전해야 하며, 기자재는 최신기술에 입각하여 제작 및 공급해야 한다.

다. 공급설비는 현지의 강풍, 강우 및 추위에 충분히 견딜 수 있도록 설계 제작 하여야 한다.

라. 옥외에 사용되는 함체 및 볼트류는 녹슬지 않게 도금 처리를 하여야 하며, 필요시 옥외 장치에는 Heater 및 Blower 등을 구비하여 설치하여야 한다.

마. 기자재의 설계, 재료선택 및 제작기술은 KS 규격 또는 기관/협회에서 제시한 동등 규격 이상이어야 한다.

바. 계약서 기술사항에 자세한 언급이 없더라도 개념이 정의된 사항은 시스템 동작 및 성능을 완전하게

발휘하는데 필요한 부수 기자재 및 소프트웨어를 계약자가 책임지고 공급해야 한다.

사. 각 장치 그룹별 상세 사용재료 및 제작기술은 “자재 시방서”의 요구에 따라야 한다.

2. 전기적인 설계 요구 조건

가. 계약자는 설비 설계시 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 장치      의 설계에 반영할 책임을 진다.

나. 각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

3. 설비의 전원공급

가. 설비의 신뢰도 보증을 위해 계약자는 모든 기기에 AC 또는 DC 적정전압 유지를 위하여 전원 전압 변환 및 정류회로를 장치하여야 한다.

4. 장치구성

가. 각 장치에 포함된 구성품은 단위 구성품별 구매가 가능하여야 한다.

나. 각각의 구성품 간 연결부와 Jack, Plug등 탈착 및 부착이 빈번한 부위는 내구성이 강한 재질을 사용      하여야 한다.

다. 모든 기자재는 교체시 적절한 작업이 가능하도록 제작되어야 하고, 동일 품질과 비교하여 최고의        품질을 유지하여야 한다.

라. 기기의 퓨즈, 브레이크 스위치 등은 보수에 편리하고, 확인이 용이한 위치에 취부되어야 하며, 잠금

장치가 된  Local Unit Box 내에 취부 되어야 한다.

5. 케이블 접속 및 성단

가. 터미널에 결선되는 Wire는 터미널 러그를 사용하여 가능한 접촉 효율이 높아지도록 하여야 한다.

나. 옥외 시설품목에 대해서는 방습 및 설치현장의 Surge 전압, 진동, 수분 등 환경조건을 고려하여 설계 및      제작하여야 한다.

6. 장비함체 설치조건

가. 일반사항

• 내부 배선은 안전하고 완전하게 설치하여야 하고, 보수가 용이하도록 가능한 표시된 케이블이나

표시찰을 사용하여야 하며, 함체는 눈․비로부터 안전하도록 방수가 되도록 제작되어야 한다.

• 내부에 사용할 도료는 불연성 재질을 사용하여야 한다.

• 외부 케이블과 연결할 수 있도록 인출‧입구가 있어야 한다.

7. 기기의 설치

가. 적용범위

• 기자재의 설치 및 이를 위한 현장조사, 제반 기초 시설설치

• 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설, 터파기, 되 메우기, 피뢰접지 설치, 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업

• 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고서 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치 위치를 결정하여야 한다.

• 도면과 불일치하거나, 시공상 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감독 또는 감리원과 협의 후   변경 승인을 득한 다음 시공하여야 한다.

나. 설치조건

1) 설치일반

• 공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 시방서와 감독 또는 감리원의 지시에 따라 설치하여야 한다.

2) 기기 위치

• 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하여야 하며, 운전

과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 하여야 한다.

• 현장 여건 상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 정선군에서 위치변경을 요구하는 경우 계약

자는 이에 대한 제반조치를 취하여야 한다.

• 기기 기초가 콘크리트일 경우 콘크리트 타설 시 앵커볼트의 구멍을 확보하여야 한다.

• 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하여야 하며, 부득이 상기

의 악조건 하에서도 기기 설치를 하지 않으면 안될 경우 감독 또는 감리원과 협의하여 보안 대책을

강구하여야 한다.

3) 배관, 케이블 및 현장배선

❍ 배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및    위치 등을 고려하여 배선설치를 하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 보조장치

• 설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류를 시공 전에 정선군에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

8. 배관, 배선 작업

가. 개  요

❍ 기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 화질불량     혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한      후 작업에 임하여야 한다.

나. 배관․배선 작업 일반

❍ 계약자는 모든 현장설치 구성 품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 하여야 한다.

• 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선설치의 규정에 따라 시공하여야 한다.

• 계약자의 현장대리인 또는 기술자는 시공 전에 설치작업자에게 반드시 기술교육 또는 기술지원을     하여야 한다.

• 설치작업자에게 승인 제작도면과 설치에 필요한 자료 전체를 제공하여야 한다.

• 옥내․외에 포설하는 케이블은 가능한 배관을 사용하여 외부적인 각종 환경변화 및 인의적인 요인

으로부터 보호 되어야 하며, 그러하지 못할 경우는 반드시 그에 대한 조치를 강구하여야 한다.

• 전원선은 동축선 및 신호선과 반드시 분리시켜 전기적인 영향을 주지 않도록 포설 하여야 한다.

• 신호선로를 포함한 모든 케이블류는 가능한 배관에 인입하여 포설 하여야 한다.

• 가능한 이음이 발생하지 않도록 하여야 하며, 부득이한 경우는 반드시 방수처리 하여야 한다.

• 추후 유지보수를 감안하여 모든 배선 또는 배관에는 영구적으로 식별이 가능한 표시찰을 부착시켜야 한다.

• 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시켜야 하며, 감독 또는

감리원의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결하여야 한다.

다. 표식처리 및 선로정리

• 배선입선 작업시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작부분과 종단부분에 표식 처리하여야 한다.

• 배선표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리하여야 한다.

• 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보호장치를 구비하여야 한다.

• 선로정리는 진동과 차후의 유지보수를 감안하여 10Cm 정도 여유 있게 정돈하여야 한다.

라. 케이블

• 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류

를 선택하여야 한다.

• 케이블포설은 배선방법에 따라 케이블 루트를 선정하고, 케이블 허용 곡률반경을 유지하여야 하며,

케이블에 손상을 주지 않도록 포설에 주의하여야 한다.

• 케이블을 포설할 경우 케이블의 장력으로 인한 케이블 특성변화 등 여러 가지 문제를 방지하기

위하여 반드시 배관에 입선하여 포설하여야 하며, 그러하지 못할 경우는 자기지지형 케이블을 사용

하거나 50Cm 간격으로 U형 새들 또는 케이블 타이 랩으로 고정하여야 한다.

• 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

• 연동테이프의 표면은 침공, 박피 등 결함이 없어야 하며, 연동테이프가 연결되는 부분은 반드시

용접하여야 한다.

마. 커넥터(Connector)

1) 커넥터의 특성

• 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합시 빠지거나 헐거워지지

않는 것을 사용하여야 한다.

• 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용하여야 한다.

2) 커넥터의 단말처리

• 커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식, 연결개소 풀림 등

커넥터의 단말처리를 하여야 한다.

9. 접지공사

가. 개 요

❍ 현장설비의 접지는 장비의 보안을 위한 접지이므로 철저히 본 시방을 준용하여야 하며, 전원/통신      /함체접지는 100Ω의 접지를 하여야한다.

나. 주요자재

1) 접지봉

• 구  조 : 본체, 슬리브, 리드선으로 구성되어야 한다.

• 본  체 : KS D 3503(일반구조용 압연강재) 제2종 SS41

• 리드선 : KS C 3103(전기용 연동연선)

2) 접지봉 조건

• 본체 : 강봉에 두께 0.25mm 이상의 전기동이 동심원상에 완전 일체로 부착된것으로서 연결점이

없고 동표면이 매끄럽고 흠, 갈라짐이 없어야 하며 동의 순도가 99.9%이상이어야 한다.

• 리드선 : 공칭 단면적이 38㎟의 연동연선(KS C 3103)으로서 길이는 30㎝이어야 한다.

4) 접지선

• 피복동선은 KS C 3102(GV 절연전선)급 이상의 규격품을 사용하여야 하며 접지봉 및 접지동판

상호간을 연결하는 연동연선은 KS C 3103(전기용 연동연선)이어야 한다.

• 접지선 연결 슬리브 접지봉 리드선과 접지선(연동연선) 상호간을 압착 접속 할 때는 동으로 된

접지선 연결 슬리브를 사용하여야 한다.

• 접지동선의 접지선을 접지반 또는 장비의 외함에 결합시킬 때는 인청동의 볼트,너트를 사용하여야

한다.

5) 접지저감제 시공

• 접지 저항의 최소화

• 접지시설과 대지의 접속

• 접지시설 효율의 장기 안정

• 과도전류를 충분히 흘려보낼 수 있는 용량일 것

• 낮은 임피던스 특성을 가질 것

6) 접지체 이격거리

• 가공 및 지중 송전선의 지락사고시 전기통신 시설의 대지 전류상승 제한치는 유도전압 제한치

이하가 되어야 한다.

①발전소 및 변전소 접지체로부터 수백 m 이격

②송전선 접지체로 부터 60m 이상 이격

③특고압 배전선(22.9KV)으로 부터 10m 이상 이격

④접지선은 반드시 전원선과 별도로 매설 하여야 한다.

7) 접지봉 매설

• 시공시 접지봉의 머리가 버섯 형태로 되지 않도록 하며, 피막이 되어 있는 경우 피막이 벗겨지지

않도록 조심하여 한다.

• 접지봉의 매설 간격은 접지봉 길이의 2배를 기준으로 하여야 한다. 단, 장소가 협소하여 여의치

않은 경우에도 최소한 1배 이상이 되도록 설치하여야 한다.

• 접지선(연동연선)과 지표와의 간격은 60㎝ 이상이 되도록 지하에 매설하여야 한다.

8) 접지봉 매설 방법

• 접지봉을 지하에 매설할 때에는 그림과 같이 직경 30㎝, 깊이 60㎝이상 굴착한 후 접지봉을 15cm

타설한다. 그리고 접지용 리드선으로 지상으로 연결 시공한다.

30Cm

60Cm

15Cm

[그림1] 접지봉 매설방법

9) 접  속

• 리드선과 접지선, 매설 접지선 상호간 접속 접지봉 리드선과 접지선간 그리고 매설접지선 상호간

의 접속은 연결 슬리브를 사용하여 압축기로 완전일체가 되도록 압착시켜야 한다.

• 피복동선의 분기는 크램프를 이용하여 T분기를 시행하며, 접속시에는 분기할 접지선 부분의 외피

를 제거한 후 크램프 내부 접속부의 접속저항이 최소화 되도록 하며 외형을 미려하게 한다.

10. 환경공사

• 상황실내의 CCTV 콘솔은 환경에 적합한 구조로 감독관과 협의하여 제작하여야 한다.

11. 기  타

• 본 규격에서 언급되지 않은 각종 장치 등은 본 사업의 시스템에 적합한 형태와 크기로 제작하여야 한다.

• 시공과 관련하여 명시되지 않은 세부적인 사항은 각 공정 별 전문시방서 시공기준을 따른다.

❏ 안전관리 수칙

1. 목 적

❍ 본 수칙은 현장작업의 직무를 수행하는데 있어서 위해 요인을 제거하고, 사고방지를 위하여 준수       하여야 할 사항을 정한다.

2. 적용범위

❍ 현장 대리인 및 안전관리직 종사자와 또는 작업 책임자는 작업원이나 공중의 안전에 대하여 보호책임이

있으므로 작업원이나 공중을 보호하기 위하여 충분한 보호 예방조치를 하여야 한다.

3. 일반사항

가. 자기 자신의 안전에 대한 궁극적 책임은 작업자 각자에 있는 것이므로, 이 수칙에 의한 지시사항의 준수는

물론 이 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업 착수 전에 반드시 현장대리인에 문의

하여 명확한 지시를 받아야 한다.

나. 지휘계통을 확립하여야 하며, 작업지시를 준수함은 물론 독단적 행동은 절대 금한다.

다. 작업책임자는 작업원의 기술이나 숙련도에 대하여 평상시 교육훈련을 하고 우수한 작업원이 되도록        지도 감독하여야 한다.

라. 작업 전에는 반드시 작업 안전교육을 실시하고 안전에 대한 사전조치를 취한 후 작업 한다.

마. 작업 전의 회합

• 작업 책임자는 작업을 하기 전에 그 절차와 주의사항을 설명하고, 특히 다음 사항을 이해시켜야 한다.

(1) 작업의 목적과 범위

(2) 각 작업원의 담당 직무

(3) 작업시행 순서 방법

(4) 작업 지시서와 검토

(5) 위험성, 곤란성에 대한 조치

바. 정신자세

(1) “안전제일”, “선안전 후시공”, “안전수칙 준수”를 생활화 할 것.

(2) 모든 작업은 서두르지 말고 작업내용과 상황을 판단, 순서에 입각하여 진행하여야 한다.

(3) 작업중에는 음주, 흡연, 장난이나 농담을 하지 말 것.

(4) 모든 작업원은 안전관리에 대한 자기의 의무를 다하여야 하며, 위해 요소가 발견될시는 즉시 보고하여야 한다.

사. 복장 및 장구

(1) 작업 중에는 안전모를 착용할 것.

(2) 미끄러지기 쉬운 신발을 신지 말 것.

(3) 복장은 간편하고 활동하기 쉬운 것을 입고, 신발 등은 쉽게 미끄러지지 않는 신발을 신을 것

아. 환경과 건강

(1) 작업 전, 후에 청소 및 정돈을 할 것.

(2) 작업장소, 재료, 공기구의 정비에 노력할 것.

자. 계획과 준비

(1) 계획과 준비를 충분히 행할 것.

(2) 지휘계통을 명확히 하여 혼란을 피할 것.

(3) 관련부서와 사전협조를 얻을 것.

(4) 작업분담을 하여 책임소재를 명확히 할 것.

(5) 현장책임자는 일일 안전 점검부를 비치하고 점검기록하여야 한다.

차. 안전 시설물 배치

❍ CCTV POLE설치 및 POLE 내 작업 시 보행자의 안전사고 방지를 위해 작업표시판 작업장소를

중심으로 전후방 20m의 위치에 작업 중을 표시하는 표시판을 설치한다.

카. 기   타

(1) 물건을 쌓아 보관시는 비상통로를 확보하고 소화장비에 접근이 용이하도록 할 것.

(2) 최대하중을 고려하여 안전한 장소에 보관할 것.

(3) 산, 화공약품, 솔벤트 같은 위험 물건을 보관키 위한 제규정을 준수할 것.

(4) 가연성 자재는 별도의 내부구조로 된 방에 보관할 것.

(5) 비상시에 대비하여 천막, 비닐류 및 간이 운반장구를 갖출 것.

4. 통신공사 안전수칙

가. 위험한 전기공작물이 있는 경우에는 전원을 차단하여야 한다.

나. 고소 작업이 불가피할 경우에는 안전하게 작업대를 조립, 제작하여 재확인한 후 안전하게 사용하여야 한다.

다. 협소한 장소는 주위를 정리하여 위험이나 사고 요소를 제거하여야 한다.

라. 정전 중에 작업이 필요할 시는 전원측 정전 여부에 관계없이 개폐기로 확실히 개방하고 당해 개폐기에          “작업중” 표시를 게시하여 근접을 방지할 수 있는 충분한 조 치를 취하며, 시건이 가능한 개폐는          시건하고, 출입 금지표찰 부착 등 안전조치가 충분한가 확인하여야 한다.

마. 작업 전 안전장구를 재확인하고 작업에 착수하여야 한다.

바. 작업 계획이나 순서를 숙지하고 작업 책임자의 지시에 따라 진행하여야 하며, 특히 정전 또는 단전        작업은 미리 작업책임자의 승낙을 받은 후 실시하여야 한다.

사. 충전부 근처에서는 금속제 사다리를 사용해서는 아니 되며, 신체의 어느 부분은 물론 취급하는 공구,            자재 등이 충전부 등 전기설비에 접촉되지 않도록 하여야 한다.

아. 전기 시설물 또는 검사 등의 작업을 할 때에는 전기 작업책임자 또는 그가 지정한 자가 전원을 차단하여        야 하며, 전원이 차단된 기기의 전류, 전압 유무를 판단 확인하여야 한다.

자. 활선 작업시에는 절연대, 고무장갑, 절연 공구 등을 건조시켜 사용하여야 하며, 안전한 작업대를 선택하되         2인 이상이 작업에 참여하여야 한다.

차. 이동전선(케이블, 코드)을 상호 접속시킬 때에는 접속기구(콘넥타) 접속극 등을 사용하여 감전의

위험이 없도록 하여야 한다.

카. 습기가 많은 지역에서 이동형 전기 기기를 사용할 시는 안전화를 착용하여야 한다.

타. 공동작업 시에는 각자가 할 작업을 명확히 구분하고, 긴밀한 연락을 하여야 한다.

파. 작업자는 심리적으로 불안한 상태나 몸이 불편한 상태에는 위험한 작업을 하지 말아야 한다.

하. 전압이 가압된 활선(살아있는 전선) 자재, 장비류 조작, 취급, 장비 수리시 가능한 우측 손을 사용한다.

갸. 전선, 케이블 및 각종 전기기기( 배전반, 전도기 등)는 상시 가압되어 있는 상태라는 인식하에 주의         하여야 한다.

냐. 전구나 소켓 등 조명기구는 파손이나 흠이 있는 것은 교체 사용하고, 점검 보수시는 절연된 공구를         사용하여 감전의 위험이 없도록 하여야 한다.

댜. 110V 또는 220V의 전압이라도 소홀히 생각해서는 아니 된다.

랴. 휴즈의 대용품 사용은 절대 금하여야 한다.

먀. 전선은 특별한 예방 조치가 취해진 경우를 제외하고는, 고압선 가까이 혹은 아래로 접근 하지 말아야 한다.

5. 설치공사

가. 공사장에 도착하면 즉시 주변상황을 익힐 것.

나. 공사현장 대리인으로부터 작업내용을 충분히 들을 것.

다. 신변 및 복장을 간편히 할 것.

라. 지급되는 공기구의 상태를 점검할 것.

마. 작업중에 발생할 수 있는 위험성을 검토할 것.

바. 비상구 및 소화장비의 위치를 알아둘 것.

사. 작업을 마친 후엔 작업장의 청소상태, 화재위험요소, 시건장치 등을 할 것.

6. 케이블 포설

가. 케이블 포설시는 무리하게 끌거나 빠른 속도로 해서는 안 된다.

나. 케이블 포설시는 케이블 자바라 및 지지틀을 사용하여야 한다.

다. 케이블을 풀거나 감을 때에는 곡률을 크게 해서 케이블이 손상되지 않도록 하여야 한다.

라. 케이블 포설시는 양단 상호간에 연결을 정확히 해서 인장하여야 한다.

마. 케이블 포설 및 철거시에 꼬이지 않도록 원치 와이야 및 풀림쇠를 사용해야 한다.

7. 기 타

가. 합동작업으로 2인 이상의 작업 시는 서로 긴밀하게 협력한다.

나. 고압 접촉이나 낙뢰선에는 조치 전 손대지 말아야 한다.

다. 공사시는 반드시 통행하는 차량 전면측 최소 5m 전방에 위험표시판(경고)를 세우고 시작하여야 한다.

라. 차량 통행이 혼잡한 곳에서는 차량 통행의 안전을 위한 교통신호를 해주어야 한다.

마. 작업시 타 케이블 등 파손의 우려가 있는 시설물을 밟거나 그 위에 앉아서는 안 된다.

바. 인화성이 많은 초, 성냥, 파라핀 등은 취급을 각별히 주의하여야 한다.

사. 작업시는 전기 감전으로 인한 피해를 받지 않도록 사전 점검에 각별히 주의하여야 한다.

아. 야간 작업시는 적색램프를 가설하고 작업을 하여야 한다.

❏ 자재구매 시방서

< 일 반 사 항 >

1. 개 요

❍ 본 시방서는 정선군청에 시설되는 지능형 방범용 CCTV 구축 설비에 대한 설계, 제작, 검사, 납품,      설치, 시운전 등 정선군청(이하 "구매자"이라 함)이 계약자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정한다.

2. 계약자의 책무

가. 계약자는 설비의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있으며, 기 구축 중인 장비와 상호 인터페이스 및 호환성에 문제가 없어야 하며, 설비가 정상 상태에서 고장, 파손 및 영구적인 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

나. 계약자는 본 시방서 및 첨부도면에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품 성능 상 필요한 사항은 설계 및 제작에 반영시켜야 한다.

다. 계약자는 본 시방서의 문구해석상 상이점이 있을 때에는 구매자의 해석에 따라야 하며, 또한 본서에 나타난 모든 제품에 동등한 제품 이상이어야 한다.

라. 계약자는 본 시방서 및 첨부도면에 제작 상 불합리하거나 구매자가 제시한 시방보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 구매자의 승인을 받아야 한다.

마. 계약자는 구매자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본 시방의 성능발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우 제작자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환하여야 한다.

바. 이 시방서에 특기하지 않은 경우도 통상 동등한 기기에 있어서 이 설비의 효율적 운영에 필요한 기기 부속품 또는 부속 공구 등은 이 계약에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

사. 설계, 고안, 제조, 제작 등에 관하여 특허 및 기타 권리상의 문제가 발생될 경우에는 그 책임은 계약자에게 있다.

아. 계약자는 기 구축 중인 지구대 상황실 장비의 S/W 프로그램 및 통신 프로토콜과 상호 인터페이스 및 SYSTEM 구축에 문제가 없어야 하며, S/W 프로그램 및 통신 프로토콜을 제출하여야 하며, 유지관리상 문제가 있을시 그 책임은 계약자에게 있다.

3. 환경조건

❍ 각종 설비는 -20℃ ～ +50℃에서 이상 없이 동작하여야 한다.

4. 적용표준 및 규격

❍ 본 시방서에 의한 설비의 적용표준 및 규격은 특별히 명시하지 않는 한, KS품을 적용하고 KS품을      적용할 수 없는 경우에는 공인된 규격을 사용하여야 한다.

5. 단  위

❍ 본 시방서에 의해서 제작되는 설비의 제출자료 및 도면에 사용하는 단위는 MKS로 하는 것을 원칙     으로 한다.

6. 계약자의 조사사항

❍ 계약자는 현지 시방서, 도면 기타문서를 충분히 검토함과 동시에 기타 필요한 정보를 자비로 인수

하여 입찰서를 작성하여야 한다.

7. 과실의 계약자 귀속

❍ 계약자는 특별히 정한 것이 없는 한 시방서, 공정표, 도면중의 오류 및 탈락으로 발생하는 모든 결함

에 대해서 책임을 져야 한다.

✦ 제출자료 및 도면

가. 계약자는 구매자의 시방에 맞는 도면, 자료 등을 제출하여 승인을 득한 후 제작에 임하여야 한다. 단, 승인을 받았다 하여도 구매자의 모든 시방에 합치시켜야 할 제작자의 책임을 면하는 것은 아니다.

나. 계약자는 제출서류 및 자료의 미비, 부실 또는 기한내의 미제출로서 야기되는 제반 문제에 대하여 책임을 진다.

다. 제작 시방서 및 기타 자료는 국문 또는 영문으로 하고, 도면에 표시되는 문구는 국문으로 기록하는 것을 원칙으로 하되, 심볼 등은 KS 규격으로 표기하는 것을 원칙으로 한다.

라. 제출자료 명세

❍ 승인용 도면 및 자료 제출시(계약후 20일 이내 제출)

- 본 승인도면 제출시 구매자측에서 제시한 시방 및 도면과 상이한 사항에 대하여는 변경된 부분의       상세한 기술적인 설명서 및 자료를 제출하여야 한다.

1) 제작 시방서

2) 제작 공정표

3) 도면(수치, 결선, 구성도 등)

4) 기타자료

❍ 기술검토 자료

- 계약자는 상기 제출자료 외에 기술검토 상 자료 제출을 요구할 시에 정선군의 요구에 응해야 한다.

8. 시험 및 검사

❍ 계약자는 제작부품의 공인기관 시험 및 구매자측 검사원 입회시험 등을 계약자 책임으로 시행하여야     하며, 구매자측 검사원 입회시험은 사전에 시험 및 검사를 위한 요령서 (시험항목, 시험기기, 시험

기준, 시험방법 등)을 제출하여야 한다.

9. 제작 공정 내 시험 및 검사

❍ 계약자는 제작 중간과정 또는 제작완료 단계에서 주요 부품에 대해서는 제작공정 자체검사를 시행하고       외주품에 대해서는 자체검사를 실시하여 시험 성적서를 작성한다.

9.1 입회 시험 및 검사

가. 제작중간검사

❍ 사용재료, 제작공기 준수 여부 등 품질 및 공정 전반에 대하여 구매자측의 검사원에 의한 제작중간           검사를 실시하며 검사원의 검사에 필요한 자료 및 시험요청 등에 순응해야 한다.

나. 제작완료검사

❍ 계약자는 제작완료 자체시험 및 검사 완료 후 사전에 구매자측에 입회 시험 및 검사를 요청하여

시험 및 검사 요령서의 전 항목을 합격하여야 하며, 기타 기기의 성능 및 특성 등 검사원이 요구

하는 시험을 실시하여야 한다.

다. 성능시험

❍ 설치 완료 후 제작자 책임 하에 기기별 단독시험 또는 종합시험을 정선군 검수원 입회하에

실시하여야 한다.

10. 포장 및 도장

가. 계약자는 기기 및 재료가 이 계약에 의하여 수송 중에 피해를 받지 않도록 충분한 포장을 하여야 한다.

나. 포장에는 보이기 쉬운 곳에 색채, 기호 등으로 각 부분별 표시를 함과 동시에 시방서, 항목번호, 명칭을    기입하여야 한다.

다. 모든 기기의 외장은 오물을 완전히 제거하고 끝손질을 미려하게 시행한 후 절차에 따라 도장하되    계약자의 지정된 색상에 의한다.

11. 운반 및 납품

가. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전 조립상태로 납품이 불가능할 시는 분해하여 운반 후 제작자 책임으로 재조립하여야 한다.

나. 모든 제작품은 구분하여 구매자측의 감리원이 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

단, 건설공기에 맞추어 설비의 종류에 따라 분납할 수 있으나, 사전에 정선군의 승인을 받아야 한다.

12. 보  증

❍ 계약자는 기기의 정상적 동작, 재료의 품질 및 강도, 전기적인 특성, 응찰서의 보증서 등에 대하여      보증하여야 한다.

13. 기술 지도

❍ 계약자는 설치 및 시운전시에 기술 지도원을 파견하여 제작품의 설치 및 시운전시에 입회하여 기술     조언 및 입회 기간 중 발생되는 사후 관리등 기타 문제점을 성실히 해결하여야 한다.

14. 유지관리

❍ 계약자는 구축 완료 후 1년 동안 모든 납품 장비, 소프트웨어, 시공 상태에 관하여 정선군청의 요청

시 반드시 유지관리 하여야 한다.

< 기 술 사 항 >

✦ 지능형 방범용 CCTV 구매 설치

1. 지능형 방범용 CCTV 구매 설치 특기사항

가. 개  요

❍ 기술개발에 따른 기 구축중인 CCTV 설비와의 호환성, 확장성, 경제성, 유지관리측면 등을 고려한

장비의 HARDWARE, SOFTWARE 및 영상감시(CCTV)시스템을 구성한다.

❍ 주요 4개 지역에 방범용 CCTV 카메라를 설치하고 자동추적시스템이 혼용/통합 감시, 제어할 수

있도록 시스템을 구성한다.

❍ 주요 4개 지역 방범용 CCTV 카메라와 상황실의 CCTV 감시장치간 연결하여 시스템을 구성하며

전압계통은 AC 220V를 기준으로 한다.

나. 특기사항

❍ 본 방범용 CCTV SYSTEM 및 주변장치는 고도의 영상 제어 기기이므로 전문기술자로 하여금 설치 매뉴얼에 따라 주의해 시공토록 하여 성공적인 운전과 긴 수명을 유지할 수 있도록 하고, 다음 기술하는 시방은 기본적인 사항으로서 각 현장조건에 따라 조정될 수 있으며 조정 시는 감독자의 협조를 필요로 한다.

1) 예비 작업 : 다음 사항들에 관하여 사전에 조사하고 적절한 조치를 하여야 한다.

① CAMERA의 시계를 차단하는 장애물 또는 구조물 등이 위치하는 경우.

② POLE 또는 BRACKET 설치위치의 지반 또는 벽체가 불완전할 경우 계약자 부담으로 보완하여 설치한다.

③ 운영방침에 대한 각 기기들의 기술적 사양이 만족 여부.

④ 건물 내 또는 외부에 조명조건과 CAMERA의 최저조도는 만족 여부.

2) 위치선정

① 내부조건 또는 구조물 등에 의한 시계차단이 되지 않는 장소를 선정하여야 한다.

② 지정한 장소를 기준으로 가능한 경계 취약지역이 없도록 POINT를 선정하여야 한다.

③ 햇빛이나 전등의 역광으로 인한 감시 장애가 없는 장소를 선정하여야 한다.

3) CAMERA(LOCAL) 장비의 설치

① CAMERA로 인입되는 CABLE은 내부로 통하도록 하고, BRACKET 으로 인출되는 CABLE들은 필히 후렉시블 전선관으로 처리를 하도록 한다.

② HOUSING의 상단에는 불필요한 액세서리(특히 풍압을 많이 받을 수 있는 구조)는 설치하지 않도록 하여 악천후시 카메라에 과부하가 걸리지 않도록 한다.

③ VIDEO CABLE은 차폐 CABLE(5C-2V)을 사용한다.

4) 카메라(CAMERA)

❍ CAMERA는 감시 대상물의 식별이 용이하도록 설치하며, 자동영상추적장치를 통하여 카메라의

POWER 및 P/T를 제어할 수 있어야 한다. 카메라는 줌 카메라 일체형을 사용하여 감시 대상물을 식별할 수 있도록 구성하여야 한다.

5) 도장

❍ 반청 인산 피막처리를 한 후 녹막이 도장하며, 철부 에나멜 페인트 도장 2회로 마감한다. 기기 색상   은 제작 전에 공사 감독관의 승인을 받아야 한다.

6) 기기결선

① 전원에 관련된 배선은 +, - 가 구분되어 배선되어야 하며 기타 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

② 납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

7) 각 판넬에 사용하는 계전기

① 각 판넬에 사용되는 계전기는 승인된 계전기를 사용하여야 하며 전선은 반드시 쌍단자의 구조로 되어야 한다.

② 계전기 한 개의 접점에서 방송반 내부의 부하와 외부의 부하가 동시에 분담하여서는 안된다.

③ 각 조작 스위치는 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

④ 각 부분에 사용되는 볼트 너트는 아연도금 또는 크롬도금 된 것을 사용하여야 한다.

⑤ 외부의 결선용 단자는 KS제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 하며 배선연결부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

2. 정선군청 지능형 방범용 CCTV 시스템 동작 및 시나리오

가. 개   요

<그림I-1 카메라 감시영역 >                 <그림I-1 방범시스템 운영시나리오 >

⇒ 상기 시나리오에 따라 구역내의 감시시스템을 효율적으로 운영하도록 한다.

⇒ 상황실에서 최대한 효율적으로 운전이 가능하도록 원격지 관리에 대한 충분한 조치를 마련한다.

나. 특기사항(필수사항)

❍ 본 CCTV SYSTEM은 전체를 효율적이고 유기적으로 연결되어 안정적인 시스템을 구현한다.

1) 시스템 동작 : 다음 사항들에 관하여 적절하게 시스템 구성이 되어야 한다.

① 행인이 비상벨이나 인터폰으로 경찰서를 호출 할 경우 경찰서에 비상 알람이 자동으로 작동하여 근무자의 주의를 환기시키고, 대형감시 화면에 해당 구간의 영상이 표출 되어야하며 동시에 해당 영상내용은 영상저장장치에 저장되어야 한다.

② 경찰서 상황실의 근무자가 원하는 지역을 상세 감시할 수 있도록 화면 절체가 가능해야 한다.

③ 각 지역의 POLE의 카메라 등의 작동 및 조작을 경찰서에서 제어할 수 있어야 한다.(지능형)

④ 평시에는 모든 영상에 대해서 15 Frame/sec이상으로 저장 되어야하며, 긴급사항 발생 시 해당영상은 30Frame/sec이상 저장되어 사고처리 후 사고분석 및 증거자료로 활용할 수 있어야한다.

⑤ 비상벨이나 인터폰 등에 의한 호출 및 비상 신호에 대한 데이터베이스를 구축하여야 한다.

⑥ 자동추적의 경우 각 지역을 감시하는 카메라는 검지카메라 4대와 회전카메라 1대(사거리 기준)가 설치되어 검지카메라 영역에서 이동하는 사람(사물)의 좌표값을 자동으로 자동영상추적장치가 분석하여 움직이는 사물을 회전형 카메라가 자동으로 확대/추적하여 감시의 효율을 높여야 한다.

⑦ 움직이는 사물 추적은 한사람만 추적하는 것이 아니라 시간간격을 두고 다중추적 및 그룹추적이 가능해야한다.

⑧ 운영시스템은 수동(S/W 수동동작), 반자동(카메라 Preset을 이용한 투어링), 자동(영상 좌표값 자동추적)기능을 원하는 시간대에 미리 셋팅(스케줄관리)을 하여 자동으로 운영할 수 있어야 한다.

⑨ 각 지역의 음성방송을 경찰서 상황실에서 하여 대민 홍보나 경고방송이 가능해야 한다.

⑩ 현장설비인 CCTV 함체 내에는 자동영상추적장치에서 영상을 상시 30Frame/sec 저장할 수 있어야하고 상황실 저장장치에도 네트워크를 통해 전송되어지는 영상을 저장하여 영상저장의 이중화(현장부+센타부)를 구현하여야 한다.

⑪ 현장의 자동영상추적장치에는 500G 이상의 HDD를 설치하여 검지카메라와 회전카메라 영상을 저장하며 네트웍 장애(단절)시에도 계속해서 자동추적을 수행하고 검지 및 추적카메라를 포함한 현장의 모든 영상을 저장 할 수 있어야한다.

⑫ 감시지역 개소 확장시 원활한 운영을 위하여 현장의 모든 영상은 센타의 영상중계서버를 경유     하여 전송/저장/모니터링 할 수 있어야 하여 유관기관 연계시에도 네트워크 부하를 고려하여     현장영상장치에 직접 접속하여 영상을 획득하는 방식이 아닌 센타의 중계서버를 통하여 적절한     권한을 획득한 후 모니터링 할 수 있어야 한다.

⑬ 관내 주민의 프라이버시를 위하여 현장의 검지 영역 설정시 단순 사각형 모양이 아닌 세밀한      (타원형, 굴곡 , 돌출모양 등 다양한) 설정이 가능한 붓(손) 그리기 형태의 검지영역 설정이 가능        하여야 한다.

⑭ 추적 시간 및 환경 설정은 설정 메뉴를 통하여 임의의 시간을 지정하여 객체(사람/사물)의 추     적을 다변화 할 수 있어야 하며, 각각의 현장(상황에 맞게)별로 개별설정을 할 수 있어야 한다.

(감시현장별로 환경이 다르므로 동일 값 설정시 감시장소별 최적화 불가능)

3. 시스템의 관리 및 운영

가. 개   요

❍ 장비 및 시스템의 원활한 관리를 위해서 로컬지역의 장비상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

나. 특기사항

❍ 방범 시스템이 아래와 같이 사항을 점검하여 효율적인 운용을 위해서 실시간 상태정보를 제공하여야 한다.

1) 시스템상태 정보확인

• 방범 시스템은 로컬의 자동영상추적장치를 통해 영상이 전송되며 카메라의 On/Off, 영상저장상태

등의 정보를 제공할 수 있어야한다.

• 원격지(관제센터)에서 현장에 방송이 송출되는지 확인 할 수 있어야한다.

• 현장에서 주민이 비상 상황발생시 비상벨을 누르면 GIS 영상에 알람 및 영상이 자동 팝업되어야 한다.

• 네트워크 장애발생시 운영자가 원격으로 현장에 접속해 현장에 저장되어 있는 영상을 다운로드 받을 수    있어야 한다.

• 시스템에 대한 모든 장애관리는 원격지에서 관리할 수 있어야한다.

4. 시스템 구성기기 내역

품 명		규 격	단위	수량	비 고
방 범 CCTV 현 장 설 비	회전형 카메라(자동추적 장소)	41만 화소, 35배줌, 0.001Lux	대	4
	검지용 카메라(자동추적 장소)	41만 화소, 적외선 IR Lamp 실외하우징 일체형	대	16	개소당 4대
	자동영상추적장치	Mpec-4 Encoding, 영상분석검지, 자동추적, 영상저장	식	4	지능형 4개소
	자동영상추적장치 S/W	영상분석, 객체인식, 영상추적	식	4
	스피커	옥외형	대	4
	앰프	30Watt	대	4
	낙뢰보호기	영상, 데이터, 전원	식	4
	비상벨(인터폰)	터치방식 스위치(인터폰기능 내장)	대	4
	함체	옥외방수, 방열팬내장, SUS 1.2T	식	4
	카메라 POLE	6" x 5m~6m(SUS)	식	4	개소당 1식 개소별 구분
	카메라 Arm	3M:4EA	식	4
	안내표지판 및 안내문구	POLE 함체 및 ARM 부착용	식	4	전지역
상황실설 비	CCTV 관리/중계서버	Core2Quad, 2G-RAM, 512M-VGA	대	2	정선경찰서
	영상저장장치(Storage)	2TB	대	1
	운영 모니터	20"	대	2
	L2 스위치	10/100/1000BAS-T, 24Port	식	1
	DVI 분배기	1:2, PDP+LCD 분배기	대	1
	RACK	19“, 1800mm	식	1

5. 시스템 구성기기 기술사양

5.1 방범 CCTV 현장설비

가. 일반형 카메라

1) 기  능

• 카메라는 외부 밝기에 따라 Color 또는 B/W로 자동 전환하여 최적의 영상을 볼 수 있는 Day/

Night 기능을 갖춘 컬러 카메라이다.

• 촬상소자를 이용하여 피사체의 화상을 구성하는 컬러카메라로서 피사체의 광학적신호를 전기적

신호로 변환하여 자연색에 가깝게 나타낼 수 있어야 한다.

• 방범지역 설치 후 언덕길 등의 감시를 위해 Tilt range : +5° to -185° 가 가능해야한다.

• 제품의 내구성 및 실외설치를 고려하여 작동온도는 -40℃ to + 50℃ 이상이여야 하며 Fan/Heater

가 내장된 옥외형 하우징에 구성할 수 있는 카메라여야 한다.

2) 규격 및 특성

가) 회전형 카메라

• 본 기기는 전하결합소자(CCD: CHARGE COUPLED DEVICE)를 사용하여 고화질 저조도

COLOR 카메라이다.

• 전하결합소자(CCD)는 화상의 일그러짐, 잔상이 없어야 한다.

① Power Source : 24V AC,50/60 Hz

② Power Consumption : 10W(normal operation), 80W max

③ Video Output : VBS 1.0 V(p-p), 75Ω, BNC-R jack

④ Camera Control Terminal : RS-485 camera control connector, multi-pair cable 8 P, loose end(1 P of 8 P)

⑤ Alarm Input : 3channels, no-viltage make contact input, open voltage : 18V DC

⑥ Auxiliary Contact Output : 1 channel, open collector output

⑦ Synchronization : Internal synchronization/power synchronization

⑧ Camera Image Device : 1/4 type CCD

⑨ Resolution : Horizontal:540 Line type. 520 Line min.

⑩ S/N Ratio : 50dB

⑪ Minimum Illumination : 0.0001lux

⑫ White Balance : ATW/AWB

⑬ Optical Zooming : 30X, Digital Zooming : 10X 이상

⑭ Other Function : Auto-pan, Freeze Preset, Manual Limit, Privacy Masking, Motion Detect

⑮ Weight : 4.4kg

나) 검지(고정)용 카메라

• 본 기기는 적외선 카메라로 지능형 방범 CCTV 시스템의 움직임을 자동으로 감지하여 영상추적

장치로 영상을 보내어주며 차로상에서 통행하는 자동차를 실시간 촬영하는 장비이다.

① Image Device : 1/3" Super HAD Sony CCD

② Scanning System : NTSC(525Line, 60Field/sec)

③ Sync System : Internal Synchronization

④ Number of Pixels : NTSC : 768(H) X 494(V) / PAL : 712(H) X 582(V)

⑤ Horizontal Resolution : 480TV Line

⑥ S/N Ratio : More then 45dB (AGC Off)

⑦ White Balance : Auto White Balance (AWB)

⑧ B.L.C : Back Light compensation (Auto)

⑨ Minimum illumination : 0.0Lux at night time

⑩ Lens Mount : 4-9 mm Vari-focal Lens

⑪ Number of Infrared LED : 52 Pieces Infrared LED

⑫ Wave Length : 850nm

⑬ Angle of Infrared LED : 10˚ and 30˚ Combinations

⑭ Power Supply : DC 12V

⑮ Weight : Approx 1.25 Kg

다) 자동영상추적장치(영상제어기)

• 본 기기는 영상과 음성, 데이터를 압축하여 전용회선을 이용하여 전송하는 전송 장비이며, 최대3

채널의 입력영상으로부터 다수의 물체를 동시에 검지하고, 물체에 대한 추적 우선순위를 적용하여   회전형 카메라에 의한 자동추적을 수행하는 지능형 CCTV 감시제어 시스템이다.

• 자동영상저장 백업 기능

• 네트워크의 장애등으로 인한 원격감시가 불가능할 경우에도 검지 및 추적영상을 자체 저장 백업

하여 네트워크 장애 복구시에 원격에서 이를 다운로드하여 확인가능

• 네트워크 환경에 따른 다양한 영상압축전송-네트워크 전송효율 극대화

• 하나의 제품에서 네트워크 대역폭에 따라 가변적으로 적용할 수 있도록 다양한 영상압축을 지원

• 무선환경이나 저속의 전용회선 환경에서 여러 사용자가 동시접속 할 경우 원활한 영상 전송이

가능하도록 멀티캐스트 프로토콜 지원

• 자동영상추적 S/W를 통한 영상추적, 다중검지, 그룹검지, 영상저장, OSD, I/O Interface, 원격제어

기능 지원

① VIDEO INTERFACE - Algorithm : MPEG-4, Xvid

File Size : 2KB/fram(CIF)~88KB/fram(VGA)

Frame Rate : VGA 30fps(7.5fps, 15fps, 30fps optional)

Input Video Ch. : 4ch(BNC type)

② AUDIO INTERFACE - Algorithm : PCM

File Size : 15K

Direction : Bi-Directional

③ DI/DO INTERFACE - Digital Input : 4port

Digital Output : 4port

④ DATA INTERFACE - Data Ch. : 1ch(Full-Duplex), Interface : RS-232C/485

⑤ NETWORK INTERFACE - Protocol : TCP/IP, DHCP, HTTP

Interface : RJ-45(10/100 Base T)

DHCP : Support(IP Installer S/W)

Video Configuration : Video Configuration

Image Resolution : 320X240, 640X480, 720x480

⑦ STORAGE INTERFACE - 500G HDD

라) 스피커

• 본 기기는 Power AMP로부터 송출된 전기적 신호를 음향 신호로 변환하여 출력하는 기능을 제공한다.

① 정격입력 : 30W

② 임피던스 : COM(흑), 165Ω(백), 330Ω(녹)

③ 주파수 특성 : 110Hz-20kHz

④ 음압 : 95Db

⑤ 중량 : 3.5kg

⑥ 규격 : 294(W)×209(H)×326(D)mm

마) AMP

• 본 기기는 현장에 설치되어 각종 유발되는 사건에 대해 관제센터에서 음성으로 현장에게 전달가능

하도록 되어야 한다.

① 정격출력 : 30W 이상

② 입력감도 : 1V/10K ohm, BAL

③ 주파수특성 : 20Hz ~20KHz

④ 신호대잡음비 : 98dB 이상

⑤ 사용전압 : AC220V/60Hz

⑥ 소비전력 : 57W

바) 낙뢰보호기

(영상용 낙뢰보호기)

• 본 기기는 Antenna(N type), CCTV Camera(BNC type)보호용인 장비이다.

① 동작 개시전압 : 25V

② 제한전압 : 50Vpk(±10%)

③ 최대 써지용량 : 20 KA

④ 반응속도 : 일초/일억

⑤ 임피던스 : 55/75 Ω

⑥ 정재파비 : ≤ 1.3 to 1

⑦ 삽입손실 :  ≤ 0.5 ㏈

⑧ 케이스 : ABS 난연 UL94-V0

⑨ 커넥터 연결방식 : BNC Type 절연 / F-F

⑩ 직렬 저항값 : None

⑪ 사용온도 : -55∼85℃

⑫ Dimension(mm) : 80H46W28D

(제어용 낙뢰보호기)

• TM/TC, PLC, SCADA, 전화선, 모뎀 통신회로 보호용으로 사용

① 정격전압(Operating Voltage) :  12V 이하

② 동작 개시전압(Break-Down Voltage) : 15V

③ 제한전압(Clamping Voltage) :  25Vpk(±10%)

④ 최대 써지용량(8/20㎲ Surge Current) : 20KA/Mode

⑤ 보호모드(Protection Mode) : L1-L2, L1-G, L2-G

⑥ ESD/RFI차폐(절연접지)

⑦ 반응속도(Response Time) : 일초/일억 Nanosec

⑧ 케이스 : ABS 난연 UL94V0급

⑨ 과부하 차단장치

⑩ 커넥터 연결방식 : Terminal 3P

⑪ 사용온도 : -55∼85℃

⑫ Dimension(mm) : 112H24W35D

(전원용 낙뢰보호기)

• CCTV,통신용 또는 소용량 장비의 전원 보호용 이다.

① 정격전압(Operating Voltage) : 220V

② 정격전류/부하전류(Operating Current) : 10A

③ 동작개시전압(Break-Down Voltage) : 360V

④ 제한전압(Clamping Voltage) : 700Vpk

⑤ 최대 써지용량(8/20㎲ Surge Current) : 20KA/MODE, 40KA/PHASE

⑥ 총 써지 전류용량(Total Surge Current) : 40KA

⑦ 보호모드(Protection Mode) : L-N, L-G, N-G

⑧ 반응속도(Response Time) : 일초/일억Nanosec

⑨ 상용 주파수(Frequency) : 50∼60㎐

⑩ EMI/RFI 동작주파수(Noise Rejection) : 150㎑∼100㎒

⑪ Noise 제거능력 : -50㏈＠100㎑

⑫ 전원 상태 표시, 써지보호 상태 표시

⑬ 과부하 차단장치

⑭ 사용온도 : -55∼85℃

⑮ Dimension(mm) : 65H100W35D

아) 비상벨/인터폰(제작사양)

• 비상호출 신호를 종합 수기로 송출하는 장비이며, 관리자에게 비상상태를 송출하여 사용자의

신변을 보호하고, 고감도 인터폰이 내장되어 관리자가 도움 요청자와 쌍방향 통신을 할 수 있고,

필요시에 선택 감청할 수 있는 자립형 터치방식의 비상호출 버튼이다

① 사용전원 : AC 220V 60Hz

② 전압변동 : 10% 이내

③ 마이크사양 : Electret Condenser

④ 출력 : Relay out 220V / 15A N.O

⑤ 재질 : STEEL 1.2T 이상

⑥ 동작 온습도 : 섭씨 0~60도 / 10~80%

⑦ 중량 : 0.5kg

⑧ 외형 : 64(W)×94(H)×54(D)mm

자) 함체　(제작사양)

• 로컬 시스템에 구성되는 중요 기기들을 실장 할 수 있도록 구성하고 사용 강판은 SUS304 계열의

1t 이상의 강판으로 제작하여 함체내부 기기보호를 위한 자동온도 조절 장치를 설치하여 적정온도

유지하고 단열처리 되어야 한다.

① 폴 부착형

② 본체재질 : SUS, 1t 이상

차) POLE　(제작사양)

• 카메라 하우징과 회전대를 옥외에 설치할 경우 카메라를 지지해 주는 기기이다.

• POLE기초는 POLE을 지면에 견고하게 세우기 위한 콘크리트 기초로 충분한 안정성을 고려하여

제작되어야 한다.

① 재질 : SUS

② 크기 : 6인치 × 5M~6M (현장여건에 따라 협의)

③ 두께 : 2t 이상

카) 안내표지판 (제작사양)

1) POLE 부착형

• 주민들에게 CCTV 작동중임을 알리는 기능 및 CCTV 설치안내 표시를 한다.

① 규격 : 고휘도 반사지

② SIZE : 600(W) X 800(H) X 2t

③ 색상 : 현장에 맞게 제작, Sample 시안(제작시 감독관과 협의하여 제작한다.)

예시 <그림I-2 >

5.2  상황실 시스템 설비

가) CCTV 통합관리서버 (제작사양)

• CCTV 통합영상관리, 운영 및 이벤트관리 등을 처리한다.

• 관리서버는 지속적으로 시스템 모니터링과 현장 MAP 및 운영PC의 데이터를 연계한다.

• 영상 저장 전송을 위해 지장이 없도록 빠른 처리속도를 제공하여야 하며, 다음 사양과 동등하거나 동등 이상의 제품으로 한다.

① Processor : Intel Core2Quad 2.4GHz 이상

② Memory : 800MHz, 2GB 이상

③ VGA : 256MB PCI-Express Dual VGA 이상

④ Net Work Controller : Gigabit NIC(embedded)

⑤ Storage Controller(옵션:스토리지 서버 직접연동시)

⑥ Power Supplies : 450 Watt, Voltage Auto-sensing

⑦ Rack Type

나) 중계서버 (제작사양)

• CCTV 영상 Display관리 등을 처리한다.

• 중계서버는 모든 영상의 화질 및 속도 저하를 최소화하여, 네트워크 환경을 최적화시켜야 한다.

• 영상 수신 디스플레이 위해 지장이 없도록 빠른 처리속도를 제공하여야 하며, 다음 사양과 동등하   거나 동등 이상의 제품으로 한다.

① Processor : Intel Xeon 3.6GHz Dual 또는 Core2Quad 이상

② Memory : 400MHz, 2way interleaved, 1GB

③ VGA : 256MB PCI-Express Dual VGA 이상

④ Net Work Controller : Gigabit NIC(embedded)

⑤ Storage Controller

⑥ Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter

⑦ Power Supplies : 725 Watt, Voltage Auto-sensing

⑧ Rack Type

다) 영상저장 Storage (제작사양)

• 센터측으로 인입되는 모든 영상을 동영상으로 실시간 저장해야 하며, 녹화 기간은 30일 이상 저장하도록 구성 한다.

• 영상 저장을 위한 트래픽을 효율적으로 분산 관리하기 위해 영상 수신을 위한 네트워크와 완전 독립적으로 구성해야 한다

① 저장용량 : 2TB 이상

② P-D 930 3.0GHz Dual 또는 Core2Quad 이상 지원

③ RAID 0, 1+0, 5 and ADG 지원

④ DAS to SAN technology with SCSI

⑤ 완벽한 이중화로 설계된 Redundant 아키텍쳐

⑥ Controller, Cache, Interface, Power, Fan 등)

⑦ 고성능 컨트롤러 디자인 (30,000 IOPs and 200MB/s / Single Controller)

⑧ Direct 또는 SAN 환경 하에서 부팅가능

⑨ DAS to SAN  아키텍쳐

⑩ 8Port SAN Switch 제공.

⑪ Rack 1800mm(H) 포함

⑫ 특정 Data를 RW CD에 저장할수 있는 장치 포함.

라) 영상운영 서버 및 소프트웨어

• 영상운영 저장 DB 검색, 환경감시 등 다양한 기능을 수행하기 위해 위 사양과 동등하거나 동등 이      상의 제품으로 한다.

• 비상벨 호출에 의한 이벤트 모니터링 및 사고영상 저장

• 영상 검색/재생 기능, 최대 36화면 표출(운영서버당)

• PTZ 원격제어, 자동 녹화기능

• 감시영상의 캡쳐 및 출력기능

• 자동영상추적장치 원격관리, 원격영상백업기능

• 현장카메라(추적 1대, 검지 2대) 3분할 자동 좌표추적 Display

• 저장영상 AVI파일 변환기능

• 검지용 카메라 영상검지영역 지정 및 영상검지감도 조정기능

• GIS S/W와 상호 호환 기능

마) TFT-LCD Monitor

• 모니터링 화면을 출력하는 장치로서 전력소모율이 낮아야 하고 이미지 보정기술을 채용하여 생생한  이미지를 화면 속에 재현 하여야 한다.

• 화면이 찌그러지는 왜곡현상이 없어야 하고 유해 전자파 차단으로 눈의 피로를 감소 할 수 있어 한다.

① 가시영역 :  51Cm(20") 이상, 와이드

② 밝    기 : 250 nits 이상

③ 신호입력 : Dual input(VGA and DVI)

④ 대 비 율 : 1000:1

⑤ 해 상 도 : 1280 x 1024 @ 75Hz 이상

⑥ 응답속도 : 16ms

바) 이더넷 L2 스위치

• 24포트 10/100/1000Base-TX를 기본적으로 제공하는 이더넷 스위치로 관제센터에 설치하여 뛰어      난 성능의 네트워크를 구축하는데 있다.

• 네트워크를 관제센터 각 장비와 연결되어 현장과 네트워크를 연동한다.

① 프로세서 : Power PC

② 플래쉬 메모리 : 8MB (Max. 32MB)

③ DRAM 메모리 : 64MB (Max.256MB)

④ 이더넷 포트[포트수] : 10/100 Base-FX [24, Fixed]

⑤ 상향 포트[포트수] : 10/100 Base-FX, 10/100/1000 Base-T, or 1000 Base-X GBIC [2,1-Port/Module]

⑥ 콘솔포트 : RJ-45 to DB9

⑦ MAC Address : 8,192

⑧ 스위칭 용량 : 13.0Gbps, 13.2Mbps

⑨ VLAN : 256

⑩ 전원 : AC90-260V, 50/60Hz, Single Power

⑪ 동작온도 : 섭씨 0도 ~ 50도

⑫ 보관온도 : 섭씨 -40도 ~ 70도

⑬ 동작습도 : 0 ~ 90%

⑭ 중량 : 5.4kg

⑮ 크기 : 432(W)X380(D)X43(H)

사) System Rack (제작사양)

• 각종 장비를 실장하기 위한 Cabinet형 Rack으로서 국제 표준 규격(IEC-297)을 기준으로 설계한 것

으로서 다양한 규격의 장비를 수용할 수 있어야 하며, 500kg 이상의 하중에 견딜 수 있어야 한다.

• 상부에는 방열을 위해 FAN을 부착한 구조이어야 하며, 하단에는 Foot과 Caster가 일체로 부착

되어 용이하게 이동 및 유지보수를 할 수 있어야 한다.

• 전면 도어는 투명한 강화유리를 사용하여 System의 동작 상태를 확인 할 수 있어야한다.

• 후면의 도어는 알루미늄으로 제작되고 스프링 힌지를 사용하여 착탈이 용이하여야 한다.

• 내부의 열을 배출하기 위하여 상부에 Cover를 설치하고, Rack과 Cover 사이에 공기배출구를 확보

하여야 한다.

① 재질(본체) : Steel

② 크기 : 19인치 국제 표준형, 1800(H) 이상

③ 색상 : 선택가능

④ 도어 : 전면 및 후면

⑤ 방열 : 상부에 2개의 FAN 장착

⑥ 고정/이동 : Foot/Caster 일체형

⑦ 쉘프 지지대 : 필요수량

⑧ 케이블홀더 : 필요수량

아) DVI 분배기

• 각 지구대별로 1대씩 설치하며 TFT-LCD와 대형 PDP에 동시화면을 표출할 수 있어야 한다.

① 규격 : 1:2 RGB 또는 DVI

② 해상도 : 1600 * 1050 까지 지원 가능

③ 크기 : 1U

④ 전원 : 220VAC

✦ 차량번호인식 시스템

1. 차량번호인식시스템

❍ 본 특별시방서는 다기능 생활방범 번호인식카메라의 최소 시스템 기본 요구조건을 정의한다. 본 시스템은 기본적

으로 생활방범 차량번호 자동인식 기능과 지능화 도시(U-City)구축에 필수 요소인 교통정보수집

(차량속도 추출)기능을 별도의 차량검지 장치의 설치 없이 구현 가능한 비-트리거방식 다기능 시스템

에 관한 것이다.

1) 시스템 구성

2) 시스템 개요

(1) 본 시스템은 차량통행이 빈번한 도로상에 고정식으로 설치하여 통과 차량의 영상을 자동으로 저장

하거나 또는 지정한 센터로 전송하는 기능을 수행한다.

(2) 본 시스템의 구성은 설치지점의 광영역 영상제어 정보수집 및 모니터링 기능과차량의 움직임을 고속

으로 추적하여 최적의 차량 영상을 포착하는 카메라, 야간에도 연속의 영상촬영을 가능하게 해주는

고속 적외선 조명장치, 시스템의 종합적인 제어를 담당하는 제어장치와 통신장치, 전원장치로 구성

된다.

(3) 본 시스템은 기존 구조물(신호등, 표지판, 정보 안내판)에도 설치가 편리한 경량화 (촬영부 무게:15Kg

이하) 구조 이어야 한다.

(4) 본 시스템은 필요시 기 구조물(표지판, 문형 구조물등) 에 자유롭게 탈･부착 할 수 있어야 한다.

이때 별도의 차량 검지 센서의 신설 및 영역 설정등의 작업이 수반되지 않는 경제성 및 편리성을

구비한 구성 이어야 한다.

(5) 본 시스템은 목적한 유효 화각안에 포착된 차량의 영상을 영역안에 존재하는 동안의 다수개의 프레임       영상을 포착 하여 저장 할 수 있어야 한다. 이때 저장된 영상의 연속 매칭율은 차량의 속도 및

주,야에 관계없이 90%이상 매칭이 되어야 한다.

(6) 본 시스템은 필요시 주간 및 야간의 영상을 실시간 녹화 할 수 있어야 한다. 이때 녹화용 카메라는

별도 구성치 않으며, 번호인식용 카메라로 주간과 야간 동영상 녹화를 동시에 진행 할 수 있어야 한다.

(7) 본 시스템은 교통정보 시스템과 연동이 가능한 구성이어야 한다. 이때 교통정보란 통과차량의 수,

통과차량의 속도, 통과차량의 정지영상, 통과차량의 번호판정보를 지칭한다.

(8) 본 시스템은 고속 영상 전송에 충분한 범용 1394 또는 기가랜(Giga Lan) 방식으로 구성 한다.

(9) 본 시스템은 인식율의 상대적 균등성을 확보할 수 있는 별도의 렌즈 제어 장치가 불필요한 연속영상

소프트웨어 제어방식이어야 한다.

(10) 본 시스템에 적용되는 하드웨어는 유지보수 호환성이 좋은 표준화 구성이어야 한다. 단 불가피한

부품의 경우는 제외 한다.

(11) 본 시스템은 정면 촬영을 기본으로 하나 필요시 후면 촬영도 가능해야 한다.

2. 현장 시스템

1) 번호 인식 카메라

(1) 본 카메라는 최종적으로 목적 대상을 고속 포착하는 기능을 수행한다.

(2) 본 카메라는 주간,야간 날씨의 변화등에 관계없이 최적의 영상 칼라로 제공 해야 한다. 이때 포착된

영상에서 차량의 전체 형태(자가용 기준), 운전자 모습, 차량 번호등을 운영자가 판독 할 수 있게

촬영 되어야 한다.

(3) 촬상 소자는 야간 고속 촬영에 적합해야 하며, 운전자에게 눈 부심 피해가 없는 적외선영역의 순차

주사(프로그래시브) CCD 타입을 기본 기술로 한다. 단 비월주사방식(인터레이스)방식 또는 기타

방식을 활용하여 상기 언급한 내용을 만족 할 경우는 동급기술로 인정한다.

(4) 현장 제어기까지의 인터페이스 전송 속도는 400Mbps 이상 이어야 한다.

(5) 영상 전송은 USB2.0이상 또는 1394방식으로 유지보수가 간편한 범용성 방식이어야 한다.

(6) 최소 권장 사양

구 분	세 부 규 격
Imaging 센서	Sony 1/3" CCD ICX445, Color or BW
최대 해상도	1296 * 964
촬영 속도 (FPS)	15 FPS
최대 촬영 속도	1296 * 964 at 20 FPS
Trigger 입력 지원	Mode 0, 1, 3, 4, 5, 14
인터페이스	400Mbps IEEE1394a
기 타	Strobe 출력 지원

2) 문자 인식 S/W

(1) 본 S/W은 최종적으로 목적대상물(차량)을 자동 감지 하여 고속 포착하는 기능, 차량의 고유아이디         (차량 번호판중 큰 아라비아 숫자 4자리를 활용) 자동 판독 및 부여 기능, 주행차량 속도추출, 고속        프레임단위 동일 아이디 차량 연속 촬영 기능을 수행 한다.

(2) 본 모듈은 최대 60fps이상 자동 검지 및 아이디(차량 번호판) 판독이 가능해야 한다.

(3) 본 모듈은 차량의 판단 화각은 횡방향(X축)기준 ±30˚ 〫, 종방향(Y축)±15˚ 이내에 존재하는 대상의 번       호판을 판독 검지 해야 한다.

(4) 본 모듈은 운영자가 알기 쉽게 차량검지 시 검지와 동시에 차량의 고유 아이디 4자리 및 활성화 된       검지 영역을 도시화(그래픽화)하여 운영 화면에 연속적으로 추적하여 표출해 주어야 한다.

(5) 검지방식은 기존의 점단위(직경 1M이하) 레이저 방식이나, 면단위(X축 2.0M, Y축 1.0미터)루프방식        이 아닌  X축(3.5M),Y축(6M),Z축(4M)으로 공간검지가 가능한 광영역 비접촉식(비매설식) 비-트리거         방식이어야 한다.

(6) 최소 권장 사양

◦ 영상 판독 및 포착 속도 : 최소 7.3Fps~최대 60Fps

◦ 영상 판독 아이디 추출 정확도: 86% 이상

◦ 영상 판독 공간 적응도: X축 ±30˚, Y축 ±15˚

◦ 영상 연속 판독 매칭율 정확도 : 97% 이상

◦ 영상 판독 화소(Pixel) 적응도: 320X240,640X480,1024X768,1280X960 이상

◦ 복합 영상(차량 2대 존재시) 판독 처리 속도: 최소 7.3Fps~최대 60Fps

◦ 영상 판독 관리 : 차량 및 2륜차량, 장비 등의 영상도 기록하여야 한다

- 촬영된 영상 화면은 차량 번호판, 운전석, 적재함이 보여야 한다.

- 단속된 자료는 상황실 운영 S/W로 전송되어야 한다.

- 차량번호판 인식은 90% 이상이어야 한다.(신규번호판 포함)

- 차량의 연속이미지를 저장 검색 시 동시 열람이 가능해야 한다.

- 2륜 차량의 경우 탑승자의 모습 전체가 보여야 한다.

(7) 인식의 범위

구 분	인식부분의 특성 및 특징
차량 번호판 정보	○ 지역 : 시, 도, 명칭 : 25개 예) 서울, 경기, 인천 등 ○ 숫자 : 큰 숫자(일련번호), 예)6389 작은숫자(차종기호), 한 자리 또는 두 자리 예) 3, 31 ○ 문자(용도기호) : 비사업용, 사업용 ○ 모든 차량의 번호판 대상 : 표준 번호판을 부착한 모든 차량
번호판 형태별 인식범위	○ 현행 번호판 신형, 구형 번호판 ○ 일반 번호판 및 특장 차량 번호판
인식기준의 범위	○ 차량 전면에 부착된 번호판을 카메라로 촬영하여 인식을 수행 ○ 단, 필요시 차량후면 번호판을 촬영하여 인식 수행 가능
주) 1) 인식율의 정의 : 주․야간 육안식별이 가능한 정상적인 번호판을 기준으로 한다. {번호인식한 차량수/(총위반차량수-비정상적인 번호판차량수)× 100(%) 2) 오인식 정의 : {오인식된 번호판 차량수/인식된 총차량수}× 100(%) 3) 비정상적인 번호판 : ① 외교, 군사번호판 등 ② 번호판이 완전히 꺾인 차량 ③ 물리적 요인(보조물 부착 등)으로 가려진 번호판

※ 인식율 기준 : 도로교통 안전관리공단

방 식	고정식 방식(Loop or Laser)
인 식 율	80% 이상
오인식율	2% 미만
비 고	-

※ 출처 : 고정식규격서(경찰6310-98-0001-나),

3) 조명장치(발광부)

❍ 조명장치는 야간에 통과하는 차량을 순간 포착 촬영하기 위한 필수 장비로 기존의 충,방전 제논램프

방식이나 이를 응용한 이중화 방식의 촬영한계인 1초당 6회 미만에서 탈피한 선진화된 첨단 고속

적외선 LED 방식으로 1초당 최대 120회 이상 ON-OFF 점멸 발광 가능 해야 한다.

❍ 통과차량 운전자의 시야를 방해하는 일반 투광기 방식이 아닌 비가시 영역(700NM-UV) 이상 영역

이어야 한다.

❍ 조사 거리는 15M이상 ,조사폭은 6미터 이상(2차로)으로 번호판 추출에 유효한 밝기 영역이어야 한다.

구 분	세 부 규 격
적외선 파장영역	713nm-uv 이상 ~ 760nm-uv 미만
수 명	7300시간(1일 평균 10시간 가동시 2년)
조사거리	15m이상
유효조사폭	6m이상

4) 조명장치(제어부)

(1) 카메라 셔터 트리거 신호(Camera Shutter Trigger Signal)을 입력 받아서 셔터스피드(Shutter Speed)와

동기 시킨 펄스(Pulse)를 LED조명을 구동 시키는 기능을 수행 한다.

카메라		컨트롤러 보드			스트로브 보드
	트리거 인풋			스트로브 아웃풋
			파워 인풋
		파워 12V

(2) 최소 권장 사양

기 능	설 명
인터페이스	6핀 파워 7핀 카메라 트리거 인풋 6핀 확장 인풋/아웃풋 12핀 LED 스트로브 아웃풋
요구 전압	9-14V
소모 전력	최대 250W
셔 터	자동/수동 모드
	20㎲ ~ 2㎳ (60㎐)
크 기	160㎜×100㎜×48㎜
질 량	600g
보관 온도	-30℃~60℃

5) 정전압 전원장치

(1) 야간고속촬영의 핵심이 되는 조명장치에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 자체적으로전원 안전회         로 및 방어기능을 보유하여야 한다.

(2) 최소 권장 사양

구 분	세 부 규 격
입력전압(V)	AC85-132V/AC170-265V, DC240-370V/4.1Atyp (ACIN100V,Io=100%) /2.0Atyp(ACIN200V,o=100%)
출력전압(V)	5
전류량(A)	17.0
노이즈(mVP-P)	170Max

6) 메인 전원장치

(1) 입력전압 또는 부하의 변동에 따른 출력전압의 편차를 없애고 함체부 및 검지부로의 출력전압이 항        상 일정한 규정전압을 유지토록 함

(2) 최소 권장 사양

구 성		세 부 규 격
형식	사용전격	100% 연속사용 옥내용
	조정방식	T.C.R 제어방식
	냉각방식	자연 공냉식
입력 전원	상 수	1상 2W
	정격전압	220V
	전압변동범위	정격의 ±15%
	정격주파수	60Hz
출력 전원	상 수	1상 2W
	용 량	1KVA
	정격전압	220V
	전압안정도	±2%
	전압설정범위	출력전압의 ±5%
	정격전류	4.5A
	파형왜율	3%이내
	종합왜율	85%

7) 전원자동복구장치

(1) 지속적인 전기공급이 필요한 시설이 낙뢰와 과부하, 누전 현상이 발생되어 누전차단기 스위치가 차단

되고, 장비가 소손되는 일이 빈번이 발생되어 많은 피해를 불러오고 있다. 이러한 시설에는 일반적인

써지 보호기와 누전차단기의 단순 보호 기능만으로는 한계가 있어, 고속으로 기기전원을 차단하여

장비를 보호하고 전원을 복구시켜주고, 이상상태를 자가 진단하고 상태를 표시하는 통합 제품이

필요함.

(2) 최소 권장 사양

구 분	세 부 규 격
시스템 전압	1∅ 2W(220V)
전류용량	40KA/Phase
열전	Cut-off Fuse
최대통과전압	800V

8) 중앙컨트럴 조작반

❍ 본 기기는 현장에 설치되어 검지기에서 들어온 데이터를 번호인식하여 센터 장비로 전송하는 장치

로서 전송과 동시에 전송자료를 자체 하드디스크에 저장하여야 한다.

구 성	세 부 규 격
CPU	코어2듀어 2.13G
Memory	1GB 이상
HDD	320GB 이상
그래픽 카드	Geforce 8400

9) 함체부

(1) 함체는 외부환경 및 자연재해에 대하여 완벽한 방어 체계를 가지고 있어야 하며, 방수, 방습, 방진,         냉․난방 기능을 가지고 있어야 한다.

(2) 최소 권장 사양

구 성	세 부 규 격
구조 / 재질	전천후 2중구조 / 스테인레스
크 기	500(W)*600(H)*550(D)
냉난방 구조	팬/히터를 사용한 자동 조정
냉각방식	강제 공랭식
난방방식	0℃(ON), 5℃(OFF
구성형태	외장형 Rack 형식으로 내부 장비 보존
안전장치	2중 안전 잠금 장치 구성
동작 온도 / 습도	외부온도 -20~75℃ / 외부습도 85%이상

10) 카메라 하우징

(1) 카메라 하우징은 촬영장치가 부착되는 박스 형태의 구조함 이다.

구 성	세 부 규 격
형 식	전천후 형 / 이중구조
제 질	스틸 / 외부 분체도장
전면창	유리(교체시 방수 유지 가능)
냉난방 방식	하우징 내부에 수용
후면배선 홀	방수용(배선시 방수 유지 / MS 규격)
외함	전면방수 Sun Shield 부착

(2) 최소 권장 사양

11) 렌 즈

(1) 본 렌즈는 고속 영상카메라에 장착하여 줌, 포커스, 아이리스 등을 수동으로 제어하여 명확한 영상정보를

제공한다.

(2) 최소 권장 사양

구 성		세 부 규 격
Focal Length		5~50mm
최대 조리개 비율		1 : 1.4
Operation	Iris	f 1.4 ~ close
	Focus	수동 조절
	Zoom	수동 조절
백 포커스 길이		9.8 ~ 11.7mm
마운트		CS mount
운영 온도		-10℃ ~ 50℃

12) 카메라 폴( Pole )

❍ 본 폴은 CCTV Camera의 위치를 높여주기 위한 고정 지지주 이어야 하며 낙뢰 보호기, 암(Arm),

철재함체 및 부대시설 등 부착하여야 한다.

구 성	세 부 규 격
재 질	아연도강관
도 장	방청 도장 후 색상 소부 도장
크 기	250∅, 8M

☆ 상기사양 또는 동등 이상품

13) 카메라 암(Arm )

❍ 본 암은 CCTV 카메라 폴대에 부착되며, 원격감시를 하기 위해 Camera 를 고정하기 위한

지지대 이어야 한다. 그리고 카메라 및 부대시설을 부착하기위한 충분한 구조로 설계되어야 한다.

구 성	세 부 규 격
재 질	아연도강관
도 장	방청 도장 후 색상 소부 도장
크 기	120∅, 4M

☆ 상기사양 또는 동등 이상품

14) 카메라 안내판(지주식)

110

480

110

1100

205

150

글씨 크기는 표지판

크기에 조화되게

115

범죄 감시용

카메라 작동중

1,000～2,100

150

OO경찰서

※ 안내판 문구는 경찰서와 협의 후 결정

구 성	세 부 규 격
서 체	고딕체, 글자의 간격 : 0.5 ～ 1.0 칸의 적합
글자두께	글자높이의 15％ 적용, 글자장평 : 1:0.7 ～ 1:0.9 범위
색 책	황색(색번호 13538) 바탕에 흑색(색번호 17038) 문양 및 문자 ※한국산업규격(KS) 5701 색 기준임
판의재질	알미늄판 또는 FRP
판의두께	알미늄판 2.0㎜, FRP 3.0㎜
지주의 형식,재료	단주식(정주식), 알미늄 백관, 기초깊이 50㎝이상의 고정식

15) 카메라 안내판 (Arm 부착형)

범죄감시용 카메라 작동중

80cm

25cm

※ 안내판 문구는 경찰서와 협의 후 결정

구 성	세 부 규 격
서 체	고딕체
글자두께	표지판 크기에 조화되게 제작
색 책	황색(색번호 13538) 바탕에 흑색(색번호 17038) 문양 및 문자 ※한국산업규격(KS) 5701 색 기준임
판의재질	알미늄판 또는 FRP
판의두께	알미늄판 2.0㎜, FRP 3.0㎜

16) 네트웍 DVR

❍ 본 DVR은 현장에 설치된 동영상용 카메라로부터 영상을 입력 받아 저장하고 관리하고

상황실로 실시간으로 영상을 전송 할 수 있어야 한다.

구 성	세 부 규 격
운영체제	Embedded Linux
압축방식	MPEG-4
녹화 해상도	NTSC : 720x480,720x240,360x240 PAL : 720x576,720x288,360x288
감시 속도	NTSC 120fps, PAL 100fps
녹화 속도	NTSC 120fps (CIF), PAL 100fps
Video 입력	4 CH BNC Composite
Video 출력	2 BNC Composite(Spot, and Monitor), 1 VGA
백업 장치	USB 1.1 Storages (s), Network
Communication Port	RS-422, Ethernet, USB 1.1
네트웍	LAN, WAN, Internet, DDNS
무게 (Kg)	3.9Kg(W/O HDD)

3. 상 황 실

1) 상황실 시스템(상황관제 서버)

❍ 본 기기는 중앙 컨트롤 조작반으로 각각의 단속사진 및 데이터를 관리 및 HDD(하드 디스크) 매체에

저장할 수 있어야 한다.

구 분	세 부 규 격
MainBoard	산업용 보드
CPU	코어2듀오 3.0G
Memory	2GB
HDD	500GB이상
그래픽 카드	Geforce 8600GT

☆ 상기사양 또는 동등 이상품

2) 운영 S/W

(1) 지역제어부에서 전송된 데이터를 저장 관리하는 기능

(2) 데이터의 원활한 관리 운영을 위해 데이터베이스를 구축

(3) 지역제어부로부터의 수신된 데이터의 저장 및 관리

(4) 데이터베이스 구축, 일정 시간 경과된 데이터의 백업

(5) 차량 데이터 정보관리 및  차량번호 검색기능

• 일련번호, 촬영 날짜/시간

• 차량번호 검색기능(차량번호 입력==>해당차량의 사진출력가능)

• 차량 사진 파일 이름 및 저장 폴더 지정

• 차량번호 일부만 입력( ** 가 3388, 충남 25가 **77)해도 해당차량을 검색 할

수 있어야 함

• 차량사진과 해상 인식된 텍스트(차량번호)의 인식률은  실제인식률이 80%

이상 이어야 함

(6) 차량 자료 관리 기능

• 날짜/시간, 일렬번호, 차량번호 등 다양한 검색 조건에 의한 편리한 자료 관리

• 자료 리스트 및 통계자료 출력기능

• 데이터베이스에 저장된 자료를 날짜 및 시간대 별로 검색하여 특정 자료 혹은

전체 자료를  일괄 출력 기

(7) 보안기능

• 프로그램  구동 시 인증 절차.

• 데이터 조회 시 PASSWORD 입력 기능.

• 일정시간 경과 후 데이터 조회 시 PASSWORD 재 입력 기능.

(8) 출력 기능

• 차량 사진 출력, 일지, 각종 통계 자료를 출력하는 기능수행

(9) 단속의 과정은 최소 1개월 이상 저장하여야 하며 이를 백업 할 수 있어야 한다.

<센터 모니터링 화면(주간)>

<센터 모니터링 화면(특정지점 선택 시 확대화면)>

<센터 자료검색화면(파노라마 또는 연꼬리 화면)>

<야간 운영화면>

3) LCD Color MONITOR(20“)

❍ 본 기기는 Camera에서 온 영상신호를 받아 본래의 모습대로 브라운관에 재현하는 기기로서, 장시간

사용하여도 특성이나 성능이 변하지 않아야 한다.

구 분	세 부 규 격
화면크기	20.1인치
입력해상도	1280 x 1024
밝 기	300cd/㎡
응답시간	2ms(GtoG)

4) 관리자용 서버 (동영상 모니터링)

❍ 본 기기는 동영상 모니터링 서버으로 각각의 동영상관리 및 HDD(하드디스크) 매체에 저장할 수

있어야 한다.

구 분	세 부 규 격
MainBoard	산업용 보드
CPU	코어2듀오 3.0G
Memory	2GB
HDD	250GB이상
그래픽 카드	Geforce 8600GT

☆ 상기사양 또는 동등 이상품

4. 공통사항

1) 접지설비(3종)

(1) 개 요

❍ 각종 시설물의 보호를 위해 설치되는 접지에 대해서 계약상대자는 피보호대상물의 설치 현황을

충분히 파악하여 내용을 숙지하고 접지설비의 공급 및 설치에 차질이 없도록 시공하여야 한다.

(2) 적용규격

- 접지선

① KSC 3101 전기용 연동선

② KSC 3102 전기용 경동선

③ KSC 3302 비닐 절연전선

(3) 내선규정

① 140-1   접지공사의 종류

② 140-2   기계기구의 철대, 금속제 외함 및 금속 플레임 등의 접지

③ 140-3   제1종, 제2종, 제3종 및 특별 제3종 접지공사의 시설방법

(4) 자 재

- 접지선

① 접지선은 녹색의 접지용 절연전선(F-GV)을 사용하여야 한다.

② 접지선의 굵기 및 포설은 도면에 의한다.

-  접지봉 : 접지봉은 원형의 동봉으로서 규격에 준하여야 한다.

(5) 설 치

- 접지설치의 시설방법

① 접지선은 지표면에서 75cm 이상의 깊이에 매설하여야 한다.

② 접지선을 인축이 닿을 우려가 있는 금속체 부근에 설치할 경우에는 금속체로부터 1m 이상 이격

하여야 한다.

③ 접지봉과 접지봉간의 설치간격은 동봉 길이의 2배 이상이 유지되도록 이격하여야 한다.

④ 접지설치 시점에서 접지설비의 접지저항을 측정하여 접지봉 및 접지선의 추가 시공여부를 결정

하고 추가 접지공사가 필요시에는 감독원에게 접지현황을 보고하고 승인을 득한 후 추가 설치하여야            한다.

(6) 접지 저항 규정값

설치자는 접지설치 종류별로 아래의 규정값에 적합하도록 설치하여야 한다.

(7) 현장 품질관리

- 시험

① 설치자는 접지설치를 완료한 후 감독원 입회하에 접지저항을 측정하여야 한다.

② 접지저항은 접지설치 종류별로 실시하여야 한다.

(8) 설치상태 확인

① 설치자는 접지극 부설후 아래의 항목에 대하여 감독원 확인을 받은후 되메우기를 하여야 한다.

② 설치상태 확인 항목

가) 접지극 부설상태

나) 접지극과 접지선 연결상태

다) 되메우기전 접지 저항 측정

2) 배관 배선 공사

(1) 일반사항

❍ 본 공사에 사용되는 케이블의 시공에 관한 기준을 규정한 것이며 불명확한 부분은 정보통신공사 표준시방서          또는 관계법규에 따라 적용한다.

(2) 케이블의 종류 및 규격

- 전원선(0.6/1kV 가교 PE 케이블 CV) KSC 3611 시험방법 적용

- 기타 기기에 적정한 전선, 케이블을 사용하되 KS 규정에 적합하여야 한다.

(3) 전원설비 공급범위 및 공급

구 분	설 치 장 소	공 급 범 위
현 장	7개소	한전 수전점으로부터 현장설비 전원 공급용 한전계량기 수용점 (한국전력 공급)

(4) 전원 수전방식

- 현장설비의 수전방식은 지중 인입방식을 원칙으로 하며 지중인입이 불가한 경우 카메라 철주를            이용한 가공인입 수전

- 현장설비 전원공급 방식

(5) 설치공사

- 케이블은 IEEE802.3 기준에 의하여 설치하여야 한다.

- 가능하면 케이블은 절단이 없도록 설치하고, 부득이 절단 및 접속할 경우는 Connect로 연결하여야 한다.

- 케이블 설치위치는 쉽게 접근이 가능하여야 하고, 보이지 않는 곳에 설치할 경우는 향후 위치변경

및 확장에 대비하여야 한다.

- 구내 배선공사시 보행통로를 가로질러 설치하는 것을 금하며 가능한 직선처리 하여야 한다.

- 각종 케이블의 보호를 위하여 필요시 케이블에 하이렉스관 후렉시블 보호관 또는 PVC Pipe 및

ELP 전선관 등으로 보호하여야 하며 적정한 위치에 설치하여야 한다.

- 배선은 전자기적 영향을 고려하여 고압선 및 전기선과 일정한 거리를 두고 차폐 시켜야 한다.

5. 시스템검사 및 검사항목

구 분	검 사 내 용	검 사 방 법	적 격 여 부		비 고
기능검사	Camera 전원 On/Off Power On/Off 동작	현장 EQ Box에서 확인	합격	불합격
	운영자용 Monitor 영상검사	지구대 상황실에서 영상 선택 스위치 조작	합격	불합격
	영상 선명도 검사	육안검사	합격	불합격
	피사체 인식 상태 검사	육안검사	합격	불합격
	인쇄물 발부 상태 검사	육안검사	합격	불합격
	Equip Box 상태 (운반 설치과정에서 발생된 흠으로 한 부식상태 여부)	육안검사	합격	불합격
외관검사	Key Holder의 부착상태와 열림 및 잠금 상태	육안검사	합격	불합격
	함체와 좌대간의 고정상태	육안검사	합격	불합격
	전원선 접속 상태	육안검사	합격	불합격
	각종 케이블의 연결 상태 (함체 내부)	육안검사	합격	불합격
	케이블 자재 규격상태	육안검사	합격	불합격
	Camera 전원 On/Off Power On/Off 동작	육안검사	합격	불합격

6. 물품 및 자재 내역서

❍ 차량번호인식시스템

구 분	품 명	단위	수량	비고
1	상황관제서버	EA	1
2	LCD 모니터	EA	1
3	통합운영 S/W	COPY	1
4	관리자용 서버	EA	1
5	번호인식 카메라	EA	6
6	LENS(5~50mm)	EA	6
7	카메라 하우징	EA	6
8	순간조명장치(발광부)	EA	6
9	조명장치(제어부)	EA	3
10	함 체	EA	3
11	중앙컨트럴 조작반	EA	3
12	메인전원장치	EA	3
13	정전압 전원장치	EA	3
14	전원자동 복구 장치	EA	3
15	문자인식 S/W	COPY	3
16	차번및차선인식 S/W	COPY	3
17	POLE	EA	3
18	ARM	EA	3
19	카메라 안내판(입간판)	EA	3
20	카메라 안내판(ARM 부착용)	EA	3
21	전원케이블	개소	3
22	영상케이블(1394)	개소	3
23	접지용 전선	개소	3
24	접지봉	SET	9