농기계 사용에 따른 안전수칙

첫째, 농기계를 사용하실 때는 음주를 자제하여 주시기 바랍니다.

둘째, 운행․작업중에 기계에 뛰어 오르거나 내리지 맙시다

셋째, 두렁이 높은 곳에 출입할 경우에는 반드시 미끄럼 방지판을 사용하고,

전복․추락 등에 주의하여 주시기 바랍니다.

넷째, 기계를 싣고 내릴 때에는 평탄하고 안전한 곳을 이용합시다.

다섯째, 긴 소매 옷이나 큰 장갑 등은 회전부위에 말려들 수 있기 때문에

몸에 딱 맞는 옷과 장갑, 신발등을 착용하시기 바랍니다.

여섯째, 기계에는 어린이를 태우거나 접근을 금지시키고, 엔진이 뜨거운

상태나 운전 중에는 급유를 하지 맙시다.

기종별 안전사항

【경운기】

◊ 시동핸들로 엔진시동시 손이 미끄러지지 않도록 핸들을 꽉잡고 역회전 하지 않도록 주의해서 돌립시다.

◊ 작업기의 청소, 점검, 교환, 로터리날 등의 교환시 엔진스위치를 빼도록 합시다.

◊ 발진하기 전 반드시 동력전달장치 레버를 끊김으로 합시다.

◊ 경사지를 내려갈 때는 오를때의 속도나 그이하의 속도로 주행합시다.

◊ 선회할 때 운전자는 경운기 중심위치 이동에 주의하고 로우터리, 쟁기 등의 작업기에 접촉하지 않도록 주의 합시다.

◊ 잘 안보이는 교차점이나 건럴목을 통과 할 경우 경운기 핸들에 볼록거울을 장착하는 등 안전을 확인할 수 있는 조치를 강구합시다.

◊ 트럭이나 트레일러에 경운기를 싣거나 내릴 때 뒤집히거나 미끄러지지 않는 받침목 및 경운기 전후의 균형에 주의합시다.

【트랙터】

◊ 엔진을 정지하기 전에 동력전달장치를 먼저 정지시킵시다.

◊ 동력전달장치의 보호커버나 보호판을 제거하지 맙시다.

◊ 트랙터, 트레일러 등을 들여올려 그 아래에서 수리, 차륜폭의 교정, 차륜교환 등을 할 경우는 지면에 붙어있는 차륜에 고임목을 받치도록 합시다.

◊ 장착된 안전프레임을 제거하거나 개조를 하지 맙시다.

◊ 특수작업을 위해 안전프레임을 제거하였다면 작업 후 즉시 원상태로 복구시킵시다.

◊ 칼날 등의 점검 및 교환시 엔진을 정지 시킵시다.

◊ 트랙터와 로우터리 사이에 들어서지 맙시다.

◊ 낙하조정 손잡이를 돌려 유압을 정지시키고 로우터리 낙하를 방지 하도록 합시다.

◊ 로우터리 작업시 칼날축과 유니버셜쪼인트 등 회전부분에 손을 가까이 하지 맙시다.

◊ 로우터리 위에 올라타는 일이 없도록 합시다.

◊ 로우터리를 들어올린 채 후진이나 급선회를 할 때는 항상 후방을 학인하도록 합시다.

【콤바인】

◊ 각 부의 외장커버는 안전상 필요한 것이므로 떼어내지 맙시다.

◊ 예취부를 올리고 점검정비 할 때에는 반드시 예취고정 손잡이를 고정 위치로 하고 다시 예취날 밑에 목판이나 고임목을 받쳐 고정토록 합시다.

◊ 예취날 교환시 절대 날 끝에 닫지 않도록 주의합시다.

◊ 내리막길에서는 엔진브레이크를 사용하고 조향클러치는 사용을 하지 맙시다.

◊ 기계 작동중 기계의 회전부나 작동부, 소음기 등에 접촉하지 않도록 합시다.

◊ 탈곡부, 커커부, 절단기의 막힘이나 결속장치, 끈 교환시 필히 엔진을 정지시킵시다.

◊ 손으로 벤 벼를 탈곡할 때에는 주행부를 정지시키고 예취클러치를 끊은 후 탈곡하도록 합시다.

◊ 손 탈곡기 손가락이나 소매가 피드체인에 감김을 주의합시다.