산불진화대원 복제지침

2002.  7.

산      림      청

ꡒ산불 없는 우리고장 만들기ꡓ

산불진화대원 복제지침

1. 목적

o 산불진화작업에 참여하는 산불진화대원의 안전성, 편리성, 통일성을 확보하여 산불진화대원의 안전을 도모하고 통일된 복제에 의한 일사분란한 지휘체계를 확립하고자 산불진화대원의 복제와 그 착용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 정의

o 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- “산불진화대원”이라 함은 산불진화에 참여하는 공무원, 유급전문진화대원, 공익근무요원 등 지상 및 보조진화대원을 말한다.

- “산불진화복”이라 함은 산불진화대원이 산불진화작업 참여시 착용하는 복장을 말한다.

3. 착용수칙

o 산불진화대원은 특별한 사정이 없는 한 이 지침에서 정하는 바에 의하여 복제를 착용하여야 한다.

o 산불진화대원은 산불진화복과 안전장구를 착용하여 안전사고 예방에 유의하여야 한다.

4. 복제의 종류 및 형상 등

o 산불진화복은 상․하의, 외투 및 그 부속물로 구분한다.

o 산불진화복의 규격은 별표 1과 같다.

5. 산불진화복의 착용

o 산불진화대원은 산불진화 출동시 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 반드시 산불진화복을 착용하여야 한다.

o 산불진화시 현지 상황에 따라 상․하의만 착용하고 진화작업에 임할 수 있다.

6. 산불진화복의 지급기준

o 산림청장 및 지역산불관리기관의 장은 특별한 사정이 없는 한 매 3년마다 산불진화대원에게 산불진화복을 지급하여야 한다.

o 산불진화대원의 직무수행으로 지급품이 훼손되어 사용하지 못하게된 때에는 그 대품을 지급할 수 있다.

7. 지급품의 반납

o 산불진화복을 지급 받은 자가 그 산불진화복의 유효기간이 경과되기 전에 퇴직․휴직․전직 또는 전보, 계약의 해지 등으로 산불진화복을 착용할 필요가 없게 된 때에는 지체 없이 이를 반납하여야 한다.

8. 변상

o 산불진화복을 지급 받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 이를 잃어버리거나 훼손되어 사용하지 못하게 되어 반납할 수 없게 된 때에는 그 가액을 변상하여야 한다.

o 이 경우 변상가액을 결정함에 있어서는 지급품의 유효기간을 참작하여 변상가액을 감할 수 있다.

9. 산불진화복의 지급방법

o 산불진화복은 맞춤 또는 기성복으로 지급한다.

o 맞춤 또는 기성복 지급시 붙임 산불진화복 사양서에 의하여 제작한 산불진화복을 지급하여야 하며, 진화복의 성능시험성적표를 확인하여야 한다.

< 별표 1 >

산불진화복 규격표

구 분				성 능	시험방법
혼용율(%)				면 100%, 방향족폴리아미드섬유100%이상 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 섬유직물 (유리섬유 석면 등 유해성 섬유등은 제외)	KS K 0210
색상(색상기호)				빨강, 검정(6R 4/16, N/1.0)
방염도		잔염시간(sec)		2초이내	KS K 0585 *조건 : 5회 세탁후 시험 - KS K 0465 약사이클 세탁온도 40℃±3℃
		잔진시간(sec)		2초이내
		탄화길이(cm)		10cm이내
수축율(%)			경사	±3이내	KS K 0601 상온수 침지법
			위사	±3이내
염색견뢰도	일 광			3급이상	KS K 0700
	세탁		변퇴	4급이상	KS K 0430
			오염	4급이상
	땀		변퇴	4급이상	KS K 0715
			오염	4급이상
	마찰		건법	4급이상	KS K 0650
			습법	3급이상
포름알데히드함량(ppm)				75이하	KS K 0611
기타				인체에 독성이 없을것

< 붙임 >

산불진화복 사양서

1. 목    적

산불진화복은 산불진화대원들이 진화작업시에 신속하고 간편하게 착용하도록 만들어진 피복으로서 방염성능 등 산불진화대원의 신체를 보호함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규격은 산불진화활동시 산불진화대원이 착용하는 산불진화복 상․하의 및 외투(이하 “진화복”이라 한다)에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3-1  “상의”라 함은 손과 머리를 제외한 상반신과 팔의 보호를 위하여 상체에 입는 옷을 말한다.

3-2  “하의”라 함은 발을 제외한 하반신의 보호를 위하여 하체에 입는 옷을 말한다.

3-3  “외투”라 함은 상․하의 위에 방한과 열방호를 위해 입는 옷을 말한다.

3-4.  “겉감”이라 함은 진화복의 겉에 대는 천을 말한다.

3-5  “내피”라 함은 외투의 겉감과 안감사이에 양면길딩 폴리100%원단이나  이에 동등한 원단으로  만든 조끼형을 말한다.

3-6  “안감”이라 함은 외투의 가장 안쪽에 대는 천을 말한다.

3-7  “모자”라 함은 외투에 달아 방한, 열풍방지를 위하여 머리에 쓰는 것을  말한다.

3-8  “칼라”라 함은 인체의 목 부분을 보호하기 위하여 상의 및 외투에 부착된 것을 말한다.

3-9  “칼라안감”이라 함은 목부분의 피부에 접촉하는 섬유를 말한다.

3-10 “벨크로(매직테이프)”라 함은 진화복의 각 부분 또는 기타 부품을 편리하게 접착하거나 박리시킬 수 있도록 덧대는 테이프를 말한다.

3-11 “지퍼”라 함은 하의 앞면과 외투의 앞면 여입과 박리시킬 수 있도록 달아주는 클릭을 말한다.

3-12 “솔기”라 함은 진화복 원단의 가장자리 부분에 원단의 두쪽을 맞대고 봉재한 부분을 말한다.

3-13 “스냅”이라 함은 똑딱이 단추와 호크 단추를 말한다

4. 필요조건

4-1 구성

4.1.1 진화복은 상의(윗도리)와, 하의(바지), 외투(겉옷)로 구성한다.

4.1.2 진화복 상․하의는 겉감으로 구성하고, 외투는 겉감․내피․안감으로  구성한다. 구성물은 필요시 한겹 또는 여러겹으로 할 수 있으며, 하나의 구성물이 복합기능을 수행하는 경우에는 한가지 구성물로 할 수 있다.

4.1.3 “상의”는 몸체․팔․칼라 및 부속물로 구성한다.

4.1.4 “하의”는 몸체․다리 및 부속물로 구성한다.

4.1.5 “외투”는 몸체․팔․칼라 및 모자와 그 부속물로 구성한다.

4.2 구비조건.

4.2.1 활동성

4.2.1.1 착용감이 좋아야한다.

4.2.1.2 신속하게 착용할 수 있어야 하며, 활동에 지장이 없어야 한다.

4.2.1.3 산림내 및 야간에도 식별이 용이하여야 한다.

4.2.2 방염성능

4.2.2.1 예상되는 위험요소에 대한 충분한 방염성능이 있어야 한다.

4.2.2.2 최적의 보호수준을 제공할 수 있어야 한다.

4.2.3 제품에 대한 정보를 제공하여야 한다.

4.2.3.1 보관․사용․세탁․보수 방법

4.2.3.2 운송에 적합한 포장 방법

4.2.3.3 안전인증표 등 각종 표시 기호의 의미

4.3 재료

4.3.1 일반적인 기준

4.3.1.1 방염성․난연성․절연성이 있는 섬유이어야 한다.

4.3.1.2 내열성이 있어야 한다.

4.3.1.3 인체에 무해하여야 한다.

4.3.1.4 금속재료는 내식성이 있거나 녹 방지를 하여야 한다.

4.3.1.5 가볍고 충분한 강도를 가져야 한다.

4.3.1.6 겨울철 등 기온 변화 등에 변형되어서는 아니 된다.

4.3.1.7 내구성이 있어야 한다.

4.3.1.8 파열․절상․균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 아니하여야 하며, 기능상 지장을 초래하는 흠이 있어서는 아니 된다.

4.3.2 겉감

4.3.2.1 겉감은 면 100%, 방향족폴리아미드섬유 100% 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 섬유로된 직물이어야 한다.(다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유와 진화복으로 부적합한 섬유는 제외한다.)

4.3.3 내피, 안감

4.3.3.1 내피는 단열성능이 우수하여야 하며, 양면길딩 폴리 100%섬유나 동등이상의 섬유로 조끼형으로 제작, 탈부착이 가능하도록 나이론지퍼를 달아야한다.

4.3.3.2 안감은 방온,방습이 잘 되는 폴라포리스100% 섬유를 사용하거나 이와 동등이상의 섬유를 사용하여야 한다.

4.3.4 지퍼

4.3.4.1 외투의 지퍼는 상․하 양방향  열림․닫힘 방식이어야 한다.

4.3.4.2 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상․하로 움직일 수 있어야 한다.

4.3.4.3 지퍼테이프 색상은 원단색상과 동일하거나 또는 유사한 색상으로 하여야 한다.

4.3.4.4 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

4.3.4.5 지퍼고리는 가죽 또는 겉감과 동일한 재질로 손잡이를 부착하여야 한다.

4.3.5 벨크로(매직테이프)

4.3.5.1 색상은 겉감과 동일하거나 유사한 것으로 하여야 한다.

4.3.5.2 크기는 별도의 규정이 없으면 폭을 2.5cm이상으로 부착물의 전체길이로 하여야 한다.

4.3.6 반사테이프

4.3.6.1 테이프는 겉감과 동일한 내열․방염․내수축성이 있어야 한다.

4.3.6.2 테이프는 은색 역반사재로 구성되어야한다.

4.3.6.3 폭은 2cm-5cm 이하로 하고 형광재와 역반사재가 일체형 이어야하며 부착물의 전체길이로 하여야 한다.

4.4 구조 및 형태

4.4.1 겉감의 색상은 빨강(6R 4/16)과 검정(N/1.0) 원단으로 하여야 하며, 검정색과 적색 원단의 비율은 반드시 제작사양서에 의한다.

4.4.2 부착물

4.4.2.1 상․하의 및 외투의 안쪽 적정한 곳에 품명, 호수, 제조년월, 제조회사명이 기입된 라벨을 부착하여야 한다.

4.4.3 규격은 M, L, XL, XXL 4단계로 구분한다.(단, XXL이상은 주문제작을 하여 공급하여야 한다.)

5. 상  의

5.1 원단비율

5.1.1 상의 앞면은 전장 66cm 중, 위에서부터 16cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 50cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

5.1.2 상의 뒷면은 전장 75cm 중, 위에서부터 10cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 65cm는 검정색 원단으로 한다.

5.1.3 상의 팔은 전장 58cm 중, 위에서부터 37cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 21cm는 검정색 원단으로 한다.

5.2 앞에 바람막이 앞가리개(세로 17.5cm, 가로 13cm)는 적색원단을 겹으로 봉제하여 탈부착이 용이하도록 단추를 달아 마감하고, 여밈 단추는 5개를 달고 호크식으로 봉제한다.

5.3 주머니

5.3.1 양가슴에 골프주머니(15.5cm*13.5cm)를 달아주고, 덮개는 벨크로를  달아줌(14.5cm * 4.6cm)으로 이물질 유입을 방지 할 수 있어야한다.

5.4 양어깨에는 견장부착(14.5cm * 4.6cm)을 하고 단추나 스냅을 달아 마감하여야 한다.

5.5 밑단은 2.5cm 크기로 천을 접어서 제봉하고, 밑가시 넓이는 8.5cm 크기로 한다.

5.6 허리부분은 곡선으로 제작하여야 한다.

5.7 등받이에는 적색원단을 사용한다.

5.8 등가대는 하나스테이치 처리를 하여야 한다.

5.9 등가대 아래에 반사테이프를 첨가토록 요구 할 시에는 테이프를 부착하여야한다.

5.10 소매

5.10.1 소매는 어깨선에 부착되어 각종 팔 동작시에 몸체부분의 당김 현상이 없어야 한다.

5.10.2 소매형태는 셑인형(이중구조)으로 한다.

5.10.3 소매 끝에는 벨크로를 달아 크기조절(손목조임)을 할 수 있게 하여야한다.

5.10.4 벨크로의 넓이는 3.3cm, 길이는 소매넓이의 1/2로 한다.

5.11 칼라

5.11.1 칼라는 스포츠칼라를 7cm-8cm 높이로 달아 주어야한다.

5.11.2 칼라는 반드시 밑가시 접착싱을 사용하여야 한다.

5.12 마크 등

5.12.1 좌측 가슴에는 산불방지CI 엠블렘을 부착하여야 한다.

5.12.2 산불방지 엠블램은 백색 무임원단에 8도색 자수를 하여(지름 6.8cm 원형) 달아야 하며, CI 색상은 산림청 산불방지 CI 지침에 의한다.

5.12.3 상의 좌측 봉제선 위에 필기도구를 넣을 수 있도록 펜주머니(가로 6cm, 세로 13cm)를 부착하여야 한다.

6. 하  의

6.1 하의는 검정색 원단을 사용한다.

6.2 하의는 일자 주름 건빵바지로 제작한다.

6.3 하의 규격은 S, M, L, XL, XXL 5단계로 구분한다.

6.4 허리는 밴놀처리, 혁대고리는 8개(5.5cm * 1cm)로 강도매처리 한다.

6.5 앞면은 양면지퍼 사용, 마감은 호크나 스냅으로 처리한다.

6.6 주머니

6.6.1 하의 앞쪽으로 좌․우에 경사속주머니를 달고 입술부분은 쌍스테이치 처리를 하여야한다.

6.6.2 하의 옆 좌․우에 건빵사각 주머니를  달아주어야 한다.(가로 18.5cm×세로 21cm, 덮개 가로 19cm×세로 7.5cm, 벨크로 길이 11.5cm)

6.6.3 하의 뒷면 좌․우에는 속주머니를 달아주어야 하고, 주머니 속은 광목이나, 면섬유를 사용하여야 한다.(덮개 가로 14cm×세로6.5cm, 벨크로 길이 5.5cm)

6.6.4 덮개는 벨크로로 고정되는 덮개를 부착하여 이물질이 유입되는 것을 방지하여야 한다.

6.7 기타

6.7.1 무릅부분에는 주름을 넣어 활동이 편리하도록 하여야한다.

6.7.2 밑단은 접어서 재봉을 하여야 하고, 기장과 안기장은 쌍스테이치로 마감하여야한다.

7. 외  투

7.1 원단

7.1.1 외투는 멀리에서도 선명하게 볼 수 있도록 윗부분은 적색원단을, 아랫부분은 검정색 원단을 사용하여 제작하여야 한다.

7.1.2 외투 앞면은 전장 76cm 중, 위에서부터 50cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 26cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

7.1.3 외투 뒷면은 전장 75cm 중, 위에서부터 49cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 26cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

7.1.4 외투 팔은 전장 59cm 중, 위에서부터 41cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 18cm는 검정색 원단으로 하며, 아랫부분 18cm 중 5.8cm는 검정색 카우스 스냅으로 제작한다.(L규격 기준)

7.1.5 산자 모양의 사이바는 검정색 원단을 사용한다.(밑넓이 가로 10.5cm, 소매 접점부분 넓이 7.5cm)

7.2 외투의 모양은 야전잠바, 돗바형으로 제작한다.

7.3 복지소요구분

7.3.1 겉감․안감 및 내피는 4.3항을 적용한다.

7.4 규격은 M, L, XL, XXL의 4단계로 구분하고, XXL이상은 별도 요구에 의거, 생산 공급하여야한다.

7.5 외투의 앞면에 상․하로 지퍼를 채울 수 있는 양방향 지퍼를 부착하여야한다.

7.6 앞면에 바람막이(폴라겟 길이 68cm 넓이 5.8cm)는 겉감과 동일한 검정원단을 부착하고 스냅을 3단계로 부착하여야 하며, 밑가시는 적색원단을 길이 68cm, 넓이 6.8cm로 덧댄다.

7.7 주머니

7.7.1 상단 좌측 가슴 안주머니는 일자주머니를 달아주고(길이16cm) 주머니속은 100% 방수천을 사용하여야 한다.

7.7.2 일자주머니는 적색 지퍼를 부착하여야 한다.

7.7.3 겉감과 같은 적색원단으로 우측가슴에 건빵 겉주머니를(길이 15cm, 넓이 13.8cm) 부착하여야한다.

7.7.4 주머니 덮개는(세로 6.5cm, 가로 14cm) 스냅이나 벨크로를 부착하여야한다.

7.7.5 하단 양 좌․우에 겉감과 동일한 검정색 원단으로 덧대어 45′경사주머니를 부착하여야 한다.

7.7.6 주머니 덮개는 적색원단에 이어 검정색 원단으로 45′달아주고 지퍼나 벨크로를 부착하여야한다.

7.8 마크

7.8.1 좌측 가슴에는 산불방지CI 엠블램을 부착하여야 한다.

7.8.2 산불방지 엠블램은 리플렉 재질에 8도색의 발광체로 인쇄를 하여 고주파(또는 이와 동등하게)처리 하여야 한다.(지름 8cm 원형)

7.9 견장

7.9.1 양어깨에는 적당한 크기의 견장을 부착하고 스냅 처리로 마감하여야 한다.

7.10 소매

7.10.1 소매는 어깨선에 부착되어 각종 팔 동작시 몸체부분의 당김 현상이  적어야 한다.

7.10.2 소매형태는 셑인형(이중구조) 또는 다글란형으로 하여야한다.

7.10.3 소매는 어깨에서부터 2/3는 적색 원단을, 나머지 1/3은 검정색 원단을 사용하여야 한다.(7.1.4 참조)

7.10.4 소매 끝은 손목 조임을 자유롭게 할 수 있도록 카우스 스냅 처리를 한다.

7.11 외투칼라

7.11.1 외투에는 적색칼라를 부착한다. 칼라는 수직위치로 확장된 후에 상향으로 유지되어야 한다.

7.11.2 칼라는 겉감과 안감으로 구성하며, 몸체부분과 동일한 열차단 기능을 갖추어야한다.

7.11.3 칼라의 높이는 8cm～10cm 이내로 부착한다.

7.12 모자

7.12.1 모자는 겉감과 동일한 원단을 사용하고 속감은 방열이 잘되는 보온제 원단을 사용하여야한다.

7.12.2 모자는 외투와 탈․부착이 가능하도록 지퍼를 사용하여야 한다.

7.12.3 모자 앞에는 조임끈을 부착하고, 양 끝에는 스토파를 부착하여야한다.

7.13 외투의 내피

7.13.1 내피는 양면길딩 4온스 폴리 100%나 이와 동등한 원단이나, 방온제를 사용하여야 한다.

7.13.2 내피는 탈․부착이 가능하도록 조끼형으로 제작하여야 하며, 다이아몬드형으로 박음질을 한다.

7.13.3 내피는 항상 탈․부착이 용이하도록 지퍼를 부착하여야 한다.

7.14 반사테이프

7.14.1 외투의 등가대에는 겉감과 동일한 내열․방염․내수축성이 있는 은색반사테이프를 부착하여야한다.

7.14.2 반사테이프는 은색 역반사제로 구성되어야 한다.

7.14.3 테이프폭은 4～5cm로 하고, 형광제와 역반사제가 일체형이어야 한다.

7.14.4 반사테이프 길이에 대하여는 연속적으로 부착하여야한다.

7.14.5 반사테이프를 이용하여 글씨를 자수하거나 로고를 부착하는데 대하여  수요기관에서 요구할 경우 기관의 의견을 존중하여야 한다.

8. 제조 및 가공

8.1 봉제

8.1.1 어깨솔기․양옆솔기․소매솔기는 쌈솔로 한다.

8.1.2 시접접이는 본봉의 경우 5m/m, 2본침 8m/m로 한다.

8.1.3 소매․하의하단․상의몸통 끝부분은 폭 2cm이상인 겉감과 동등이상의 재료로 된 직물을 덧대어 마감처리 한다.

8.1.4 땀수는 균일하게 하여야 하며, 6땀/cm이상이어야 한다.

8.1.5 박아 뒤집는 봉제시접은 3mm이상으로 한다.

8.1.6 박이시작, 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳에 대하여는 3회 이상 되돌아 박기로 한다.

8.1.7 어깨 및 소매솔기는 두줄로 봉제하여야 한다.

8.1.8 중간층의 봉제선은 내수성을 유지하여야 한다.

8.1.9 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

8.1.10 각 부위의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 줄어짐이 없어야 한다.

8.1.11 땀의 뜸, 땀의 터짐이 없어야 하고, 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의  벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

8.1.12 줄임 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

8-2 크기

8.2.1 완제품의 크기는 4개이상의 크기로 제작하여야한다.

8.2.2 각 호수별 크기는 다음의 성인남자(25세～50세) 국민표준체위표를 참고하여 제작하여야 한다.

8.2.3 진화복 상의

단위 : cm

구분	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
목둘레		42			42	5
앞품	56	61	66	71	61	5
뒷품	52	57	62	67	57	2
뒤 중심길이	71	73	75	77	73	2
앞 중심길이	63	65	67	69	65	2
팔길이	55	57	59	61	57	2
안쪽팔길이	49	51	53	55	51	2
어깨길이	48	50	52	54	50	2
손목둘레		15			15

8.2.4 진화복 하의

단위 : cm

구분	S(cm)	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
허리둘레	76	82	88	92	97	88	6
엉덩이둘레	100	105	110	115	120	110	5
넓적다리둘레	52	54	56	58	60	56	2
장단지둘레	44	46	48	50	52	48	2
기장	110	112	114	116	118	114	2
안기장	70	72	74	76	78	74	2

8.2.5 진화복 외투

단위 : cm

구분	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
목둘레		46			46
앞품	56	61	66	71	61	5
뒷품	59	64	69	74	64	5
뒤중심길이	77	79	81	83	79	2
앞중심길이	67	69	71	73	69	2
팔길이	62	64	66	68	64	2
안쪽팔길이	57	59	61	63	59	2
어깨길이	50	52	54	56	52	2
손목둘레		17			17

8.2.6 완제품의 허용오차는 전체길이가 50cm이상은 ±1.5cm, 10cm초과 50cm미만은 ±1cm 이내로 하여야 한다.

8.2.7 산불진화복 완제품(상․하의)의 총중량은 3.5kg 이하로 하여야 한다.

9. 성능인정 및 시험검사

9.1 별표 1(산불진화복 규격표)에 명기한 제 사항에 준하여 한국원사직물시험연구소, 한국소방검정공사 등 직물의 성능검사 관련기관에서 발행한 시험성적서(합격)로 가름한다.

10. 포장 및 표시

10.1 포장

10.1.1 제품은 0.03m/m 이상의 폴리비닐백에 넣어 포장한다.

10.1.2 포장 BOX는 KS A 1531(외부포장용 골판지상자) 1～2종 양면 골판지 상자로 하여야 한다.

10.1.3 상자크기 및 중량은 내용물에 따라 조절하여야 한다.

10.1.4 상자의 상․하 날개부분은 폭 4.5cm이상의 비닐접착테이프로 봉하여야 한다.

10.2 표시

10.2.1 외부 포장에 품명, 수량, 규격, 제조년월, 제조회사명을 표시하여야 한다.

10.3 포장 및 표시는 운반 및 취급에 이상이 없어야한다.

11. 기타사항

11.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질 면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

산 불 진 화 복 도 면

<진화복 상․하의>
<진화복 외투>

<상의 부착용 CI>	<외투 부착용 CI>
<엠블렘 원안>