웹서버 백업 시스템 구축 시방서

정선군청

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 건  명 : 웹서버 백업시스템 구축

2. 목  적

본 시방서는 웹 서버 대용량의 저장장치 및 백업시스템을 구축하여 웹 서버 관련 도면, 사진, 동영상, 각종 문서등 다량의 전산정보자료를 안정적․ 효율적으로 관리를 목적으로 한다.

3. 납품 및 설치장소

강원도 정선군청 전산실

4. 구매 및 설치의 범위

구매 및 설치범위는 아래와 같으며, 세부 내역은 납품규격서에 따른다.

가. 전산정보자료 백업 시스템용 운영 스토리지 구입 및 설치

나. 백업 솔루션(S/W) 구입 및 설치

다. 백업 시스템 관리자 및 사용자 교육 실시

5. 참여자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

나. 공고일 현재 소프트웨어산업진흥법 제24조의 규정에 의한 컴퓨터관련사업(SI포함) 신고를 득한 업체

다. 하드웨어, 소프트웨어 제조원․제조자 공급 증명원 제출 가능한 업체

6. 납품․설치 기한

본 물품의 납품․설치는 계약일로부터 45일 이내로 한다.

7. 계약조건

가. 계약자가 납품, 설치하는 관련 H/W에 대하여 구성, 네트워크 연결 등이 발주처의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가져야 한다.

나. 주요 구성부품 등을 포함한 시스템 및 부대장비는 별첨 규격서 이상의 최신 규격의 완제품을 공급하여야 한다.  공급 제품은 제조사의 정품을 사용하여야 하며, 원활한 장애처리 및 유지보수를 위하여 OEM 제품은 반드시 제외되어야 한다.

Ⅱ. 특 수 조 건

본 특수조건에 명시된 사항은 시스템을 구매․설치하는데 있어서 정선군청과 계약자 간에 성립되어야 할 하드웨어, 소프트웨어의 설치․납품조건, 방법 및 시험운영, 교육 지원등 계약 이행에 관한 사항에 대하여 적용하며 계약 문서 로서의 효력을 가진다.

1. 납품 및 설치

가. 계약자는 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 납품ㆍ설치 완료하여야 한다.

나. 납품장비는 발주처가 운용중인 기존 시스템과 유기적으로 연동되어야 하며 운용상 제반 문제가 없어야 한다. 만약 설치시스템이 본 시방서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되어 발주처가 설치변경을 요구할 경우 계약자는 이에 응해야 한다.

다. 설치시스템의 납품과 설치 중 발생하는 장비 손상 및 안전사고, 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 문제처리와 제반 비용은 계약자가 전액 부담한다.

2. 검수

가. 계약자는 시스템 설치를 완료하고 관련증명서류를 제출한 후 발주처가 지정한 감독공무원의 입회하에 각종 현장 시험을 실시하여 발주처가 요구한 항목에 대하여 정상가동함을 입증하여야 한다.

나. 시스템 검수 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

다. 검수결과 시스템 운영이 불가하거나 시스템의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우, 계약자는 납품과 설치한 모든 시스템을 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 한다.

3. 교육 및 운영지원

가. 계약자는 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 정선군청 담당자에게 충실히 이행하여야 하며, 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 시스템에 대한 운영교육을 실시하여야 한다. 이에 소요되는 비용은 계약자가 무상으로 제공한다.

나. 시스템 관리자 교육이 부실 또는 부족으로 정선군청에서 추가 요청이 있을 경우에는 계약자는 무상으로 적극 지원하여야 하며, 그 시기와 범위에 대하여서는 상호 협의하여 정한다.

4. 유지보수 및 기술지원

가. 납품된 시스템에 대한 무상유지보수기간은 검수일로부터 1년간으로 하며,  계약자는 무상유지보수기간 중 월 1회 이상 시스템에 대한 정기점검을 실시하여야 한다.

나. 시스템 설치 후 월 3회 이상 장애발생 시 동종의 신품 시스템으로 즉시 교체하여야 한다.

다. 무상유지보수기간 중 장애발생 시에는 장애통보 후 4시간 이내 착수, 착수 후 24시간 이내에 복구를 완료하여 시스템이 정상 가동되도록 하여야 한다.

라. 유상유지보수의 경우 분야별로 구분하여 명시하여야 한다.

5. 보안유지

가. 계약자는 계약 시 기술 인력의 신원증명 및 보안서약서 1부를 제출하여야 하며, 설치 중 취득한 보안사항과 서버의 내부자료 구성, 구현기법 네트워크 구성 등에 대한 자료를 외부로 유출할 수 없다. 이에 따른 문제발생시 에는 계약자가 모든 민⋅형사상 책임을 지고 보상하여야 한다.

나. 계약자는 전산실 출입 등에 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 작업자는 신원증명 등 관련서류를 제출하여야 한다.

6. 제출서류

계약자는 납품 시 다음의 산출물을 문서화하여 수요기관에 제출하여야 한다.

가. 운영체제를 포함한 S/W 원본 디스켓 또는 CD-ROM 각 1부

나. 납품장비에 대한 운영매뉴얼 1부(검수시)

다. 기타 사업수행 중 발주처가 필요하다고 판단되는 산출물 등

7. 기타사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세  히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약자는 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 검수완료 이후일지라도 본 구매ㆍ설치에 있어 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 발주처의 손해에 대하여는 계약자가 전적으로 변상조치 하여야 한다.

Ⅲ. 납품내역 및 세부규격

가. H/W(스토리지)

품 목	세 부 규 격	수량	비고
기본규격	○ 고성능 데이터 전송을 위한 백업 전용 파일 시스템 제공 -동적 용량 증설 및 자동화된 로드 밸런싱이 가능하도록 구성 -파일시스템으로 인식하여 마운트 하지 않을 것 ○ 안정적인 운영을 위한 서버의 Local Disk Mirror 제공 ○ 전원 이중화 제공 ○ 서버와 최적화된 가상화 소프트웨어 탑재	1식
성 능	○ 최소 150MB/s(0.5 TB/h), 최대 300MB/s( 1TB/h)의 성능 구현이 가능 해야 한다. ○ 백업 디스크 설정 시 효과적인 논리적 스토리지 풀 제공 ○ 하나의 가상 미디어 사용 시에도 서브시스템의 모든 LUNs를 자동으로 할당하여 백업이 가능할 것. ○ 소프트웨어 압축을 기능을 제공 할 것.
가 상 화	○ 192 개 가상 라이브러리 지원 ○ 192 개 가상 드라이브 지원 ○ 2,048 개 가상 카트리지 지원
확 장 성	○ 최대 2개 Port 제공(Front-End:대상 서버)하며 자동 로드 밸런싱 제공 ○ 가상화 서버당 최소 2G 메모리 지원 ○ 가상화 서버와 스토리지 일체형으로 최소 3.5 TB, 최대 7TB 용량지원이 가능 할 것.
DISK	○ 최대 제어 디스크 수 - 최소 : SATA-II DISK (8개) - 최대 : SATA-II DISK (16개) ○ 최대 단일 볼륨 사이즈 : 2 TB / LUN ○ 최대 LUNs : 2 개 ○ 지원 RAID Level : RAID-5 ○ 용량 : 3.5TB (Usable Capacity) ○ SATA Disk : Hitachi SATA II 500GB 7,200 rpm 16M
운영관리	○ Web기반 GUI를 통한 관리 기능 제공 ○ 마법사를 통한 운영의 편리성 제공 ○ 실시간 GUI (Graphical User Interface) 시스템 모니터링 기능 제공 ○ VTL을 구성하는 어플라이언스, 스토리지 등 모든 하드웨어 구성 요소의 상태를 통합 모니터링 및 구성, 관리 가능한 단일 GUI 콘솔 제공 ○ e-mail 알림 기능 제공 ○ CLI (Command Line Interface) 제공 ○ 가상화된 구성정보 및 환경 파일을 이용한 복원의 편리성 제공
기타사항	○ 모든 장비 및 부품은 기존 구축 서버와 호환성을 가질 것 ○ 각 모든 부품은 장비 제조사의 동일 정품 사용 ○ 무상유지보수기간 : 1년간(서비스지원 및 부품교체 등 포함) ○ 기존서버 업그레이드 및 Rack 재 배열작업 지원

나. S/W(백업솔루션)

품 목	세 부 규 격	수량	비고
백업 S/W	- Workgroup for Windows(7-Client 기본 지원) - 3.5TB VTL License (Usable) - MS SQL Standard Edition APM for Windows 지원(NT 2대지원) - Oracle, MS Exchange, MySQL, PostgreSQL, Informix, Sybase 등 상용 데이터베이스 핫백업 모듈 지원 - 7 Media Slot 제공 - 각종 에이전트 모듈 설치를 로컬 및 네트워크를 통하여 지원 - 백업 소프트웨어 자체 테이프 포맷 외에도 일반적인 표준 운영 체제에서 인식할 수 있는 테이프 포맷(MTF, CPIO)을 지원 - 디스크를 백업 소프트웨어 자체에서 제공하는 기능으로서 가상 라이브러리로 설정 지원 - 백업 소프트웨어 자체에서 제공하는 SAN상에서 공유할 수 있는 VTL 기능 지원 (SVTL) 및 용량에 대한 온라인 확장 가능 - 윈도우/유닉스 등 플랫폼에 관계없이 상호 복구가 가능 - GUI, CLI를 통한 관리 지원 - 백업 장치의 관리 및 운영을 위한 GUI 제공 - GUI를 통한 백업 작업 결과를 확인하고, 백업 작업 분산을 위한 정책 수립 기능 지원 - 백업 작업, 클라이언트, 백업장치 등의 상태를 확인 할 수 있는 실시간 가시 경보 기능 제공 - 사용자 별 권한 설정 및 암호설정 기능 제공 - 편집 가능한 사전정의된 보고서 (30개) 기능(Text Base, HTML Base지원) 기본 제공 - 문제 발생시 Email 및 윈도우 팝업창(Windows)을 통한 알림 기능 지원 - 영문 / 한글 GUI 및 로그 (Log)지원 - 백업 데이터 보호를 위한 128bit데이터 암호화 제공 - 백업JOB에 대한 이어받기 기능 제공 - 백업 카탈로그 DB에 대한 Check Utility 제공	1본

다. H/W(네트웍장치)

품 목	세 부 규 격	수량	비고
스위칭허브 및 네트웍 카드	- 16Port Giga Switching HUB - 10/100/1000 지원 - 서버용 네트웍 카드 (10/100/1000) * 7개 - 각종 케이블 - 백업 네트웍 구성	1식