물품구매 내역 및 규격서

정 선 군 보 건 소 경 리 관

장 비 구 입 내 역 서

번호	품명	제조(수입)원	규격	수량	단가	금액	비고
	총 계					28,209,000
1	구강 카메라	썸텍	ST-111 (4Frame 타입)	1	2,000,000	2,000,000
2	핸드피스	일본(NSK)	Ti-MaxA600L	1	480,000	480,000
			Ti-MaxA500L	1	620,000	620,000
		일본(NSK)	MACH - QDS B3457189	1	420,000	420,000
			MACH - QDS B2X50960	1	420,000	420,000
		SHINHUNG	Astron AT-C (26403)	1	500,000	500,000
			Astron AT-C (26764)	1	500,000	500,000
3	불소이온 도포기	(주)닥터 프리벤트	F-ionX4 (4인동시가능)	1	4,345,000	4,345,000
4	자외선 소독기	신흥	UV소독기 DISO	1	560,000	560,000
5	USB	SONY	1GB	7	42,000	294,000
6	이동치과 장비 (everhandy Ⅱ)	식약청1등급허가품목	유니트	1	6,000,000	6,000,000
		식약청1등급허가품목	콤프레셔	1	4,000,000	4,000,000
		신흥	초음파스케일러 (내장형)	1	1,500,000	1,500,000
7	구취 측정기	일본 Mattz Co.	리프레스 Refres	1	2,200,000	2,200,000
8	핸드피스 소독기	일본	덴티스타 (고온오일 살균)	1	3,520,000	3,520,000
9	이동식 카트	신흥	토러스모빌 TC-7545	1	850,000	850,000

순 번	품 명	수 량
1	구강 카메라	1
A. 특 징 1. 전원 : 180V ~ 260VAC, 47-63Hz 2. 영상센서 : 1/4“ SONY super HAD CCD 3. 신호방식 : NTSC 4. 유효픽셀 : 768(H)×494(V) 5. 신호프로세싱 : 디지털 신호 프로세서 6. Horizontal resolution : 460TV lines 7. 메모리 - 타입 : 4 Frame Freezer, NTSC/PAL - 프레임 : 4 Images - 필드 : 4 Images 8. A.G.C : 자동 9. Whiet 발란스 : Fixed - 5ch 푸쉬-세트 10. 최소조명 : 2Lux 11. E.L.C : ON 12. Angle(Filed) of view : 57° 13. Output signal - Composite : 1ea - S-Video : 1ea - XGA : 1ea(옵션) 14. 램프 : High luminance white LED : 4ea 15. Light intensity : Fixed 16. 카메라 케이블 : 2.2 m 17. 확대 : 최대 50배 18. 카메라 무게 : 165g 19. 본체크기 : 87(W)×102(D)×157(H)mm 20. 프로브크기 : 24(W)×211(D)×27(H)mm ※ Model : ST-111동등이상

순 번	품 명	수 량
2	핸 드 피 스	1
A. High speed handpiece(고속 핸드피스) 1. 티타늄 본체 2. 회전수 : 400,000 rpm 3. Autoclave 가능 4. Non-Retraction valve 5. ISO 6 pin 6. Clean head system * Model : (N.S.K) Ti-Max A600L, A500L 동등이상 B. High speed handpiece(고속 핸드피스) 1. 푸쉬버튼 type 2. 핸드피스 작동시 Tripple spray식 Water 분사 � 3. NON-Retract valve가 물의 역류를 방지. � 4. 최고 400,000 r.p.m � 5) 5. Aseptic clean head * Model : Mach-QD 동등이상 C. High speed handpiece(고속 핸드피스) 1. 사용공기압 : 3.5kgf/㎠ 2. 회 전 수 : 500.000rpm ~ 50,000rpm 3. 중 량 : 37g 4. Autoclave(135°) 가능 * Model : Astron AT-C 동등이상

순 번	품 명	수 량
3	불소 이온 도입기	1
A. 특 징 1. Digital LCD 방식으로 Preventive, Hypersensitivity, Electric pulp test mode 등 3가지 기능으로 제작. 2. OH-apatite의 구조를 F-apatite구조로 바꾸어 주어 내산성을 증가시킴. 3. 최첨단의 저 전력 기술을 응용, 1회 충전으로 100시간(약300회) 사용 가능. 4. 동작내용이 한눈에 쉽게 알 수 있도록 전면 LCD창에 나타남. B. 사 양 1. 정격전압 : 12V / 1A 2. 출력전류 : 60㎂p ～ 500㎂p 3. 소비전력 : 0.25VA 4. 주 파 수 : 100Hz C. 구 성 1. 본체 2. 전극 Clamp 3. 전극 봉 4. 전극 코드 5. Tray 코드 6.지각 과민 처치 봉 코드 7.지각과민 처치 봉 8. Tray 9. 어댑터 ※ Model : F-ion x4 동등이상

순 번	품 명	수 량
4	자 외 선 소 독 기	1
A. 특 징 1. 자외선(253.7nm)에 의한 위생소독 2. 우수한 살균과 완벽한 감염 예방 3. 고급 스테인레스 내장으로 빛 반사가 높은 효율성 4. 청결, 녹슬지 않는 반 영구적 위생 보관주고 5. 사용법이 간단하고 편리함 6. 기능과 특성에 따른 다양한 선택가능(5종류) 7. 자외선뿐만이 아닌 고온에 의한 멸균기능 B. 사 양 1. 정격 전압 : 220 V 2. 소비전력 : 10W × 2 3. 주 파 수 : 60Hz 4. 스텐트레이 : 최고 36EA 가능. 5. 소독용 살균램프 2개, 랙과 소독 트레이, 메인 스위치 등으로 구성 ※ Model : (주)신흥 DISO 동등이상

순 번	품 명	수 량
5	USB 메모리	7
A. 사 양 1. 용 량 : 1GB 2. 호환OS : windows 98/Me/2K/XP/MacOS 9.0이상 3. 인터페이스 : USB2.0(1.1호환) 4. Plug & Play 지원 : 지원 5. 크 기 : 17L * 11W * 55H(cap포함) 6. 무 게 : 8g(덮개포함) 7. 특 징 : Virtual Expender(가상압축)지원 ※ Model : SONY MicroVault USM1GJ. 동등이상

순 번	품 명	수 량
6	이 동 치 과 진 료 장 비	1
A. 특징 1. 소형이고 가벼워서 이동이 편리 함 2. 단순하고 견고하게 제작되어 있어 고장이 없다 3. 제품의 케이스는 알루미늄으로 제작되어 있고 설치가 간단하다. 4. 최소한의 공간에서도 진료가 가능 함. 5. 에어 시스템 방식으로 조작이 간단하고 편리 함 6. 핸드피스 작동은 수동 스위치로 조작 7. 초보자도 쉽게 사용 할 수 있게 구성되어 있음. 8. 컴프례셔 케이스 에 케스터가 장착되어 있어 이동이 편리 함. 9. 체어는 100kg 이상의 체중에도 견딜 수 있고 다리를 완전히 펼 수 있게 제작 되 어 있다. B. 구성 1. 이동 진료용 유니트 : 1set 2. 이동용 컴프례셔 : 1set (Oilless Type / 모터출력200 Watt) 3. 진료용 체어(5단조절) : 1Set 4. 의사용 스툴 (높낮이 기능 없음) : 1Set 5. Speed Handpiece (NSK Mach-QD) : 1Set 6. Speed Handpiece (NSK EX-203) : 1Set 7. Suction (내장용) : 1EA 8. 진료용 Light (12V/50W) : 1EA 9. 알루미늄 케이스 : 2EA (유니트/컴프례셔) 10. 체어용 가방 (케스터 부착) : 1EA 11. 라이트 가방 : 1EA C. 유니트 1. 진료하기 편안하게 제작된 알루미늄 가방 형태의 스탠드 타입 2. 핸드피스 홀더는 오픈 타입 3. 리터 Water Tank 장착 4. Syringe 장착 5. Foot Pedal 6. Compressor 연결용 Air Line 7. Suction 내장 및 오물통 장착 (1 Liter) 8. 포터블 스케일러 사용 시 필요한 스페어 워터 장치 9. 전원이 필요 없는 All Air System 10) 규격 340 x 235 x 550 11) 무게 : 8.5 Kg D. 핸드피스 : 동일 함 E. 스케일러 : 포터블 사용 시 워터 제공 F. 석 션 : 유니트에 내장 G. 라이트 1.조립 및 분해가 간단한 스탠드 방식 타입으로 on/off 2.라이트 폴 과 헤드 사이에 스테인레스 자바라 사용으로 조절이 용이하다 3.직접 조사 방식의 반사경 할로겐 램프 장착 4.전원 : 220V/12V 트랜스 사용 5.무게 : 6Kg H. 컴프레셔 1.소형으로 제작되어 이동이 간편하고 고장이 없다 2.치과 진료에 적합한 Oil Less Compressor 3.리터 알루미늄 탱크에 5 ~ 7Kg/㎠ 에어 압력이 자동으로 조절된다 4.알루미늄 케이스에 케스터가 장착되어 이동하기 쉽다. 5.전원은 AC 220V / 50~60 Hz 사용 6.과 전류가 흐르면 모터를 보호하기 위해서 브레이크 스위치 작동된다. I. 진료용 체어 1.설치 가 간편한 일체형 타입이다 2.녹이 슬지 않는 스테인레스 스틸 파이프로 튼튼하게 제작되어 있다. 3.높낮이 조절이 가능하고 등판의 각도는 80도(상승) ~ 5도(하강)이다 4.진료 시 환자의 안락함을 위한 좌,우로 암레스트가 있다 5.규격 : 1080 x 520 x 250 (가방형태) , 펼쳤을 때 550(폭) x 1050(길이) x 1320(높이) J. 의사용 스툴 1. 이동 시 간편하게 접이식 으로 제작되어 있다 * Model : Everhandy Ⅱ 동등이상

순 번	품 명	수 량
7	구취 측정기	1
A. 특 징 1. 구강 내 가스와 호기의 양쪽 모두 측정 가능하며, 20초안에 측정 2. 에너지 절약 타입의 호기‧구취 측정기로써 6단계로 구분하며 가격이 저렴함 3. 소형·경량으로 휴대가 간편함. 4. 프린터 내장형으로 측정 결과를 바로 출력하여 확인할 수 있음. B. 사 양 1. 센서 : 고감도 반도체 가스센서 2.가스감도범위(Refres수위) : 0 ～ 200 ppm H2가스 환산 수취표시 3. 사용조건 :.온도 - 0 ～ 40℃ 습도 - 비응결 4. 전원 : AC220V, 전용AC 어댑터 사용 5. 외형치수 : 255 x 120 x 45mm (돌기부 제외) 6. 중량 : 약 1kg (본체만) 7. 프린터 : 내장 * Model : REFRES 동등이상

순 번	품 명	수 량
8	핸 드 피 스 소 독 기	1
A. 특 징 1. 일회용 멸균팩 시스템 구축가능 2 약 100℃전후의 고온오일 살균시스템으로 핸드피스의 내부까지 4분만에 완벽하게 살균 가능한 시스템 3. 100℃전후 온도로 살균하여 열에 이한 핸드피스 완벽하게 보호 4. 오일 1Ｌ한통으로 45일(약 300회)(절약블럭 사용시) 5. 다수의 핸드피스 살균가능(신속한 살균가능) 6. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에서 사용가능 7. 음성알림 기능으로 병원의 신뢰성 확보 B. 사 양 1. 외형치수 : 200 × 270 × 213 2. 설치치수 : 260 × 335 × 442 3. 중 량 : 4.2㎏ 4. 전 원 : AC220V 60㎐ 5. 소비전력 : 255W 6. 전력퓨즈 : 5A ※ MODEL : (DENTISTAR) BL0401 동등이상

순 번	품 명	수 량
9	덴탈 모바일 케비넷	1
A. 특 징 1. 이동이 편리함 2. 악세서리 프로그램에 의한 체계적인 작업절차 3. 가장 빈번하게 사용하는 재료 및 액세서리 등을 한 서랍내에 집중 배치하여 진료시 효율적으로 사용 B. 사 양 1. 1R 서랍(45mm) - 4개 2R 서랍(100mm) - 1개 2. 크기 : H850 X W500 X D470 mm 3. Z자형 ※ Model : TC-7545 동등이상

이           하           빈         칸