과   업   지   시   서

(본청-읍면간 행정전화 증설)

1, 과업명 : 행정교환기 내선카드외 5종 구매설치

2, 과업목적 : 본청 - 읍면간 신속한 행정통신업무 능률을 향상시키고 행정

디지털 및 구내전화를 증설하여 직원들의 통신업무사용에 불

편이  없도록 도모하고자 함

3, 납품 및 설치기간  : 계약일로부터 50일간

4, 납품 및 설치장소 : 본청 및 읍면

5, 설치내역 : 과업설치내역 참조

6, 카드의 납품 및 설치

가, 지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법시행규칙

제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 정보통신공사업에 등록된업체

나, 본청 및 읍면간 행정교환기와 다중화장비(MUX), 키폰주장치의 연동으로 인하여

카드 납품 및 설치함에 있어 반드시 제조회사의 정품이어야 하며, 제조사의 제         품공급확인서 및 기술지원확약서를 계약시 제출하여야 한다.

다, 카드 및 전화기 납품, 설치작업,시험, 성능보증 등의 작업은 계약자 에게 있으          며, 납품설치 및 시험도중 발생되는 제반 안전사고와 제품의 결함 등의  문제에         대해서는 게약자가 전액 책임배상하여야 한다.

라, 계약자는 지정하는 장소에 납품 및 설치하여야 하며, 구매자와의 해석상 이        견이 있을 경우 구매자의 유권해석에 따르며, 이를 수행 하는데 필요한         일체의 제반비용 (설치비 등)을 부담하여야 한다.

바,  납품기한 내에 제품을 납품 및 설치 완료해야 하며, 정상 가동되도록  한다.

사, 카드납품 설치 시 계약자는 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 설치하여야         하며, 설치장소의 출입 시 군의 감독관의 통제에 따라야 한다.

아, 과업내용에 대하여 모든 작업은 계약자가 책임을 지고 해야 하며, 부득한 사항         이 발생할시에는 제조회사 기술지원을 받도록 한다.

7, 과업내용

가, 시스템 H/W 및 S/W 부분 작업시 ON 상태에서 모든 작업이 이루어져야 하며

문제가 발생시에는 계약자가 책임을 져야 한다.
나, 본청 행정교환기 구내전화 추가 증설시 사용하지 않는 전화번호를 파악하여 중          복이 없도록 해야 하며, 모든 작업은 NMS를 통하여 이루어져야  한다

다, 본청 행정교환기와 다중화장비 연동시 경미한 모든 자재( 챔프,케이블,                  MDF 블록 단자)는 계약자가 설치 제공하여야 한다.

라, 다중화장비(MUX) 음성카드 추가 회선작업시 읍면별 T1으로 셋팅된 내용을 E1          변경을 해 주어야 하며, 포트별로 작업 셋팅이 이루어져야 한다.

마, 읍면 구내전화번호 업그레이드시 본청 구내전화와 같이 동일한 번호로 변경되          어야 하며, 직원 개인별로 착신되도록 이상없어야 한다.

( 읍면별 현재 3자리번호에서 4자리번호로 변경 )

바, 읍면 키폰주장치 국선셋팅작업시 일반전화번호가 CID착신기능이 되는지 확인해          야 한다.

사, 신동읍 디지털전화기 설치시 기존 일반구내전화를 디지털전화번호로 변경하여          이상없도록 하여야 한다.

아, 모든 작업은 군 감독공무원과 협의하여 이루어져야 하며, 절차 및 작업일정에          대하여서도 사전 협의해야 한다.

8, 과업설치내역 (카드 납품 및 설치내역포함)

기관별	행정교환기 (STAREX- ARIEL) 내선 (전,후포함)	다중화장비 음성카드(MUX) (STAREX-2000) LOU12(전,후포함)	국선카드 (STAREX- CS) CID	디지털카드 (LDK-50)/ 국선카드	디 지 털 전 화 기 (LDK-50)	비 고
계	3매	6매	9매	1매/ 2매	15대
본 청	32회선용 : 3매	12회선용 : 6매	8회선용 : 2매			설치비 포함
정선읍			“ : 1매			“
고한읍			“ : 1매			“
사북읍			“ : 1매			“
신동읍				12회선용 : 1매 8회선용 : 2매	15 대	“
동 면			“ : 1매			“
남 면			“ : 1매			“
북 면			“ : 1매			“
북평면						기존예비사용 “
임계면			“ : 1매			“