2006년도

노후 교통경보등 교체공사

정  선  군

설 계 설 명 서
공 사 명	노후 교통경보등 교체공사
위 치	정선군 고한읍 고한초교앞 외 2개소
사 업 량	노후 교통경보등 교체 : 3기 (고한초교앞, 고한읍사무소앞, 사북우체국앞)
설계설명	1. 본 공사는 고한 스키장 개장과 관련하여 도시미관을 저해하는 노후 경보등 교체를 통한 운전
자의 시야확보가 용이한 LED등 및 아연철주로 교체하여 쾌적한 도시미관 및 교통사고를 예방하고자 함
2. 본 공사 시행중 설계도서에 명시되지 않은 사항은 공사감독관의 지시에 의하며
경미한 사항에 대하여는 도급자 부담으로 시공한다.
3. 본 공사의 도급인은 감독관 지시에 따라 착공 전,후 사진을 제출하여야 한다.
4. 설계변경 조건
○ 본 공사는 당초 수집된 자료에 의거 설계된 것인바, 조사불능 부분 및 시공중
변동사항에 대하여는 시행청이 인정하는 범위내에서 설계변경 시행한다
5. 공사기간
○ 본 공사의 공사기간은 30일간으로 하고 다음과 같은 경우에 시행청의
승인을 얻어 그 기간을 연기할 수 있다.
○ 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할때

□ 세부사업내역

1. 고한초등학교앞 경보등 교체공사

- 철거 : 노후경보등 1기, 일반1면2색등 2기

- 교체 : 아연철주§ 200 1기 (기초공사 포함), LED경보등 1면2색등 4기

2. 고한읍사무소앞 경보등 교체공사

- 철거 : 노후경보등 1기, 일반1면2색등 2기

- 교체 : 아연철주§ 200 1기 (기초공사 포함), LED경보등 1면2색등 4기

3. 사북우체국앞 삼거리 경보등 교체공사

- 철거 : 노후경보등 1기, 일반1면2색등 3기

- 교체 : 아연철주§ 200 1기 (기초공사 포함), LED경보등 1면2색등 6기