정 선 읍  하 수 관 거  정 비 공 사

설          계          서

2006.

정   선   군

목     차

Ⅰ. 설계설명서

Ⅱ. 공사시방서

Ⅲ. 공사예정표

Ⅳ. 설계예산서

1. 순공사비

2. 품질관리비

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

가. 공 사 명

정선읍 하수관거 정비공사

나. 위    치

강원도 정선군 정선읍 일원

다. 공사목적

- 방류수역의 수질개선 및 수자원 보호

- 생활환경의 개선

- 주민의 주거환경개선 및 공중보건위생 향상

라. 공사개요

1) 시설물 개요

- 오수관거 : D80mm ∼ D250mm, L=25.9km(압송관 포함)

- 우수관거 : D300mm ∼ D1200mm, L=2.5km

U0.3□0.4m ∼ U0.45□0.55m, L=0.9km

- 오수맨홀 : 736 개소 (1호(□900mm), 소형맨홀(□300mm))

- 우수맨홀 : 82 개소 (1호(□900mm), 2호(□1200mm), 3호(□1500mm), 5호(□2100mm))

- 오수받이 : 1,685 개소

- 오수받이 연결관 : D150mm , L=14.9km

- 가정 연결관 : D100mm , L=25.5km

- 배수설비 조사 가구수 : 1,494가구

2) 공 사 물 량

□ 관 로 시 설 : 1식

- 토       목  :  1식

□ 배 수 설 비 : 1식

마. 설계기준 및 시공방법

본 공사는 하수도 시설기준, 철근콘크리트 표준시방서, 도로교 표준시방서, 한국공업규격과 정부 및 정선군의 관련법규 및 규정, 토목공사 일반 표준시방서와 설계도서에 의거 시행할 것이며, 본 설계도서에 명시되지 않은 경미한 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따라 시행한다.

바. 공사기간 : 36개월

Ⅱ. 공 사 시 방 서

Ⅲ. 공 사 예 정 표

□ 공 사 예 정 표

월 별 공 종	6개월			12개월			18개월			24개월			30개월			36개월			비고
	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6
1. 하수관거
2. 배수설비

Ⅳ. 설 계 예 산 서

2006년 월 일	설계		심사자		담당		소장
2006년도 정 선 읍 하 수 관 거 정 비 공 사 _________________________________________________________________________________ 총공사비 : 일금 원정 (｀ ) _______________________________________________________________ ___________________________ □ 사업위치 : 강원도 정선군 정선읍 일원 □ 공사개요 : - 오수관거 : L=25.9km(D80∼D250mm) - 우수관거 : L=3.4km(D300∼D1200mm, U0.3□0.4m∼U0.45□0.55m) - 맨홀 : 736개소(오수용), 82개소(우수용) - 배수설비 조사 : 1,494 가구 도 급 예 정 액 : 일금 원정 (｀ )

1. 순 공 사 비

2. 품질관리비