침출수 처리약품 구입 시방서

1. 적용범위

1-1 본시방서는 침출수 처리시설에서 침출수 처리를 위한 약품(가성소다외 2종)

구매 방법은 연간 단가 계약에 의한다.

1-2 납품장소는 정선군 에서 지정하는 장소로서 운반비용 및 기타 경비는 계약자 부담으로 하며 유선 또는 직접방문 신청으로 1주일 이내에 납품 하여야 한다.

1-3 계약물량의 납품방법 및 납품에 따른 모든 사항은 정선군에 따르며 납품량은 검사기준에 합격 하여야 한다.

1-4 계약자는 본 품의 검사결과 불합격 판정시 계약자는 동 불합격품을 지정기간   내 전량 회수하여야 하고, 합격품으로 교환 납품 하여야 한다.

1-5 납품된 제품으로 인하여 본 처리장의 설비에 이상이 발생할 경우 전액 보상

해야 하며 납품에 따른 안전사고도 전적으로 납품업체의 책임으로 한다.

1-6 본 처리장은 폐수를 처리하는 특수한 장소로서 납품에 따른 시비가 발생시

처리장의 운영에 전혀 영향이 없도록 우선적으로 제품을 요구에 따라 납품해

야 되며, 어떠한 이유로도 폐수처리장에 일주일 이상 영향이 미칠 경우 계약

을 해지할 수 있다.

1-7 본 약품은 처리기술의 향상, 폐수의 증감 등으로 인하여 상당량 증가하거나

감소할 수 있으며 계약기간 동안 추가 약품요구가 있을 경우에는 계약된 단

가로 계속 납품함을 원칙으로 하며, 계약자는 정선군에서 약품사용 중 품목

변경 요구가 있을시 이를 따라야 한다.

1-8 계약자는 본 제작 시방서에 의거 납품하고 시방서의 모든 사항은 정선군에 따라야 한다.

1-9 검사의뢰는 납품과 동시에 계약자와 검사원이 입회하에 시료를 채취하며 채취한 시료는 2일이내 검사원이 입회하여 공인기관에 의뢰 하여야 하며 검사수수료는 검사의뢰시 계약자가 부담하며 불이행시 약품대금 수령시 검사 수수료를 공제하고 대금을 지출한다.

1-10 본품 운반과정에서 발생되는 제반사고(인적,물리적사고등)는 계약자 부담으    로 신속하게 처리 하여야 하며, 모든 책임은 계약자가 진다.

1-11 물품 납품 지출비는 납품 지시한 물량이 전량입고 후 정선군 지정 검사원의    검사 완료 후 소정의 절차에 의거 지출한다.

1-12 계약 유효기간은 계약일로부터 1년으로 한다.

1-13 본 시방서는 해석에 이의가 있을 때에는 정선군의 해석에 의한다.

1-14 검사는 1년에 2회로 6개월에 1회 실시한다.(단, 검사항목중 초과 항목이 있을

경우 납품시마다 검사실시 및 계약을 해지 한다.

2. 구입약품 및 기타사항

○ 가성소다(NaOH)

2-1 본 제품은 아래 항목에 대한 검사를 하여야 하며 검사방법은 공인기관 시      험방법에 준하며 검사 수수료는 계약자 부담으로 한다.

○ 검사기준 : 성분함량 가성소다 98%이상

2-2 물품의 반입은 일정한 부피로 제조처에서 완전히 봉인 되어야 하며 제조      원 및 로트번호등이 표시 되어야 한다.

2-3 납품량은 상기 2-1항의 기준에 적합판정 제품 이여야 한다.

(검사기관 : 국가공인기관)

○ 황산알루미늄(Al2SO4)

2-1 본 제품은 아래 항목에 대한 검사를 하여야 하며 검사방법은 공인기관 시      험방법에 준하며 검사 수수료는 계약자 부담으로 한다.

○ 검사기준 : 성분함량 황산알루미늄17%이상.

2-2 물품의 반입은 일정한 부피로 제조처에서 완전히 봉인 되어야 하며 제조      원 및 로트번호등이 표시 되어야 한다.

2-3 납품량은 상기 2-1항의 기준에 적합판정 제품 이여야 한다.

(검사기관 : 국가공인기관)

○ 포도당

2-1 본 제품은 아래 항목에 대한 검사를 하여야 하며 검사방법은 공인기관 시      험방법에 준하며 검사 수수료는 계약자 부담으로 한다.

○ 검사기준 : 성분함량 함량 98%이상.

2-2 물품의 반입은 일정한 부피로 제조처에서 완전히 봉인 되어야 하며 제조      원 및 로트번호등이 표시 되어야 한다.

2-3 납품량은 상기 2-1항의 기준에 적합판정 제품 이여야 한다.

(검사기관 : 국가공인기관)

○ 공통사항

1 상기 제품에 대한 검사항목은 아래와 같다.

항목 지역 구분	시안 (CN) (㎎/ℓ)	크롬 (Cr) (㎎/ℓ)	철 (Fe) (㎎/ℓ)	아연 (Zn) (㎎/ℓ)	구리 (Cu) (㎎/ℓ)	카드뮴 (Cd) (㎎/ℓ)	수은 (Hg) (㎎/ℓ)	비소 (As) (㎎/ℓ)	납(pb) (㎎/ℓ)
청정 지역	불	불	1 이하	1 이하	0.5 이하	불 검출	불 검출	0.1 이하	0.2 이하

- 폐기물관리법 규정에 의한 매립시설침출수의 배출허용기준 응용

3. 납품 및 물품검수

가. 납품방법

2-1 약품의 납품은 매립장에서 요구시 또는 3개월단위로 쌍방간에 수량을 정            하여 납품한다.

2-2 약품에 대한 변경사항이 있을 경우에는 상호 협의 하에 변경하여 납품 할

수 있다.

나. 물품검수

2-1 납품과 동시에 1차 검수를 한다.

2-1 납품과 동시에 검사기관에 중금속에 대한 성분검사의뢰를 하며, 성적서가

정상일 경우에 물품이 완전히 남품한 것으로 본다.

다. 대금청구 및 지급방법

2-1 대금청구는 성적서가 도착한일로부터 3일이내 청구 할 수 있다

2-2 대금청구를 하면 15일이내 지급한다.

4. 입 찰 참 가 자 격

1. 시설약품 전문 도ㆍ소매업 및 제조업 등록을 필한자 와 소정의 입찰등록을 필한 자

2. 유독물 허가를 득한 자