물품구매 시방서

[백두대간 함백산 야생화 축제행사용 이미지 천막]

정선군 고한읍

목    차

□ 시 방 서	1

□ 구매규격	10

Ⅰ. 구매 시방서

1. 일반사항

○ 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리 및 운영상 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며 고한읍과 계약업체간 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령 및 규정을 근거로 고한읍의 해석에 따른다.

○ 납품조건은 시방서의 제반조건에 적합하여야 하며 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 규정을 적용한다.

○ 구매천막의 원활한 납품 및 운용을 위하여 최선을 다하여야 하며 구매천막 구축 시 실제 구축내역이 서로 상이하거나, 구매 시 누락, 오기 되었다고 판단되는 경우 또는 구매 시공 상에 의문이 있을 경우에는 감독관에게 질의하여 감독관의 지시에 따라야 한다.

2. 적용법령 및 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

○ 기타 관련된 제 법령 및 규정

3. 계약자 준수사항

가. 과업은 계약 체결 후 7일 이내에 착수계 및 본 과업수행에 관한 세부공정표, 인력명단, 장비 납품 일정이 포함된 세부과업수행계획서를 감독관과 협의하여 제출하여야 한다.

나. 계약업체는 본 시방서의 관계법령 및 제 규정에 따라 과업을 성실히 수행하여야 하고, 과업 성과에 대하여 신뢰성이 있어야 한다.

다. 계약업체는 구매개시 및 진행상황에 따라 구매내용, 진행 상황 등을 기록한 내용을 구매 개시일 부터 종료일까지 매일 감독관에게 확인을 받아야 하며 중요한 사항에 대해서는 서면으로 이를 통보하여야 한다.

라. 고한읍의 정책변동 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 변경할 수 있다.

마. 계약업체는 과업 수행으로 인하여 발생된 조사자료 등 일체의 성과품은 고한읍의 소유이며, 고한읍의 허락없이 임의로 소유하거나, 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 과업폐기물은 소각처리 하여야 한다.

바. 고한읍은 다음과 같은 사유로 계약업체가 과업수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

○ 고한읍의 정당한 요구 및 지시사항을 불응하거나 이행하지 않을 때

○ 계약기간 내 납품완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

○ 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인하여 중대한 과실이 발생될 때

○ 과업의 전부 또는 일부를 부당하게 하도급을 주거나 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

사. 본 시방서에 명기되지 않았으나 과업 수행상 수반되는 관련 업무는 고한읍의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

아. 과업수행 중 계약업체의 과실로 인한 일체 사고에 대하여 계약업체(계약상대자)가 전적으로 책임을 진다.

4. 구매사항 변경

○ 납품중 발생하는 사소한 변경이나 경미한 사항은 감독관의 승인을 받아 납품업체가 소요비용의 증액 없이 이를 시행한다

○ 감독관이 납품구매천막의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면  변경을 요구할 수 있으며 계약업체는 이에 응해야 한다

5. 구매 조건

가. 계약업체가 납품하는 구매천막은 고한읍의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 구매천막 호환성 및 연계성을 가지고 장비 및 관련 부가장비를 일괄 납품 해야 한다.

나. 계약업체는 자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조및 동법시행 규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로서 공급하는 천막의 제조사가 아닐 시, 공급하는 천막제품중 제조사 또는 외산의 경우, 검수자가 요구시 해당 본사나 국내 지사로부터 정품임을 증명할 수 있는 증명서 및 제품정품확약서를 발급 받아 이의 원본을 제출하여야 한다.

다. 계약업체가 제공하는 주요 구성품, 부품 등을 포함한 천막 및 모든 부대장비는 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

라. 계약업체가 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 공급사가 단종한 기종이어서는 안된다. 또한 일부 부품에 대한 성능향상이 발표된 경우 감독관에게 통보한 후 사양과 기능면에서 동급이상의 제품으로 교체하여야 한다.

마. 계약업체는 본 시방서 및 규격서에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품 성능상 필요한 사항은 반드시 천막 구입에 반영시켜 무상으로 공급하여야 한다.

바. 납품되어지는 모든 천막 및 기타 부속류는 모두 정품 및 최신 품으로 납품하여야 한다. 기타 천막류의 부속품중 정품이 아닌 부속으로 납품된 경우로 야기되는 문제는 계약업체의 책임으로 한다.

사. 계약업체는 무상 유지보수 기간 내 납품 구매천막의 하자가 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

6. 구매 시방

가. 천막의 원단은 타포린 직물을 사용하여 방열,방수,곰팡이 등을 방지할 수 있는 원단으로 사용한다.

나. 내구성 및 내마모성을 강화하기 위하여 살대와 바깥기둥은 알루미늄 재질(지름62미리이상 알루미늄 6063계열)을 사용하여야하며, 와이어(지름8미리이상)는 견고하고 고정이 용이할 수 있어야 함.

다. 두개의 장선을 사용하여 튼튼하고 균형감 있는 형태를 유지하여야 함.

라. 파이프 이음부분은 강한 금속재질로 만든 수직 및 수평파이프를연결시켜 내구성 및 장시간 이용이 가능하도록 한다.

마. 제품의 설치시 흔들림이 없도록 튼튼하고 미관상으로 깨끗하여야 함.

바. 기타 명시되지 않은 경미한 사항은 상호 협의하여 제작하여야함.

7. 납품에 관한 사항

가. 규격서에 명시된 물품 일체를 일괄공급 방식으로 구매․납품하여야 하며, 감독관이 지정하는 장소에 정상적으로 운영되도록 납품하여야 한다.

나. 납품에 필요한 일체의 부대비용 및 부품은 계약가격에 포함되며, 구매천막 납품 중 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여야 하고, 제반사고 및 납품과정에서 발생되어지는 일체의 기술적인 문제는 계약업체가 책임져야 한다.

다. 구매천막 납품에 따른 운반, 납품, 시험 등을 할 때에는 사전 협의 후 승인을 받고 구매천막 및 기타 부속장비을 납품하고, 구매천막의 정상적인 납품와 관련하여 발생되는 경비는 계약업체가 부담한다.

마. 납품 중 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 재해방지에 만전을 기하여야 하고 피해 발생 시 응급조치를 취하고 계약업체의 부담 및 책임 하에 복구하여야 한다.

바. 감독관 및 해당부서의 허가 없이 기존 시설물 및 업무에 방해가 되는 구매 행위 또는 시공방법을 사용하여서는 안된다.

사. 납품 및 납품하는 모든 구매천막은 기 운영 중인 장비(각 메인시스템 및 기타 악세사리)와 호환성을 가지며, 향후 확장이 용이하도록 구축한다.

아. 각종 구매천막 납품시 발생되는 모든 부가구매에 대한 납품공사비는 납품자가 부담한다.

8. 시험 운용 및 검수

가. 구매천막은 납품 후 시험운영을 거친 후에 감독관의 합격판정을 받아야 한다.

나. 본 시험에 소요되는 제비용은 계약업체의 부담으로 하며 감독관 입회하에 각 기기의 기능검사 및 시험을 실시하여야 한다.

다. 각 장비에 대한 시험을 실시 후 시험 성적서를 제출하여야 한다.

라. 물품 규격의 확인은 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 감독관에게 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야한다.

마. 시험 중에 발생한 오동작이나 미비점에 대해서 계약업체는 즉시 교체․보완하여야 하며 감독관의 입회하에 그 결과를 확인하여야 한다.

바. 검수는 검수공무원 입회하에 기기 성능 시험 및 시방서와 일치될 경우 인정하며 수정 및 보완요구사항이 제시되면 지체 없이 이행후 재검수를 받아야 한다.

사. 검수결과 납품된 장비 및 자재의 규격에 불만족한 사항이 있을 경우에는 이를 계약업체의 부담으로 교체하여 재납품하여야 한다.

아. 구매천막 검수에 필요한 장비 및 기기는 검수 기간 내 제공하여야 하며 검수 시 구매천막 관련 기술 및 모든 자료의 인계를 감독관으로부터 확인받아야 한다.

9. 교육 및 운영지원

가. 계약업체가 납품한  구매천막의 원활한 운영을 위한 고한읍의 교육 및 기술이전요구에 최대한 협조하여 고한읍 담당자에게 완전한 기술이전이 될 수 있도록 하여야 한다.

나. 계약업체는 구매천막 납품 검수 완료 후 다음과 같은 사항을 지원하여야 한다.

1) 납품한 구매천막의 전반적인 보완, 개선 구매

2) 기존장비와의 연동 및 구매천막 이전운영을 위한 환경설정 구매

3) 장애발생시 신속한 복구 및 기술 지원

4) 구매천막 관리자에게 관리운영에 관련된 실질적인 기본 교육 지원

다. 교육 자료는 구매천막 납품완료 후 구매천막의 동작개요, 기능, 운영방법의 이해, 유지보수에 필요한 모든 운영 구매천막, 기능복구 및 고장복구 과정, 구성불일치, 사용자 에러에 대한 처리방법 및 사용자 관리 부분 등의 내용이 포함되어야 한다.

라. 계약업체는 구매천막운영에 필요한 각종 메뉴얼과 주변부속품의 조작 및 취급설명서, 관리유지메뉴얼, 프로그램 설명서를 고한읍에 제공하여야 한다.

10. 유지보수 및 기술지원 사항

가. 납품된 구매천막에 대한 무상하자 보증기간은 검수완료 후 1년으로 하며, 사용자의 고의 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

나. 무상 유지보수기간 중 본 과업의 목적을 달성하지 못할 정도의 장애발생시 동일한 사양이나 그 이상의 성능을 발휘하는 사양의 구매천막으로 무상 교체하고 그에 수반되는 제반경비는 계약업체가 부담한다.

11. 제출서류

계약업체는 계약 시 및 물품 납품 시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며, 사업 수행 중 고한읍이 필요하다고 판단되는 산출물은 계약업체에게 추가 제출을 요구할 수 있다.

가. 천막납품 현장 사진첩 각1부

나. 납품장비의 물품 상세설명서 1부

다. 구매천막별 사용 매뉴얼 1부

12. 기타사항

가. 계약업체는 계약 전에 본 시방서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토하여 반드시 고한읍의 의견을 확인하고 계약 후에는 고한읍의 해석과 관계법령을 준수하여야 한다.

나. 고한읍에 대한 지원 사항은 별도의 장비를 추가 도입하는 경우를 제외하고는 구매천막 운영에 반드시 필요한 기기 및 자재는 원칙적으로 계약업체가 무상으로 지원하여야 한다.

다. 본 시방서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 납품 목적 및 기능 수행에 필요한 사항은 무상으로 지원하여야 하며 기타사항은 관례에 따른다.

Ⅱ. 구매규격

1. 제품사양

o 천막유형 : 몽골(MARQUEE)형

o 규격 및 수량

세부품목	규 격	수 량	재 질	색 상	비 고
천막(벽면포함)	5mx5m	20동	타포린 (카라반정품)	흰 색

o 유의사항 : 납품시 카라반 제품임을 증명할 정품증명서 및 기타

확인 가능한 증명서 제출

2. 제작시안

o 공통시안 : 천막지붕 전면부에 고한읍에서 제시한 도안으로 실크스

크린 인쇄(1.5m이상×0.8m이상)

o 이행사항 : 천막 제작전 실크스크린 인쇄 견본품을 고한읍에 제시

하여 협의후 제작하여야 한다

3. 세부사양(1동당)

구 분	구 성 품			내 용
MARQUEE	살 대	4개 1set	TRUSS BAR	외경⊝62mm이상 알루미늄 6063계열
	외각기둥	4개	OUTER LEG	외경⊝62mm이상 알루미늄 6063계열
	와이어	2개	WIRE	⊝8mm이상 꼬임형태로 납품후 빠지지 않을것
	중앙폴대	1개	CENTER POLE	외경⊝32mm 알루미늄관
	스토프,끈	4개,1set	STOPPER	스토퍼와 로프분실 방지를 위한 보관용 주머니
	끈	8개	ROPE	⊝6m×3m 이상, 납품후 고정용
	팩	4 SET	STAKE KIT	⊝13×400mm 꼬임형태로 납품후 빠지지않을것
	행막바클	8개	BARCLEE	횡막원치시 미관수려
	깃발	1개	FLAG&ADJUSTEP	깃발 및 깃대
	몰드(상)	4조	MOLD	주물로서 상부트러스바와 외곽기둥 고정
	몰드(하)	4조	MOLD	주물로서 외곽기둥 하부고정
	팩주머니	1 SET	STAKE KIT BAG	팩의 분실 방지를 위한 보관용 주머니
	지붕천막	1 SET	TOP	타포린 원단, 방열,방수, 곰팡이 방지 원단사용
	벽면천막	4개 1SET	WALL	방수성이 우수한 원단(PE)으로 제작
	천막가방	1개	CARRY BAG	천막보관시 훼손방지및 운반용 가방