1		지방공공기관 에너지 위기단계별 조치사항

국가 예비전력이 400만kW 이하로 감소될 경우 지방공공기관 청사의 에너지 위기단계별 조치 가이드라인을 다음과 같이 제시합니다

위기단계	산업통상자원부 지침(공공기관)	지방공공기관 청사 조치계획
관심 단계 예비전력 3～4백만KW	▪ 실내온도 18℃ 이하 준수 ▪ 개별 전열기 등 사용금지 ▪ 승강기 1/2 운행 ▪ 불필요한 조명 소등 (중식, 야근시 개인조명 사용) ▪ 승용차 5부제(요일제) 시행 ▪ 난방기 1일 2시간 중지 ▪ 공공기관 비상발전기 가동	▪ 실내온도 18℃ 이하 준수 ▪ 승강기 1/2 운행 ▪ 사무실 20%, 복도 80% 소등 ▪ 불필요한 조명 소등 ▪ 피크시간 1일 2시간 난방중지 ▪ 중식시간 PC끄기, 일과시간 전열기 사용금지(주2회 점검) ▪ 야간 전광판, 경관조명 사용제한 ▪ 승용차 5부제(요일제) 시행 ▪ 난방기 1일 2시간 중지 ▪ 공공기관 비상발전기 가동
주의 단계 예비전력 2～3백만kW	▪ 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설 경관조명 소등
경계 단계 예비전력 1～2백만kW	▪ 승강기 6층이하 운행제한 ▪ 승용차 2부제(홀짝제) 시행 ▪ 비업무 공간 평시 대비 조도 40% 하향 조정 ▪ 공공기관 의무 단전	▪ 승강기 1/2 운행, 6층이하 금지 ▪ 사무실 30%, 복도 90% 소등 ▪ 난방중지 ▪ 온수 공급제한(12~13시만 공급) ▪ 업무외 시설 운영시간 단축 ▪ 휴게실 등 사용자제 ▪ 주･야간 전광판, 경관조명 사용제한 ▪ 승용차 2부제(홀짝제) 시행 ▪ 공공기관 의무 단전
심각 단계 예비전력 1백만kW 미만	▪ 자가용 승용차 운행금지 ▪ 심야시간 가로등 1/2 소등 ▪ 지하철･전철역 조도 40% 하향 ▪ 문화센터, 도서관, 체육시설 운영시간 10% 단축 ▪ 공공기관 의무 단전	▪ 승강기 1/4 운행, 6층 이하 금지 ▪ 사무실 40%, 복도 90% 소등 ▪ 난방･온수 공급중지 ▪ 영상회의실 사용 중지 ▪ 업무 외 시설 운영중지 ▪ 휴게실 등 사용중지 ▪ 자가용 승용차 운행금지 ▪ 공공기관 의무 단전

2		지방공공기관 에너지 위기단계별 세부 조치계획

구 분	관심･주의단계	경계단계	심각단계
난 방	1일 2시간 가동중지 (순차운휴 시간 준수, 별도로 17~18시)	난방 공급 중지 (의무단전)	난방 공급 중지 (의무단전)
온 수	온수 정상공급 (일과시간만 온수 공급)	온수 공급제한 (12시~13시만 공급)	온수 공급중지
사 무 실	20% 소등 (사무실 출입문측 소등)	30% 소등 (사무실 통로･창측 추가소등)	40% 소등 (사무실 통로･창측 추가소등)
복 도	80% 소등	90% 소등	90% 소등
승 강 기	1/2 운행, 4층이하 금지 (장애인용, 화물용 제외)	1/2 운행, 6층이하 금지 (장애인용, 화물용 제외)	1/4 운행, 6층이하 금지 (장애인용, 화물용 제외)
승 용 차	승용차 5부제 시행 (선택 요일제 병행)	승용차 2부제 시행 (홀짝제 시행)	자가용 승용차 운행금지 (대중교통수단 이용)
경관조명 전 광 판	야간 사용제한 (일과 시간 이후 소등)	주･야간 사용제한 (모든 전광판 일제소등)	주･야간 사용제한 (모든 전광판 일제소등)
체력단련실 등 업무외시설	정상운영	운영시간 단축	운영중지
회 의 실	회의실 정상운영 (일반․영상회의실)	영상회의실 사용자제 (권고)	영상회의실 사용중지
휴게실 등	휴게실 등 정상운영	휴게실 등 사용자제 (권고)	휴게실 등 사용중지