겨울철 수도계량기 동파예방 안내

겨울철에 발생하는 수도계량기의 동파예방을 위하여 아래와 같이

안내하오니 가정마다 상수도 이용에 어려움을 겪지 않도록 노력하여

주시기 바랍니다.

동파위험 단계	행 동 요 령
①동파예방 단계 일 최저기온이 –5℃ 초과 (동파 가능성 상존)	♣ 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌옷 등 보온재를 채우고 ♣ 뚜껑을 비닐이나 보온재 등으로 덥거나 부착하여 외부 찬 공기를 차단 ♣ 노출수도관, 화장실 및 보일러 등 보온재 등으로 노출부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
②동파주의 단계 일 최저기온이 -5℃~-7℃ 2일 이상 지속 (동파발생)	♣ 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
③동파경계 단계 일 최저기온이 –7℃~-10℃ 2일 이상 지속 (동파발생 위험수준)	♣ 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 예방
④동파특별경계 단계 일 최저기온이 –10℃ 미만 (동파다량발생)	♣ 장기간은 물론 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방

☞ 수도계량기가 얼어 물이 나오지 않을 때는 불을 피우거나 갑자기 뜨거운 물(50℃ 이상)을 부으면 계량기 및 수도관이 파열되오니 미지근한 물이나 헤어 드라이기 등을 이용하여 서서히 녹여 사용하시기 바랍니다.

☞ 수도계량기 동파 등 상수도 관련문의 033)563-0005, 812-4030

	수도통합서비스센터 정선수도사업소