과 업  지 시 서

제1장 과업의 개요

Ⅰ. 과 업 명

○ 고한10리 시장일원(단골상회 - 삼성화재구간) 옥외광고물 정비

Ⅱ. 과업의 목적

○ 아름다운 강원도만들기의 일환으로 고한재래시장 주변환경개선사업과 병행하여 고한시장 상가의 간판을 지역특성(눈꽃,함백산,열목어등)을 살린 옥외광고물 시범가로로 정비하여 아름다운 도시환경을 조성

○ 우리읍의 특성과 이미지를 뒷받침할 수 있는 간판으로 재정비하여 관광정선의 이미지 제고

Ⅲ. 과업기간: 계약일로부터 40일간

단  천재지변, 기타 읍장이 인정하는 부득이한 사유가 발생할 경우 읍장의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

Ⅳ. 과업의 범위

1. 공간적 범위 : 정선군 고한읍 고한10리 시가지일원

(단골상회-삼성화재  :  L = 140m)

2. 내용적 범위

○ 옥외광고물 현황 조사 및 문제점 분석

○ 옥외광고물 정비계획 기본방향 설정 등 적용지침(영상,건물별 현황 사진 등) 작성

○ 기본ㆍ응용 디자인 개발 및 디자인 매뉴얼 작성

○ 설계에 따른 옥외광고물 제작 단가 및 총투자 사업비 산정

○ 지역 특성을 반영한 건물별 디자인과 가상 시뮬레이션 작성

3. 법ㆍ제도적인 사항

○ 관련법규 검토 : 법적 제약ㆍ관련조례와의 부합성 등

○ 상위계획 검토

Ⅴ. 옥외광고물 정비계획의 기본구상

1. 시가지(교차로 구간)내 상가 및 간판현황 조사

2. 지역주민의 선호도를 반영한 옥외광고물 디자인 계획

3. 지역의 이미지를 반영한 디자인 컨셉 및 색채의 도출

4. 정비계획 수용을 위한 실천적 대안 제시

⇒ 홍보책자 및 교육 프로그램 등

5. 옥외광고물의 경관 가이드 라인 기본방향 설정(예시)

6. 해당지역 30여개 옥외광고물에 대한 샘플 추출,대표적인 개선      사례를 시뮬레이션으로 제시

7. 옥외광고물의 디자인 및 설계

제2장 과업의 세부내용

Ⅰ. 옥외광고물 디자인 및 색채의 개발과 적용

○ 디자인 : 자연환경과 지역특색에 맞는 이미지로 광고물도안 마련

○ 서  체 : 고한읍의 옥외광고물에 적용되는 서체(영문,한글)제시

○ 색  채 : 고한읍을 대표할 수 있는 광고물 전용색상 개발, 글자,

판류형 지지대(보더라인),보조그래픽의 가이드 라인 제시

Ⅱ. 옥외광고물의 유형별 정비계획(예시)

1. 가로형 간판

○ 광고물 설치위치: 업소위치 및 건축물 층고에 따른 부착위치

○ 형   태 : 판류형, 입체형 등의 장단점 비교 및 형태 선택

○ 표시내용 : 업소명, 업종명,전화번호,기타(심벌,층표시 등)

○ 규격 및 표시방법

- 광고물의 크기와 부착면적, 문자의 크기 등

- 표시방법은 기본적인 인지내용 위주로 표기

○ 옥외광고물의 재질

- 나무, 동, 철 등의 내구성을 지닌 재질 권장

- 합판, 비닐, 스레트, 아크릴 등의 재질 사용금지 혹은 권장

○ 조명 : 내부조명은 투명재질로, 외부조명은 불투명재질로 유도

2. 돌출 간판

○ 설치위치 : 업소위치 및 건축물 층고에 따른 부착위치 등

○ 형    태 : 판류형, 입체형 등의 장단점 비교 및 형태 선택

○ 표시내용 : 업소명, 업종명,전화번호,기타(심벌,층표시 등)

○ 규격 및 표시방법

- 광고물의 크기와 부착면적, 문자의 크기 등

- 여러 업소가 연립하여 광고물을 설치하는 방법 적용

○ 옥외광고물의 재질

- 플렉스 재질에 쉬트로 표시

- 프레임은 갤브, SUS,알미늄 등 내구성을 지닌 재질 권유

○ 조명 : 내부조명은 투명재질로, 외부조명은 불투명재질로 유도

Ⅲ. 옥외광고물의 설치 예시도(정비계획 시뮬레이션)

1. 종류별 설치예시도 : 가로형ㆍ돌출ㆍ지주이용 간판

2. 대상지역의 정비계획 시뮬레이션

3. 해당지역의 모든 옥외광고물을 디자인 설계

4. 각각의 건물단위로 실제 크기로 시뮬레이션

5. 업종별로 옥외광고물 가이드 라인 제시

Ⅳ. 옥외광고물 설계에 따른 제작단가 및 총투자 사업비 산출

1. 옥외광고물 각각의 제작단가 산출

○ 과업지역의 모든 옥외광고물을 설계와 동시에 설치 가능토록 하고, 각각의 옥외광고물에 대한 제작단가를 산출함.

○ 설계안이 다수일 경우, 각각의 대안에 따른 단가를 별도 제시

2. 총투자 사업비 산출

○ 과업지역의 옥외광고물 정비에 따른 총투자사업비 예상액을 설계단가를 반영하여 제시해야 함.

○ 총투자 사업비의 산정시, 1점포당 1개의 옥외광고물을 기준으로 함. 다만 한 개의 건물의 다수의 상가가 옥외광고물을 설치한 경우 별도로 종합안내판을 설치하는 것으로 하여 사업비를 산정함.

Ⅴ. 옥외광고물 시범가로 사례분석

1. 옥외광고물 시범가로를 현지방문을 통한 자료조사

2. 시범사례 지역의 행정지도 방법 견학 및 도입